2024年材料员之材料员基础知识题库

第一部分  单选题(200题)
1、承重部分为钢筋混凝土梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用的结构称为（   ）
A.砌体结构
B.框架结构
C.混合结构
D.空间结构

【答案】：B 
2、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当（　　　）处理。
A.稍后
B.及时
C.空闲时
D.看情况

【答案】：B 
3、建立进度控制小组，将进度控制任务落实到个人；建立进度报告制度和进度信息沟通网络是进度控制措施中的（　　　）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施

【答案】：A 
4、钢材可堆放在有顶棚的仓库里，不宜露天堆放。必须露天堆放时，时间不应超过（　　　）个月。
A.3
B.6
C.12
D.18

【答案】：B 
5、下列哪一项属于流动资产投资( )。（  ）
A.经营项目铺底流动资金
B.建设工程费
C.预备费
D.建设期贷款利息

【答案】：A 
6、某混凝土梁的跨度为8.0m，采用木模板、钢支柱支模时，混凝土梁跨中的起拱高度宜为（　　　）mm。
A.6
B.7
C.11
D.30

【答案】：C 

7、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（　　　）承揽工程。
A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B.可以用另一个建筑施工企业的名义
C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

【答案】：C 
8、合成高分子防水涂料的涂膜厚度至少为（   ）。
A.1mm
B.1.5mm
C.2mm
D.3mm

【答案】：B 
9、该工程的室内外高差为（　　　）。
A.0.250m
B.0.300m
C.0.350m
D.3.500

【答案】：B 
10、下列关于不锈钢分类和特性的说法中正确的是（　　　）。
A.不锈钢就是以钛元素为主加元素的合金钢
B.在建筑装饰工程中使用的多为普通不锈钢
C.不锈钢中含有的镍、锰、钛、硅等元素，主要影响不锈钢的强度
D.哑面板不锈钢具有镜面玻璃般的反射能力，安装方便，装饰效果好

【答案】：B 

11、施工项目质量计划由（　　　）组织有关人员编制。
A.项目总监
B.项目经理
C.企业负责人
D.项目技术负责人

【答案】：B 
12、样本也称（   ），是从总体中随机抽取出来的。
A.母体
B.全体
C.子样
D.个体

【答案】：C 
13、分层抽样的特点是（　　　）。
A.层内差异小，层间差异大
B.层间差异小，层内差异大
C.层间差异小
D.层间差异大

【答案】：A 
14、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以（　　　）。
A.只能选择适用违约金条款
B.只能选择适用定金条款
C.选择适用违约金或者定金条款
D.选择适用违约金和定金条款

【答案】：C 

15、抹灰不需要做护角的地方有（　　　）
A.室内墙阳角
B.顶棚梁的阳角
C.室内柱阳角
D.门洞阳角

【答案】：B 
16、抽样一般程序的第一步为（　　　）。
A.制定抽样框
B.制定抽样方案
C.界定抽样总体
D.预估样本质量

【答案】：C 
17、砂浆的保水性用保水率表示，可用保水性试验测定。水泥砂浆的保水率不小于（　　　）。
A.80％
B.84%
C.88％
D.90％

【答案】：A 

18、下列关于砌筑砂浆主要技术性质的说法中，有误的是（　　　）。
A.砌筑砂浆的技术性质主要包括新版砂浆的密度、和易性、硬化砂浆强度和对基面的粘结力、抗冻性、收缩值等指标
B.流动性的大小用“沉入度”表示，通常用砂浆稠度测定仪测定
C.砂浆流动性的选择与砌筑种类、施工方法及天气情况有关。流动性过大，砂浆太稀，不仅铺砌难，而且硬化后强度降低；流动性过小，砂浆太稠，难于铺平
D.砂浆的强度是以150mm×150mm×150mm的立方体试块，在标准条件下养护28d后，用标准方法测得的抗压强度（MPa）算术平均值来评定的

【答案】：D 
19、烧结普通砖根据（　　　）分为5个强度等级。
A.抗压强度
B.抗折强度
C.抗弯强度
D.抗剪强度

【答案】：A 
20、对砌筑砂浆的技术要求不包括（　　　）。
A.坍落度
B.强度
C.粘结性
D.保水性

【答案】：A 
21、已知双代号网络计划中，某工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为18天和23天。如果该工作持续时间为6天，则该工作最早完成时间为（　　　）天。
A.18
B.23
C.24
D.29

【答案】：D 
22、2013年1月,甲建筑材料公司聘请王某担任推销员,但2013年3月,由于王某怀孕,身体健康状况欠佳,未能完成任务,为此,公司按合同的约定扣减工资,只发生活费,其后,又有两个月均未能完成承包任务,因此,甲公司做出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是(
 )。（  ）
A.由于在试用期内,甲公司可以随时解除劳动合同
B.由于王某不能胜任工作,甲公司应提前30日通知王某,解除劳动合同
C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同
D.由于王某在怀孕期间,所以甲公司不能解除劳动合同

【答案】：D 
23、平面汇交力系中的力对平面任一点的力矩，等于（　　　）。
A.力与该力到矩心的距离的乘积
B.力与矩心到该力作用线的垂直距离的乘积
C.该力与其他力的合力对此点产生的力矩
D.该力的各个分力对此点的力矩大小之和

【答案】：D 
24、（　　　）反映了在一定社会生产力条件下，建筑行业生产与管理的社会平均水平或平均先进水平。
A.定额
B.工程定额
C.劳动定额
D.材料消耗定额

【答案】：B 
25、建筑施工企业的（　　　）对本企业的安全生产负责。
A.项目经理
B.安全负责人
C.法人
D.安全员

【答案】：C 
26、在低碳钢拉伸试验中强化阶段的最高点对应的应力称为（　　　）。
A.屈服强度
B.强度极限
C.比例极限
D.破坏强度

【答案】：B 
27、（　　　）不适用室外墙面装饰。
A.微晶玻璃装饰板材
B.天然花岗岩
C.天然大理石
D.建筑涂料

【答案】：C 
28、对于一般抹灰所用材料的质量要求说法不正确的是（　　　）。
A.品种和性能符合设计要求
B.砂浆配合比符合设计要求
C.水泥凝结时间及安定性复检合格
D.抹灰用的石灰膏熟化期不小于10d

【答案】：D 

29、材料管理是为顺利完成工程项目施工任务，合理（　　　），努力降低材料成本所进行的材料计划、订货采购、运输、库存保管、供应、加工、使用、回收、再利用等一系列的组织和管理工作。
A.使用和计划材料
B.计划和节约材料
C.使用和检测材料
D.使用和节约材料

【答案】：D 
30、塑性材料强度计算时的安全系数72取值（　　　）。
A.0.7～1.0
B.1.0～1,4
C.1.4～1.8
D.2.0～2.5

【答案】：C 
31、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55一2011中规定，抗渗等级等于或大于（　　　）级的混凝土称为抗渗混凝土。
A.P4
B.P6
C.P8
D.P10

【答案】：B 
32、不属于个人劳动保护用品的是（　　　）。
A.工作服
B.雨靴
C.手套
D.防毒口罩

【答案】：D 

33、在生产性建设工程中，设备、工器具购置费用占工程造价的比重的增大，意味着生产技术的进步和投资本有机构成的（　　　）。
A.降低
B.提高
C.不变
D.大幅度变化

【答案】：B 
34、钢筋连接的接头设置要求，以下错误的是（　　　）。
A.宜设在弯矩或剪力较大处
B.同一纵向受力钢筋在同一根杆件里不宜设置两个接头
C.同一纵向受力钢筋在同一根杆件里不宜设置两个以上接头
D.钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍

【答案】：A 
35、在土方工程施工中，根据土的（　　　）将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等8类。
A.物理组成
B.开挖难易程度
C.沉积年代
D.颗粒级配

【答案】：B 
36、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起( )日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。（  ）
A.15
B.30
C.7
D.60

【答案】：B 
37、抗拉（压）刚度可以表示为：（　　　）
A.E
B.EA
C.G
D.GA

【答案】：B 
38、直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、（　　　）、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.瓦工
B.起重信号工
C.钢筋工
D.木工

【答案】：B 
39、下列浅基础类型中，不属于按构造形式分类的是（　　　）。
A.条形基础
B.独立基础
C.筏板基础
D.砖基础

【答案】：D 

40、下列不属于机具管理的主要任务是（　　　）。
A.及时、齐备地向施工班组提供优良、适用的机具，积极推广和采用先进机具，保证施工生产，提高劳动效率
B.采取有效的管理办法，加速机具的周转，延长使用寿命，最大限度地发挥机具效能
C.做好机具的收、发、保管和维护、维修工作
D.工具管理主要包括储存管理、发放管理和使用管理等

【答案】：D 
41、砖墙水平灰缝的砂浆饱满度应不低于（　　　）。
A.50％
B.70％
C.80％
D.95％

【答案】：C 
42、强制性国家标准的代号为（　　　）。
A.GB/T
B.JGJ
C.JGJ/T
D.GB

【答案】：D 
43、桁架中的二杆节点，如无外力作用，如果二杆（　　　），则此二杆都是零杆。I.不共线Ⅱ.共线Ⅲ.互相垂直
A.I
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ

【答案】：A 

44、滑动模板（简称滑模）施工，是现浇混凝土工程的一项施工工艺，与常规施工方法相比，下列关于滑模的说法不正确的是（　　　）。
A.这种施工工艺具有施工速度快、机械化程度高。
B.可节省支模和搭设脚手架所需的工料，
C.能较方便地将模板进行拆散和灵活组装并可重复使用。
D.滑模属于组合式模板。

【答案】：D 
45、（　　　）消除了个体之间个别偶然的差异，显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标，是数据分布的中心，对数据的代表性好。
A.极差
B.算术平均值
C.标准偏差
D.变异系数

【答案】：B 
46、以下（　　　）不属于气硬性胶凝材料。
A.石膏
B.B石灰
C.水泥
D.水玻璃

【答案】：C 
47、平面内一个刚片有（　　　）个自由度。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】：C 
48、砖墙的灰缝厚度一般为（　　　）。
A.6mm
B.10mm
C.15mm
D.20mm

【答案】：B 
49、砖围墙应以（　　　）为界，以下为基础，以上为墙身。
A.设计室内地坪
B.外墙防潮层
C.设计室外地坪
D.水平防潮层

【答案】：C 
50、（　　　）不属于建筑企业材料管理工作的基本任务。
A.严格经济核算，降低成本，提高效益
B.加强施工现场材料管理，坚持定额供料
C.全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废
D.提高供应管理水平，保证工程进度

【答案】：C 
51、钢筋弯曲后的外包尺寸和中心线之间存在一个差值，称为（　　　）。
A.弯曲调整值
B.弯钩增加长度
C.量度差值
D.箍筋调整值

【答案】：C 
52、下列关于普通混凝土的主要技术性质的表述中,正确的是( )。（  ）
A.混凝土拌合物的主要技术性质为和易性,硬化混凝土的主要技术性质包括强度、变形和耐久性等
B.和易性是满足施工工艺要求的综合性质,包括流动性和保水性
C.混凝土拌合物的和易性目前主要以测定流动性的大小来确定
D.根据坍落度值的大小将混凝土进行分级时,坍落度160mm的混凝土为流动性混凝土

【答案】：A 
53、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强（  ）
A.工作效率
B.事故处理能力
C.事故预防和应急处理能力
D.事故预防能力

【答案】：C 
54、下列关于沥青材料分类和应用的说法中有误的是（　　　）。
A.焦油沥青可分为煤沥青和页岩沥青
B.沥青是憎水材料，有良好的防水性
C.具有很强的抗腐蚀性，能抵抗强烈的酸、碱、盐类等侵蚀性液体和气体的侵蚀
D.有良好的塑性，能适应基材的变形

【答案】：C 
55、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级均分为( )。（ 
 ）
A.特级、一级、二级
B.一级、二级、三级
C.特级、一级、二级、三级
D.甲级、乙级、丙级门

【答案】：C 
56、无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分（　　　）。
A.无效
B.仍然有效
C.由仲裁部门或法院决定是否有效
D.由当事人决定是否有效

【答案】：B 
57、抽样检查是对产品批作出（　　　），并作出相应的处理。
A.判断
B.判别
C.分析
D.辨别

【答案】：A 
58、劳动者解除劳动合同，应当提前（　　　）以书面形式通知用人单位。
A.十五日
B.二十日
C.一个月
D.三个月

【答案】：C 
59、杆发生弯曲变形后，轴线和外力（　　　）的弯曲称为平面弯曲。
A.不平行
B.在同一平面内
C.相垂直
D.方向交错

【答案】：B 
60、为了保证砂浆的质量，需将石灰预先充分“陈伏\"熟化制成石灰膏，然后再掺人砂浆中搅拌均匀。生石灰熟化成石灰膏时，熟化时间不得少于（　　　）。
A.2d
B.7d
C.14d
D.28d

【答案】：B 
61、间壁墙指墙厚（　　　）的墙。
A.≤100mm
B.≤120mm
C.≤150mm
D.≤180mm

【答案】：B 

62、名义屈服强度对应于试样产生（　　　）的塑性变形时的应力值。
A.0.5％
B.0.2％
C.0.15％
D.1.0%

【答案】：B 
63、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（　　　）
A.停止作业
B.停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所
C.撤离作业场所
D.采取可能的应急措施后撤离作业场所能

【答案】：B 
64、建筑材料采购包括确定工程项目材料采购计划及( )。（  ）
A.集中采购计划
B.材料采购批量
C.大宗材料计划
D.主要材料采购批量

【答案】：B 
65、下列能直接涉及材料预算价格的波动的是（　　　）。
A.市场供需变化
B.材料生产成本的变动
C.流通环节
D.材料供应体制

【答案】：B 

66、专用材料一般采用哪种供应方式（　　　）。
A.限额供应
B.中转供应
C.直达供应
D.甲方供应

【答案】：C 
67、施工企业甲是某大型商业综合体项目的总承包服务单位，其中消防工程由于甲无消防资质，由甲在建设单位同意的情况下分包给了消防施工单位乙。施工准备阶段，建设单位现场负责人要求甲施工单位对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。甲认为并无必要，没有进行编制。施工过程中，施工企业甲的项目经理李某在现场的巡查过程中不慎摔倒，需要休息半年，甲单位以李某无法继续负责相关工作为由与其解除了劳动合同，李某认为甲单位违反了劳动法相关规定，将甲单位告上法庭。
A.施工单位乙
B.政府主管部门
C.建设单位
D.施工单位甲

【答案】：D 
68、以下水泥熟料矿物中早期强度及后期强度都比较高的是（　　　）作用。
A.C3S
B.C2S
C.C3A
D.C4AF

【答案】：A 

69、线弹性平面弯曲时，中性轴（　　　）弯矩作用平面。
A.倾斜于
B.平行于
C.垂直于
D.对称于

【答案】：C 
70、结构构件代号WB表示（　　　）结构构件。
A.屋面梁
B.屋架
C.钢筋网
D.屋面板

【答案】：D 
71、生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括（　　　）、物力资源管理。
A.资金资源管理
B.现场资源管理
C.人力资源管理
D.技术资源管理

【答案】：C 
72、材料管理的意义是对项目（　　　）的控制和建筑成品的质量有重要的作用。
A.工程成本
B.工程进度
C.工程预算
D.工程质量

【答案】：A 

73、某建筑工程编制招标控制价。已知工程设备费为0，分部分项工程费400万元，单价措施项目费32万元，总价措施项目费18万元，暂列金额10万元，暂估材料15万元，专业工程暂估价20万元，总承包服务费2万元，计日工为0；根据背景资料，回答并计算下列问题：
A.投标报价
B.招标控制价
C.设计概算
D.合同价

【答案】：A 
74、在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为（　　　）。
A.整群抽样
B.等距抽样
C.分层抽样
D.两阶段随机抽样

【答案】：C 
75、下列关于沥青混合料的分类的说法中有误的是（　　　）。
A.按使用的结合料不同，沥青混合料可分为石油沥青混合料、煤沥青混合料、改性沥青混合料和乳化沥青混合料
B.按沥青混合料中剩余空隙率大小的不同分为开式沥青混合料和密闭式沥青混合料
C.按矿质混合料的级配类型可分为连续级配沥青混合料和间断级配沥青混合料
D.按沥青混合料施工温度，可分为热拌沥青混合料和常温沥青混合料

【答案】：B 
76、砌筑工程中，每次搭设脚手架的高度为1.2m左右，称为（ 
 ）。
A.二步架高度
B.一步架高度
C.施工高度
D.最大搭设高度

【答案】：B 
77、下列关于钢筋混凝土扩展基础施工要点的基本规定，错误的是（　　　）。
A.混凝土宜分段分层灌注，每层厚度不超过500mm
B.混凝土自高处倾落时，如高度超过2m，应设料斗、漏斗、串筒、斜槽、溜管，以防止混凝土产生分层离析
C.各层各段间应相互衔接，每段长2～3m，使逐段逐层呈阶梯形推进
D.混凝土应连续浇灌，以保证结构良好的整体性

【答案】：B 
78、关于建筑物面积计算规则的表述，错误的是（　　　）。
A.建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层中心线计算建筑面积
B.B以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积
C.高低联跨的建筑物，应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积
D.建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算

【答案】：A 
79、负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（　　　）通知生产经营单位。
A.12h
B.8h
C.24h
D.48h

【答案】：C 
80、能够显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标是（　　　）。
A.算术平均值
B.中位数
C.标准偏差
D.变异系数

【答案】：A 
81、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。（　　　）工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
A.主体
B.装修
C.隐蔽
D.安装

【答案】：C 
82、下面楼面工程属于整体面层的是（　　　）。
A.大理石
B.马赛克
C.现浇水磨石
D.预制水磨石

【答案】：C 

83、砌筑砂浆的流动性指标用（　　　）表示。
A.坍落度
B.维勃稠度
C.沉人度
D.分层度B

【答案】：C 
84、下列不属于建筑材料的是：（　　　）
A.结构材料
B.装饰材料
C.功能材料
D.市政工程材料

【答案】：D 
85、例行保养是由机械操作工或（　　　）在上下班或交接时间进行的保养，重点是清洁、润滑检查，并做好记录。
A.设备使用人员
B.机械员
C.材料员
D.维修员

【答案】：A 
86、水泥混合砂浆的强度等级可分为（　　　）个强度等级。
A.4
B.5
C.6
D.7

【答案】：A 

87、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和（　　　）制度。
A.群防
B.群治
C.群防群治
D.问责

【答案】：C 
88、任何一项工程都有特定的用途、功能、规模，这说明工程造价具有（　　　）特点。
A.大额性
B.个别性
C.动态性
D.层次性

【答案】：C 
89、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，（　　　）使用。
A.不得
B.可以
C.选择性
D.适量

【答案】：A 
90、模板拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时，应按按照（　　　）顺序拆除混凝土模板。
A.先支后拆，后支先拆
B.先支先拆，后支后拆
C.先拆承重模板，后拆非承重模板
D.先拆复杂部分，后拆简单部分

【答案】：A 
91、（　　　）是指在项目完成后，对项目成本形成中的各责任者，按项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。
A.成本预测
B.成本考核
C.成本核算
D.成本控制

【答案】：B 
92、普通混凝土的抗压强度测定，若采用100×100×100mm的立方体试件，则试验结果应乘以折算系数（　　　）。
A.0.90
B.0.95
C.1.0
D.1.05

【答案】：B 
93、单层建筑物高度在（　　　）及以上者应计算全面积。
A.1.50m
B.1.80m
C.2.00m
D.2.20m

【答案】：D 

94、当两轴具有相同的承载能力时，空心轴和实心轴的重量（　　　）
A.一样重
B.空心轴重
C.实心轴重
D.条件不足无法比较

【答案】：C 
95、混凝土抗冻等级用F表示，如F100表示混凝土在强度损失不超过25%，质量损失不超过5%时，（　　　）。
A.所能承受的最大冻融循环次数为10次
B.所能抵抗的液体压力10MPa
C.所能抵抗的液体压力1MPa
D.所能承受的最大冻融循环次数为100次

【答案】：D 
96、脚手架属于定额中的哪项材料（　　　）。
A.主要材料
B.辅助材料
C.周转性材料
D.其他材料

【答案】：C 
97、下列哪种材料不适用室外墙面装饰（　　　）。
A.微晶玻璃装饰板材
B.天然花岗石
C.天然大理石
D.建筑涂料

【答案】：C 

98、现场拌制的砂浆应随拌随用，一般情况下拌制的砂浆应在（　　　）内使用完毕。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h

【答案】：C 
99、安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、（　　　），作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。
A.问题
B.发现的问题及其处理情况
C.相关人员
D.处理意见

【答案】：B 
100、浅埋式基础通常是指埋置深度在（　　　）以内的基础类型。
A.5
B.6m
C.7m
D.8m

【答案】：A 
101、物资供销形式相对比较灵活，下列表述不正确的是（　　　）
A.对通用的、用户比较分散的物资，由物资部门负责供应和销售
B.对通用的、用户比较分散的物资，由生产部门来组织供销
C.专用的、精度要求高、技术性能强、需要技术维修服务的机电产品，由生产部门来组织供销
D.对一些批量较大、变化不大的物资，签订长期供货合同，直达供应

【答案】：B 
102、对工期缩短给予奖励；对应急赶工给予优厚的赶工费；对拖延工期给予罚款、收赔偿金是进度控制措施中的（　　　）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施

【答案】：C 
103、用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料金额为（　　　）
A.暂列金额
B.暂估价
C.总包费
D.计日工费

【答案】：B 
104、属于进度纠偏的管理措施（　　　）。
A.调整工作流程组织
B.调整进度管理办法
C.改变施工方法
D.及时解决工程支付款

【答案】：B 

105、混凝土在运输时不应产生离析和分层现象，如有离析现象，则必须在浇注混凝土前进行（　　　）
A.加水
B.二次搅拌
C.二次配合比设计
D.振捣

【答案】：B 
106、施工企业的人力资源管理不包括（　　　）。
A.企业固定工
B.临时工
C.供应商送货工
D.合同工

【答案】：C 
107、下列各项中，不属于钢筋混凝土结构用钢材的主要品种的是（　　　）。
A.热轧钢筋
B.热处理钢筋
C.预应力混凝土用钢丝和钢绞线
D.冷处理钢筋

【答案】：D 
108、常用的钢、板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤,使用较多的是( )。（  ）
A.自由落锤
B.气动锤
C.柴油锤
D.振动锤

【答案】：D 

109、拱与梁的主要区别是：拱在竖向荷载作用下有（　　　）。
A.水平推力
B.弯矩
C.支座反力
D.较大位移

【答案】：A 
110、当剪应力不超过材料的剪切比例极限时（τ≤τp），剪应力与剪应变成（　　　）
A.正比关系
B.反比关系
C.塑性关系
D.倒数关系

【答案】：A 
111、施工单位的（　　　）应对建设工程项目现场的安全施工负总责。
A.项目负责人
B.技术负责人
C.安全员
D.栋号经理

【答案】：A 
112、下列哪种砖不得用于长期受热200℃以上，受急冷急热和有机酸性介质侵蚀的建筑部位。（　　　）
A.蒸压灰砂砖
B.烧结空心砖
C.烧结普通砖
D.混凝土多孔砖

【答案】：A 

113、下列关于基坑（槽）开挖的说法错误的是（　　　）。
A.浅基坑（槽）开挖，应先进行测量定位，抄平放线，定出开挖长度
B.根据土质和水文情况.采取在四侧或两侧直立开挖或放坡，以保证施工操作安全
C.采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留15~30cm的土层由人工挖掘修整
D.在地下水位以下挖土。应在基坑（槽）四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，或采用井点降水，将水位降低至坑、槽底以下200mm

【答案】：D 
114、按照标准制作方法制成边长为150mm的标准立方体试件，在标准条件（温度20℃±2℃，相对湿度为95%以上）下养护（　　　），然后采用标准试验方法测得的极限抗压强度值，称为混凝土的立方体抗压强度。
A.3d
B.7d
C.30d
D.28d

【答案】：D 
115、力的合成通常采用（　　　）。
A.二力平衡原理
B.平行四边形法则
C.左手法则
D.截面法

【答案】：B 

116、（　　　）是指在开工前作出现场材料管理计划，参与施工组织设计的编制，规划材料存放场地、道路、做好材料预算，制定现场材料管理目标。
A.全面规划
B.计划进场
C.控制领发
D.准确核算

【答案】：A 
117、下列关于沥青混合料的组成材料及其技术要求的说法中正确的是（　　　）。
A.沥青是沥青混合料中唯一的连续相材料，而且还起着胶结的关键作用
B.沥青混合料中所用的粗骨料是指粒径大于2.5mm的碎石、破碎砾石和矿渣等
C.沥青混合料用细骨料是指粒径小于2.5mm的天然砂、人工砂及石屑等
D.矿粉宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土质量分数要小于5%，其他杂质应除净，并且要求矿粉干燥、洁净，级配合理

【答案】：A 
118、工程设计的修改由（　　　）负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
A.原设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】：A 

119、禁止施工单位超越本单位（　　　）的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。
A.企业代码证
B.银行账号
C.税务登记证
D.资质等级许可

【答案】：D 
120、下列不属于是材料管理的具体内容的是（　　　）。
A.材料的计划管理
B.现场材料管理
C.材料的采购管理
D.材料供应管理

【答案】：B 
121、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的（　　　）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。
A.主要负责人
B.法人
C.安全人员
D.总经理

【答案】：A 
122、一般来说生产规模大，材料需用同一种数量也大，对于这种材料适宜哪种供应方式（　　　）。
A.直达供应
B.中转供应
C.限额供应
D.甲方供应

【答案】：A 
123、（　　　）是个体数据与均值离差平方和的算术平均数的算术根。
A.极差
B.标准差
C.中位数
D.变异系数

【答案】：B 
124、两端固定的压杆，其长度系数是端固定、一端自由的压杆的（　　　）倍。
A.0.5
B.2
C.4
D.5

【答案】：C 
125、地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的（　　　）者为地下室。
A.1
B.1/2
C.1/3
D.1/4

【答案】：B 

126、在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行（　　　）围挡。
A.开放
B.封闭
C.局部
D.局部封闭

【答案】：B 
127、该力系合力等于零是平面汇交力系平衡的（　　　）条件。
A.充分条件
B.必要条件
C.充分必要条件
D.既不充分也不必要条件

【答案】：C 
128、2005年2月1日小李经过面试合格后并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同,并约定了试用期,则试用期最迟至( )。（  ）
A.2005年2月28日
B.2005年5月31日
C.2005年8月1日
D.2006年2月1日

【答案】：C 
129、混凝土施工缝宜留置在结构受剪力比较小且便于施工的部位，柱的施工缝留设位置不正确的是（　　　）。
A.基础的顶面
B.吊车梁的下面
C.吊车梁的上面
D.无梁楼盖柱帽的下面

【答案】：B 

130、钢材按照（　　　）一般可分为软钢和硬钢。这是根据它们是否存在屈服点划分的，由于硬钢无明显屈服点，塑性较软钢差，所以其控制应力系数较软钢低。
A.可焊性
B.化学性能
C.机械性能
D.熔点

【答案】：C 
131、石油沥青的针人度越大，则其黏滞性（　　　）。
A.越大
B.越小
C.不变
D.不能确定

【答案】：B 
132、样本数据特征值是由样本数据计算的描述样本质量数据波动（　　　）的指标。
A.动态
B.差异
C.平衡
D.规律

【答案】：D 
133、既能在低温条件下进行施工作业，又能在严寒或酷热的条件长期使用的防水卷材是（　　　）。
A.再生橡胶改性沥青防水卷材
B.二元乙丙橡胶防水卷材
C.聚氯乙烯防水卷材
D.聚氯乙烯一橡胶共混防水卷材

【答案】：B 
134、钢筋按（　　　）进行分类，可分为热轧钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢丝和热处理钢筋。
A.化学成分
B.钢筋外形
C.加工方法
D.结构作用

【答案】：C 
135、砂按细度模数μf分为粗、中、细三级，下列不正确的是（　　　）。
A.粗砂（μf=3.7～3.1）
B.中砂（μf=3.0～2.3）
C.细砂（μf=2.2～1.6）
D.特细砂（μf=1.5～1.0）

【答案】：D 
136、一直径为16mrn的钢筋，经拉伸，测得达到屈服时的荷载为72.5kN,所能承受的最大荷载为108kN。试件标距长度为80mm,拉断后的长度为96mm。
A.375
B.360
C.420
D.350

【答案】：B 

137、集体合同签订后应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（　　　）日内未提出异议的，集体合同即行生效。
A.10
B.15
C.30
D.60

【答案】：B 
138、沥青混凝土混合料是由适当比例的粗骨料、细骨料及填料与沥青在严格控制条件下拌和的沥青混合料，其压实后的剩余空隙率小于（　　　）。
A.3%
B.5％
C.10％
D.15％

【答案】：C 
139、下列哪种砖不得用于承重墙的砌筑（　　　）。
A.蒸压灰砂砖
B.烧结空心砖
C.烧结普通砖
D.烧结多孔砖

【答案】：B 

140、（　　　）是把施工对象划分成若干施工段，每个施工过程的专业队（组）依次连续地在每个施工段上进行作业，不同的施工过程，按照工程对象的施工工艺要求，先后相继投人施工，使各专业队（组）在不同的空间范围内可以互不干扰地同时进行不同的工作。
A.平行施工
B.流水施工
C.依次施工
D.重复施工

【答案】：B 
141、分部分项工程量清单的项目编码按《计价规范》规定，采用（　　　）编码，其中第5、6位为（　　　）顺序码。
A.四级分部工程
B.五级分部工程
C.四级专业工程
D.五级附录分类

【答案】：B 
142、伸长率δ值越大，表明钢材（　　　）的越好。
A.刚性
B.弹性
C.塑性
D.柔性

【答案】：C 
143、下列哪项不属于施工单位在建筑材料采购管理的模式（　　　）。
A.部分分散采购管理
B.集中采购管理
C.分散采购管理
D.部分集中采购管理

【答案】：A 

144、钢结构吊装时先将钢构件吊离地面（　　　）cm左右，使钢构件中心对准安装位置中心。
A.20
B.30
C.40
D.50

【答案】：D 
145、（　　　）是对全部产品逐个进行检查，区分合格品和不合格品。
A.抽样检查
B.大多数检查
C.全数检查
D.随机检查

【答案】：C 
146、纯弯曲段梁的弯矩为（　　　）。
A.零
B.常数
C.正值
D.负值

【答案】：B 
147、建设工程实行施工总承包的，由（　　　）对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位
B.总承包单位
C.分包单位
D.监理单位

【答案】：B 

148、在比例极限内线杆件应变与正应力（　　　）。
A.为零
B.不变
C.成反比
D.成正比

【答案】：D 
149、下列哪一项不属于按定额的编制程序和用途分类的方式（　　　）。
A.施工定额
B.材料消耗定额
C.预算定额
D.投资估算指标

【答案】：B 
150、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于2012年12月28日公布了《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1一2008第1号修改单，将标准里有关HPB235的内容删除，且相关内容由HPB300替代。问题：
A.国家标准
B.行业标准
C.企业标准
D.地方标准

【答案】：A 
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