安全评价技术（第三版）习题参考答案
课题一  认识安全评价
安全评价师应知应会
1.在安全评价中以(　　)作为衡量安全与危险的标准。
(A)可接受的危险	(B)社会允许危险	(C)固有的危险	(D)现实的危险
参考答案：A
2.安全评价是一个行为过程,该过程包括:(　　)。
(A)项目工程的可行性研究    	(B)评价危险程度
(C)确定危险是否在可承受的范围	(D)项目的施工图设计
参考答案：B、C
3. 根据《安全评价检测检验机构管理办法》的要求, 承担单一业务范围的安全评价机构，其专职安全评价师不少于(　　)人。
(A)20	(B)25	   (C)30	(D)35
参考答案：B
4.以下不属于安全预评价内容的是(　　)。
(A)提出安全对策措施和建议	(B)确定系统危险度
(C)对系统危险性进行分析	       (D)判断系统配套安全设施的有效性
参考答案：D
5.下列不属于安全预评价编制依据的是(　　)。
(A)初步设计
(B)项目有关的法律法规、标准、行政规章、规范
(C)评价对象被批准设立的相关文件
(D)安全预评价合同
参考答案：D
6.《安全生产法》第三十一条规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的(　　),必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
(A)生活设施	(B)福利设施	(C)安全设施	(D)环保设施
参考答案：C
7.在进行建筑项目安全预评价时,所依据的设计文件主要是(　　)。
(A)项目建议书	(B)可行性研究报告    (C)设计施工图	(D)详细设计说明书
参考答案：B
8.安全现状综合评价是针对一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动安全现状进行的(　　)。
(A)专项评价	(B)特殊评价	(C)全面评价	(D)充分评价
参考答案：C
9.进行安全评价时,危险度可用生产系统中事故发生的(　　)确定。
(A)可能性与本质安全性	(B)可能性与严重程度
(C)本质安全性与危险性	(D)危险性与危险源
参考答案：B
10.安全验收评价是指运用系统安全工程原理和方法,在项目建成(　　)后,在正式(　　)前进行的一种检查行为安全评价。
(A)建设项目竣工　投产	(B)验收完成　　生产
(C)验收完成　　　　投产	(D)投入生产　　验收
参考答案：A
课题二  辨识危险有害因素及划分评价单元
项目一　危险有害因素辨识基础知识认知
参力提升训练
1.请根据图2-1情景描述及所掌握知识,依据国家标准《企业职工伤亡事故分类》辨识图2-1中存在的危险有害因素。
情景描述:
切割工正在使用乙炔割炬对一块钢板实施切割作业,由于切割作业属于动火作业,按照操作规程,必须有动火监督人对动火作业全程的人、物、环境等各个方面进行安全监督。
[image: ]
图2-1　切割作业
参考答案：图中切割作业存在火灾、爆炸（容器爆炸）、灼烫、触电等危险有害因素。

2.请根据图2-2及所掌握知识,依据国家标准《生产过程危险和有害因素分类与代码》辨识图2-2中存在的危险有害因素。
[image: id:2147517048;FounderCES]
图2-2　吊装作业
参考答案：图中吊装作业存在指挥错误（1201）、操作错误（1202）、监护失误（1203）、设备、设施、工具、附件缺陷（2101）、作业场地不平（3205）等危险有害因素。
归纳总结提高
4.请查找图2-3中存在的危险有害因素。
[image: id:2147517062;FounderCES]
图2-3　施工作业
参考答案：
1、依据《企业职工伤亡事故分类》图中施工作业存在物体打击、起重伤害、触电、高处坠落、腐蚀灼烫、火灾、爆炸（容器爆炸）等危险有害因素。
2、依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》图中施工作业存在指挥错误（1201）、操作错误（1202）、监护失误（1203）、设备、设施、工具、附件缺陷（2101
）、电危害（2103）、噪声（2104）、高温物质（2110）、有害光照（2114）、理化危险（2201）、作业场地杂乱（3204）、作业场地安全出口缺陷（3213）、强迫体位（3901）等危险有害因素。
安全评价师应知应会
1.以下属于危险有害因素辨识与分析工作内容的是(　　)。
(A)确定危险因素的种类和存在的部位
(B)划分评价单元,选择合理的评价方法
(C)提出消除或减弱危险、有害因素的技术建议
(D)收集调查工程、系统的相关技术资料
参考答案：A
2.(　　)主要由其热效应和光化学效应对人体造成非电离辐射。
(A)激光	(B)γ射线	(C)β射线	(D)红外线
参考答案：A
[bookmark: _Hlk113868119]3.根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》,下列选项中属于物理性危险有害因素的是(　　)。
(A)支撑不当	(B)建筑物和其他结构缺陷
(C)冲击地压	(D)脚手架、阶梯和活动梯架缺陷
参考答案：A
项目二　危险有害因素辨识方法及应用
能力提升训练
请你尝试对以下作业的危险有害因素进行辨识。
1.搬运作业(图2-12)。
2.喷漆作业(图2-13)。
[image: id:2147517319;FounderCES]
图2-12　搬运作业
[image: id:2147517326;FounderCES]
图2-13　喷漆作业
参考答案：
1、 搬运作业过程中存在高处坠落、车辆伤害等危险有害因素。
2、 喷漆作业过程中存在火灾、触电、中毒与窒息、噪声等危险有害因素。
归纳总结提高
3.请辨识图2-14棉丝车间一角存在的危险有害因素。
[image: id:2147517340;FounderCES]
图2-14　棉丝车间一角
参考答案：
棉丝车间作业存在火灾、机械伤害、触电、坍塌等危险有害因素。
安全评价师应知应会
1.下列属于安全评价程序中危险识别阶段的是(　　)。
(A)单元划分	(B)安全对策措施
(C)危险分级(定性、定量评价)	(D)危险源辨识
参考答案：D
2.进行危险有害因素辨识时,可通过划分生产活动,并从生产、工艺、设备、环境、人员、管理和生产状态等方面来进行分析和辨识。危险有害因素辨识时应考虑的生产状态一般应包括(　　)。
(A)异常状态	(B)正常状态	(D)触发状态	(D)紧急状态
参考答案：A、B、D
3.在专业设备的危险有害因素辨识中,化工设备的危险有害因素辨识的是(　　)。
(A)是否有足够的强度	(B)密封是否安全可靠
(C)安全保护装置是否配套	(D)安全警示标志是否配备
参考答案：A、B、C
项目三　重大危险源辨识及评估
能力提升训练
对于危险化学品重大危险源的辨识,辨识结果是否正确、是否科学、是否具备可操作性,很大程度上取决于辨识单元的划分。因此,对于科学划分辨识单元就显得尤为重要。
图2-16为某危险化学品生产企业的生产区,主要分为仓库区、产品储罐区和装置区三个区域。每个区域的间距如图中所示,仓库内储存的为危险化学品原料。
请根据图2-16生产区布局情况,结合《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218—2018)国家标准,对该生产区的重大危险源评价单元进行划分的方式有哪几种?
[image: id:2147517628;FounderCES]
图2-16　某危险化学品生产区平面布置图
为了更好地开展危险化学品重大危险源的监控、管理和评价等工作,请合理划分危险化学品重大危险源的辨识单元,并就划分情况作出说明。
参考答案：
依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218—2018)，储罐区以储罐防火堤为界限划分为独立的单元；装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元；仓库以独立库房（独立建构筑物）为界限划分为独立的单元。根据以上原则，该生产区重大危险源辨识单元划分为3个，即储罐区、仓库区、装置区。

归纳总结提高
3.某单元内存有10t硫化氢、2t氯气、0.5t光气,请问该单元是否构成重大危险源?若构成重大危险源,对重大危险源进行分级。
参考答案：
依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218—2018)，硫化氢属于表1中危险物质，临界量5吨；氯气属于表1中危险物质，临界量5吨；光气属于表1中危险物质，临界量0.3吨；辨识结果见下表。
	序号
	危险化学品名称
	辨识类别
	临界量
	最大存在量
	比值
	合计
	辨识结论

	1
	硫化氢
	表1中物质
	5
	10
	2
	4.07
	构成危险化学品重大危险源

	2
	氯气
	表1中物质
	5
	2
	0.4
	
	

	3
	光气
	表1中物质
	0.3
	0.5
	1.67
	
	


由上表可知该辨识单元构成重大危险源，下一步进行重大危险源分级，依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218—2018)硫化氢β值为5，氯β值为4，光气β值为20，假设重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量为50人～99人，则厂外暴露人员校正系数α值取1.5。
	序号
	危险化学品名称
	临界量
	最大存在量
	比值
	β值
	α值
	R值
	分级结果

	1
	硫化氢
	5
	10
	2
	5
	1.5
	（10+1.6+33.4）×1.5=67.5
	构成二级危险化学品重大危险源

	2
	氯气
	5
	2
	0.4
	4
	
	
	

	3
	光气
	0.3
	0.5
	1.67
	20
	
	
	


由以上表结果可知R值=67.5（100>R≥50），因此该重大危险源级别为二级。

4.如果仓库内储存有苯20t,储罐区的两个储罐内分别储存有98%的浓硫酸25t和85%的浓硝酸35t,请辨识该生产厂区是否构成危险化学品重大危险源?并做出详细的辨识过程。
参考答案：
依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218—2018)，该企业仓库、储罐区为两个辨识单元。
苯属于表1中危险物质，临界量50吨；98%浓硫酸不属于辨识范围内物质；85%浓硝酸属于表1中危险物质，临界量100吨，辨识结果见下表。
	序号
	单元名称
	危险化学品名称
	辨识类别
	临界量
	最大存在量
	比值
	合计
	辨识结论

	1
	仓库
	苯
	表1中物质
	50
	20
	0.4
	0.4＜1
	不构成危险化学品重大危险源

	2
	储罐区
	浓硝酸
	表1中物质
	100
	35
	0.35
	0.35＜1
	不构成危险化学品重大危险源


安全评价师应知应会
1.重大危险源辨识的依据是物质的(　　)及其(　　)。
(A)形态/数量	(B)生产方式/储存类型
(C)协调性/干扰	(D)危险特性/数量
参考答案：D
2.根据《危险化学品重大危险源辨识》,按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果,可能造成重大事故的危险源为(　　)重大危险源。
(A)一级	(B)二级	(C)三级	(D)四级
参考答案：D
3.危险化学品重大危险源是指按照(　　)标准辨识确定的。
(A)《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218)
(B)《危险化学品名录》
(C)《安全生产法》
(D)《危险化学品重大危险源安全管理办法》
参考答案：A
4.《危险化学品重大危险源辨识》标准不适用于核设施、军事设施、(　　)、危险化学品的厂外运输。
(A)采掘设施	(B)石油加工设施
(C)制药设施	(D)烟花爆竹生产设施
参考答案：A
项目四　划分评价单元
能力提升训练
科学划分评价单元对于安全评价的顺利实施、提高安全评价结果的准确性至关重要。因此,对于科学划分评价单元就显得尤为重要。
图2-17为某化肥生产企业的合成氨车间的工艺流程,图2-18为车间平面图,该生产单位主要以煤为原料,经过空分、气化、净化、压缩、合成、分离等主要的生产过程,最终产品为液氨。请根据所学知识,查阅合成氨工艺相关知识,合理划分该车间的安全评价单元。
[image: id:2147517756;FounderCES]
图2-17　合成氨车间的工艺流程
[image: id:2147517763;FounderCES]
图2-18　合成氨车间平面简图
参考答案：总体布局、生产单元、储存单元、公辅单元、安全管理单元
[image: ]
[image: ]
安全评价师应知应会
1.评价单元的划分属于安全评价程序中的(　　)。
(A)准备阶段	(B)危险、有害因素的识别与分析
(C)定性定量评价	(D)提出安全对策
参考答案：A
2.常用的评价单元划分原则和方法是(　　)。
(A)以法律、法规等方面的符合性划分
(B)以设施、设备、装置及工艺方面的安全性划分
(C)以工艺条件划分
(D)以物料、产品安全性能划分
(E)以危险、有害因素的性质划分
参考答案：A、B、E
3.在评价单元划分时,以安全距离、防火墙、防火堤、隔离带等与其他装置隔开的距离或装置部分作为一个单元处理,是按(　　)进行单元划分的。
(A)装置工艺功能	(B)布置的相对独立性
(C)工艺条件	(D)重点危险
参考答案：B


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998117116071006031
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