乌龙木齐第四中学物理八年级下册期末考试单元测试
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、如图所示为一种常用核桃夹，用大小相同的力垂直作用在B点比A点更易夹碎核桃，这说明为的作用效果与（　　）  
[image: ]
A．力的作用点有关	B．力的方向有关
C．力的大小有关	D．受力面积有关
2、关于功、功率、机械效率，下列说法中正确的是（　　）   
A．物体做功越多，功率越大
B．作用在物体上的力越大，物体所做的功越多
C．机械效率是表示物体做功快慢的物理量
D．同一滑轮组，增加物重可以提高机械效率
3、如图所示，F点发出的两条光线经凸透镜后的折射光线平行于主光轴，P为2倍焦距处，则下列说法正确的是（　　）  
[image: ]
A．物体放在A点时，所成的像跟照相机的成像性质相同
B．物体放在B点时，无法用眼睛直接观察到像
C．物体放在C点时，所成的像跟投影仪的成像性质相同
D．物体放在C点时，经凸透镜成正立、放大的实像
4、如图所示，手用力F=10N把重量为5N的一木块压在竖直墙面上静止，以下分析（　　）  
[image: ]
①手对木块的压力和木块对手的弹力是一对平衡力
②手对木块的压力和墙对木块的弹力是一对平衡力
③墙面对木块的摩擦力是5N
④增大压力F，木块受到的摩擦力随之增加
A．只有①正确	B．只有④正确
C．只有②③正确	D．只有③④正确
5、用如图所示的滑轮组拉着物体A在水平桌面上做匀速直线运动。如果拉力F=12N，忽略滑轮重、绳重和滑轮摩擦，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．物体A对动滑轮的拉力为12N	B．物体A受到的拉力为4N
C．物体A受到的摩擦力为24N	D．竖直墙受到的拉力为24N
6、如图所示的四个事例中，其中人对物体做了功的是（　　）   
A．[image: 图片_x0020_100013] 大力士抱石球沿水平路面向前走
B．[image: 图片_x0020_100014] 顾客推着购物车向前冲
C．[image: 图片_x0020_100015] 大力士提着杠铃静止站着
D．[image: 图片_x0020_100016] 大力士用力推大轮胎，但推不动
7、一位体重为600N的同学在跳绳测试中，1min跳120次，每次腾空的最大高度平均为4cm，则他在跳绳过程中，克服重力做功的平均功率是（　　）  
A．48W	B．4.8×103W	C．4.8×104W	D．4.8×105W
8、用10N的水平拉力拉着重40N的物体在水平面上做匀速直线运动，物体受到的摩擦力为f1，当拉力增大到20N时，物体受到的摩擦力为f2，则f1和f2的大小分别是（　　）   
A．10N，20N	B．40N，40N	C．50N，60N	D．10N，10N
9、潜水员潜水时呼出的气泡在水面下上升的过程中，有关气泡所受压强和浮力的变化情况说法正确的是（　　）   
A．压强变大，浮力变大	B．压强变大，浮力变小
C．压强变小，浮力变大	D．压强变小，浮力不变
10、如图所示，利用斜面提升重物时，能够提高斜面机械效率的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100001]
A．斜面不变，增大物体的质量	B．减小物体与斜面间的粗糙程度
C．斜面倾角不变，增大斜面高度	D．斜面倾角不变，增大斜面长度
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、如图所示，轻质杠杆OA中点悬挂重为60N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则力F的大小是　     　，保持F的方向不变，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，力F将　     　（选填“变大”、“变小”、或“不变”）。 这种杠杆相当于　     　滑轮。
[image: 图片_x0020_1449528378]
2、某个实验小组的同学设计了一个测量滑动摩擦的实验。如图所示，把弹簧测力计的一端固定在墙上，另一端与一物块P相连，用力F水平向左拉物块下面的金属板，金属板向左运动，此时测力计的示数稳定（图中已把弹簧测力计的示数放大画出），若用弹簧测力计测得物块P重13N，则物块P受到金属板的滑动摩擦力的大小是　     　N；摩擦力方向　         　。
[image: ]
3、如图，将一边长为10
 cm的正方体木块放入装有某液体的圆柱形容器中、木块静止时露出液面的高度为2 cm，液面比放入前升高1 cm，容器底部受到液体的压强变化了80 Pa，则木块底部受到液体压强为　     　Pa，木块受到的浮力为　     　N。
[image: 图片_x0020_100014]
4、如图甲中，将木板固定，水平匀速拉动木块，待测力计示数稳定后，测力计的示数为为1.5N，则木块受到的滑动摩擦力大小为　     　N；如图乙中，用3.0N力水平匀速拉动木板，则木块受到的滑动摩擦力大小为　     　N。
[image: 图片_x0020_100030][image: 图片_x0020_100031]
5、如图所示，缓慢改变　           　,通过观察细线OA的方向来判断重力方向。
[image: 图片_x0020_100016]







6、如图所示，用滑轮组提升重为  的物体。动滑轮重为  ，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。若在  内将物体匀速提升  ，拉力的功率为　     　 。滑轮组的机械效率为　     　 ；若匀速提升重为  的物体，则这个滑轮组的机械效率将　     　（选填增大/减小/不变）。  
[image: 图片_x0020_100024]
7、小明爷爷带400度的老花镜，该镜的焦距是　     　cm，它对光线具有　     　作用。   
8、静止在水平桌面上的水杯，受到　     　和　     　的作用，其中受到的　     　力是弹力。由于力的作用是相互的，水杯对桌面会产生一个压力，此压力是　     　（选填“水杯”或“桌面”）发生形变产生的。   
9、小明在“探究杠杆平衡条件”的实验中：
[image: 图片_x0020_100009]
（1）实验前调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡，目的之一是方便测量　     　；   
（2）如图甲所示。在杠杆左边A处挂4个钩码，要使杠杆在水平位置平衡，应在杠杆右边B 处挂　     　个钩码（实验中所用的钩码均相同）   
（3）小明又用弹簧测力计，在C处竖直向上拉。如图乙所示，当弹簧测力计逐渐向右倾吋，使杠杆仍然在水平位置平衡。则弹簧测力计的示数将逐渐　     　（选填“变大”、“变小”或 “不变”）。   
10、如图所示，一瓶矿泉水的质量为560g，瓶子的底面积为28cm2，瓶子对桌面的压力为　     　N，瓶子对桌面的压强为　     　Pa。
[image: ]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、双轮电动平衡车越来越受到人们的喜爱。如图所示，质量为40kg的小红驾驶平衡车在平直的路而上匀速行驶，5min通过的路程为900m，已知平衡车的质量为10kg，轮胎与地面的总接触面积为25cm2，g取10N/kg。求：
[image: ]
（1）平衡车的速度；   
（2）平衡车的重力；   
（3）小红驾驶平衡车时，车对地面的压强。   
2、如图所示，2020年11月中国国际高新技术成果交易会上一款送餐服务机器人在展区内不停地“巡游”引起观展市民的注意。某次送餐时，机器人和餐品的总重力为480N，其以0.5m/s的速度沿水平方向匀速直线运动1min，整个过程中机器人受到的阻力是其总重力的0.05倍。求此过程中（g=10N/kg）：
[image: ]
（1）机器人通过的距离；
（2）机器人牵引力做的功；
（3）机器人克服阻力做功的功率。


3、水平桌面上有一底面积为5S0的圆柱形薄壁容器，容器内装有一定质量的水。将底面积为S0、高为h0的柱形杯装满水后（杯子材料质地均匀），竖直放入水中，静止后容器中水的深度为上  h0，如图所示；再将杯中的水全部倒入容器内，把空杯子竖直正立放入水中，待杯子自由静止后，杯底与容器底刚好接触，且杯子对容器底的压力为零，容器中水的深度为  h0，如图所示，已知水的密度为ρ0，求：  
[image: 图片_x0020_100035]
（1）空杯子的质量；
（2）该杯子材料的密度。
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、小华在课外探究弹簧的长度与外力的变化关系，利用如图所示实验装置记录了相应实验数据，如下表：
	钩码的质量（g） 
	0 
	50 
	100 
	150 
	200 
	250 
	300 
	400 

	指针的位置（cm） 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	7.5 
	7.5 


（1）这项研究在实际中的应用是　           　；
（2）分析实验数据你可得到的结论是：　                                             　；
（3）小华作出了如下图 所示的三个图像，正确的是_______（填序号）。   
[image: 图片_x0020_100036]
A．[image: 图片_x0020_100037]
B．[image: 图片_x0020_100038]
C．[image: 图片_x0020_100039]
2、小龙利用如图所示的装置探究“杠杆的平衡条件”。
[image: 图片_x0020_100017]
（1）实验前没挂钩码时，杠杆静止的位置如图甲所示，此时应将　         　向　     　调节，使杠杆在水平位置平衡；
（2）杠杆平衡后，小龙在左右两侧分别挂上钩码，如图乙所示，杠杆的　     　端会下沉。要使杠杆重新在水平位置平衡，在不改变钩码数量的前提下，只需将　                         　即可；


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/008111074125006040
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