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 针对近年来城市交通的拥挤现象，特别是驾驶员违章严峻、交通事故频发、车辆尾气污染等问题,介绍集计算机、信息、电子及通讯等众多高新技术手段于一体的智能交通指挥中心限制系统.该系统的安装及运用,大大缓解了城市道路堵塞现象、提高了道路的通行实力.削减了驾驶员违章的次数,抑制了交通事故的发生、同时能够减轻车辆尾气排放，从而对降低环境污染起到了不行低估的作用[1]. 
    分析现代城市交通限制及管理问题的现状，结合城乡交通的实际状况阐述了交通灯限制系统的工作原理,给出了一种简洁好用的城市交通灯限制系统的硬件电路设计方案。
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绪   论

  随着社会经济的发展,城市交通问题越来越引起人们的关注.人、车、路三者关系的协调，已成为交通管理部门须要解决的重要问题之一.城市交通限制系统是用于城市交通数据监测、交通信号灯限制及交通疏导的计算机综合管理系统，它是现代城市交通监控指挥系统中最重要的组成部分。 
    不同的城市有不同城市的问题,但共性就是混合交通流问题.在交叉口如何解决混合交通流中的相互影响或彼此的相互影响，就是解决问题的关键！随着我国城市化建设的发展，越来越多的新兴城市的出现,使得城市的交通成为了一个确定主要的问题。同时随着我国经济的稳步发展，随着城市机动车量的不断增加，人民的生活水平日渐提高，越来越多的汽车进入寻常老百姓的家庭，据不完全统计,目前我国城市里的十字路口交通系统大都接受定时来限制(不解除繁忙路段或高峰时段用交警来取代交通灯的状况）,这样必定产生如下弊端:当某条路段的车流量很大时却要等待红灯，而此时另一条是空道或车流量相对少得多的道却长时间亮的是绿灯，这种多等少的尴尬现象是未对实际状况进行实时监控所造成的，不仅让司机乘客怨声载道，而且对人力和物力资源也是一种奢侈［2]。 
    单片基限制系统设计时硬件和软件均要设计，抗干扰性能差,不通用，并且须要有接口电路及之配套,价格中等，制造较难.程序的设计中，分析限制交通的多种原理，用传统的方法实现难度较大，所以运用可编程限制器，其主要缘由是因为PLC具有简洁易懂、操作便利、牢靠性高、通用灵敏、体积小、运用寿命长等一系列的优点。
    本设计介绍了应用PLC实现十字路口交通信号灯的自动限制。通过对交通信号灯的限制要求分析，对PLC限制系统进行了软、硬件设计，并通过试验证明该系统简洁、经济、运行牢靠，具有很高的好用价值。
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