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2023 年安全工程师《安全生产技术》真题及答案


必作局部
一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1．制造、使用或贮存爆炸危急物质，且电火花不易引起爆炸，或不致造成巨大破坏和
人身伤亡的建筑物属于第(	)类防雷建筑物。
A．一B．二C．三D．四

2. 以下塌方事故中，属于坍塌类的是(	)。A．开挖高大建筑物地基时造成的土石塌方 B．车辆失控撞击造成的建筑物塌方       C．烟花爆竹爆炸引起的库房建筑物塌方   D．矿山地下开采时发生的顶板塌方

3. 机械安全防护装置应具有足够的牢靠性，即在规定的寿命期限内必需具有足够的稳定性、耐腐蚀性、抗疲乏性和(	)。
 (
B．硬度
C．重量
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D．强度

4. 以下机械安全防护装置中，仅能对操作者供给保护的是(	)。A．联锁安全装置
B．双手把握安全装置C．自动安全装置 D．隔离安全装置

5. 电焊作业过程中，不常见的事故是( )。A．电击
B. 弧光损害C．物体打击D．火灾

6. 关于变配电站的设置，以下说法中，正确的选项是(	)。A．地下变压器室的门应为防火门                   B．地下变配电站可装设油浸式变压器
C. 柱上可安装 800kV·A 的电力变压器
D. 柱上变压器的底部距地面高度不应小于 1m
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7。以下各种电伤中，最严峻的是(	)。
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A．电弧烧伤
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