题   目：污泥与准东煤混烧灰结渣倾向指数的计算分析
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摘要
由于新疆煤炭资源丰富，国家的能源需求继续增长，中国中部和东部的一些能源基地面临资源枯竭。新疆的煤炭生产区将成为能源联系和战略储备区的重要区域。另外，城市污水污泥含有大量有机污染物，如果处理不当，会对人类和环境造成严重危害。而准东煤与污泥混烧恰好可以解决污泥造成的环境问题，并且能够有效利用污泥中的能源，所以该工艺得到了广泛的关注。但是污泥和石英燃烧过程会引起加热表面烧焦和腐蚀，在工厂的混烧锅炉的操作和设计中存在一些问题，所以本课题希望可以对解决和改进该问题提供一些方法。
本文采取将准东煤与污泥进行混烧的方法，从燃烧和成灰这两个角度来研究污泥与准东煤的特性，深入分析添加污泥后对混合燃料的燃烧、结渣、沾污性能的影响。通过实验，利用灰熔点测定仪来测定煤灰的熔融特性，利用X射线荧光光谱仪分析混烧后灰成分。
最后得出以下结论：
两种单品的物质组成具有互补性，将两种物质混合燃烧存在合理性。从灰分氧化物组成的测定可得，氧化钙含量最高，随灰分形成温度的提升，表现为先减少再增加，然后再减少的现象，掺混后受污泥成分的影响，氧化铁和二氧化硅显著增多。并从单一判别法和综合判别法判断结渣性能可以看出，添加污泥混烧对于改善准东煤的结渣性是有益的，污泥混合比例越大，改善程度越好。最后通过德国沾污标准和美国沾污标准对沾污性判定进行对比，德国沾污标准判定结果与与中国实际相贴近，即沾污指数随灰分形成温度的升高而降低，判定准东煤沾污等级为严重，判定污泥沾污等级为低，添加污泥混烧对于改善准东煤的沾污性是有益的。在沾污方面，由德国沾污判别标准判定准东煤沾污等级为严重，判定污泥沾污等级为低，添加污泥混烧对于改善准东煤的沾污性是有益的。
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