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批复。
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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	项目名称
	年产 30 万套家用电器生产线技改项目

	建设单位
	杭州金鱼电器集团有限公司

	法人代表
	
	
	
	
	联系人
	

	
	
	
	
	
	

	通讯地址
	杭州市西湖区现代国际大厦 A 座 16 层

	联系电话
	
	
	
	传真
	/
	邮政编码
	310013

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	建设地点
	杭州市经济技术开发区白杨街道 16 号大街 8 号 4 幢 8 层

	
立项审批部门
	杭州经济技术开发区经济发
展局
	
批准文号
	
/

	建设性质
	技改
	行业类别及代码
	C385  家用电力器具制造

	占地面积
(平方米)
	3526.223
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资(万元)
	80
	其中：环保投资
(万元)
	2
	环保投资占总投 资比例
	2.5%

	评 价 经 费 ( 万
元)
	
	
预期投产日期
	
2016 年 10 月
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	1.1 工程内容及规模：
1.1.1 项目由来及概况
杭州金鱼电器集团是一家综合性大型国有控股企业， 主要生产销售洗衣机、电冰 箱、商用制冷设备、空气护理及美保健类小家电、 家居用品、电子元器件等产品， 是 集研发、制造、营销、技术服务等多元化产业为一体的浙江省和杭州市重点培育发展 的大企业大集团、工业行业龙头骨干企业。 2004年， 企业技术中心实验工厂搬迁至杭 州经济技术开发区16号大街8号1号楼7～8层内， 实施年产30万台洗衣机、 10万台脱水 机和10万台按摩器具的生产线项目。该项目2004年11月29日通过杭州经济技术开发区 环境保护局批复， 批复文号（杭经开环[2004]153号）；于2006年10月15日通过了开发
区环境保护局的竣工验收，验收审批意见（杭经开环验[2006]0164号）见附件。
随着国民经济的发展和民众消费理念的变化，城乡小家电设备消费正呈现快速增 长的势头，其中城市消费已经进入快速普及期， 而农村则也已进入小家电普及的发展 期，小家电制造具有良好的市场前景。金鱼电器集团有限公司及时把握市场需求， 成 功开发了智能便器、 吸尘器、空气净化器、厨师机、榨汁机、早餐吧等新产品， 以满
足消费者的不同需求。
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	为此，  杭州金鱼电器集团有限公司投资80万元，利用企业原有厂房、土地及电 力设施进行生产， 并引进相关配套设施， 实施年产30万套清洁器具、空调调节净化装 置、水处理装置、生活小家电、智能控制器、美健电器和平衡车等家用电器生产线技 改项目。杭州经济技术开发区经济发展局于2016年8月19日对该项目进行审核（具体
见附件1），原则同意项目实施。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》 等法律法规的有关规定， 建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。受杭州金鱼  电器集团有限公司委托， 浙江博华环境技术工程有限公司承担该项目的环境影响评价  工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于“C385  家用电力器  具制造 ”，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“K  机械、电  子 ” 中的“ 电子配件组装 ”类别且有焊接、有机溶剂清洗，评价类别为环境影响报
告表。
我公司在对该项目实地踏勘、收集有关资料、工程分析、同类污染源调查的基础 上， 编制了《杭州金鱼电器集团有限公司年产 30  万套家用电器生产线技改项目环境
影响报告表》，报请审批。
1.1.2 建设地点、周边概况及总平面布置情况
本项目位于杭州市经济技术开发区白杨街道 16 号大街 8 号 4 幢 8 层，具体地理
位置见附图 1 。项目利用企业原有厂房进行生产，占地面积为 3526.223m2。
根据现场踏勘，项目厂址东侧为凌浩路，隔路为杭州碧帜食品有限公司(H) 、上  正服饰(杭州)有限公司（I）和杭州富尔顿热能设备有限公司(J)；南侧为杭州安费诺飞 凤通信部品公司(A)；西侧为瑞龙科技杭州有限公司(B) 、杭州中纺锦纶有限公司(C)、 杭州泰明顿摩擦材料有限公司(D)和杭州杰玛箱包有限公司(E)；北侧为十六号大街， 隔路为杭州华唐家具有限公司(F)和浙江福发纺织有限公司(G) 。距离项目厂界最近的 居民区为群桥人力公寓， 距离约为 700m。项目周边环境示意图见图 1- 1 ，具体周边环
境情况见附图 2，周围环境照片详见附图 3。
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	图 1-1    项目周围环境示意图
1.1.3 产品方案及规模
本项目为家用电器生产组装项目，设计年产 30  万套家用电器。具体产品方案见
表 1- 1。
表 1-1    项目产品方案及规模
	序号
	产品名称（具体名称）
	生产规模(万套/年)
	备注

	1
	净水器
	1
	水处理装置

	2
	空气净化器（空气清新器、除味器）
	2
	


空气调节净化装置

	3
	除湿机、加湿器
	2
	

	4
	电扇
	4
	

	5
	取暖器
	2
	

	6
	早餐吧
	1
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	生活小家电

	7
	豆芽机、酸奶机
	1
	

	8
	炒菜机、厨师机、榨汁机
	1
	

	9
	电饭煲、电热水壶
	1
	

	10
	智能便座
	1
	

	11
	制氧机
	1
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	12
	吸尘器
	1
	清洁器具
	

	
	13
	智能平衡车
	2
	平衡车
	

	
	
14
	家用智能传感器和控制器（智能插座、 路由器、智能主机、红外转发器、震  动传感器）
	
10
	
智能控制器
	

	
	合   计
	30
	

	1.1.4 主要原辅材料消耗
项目主要原辅材料及能源消耗情况具体见表 1-2。
表 1-2  项目原辅材料及能源消耗表

	
	序号
	主要物料名称
	单位
	新增用量
	来源
	备注
	

	净 水 器
	1
	塑料壳体
	









套/年
	









10000
	









外协采购
	









采购制成部件
	

	
	2
	前置过滤芯
	
	
	
	
	

	
	3
	主淲芯
	
	
	
	
	

	
	4
	纽扣电池
	
	
	
	
	

	
	5
	进水管
	
	
	
	
	

	
	6
	出水管
	
	
	
	
	

	
	7
	垫圈、 O 型圈
	
	
	
	
	

	
	8
	节水切换阀
	
	
	
	
	

	
	9
	转换接头
	
	
	
	
	

	
	10
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	
	

	
	11
	包装附件
	
	
	
	
	

	
	12
	包装袋
	
	
	
	
	

	
	13
	包装箱
	
	
	
	
	

	
	14
	工业酒精
	公斤/年
	16
	商店采购
	擦洗用
	

	
	15
	粘接剂
	
	5
	
	连接密封用
	

	空 气 净 化 器
	1
	塑料壳体
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	套/年
	20000
	外协采购
	采购制成部件
	

	
	2
	电脑板
	
	
	
	
	

	
	3
	直流无刷电机
	
	
	
	
	

	
	4
	传感器
	
	
	
	
	

	
	5
	HEPA 滤芯
	
	
	
	
	

	
	6
	活性炭滤网
	
	
	
	
	

	
	7
	风轮、出风罩
	
	
	
	
	

	
	8
	灰尘传感器盒子
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	9
	光触媒板
	
	
	
	

	
	10
	装饰框
	
	
	
	

	
	11
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	

	
	12
	包装附件
	
	
	
	

	
	13
	包装箱
	
	
	
	

	
	14
	焊锡
	
公斤/年
	1
	
商店采购
	线束焊接用
	

	
	15
	工业酒精
	
	20
	
	擦洗用
	

	
	16
	粘接剂
	
	3
	
	连接密封用
	

	除 湿 机
	1
	塑料壳体
	









套/年
	









20000
	









外协采购
	









采购制成部件
	

	
	2
	电脑板
	
	
	
	
	

	
	3
	直流无刷电机
	
	
	
	
	

	
	4
	压缩机
	
	
	
	
	

	
	5
	传感器
	
	
	
	
	

	
	6
	初级过滤网罩
	
	
	
	
	

	
	7
	蒸发器
	
	
	
	
	

	
	8
	脚 轮
	
	
	
	
	

	
	9
	接水盘、管
	
	
	
	
	

	
	10
	控制面板
	
	
	
	
	

	
	11
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	
	

	
	12
	包装附件
	
	
	
	
	

	
	13
	包装箱
	
	
	
	
	

	
	14
	焊锡
	
公斤/年
	1
	
商店采购
	线束焊接用
	

	
	15
	工业酒精
	
	20
	
	擦洗用
	

	
	16
	粘接剂
	
	3
	
	连接密封用
	

	电 风 扇
	1
	塑料壳体
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套/年
	

10000
	

外协采购
	

采购制成部件
	

	
	2
	电脑板
	
	
	
	
	

	
	3
	电机
	
	
	
	
	

	
	4
	风叶
	
	
	
	
	

	
	5
	电容器
	
	
	
	
	

	
	6
	定时器
	
	
	
	
	

	
	7
	立杆支架
	
	
	
	
	

	
	8
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	
	

	
	9
	包装附件
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	10
	包装箱
	
	
	
	

	
	11
	焊锡
	公斤/年
	1
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	12
	工业酒精
	
	6
	
	擦洗用
	

	取 暖 器
	1
	塑料壳体
	







套/年
	







20000
	







外协采购
	







采购制成部件
	

	
	2
	发热盘组件
	
	
	
	
	

	
	3
	反射盘组件
	
	
	
	
	

	
	4
	同步电机
	
	
	
	
	

	
	5
	跌倒开关
	
	
	
	
	

	
	6
	定时器
	
	
	
	
	

	
	7
	控制面板
	
	
	
	
	

	
	8
	电源线
	
	
	
	
	

	
	9
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	
	

	
	10
	包装附件
	
	
	
	
	

	
	11
	包装箱
	
	
	
	
	

	
	12
	焊锡
	公斤/年
	1
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	13
	工业酒精
	
	2
	
	擦洗用
	

	早 餐 吧
	1
	壳体组件
	










套/年
	










10000
	










外协采购
	










采购制成部件
	

	
	2
	发热盘组件
	
	
	
	
	

	
	3
	加热管组件
	
	
	
	
	

	
	4
	烤盘
	
	
	
	
	

	
	5
	煎盘
	
	
	
	
	

	
	6
	蒸架组件
	
	
	
	
	

	
	7
	旋钮
	
	
	
	
	

	
	8
	门玻璃
	
	
	
	
	

	
	9
	定时器
	
	
	
	
	

	
	10
	控制面板
	
	
	
	
	

	
	11
	电源线
	
	
	
	
	

	
	12
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	
	

	
	13
	包装附件
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	14
	包装箱
	
	
	
	
	

	
	15
	焊锡
	公斤/年
	1
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	16
	工业酒精
	
	3
	
	擦洗用
	

	
	酸
	1
	塑料壳体
	套/年
	10000
	外协采购
	采购制成部件
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	奶 机 、 发 芽 机

	2
	加热线组件
	
	
	
	

	
	3
	控制面板
	
	
	
	

	
	4
	电源线
	
	
	
	

	
	5
	培育盘
	
	
	
	

	
	6
	水管
	
	
	
	

	
	7
	量杯
	
	
	
	

	
	8
	电脑板组件
	
	
	
	

	
	9
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	

	
	10
	包装附件
	
	
	
	

	
	11
	包装箱
	
	
	
	

	
	12
	焊锡
	公斤/年
	1
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	13
	工业酒精
	
	2
	
	擦洗用
	

	炒 菜 机 、 厨 师 机 、 榨 汁 机

	1
	壳体组件
	







套/年
	







10000
	







外协采购
	







采购制成部件
	

	
	2
	加热盘组件
	
	
	
	
	

	
	3
	锅体
	
	
	
	
	

	
	4
	锅盖
	
	
	
	
	

	
	5
	控制面板
	
	
	
	
	

	
	6
	电脑板组件
	
	
	
	
	

	
	7
	电源线
	
	
	
	
	

	
	8
	内部导线
	
	
	
	
	

	
	9
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	
	

	
	10
	包装附件
	
	
	
	
	

	
	11
	包装箱
	
	
	
	
	

	
	12
	焊锡
	公斤/年
	1
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	13
	工业酒精
	
	3
	
	擦洗用
	

	电 饭 煲 、 电 热 水 壶

	1
	壳体组件
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套/年
	
10000
	
外协采购
	
采购制成部件
	

	
	2
	加热盘组件
	
	
	
	
	

	
	3
	锅体
	
	
	
	
	

	
	4
	锅盖
	
	
	
	
	

	
	5
	控制面板
	
	
	
	
	

	
	6
	电脑板组件
	
	
	
	
	

	
	7
	电源线
	
	
	
	
	

	
	8
	内部导线
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	9
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	

	
	10
	包装附件
	
	
	
	

	
	11
	包装箱
	
	
	
	

	
	12
	焊锡
	公斤/年
	1
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	13
	工业酒精
	
	3
	
	擦洗用
	

	智 能 便 座
	1
	壳体组件
	










套/年
	










10000
	










外协采购
	










采购制成部件
	

	
	2
	座圈加热组件
	
	
	
	
	

	
	3
	水箱组件
	
	
	
	
	

	
	4
	控制面板
	
	
	
	
	

	
	5
	电脑板组件
	
	
	
	
	

	
	6
	漏保电源线
	
	
	
	
	

	
	7
	内部导线
	
	
	
	
	

	
	8
	冲洗杆组件
	
	
	
	
	

	
	9
	电机
	
	
	
	
	

	
	10
	阻尼组件
	
	
	
	
	

	
	11
	除臭装置组件
	
	
	
	
	

	
	12
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	
	

	
	13
	包装附件
	
	
	
	
	

	
	14
	包装箱
	
	
	
	
	

	
	15
	焊锡
	公斤/年
	1
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	16
	工业酒精
	
	3
	
	擦洗用
	

	制 氧 机
	1
	壳体组件
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	套/年
	10000
	外协采购
	采购制成部件
	

	
	2
	压缩机
	
	
	
	
	

	
	3
	分子筛
	
	
	
	
	

	
	4
	控制面板
	
	
	
	
	

	
	5
	电脑板组件
	
	
	
	
	

	
	6
	漏保电源线
	
	
	
	
	

	
	7
	内部导线
	
	
	
	
	

	
	8
	过滤器组件
	
	
	
	
	

	
	9
	吸附器组件
	
	
	
	
	

	
	10
	同步电机
	
	
	
	
	

	
	11
	分离阀
	
	
	
	
	

	
	12
	流量计
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	13
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	

	
	14
	包装附件
	
	
	
	

	
	15
	包装箱
	
	
	
	

	
	16
	焊锡
	公斤/年
	1
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	17
	工业酒精
	
	3
	
	擦洗用
	

	吸 尘 器
	1
	壳体组件
	








套/年
	








10000
	








外协采购
	








采购制成部件
	

	
	2
	电机
	
	
	
	
	

	
	3
	喉管
	
	
	
	
	

	
	4
	离心式风机
	
	
	
	
	

	
	5
	电脑板组件
	
	
	
	
	

	
	6
	电源线
	
	
	
	
	

	
	7
	内部导线
	
	
	
	
	

	
	8
	滤尘器
	
	
	
	
	

	
	9
	吸尘附件
	
	
	
	
	

	
	10
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	
	

	
	11
	包装附件
	
	
	
	
	

	
	12
	包装箱
	
	
	
	
	

	
	13
	焊锡
	公斤/年
	1
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	14
	工业酒精
	
	2
	
	擦洗用
	

	智 能 平 衡 车
	1
	壳体组件
	








套/年
	









20000
	








外协采购
	








采购制成部件
	

	
	2
	电脑板组件（控制 器）
	
	
	
	
	

	
	3
	内部导线
	
	
	
	
	

	
	4
	陀螺仪
	
	
	
	
	

	
	5
	直流电机（含车轮）
	
	
	
	
	

	
	6
	蓄电池
	
	
	
	
	

	
	7
	车架组件
	
	
	
	
	

	
	8
	脚踏板
	
	
	
	
	

	
	9
	充电器组件
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	10
	内衬泡沫垫块
	
	
	
	
	

	
	11
	包装附件
	
	
	
	
	

	
	12
	包装箱
	
	
	
	
	

	
	13
	焊锡
	公斤/年
	2.5
	商店采购
	线束焊接用
	

	
	14
	工业酒精
	
	5
	
	擦洗用
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	家 用 智 能 传 感 器
	1
	智能插座 PCB 板
	










套/年
	










100000
	










外协采购
	










采购制成部件
	

	
	2
	路由器 PCB 板
	
	
	
	
	

	
	3
	智能主机 PCB 板
	
	
	
	
	

	
	4
	红外转发器 PCB 板
	
	
	
	
	

	
	5
	震动传感器 PCB 板
	
	
	
	
	

	
	6
	智能插座前后盖
	
	
	
	
	

	
	7
	路由器前后盖
	
	
	
	
	

	
	8
	智能主机前后盖
	
	
	
	
	

	
	9
	红外转发器前后盖
	
	
	
	
	

	
	10
	震动传感器前后盖
	
	
	
	
	

	
	11
	包装附件
	
	
	
	
	

	
	12
	包装箱
	
	
	
	
	

	
	13
	工业酒精
	公斤/年
	3
	商店采购
	擦洗用
	

	
	1
	水
	t/a
	600
	开发区给水管网接入
	

	
	2
	电
	kwh/a
	5 万
	开发区供电电网供应
	

	注： 1 、本项目所有产品使用的焊锡丝为亚通牌 YTW101AF 环保无铅焊锡丝， 工业酒精浓度为 50%.
2 、粘结剂为 401 瞬间粘合剂，为溶剂型聚氨酯胶， 是一种天然橡胶浆胶粘剂，无苯类等有毒物质， 属环保清
洁型胶料。 该粘结剂无色透明、单一成分、无溶剂，遇潮湿水气即被催化，迅速固化粘着，固化后无毒。
1.1.5 主要生产设备
项目主要生产设备见表 1-3。
表 1-3  项目主要生产设备表

	序 号

	设备名称
	型 号
	数量
	设备功能
	备注
	

	
	已有设备
	

	
	1
	洗衣机装配线
	定制
	1
	洗衣机组装、检测、 包装
	洗衣机装配
	

	
	2
	电风扇装配线
	定制
	1
	电风扇组装、检测、 包装
	电风扇装配
	

	
	3
	螺杆空气空压机
	BFB- 18.5A
	1
	
	提供动力
	

	
	4
	接地电阻测试仪
	DZ- 1-A3
	2
	安规检测
	检测
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	5
	交流耐压绝缘测试仪
	AN9632X
	2
	安规检测
	检测
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	6
	接触电流测试仪
	7630
	1
	安规检测
	检测
	

	
	7
	交直流功率测量仪
	AN8711P
	1
	安规检测
	检测
	

	
	8
	交直流功率测量仪
	AN8721P
	1
	安规检测
	检测
	

	
	9
	智能直流低电阻测试仪
	TH2512B
	1
	安规检测
	检测
	

	
	10
	电池充放电测试仪
	CDS- 100V20A
	1
	
	平衡车检测
	

	
	11
	电机型式实验自动测试 系统
	DJC- 1100
	1
	
	平衡车检测
	

	
	12
	平衡车爬坡试验台
	
	1
	测试动力
	平衡车检测
	

	
	13
	超声波塑料焊接机
	FR- 1526
	1
	塑料零件焊接
	洗衣机装配
	

	
	14
	自驱动平衡机
	DR5Z
	1
	动平衡检测
	洗衣机检测
	

	
	15
	打包机
	
	3
	产品打包
	包装
	

	
	16
	粉尘检测仪
	
	1
	空气质量检测
	空气净化器 检测
	

	
	17
	Zebra 条码打印机
	Z6Mplus
	1
	条码打印
	通用
	

	
	18
	带电绕阻温升测试仪
	RDC- Ⅱ
	1
	电机检测
	通用
	

	
	19
	电子天平
	JA1003N
	1
	称重
	通用
	

	
	新增设备
	

	
	20
	净水器装配线
	
	1
	组装净水器
	净水器装配
	

	
	21
	空气净化器装配线
	
	1
	组装气净化器
	空气净化器装配
	

	
	22
	小家电装配线
	
	1
	组装、包装各类小 家电
	各类小家电装配
	

	
	24
	接地电阻测试仪
	DZ- 1-A3
	2
	安规检测
	检测
	

	
	25
	交流耐压绝缘测试仪
	AN9632X
	2
	安规检测
	检测
	

	
	26
	接触电流测试仪
	7630
	1
	安规检测
	检测
	

	
	27
	交直流功率测量仪
	AN8711P
	1
	安规检测
	检测
	

	
	28
	交直流功率测量仪
	AN8721P
	1
	安规检测
	检测
	

	
	29
	漏气检查机
	FL-3700M
	1
	漏气检测
	净水器检测
	

	
	30
	红外线光谱分析仪
	
	1
	材料分析
	净水器材料检测
	

	
	31
	空气检测试验舱
	
	1
	空气质量检测
	空气净化器检测
	

	
	32
	气味检测仪
	
	1
	空气质量检测
	空气净化器检测
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	33
	温度检测试验舱
	
	1
	空气湿度检测
	除湿机检测
	

	
	34
	风量测试仪
	
	1
	风量检测
	电风扇检测
	

	
	35
	网速测试仪
	
	1
	网速检测
	电风扇检测
	

	
	36
	风叶平衡检测仪
	
	1
	动平衡检测
	电风扇检测
	

	
	37
	智能便座综合测试装置
	
	1
	智能便座综合性
	智能便座检测
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	能检测
	

	38
	真空度测试仪
	
	1
	真空度测试
	吸尘器检测
	

	39
	智能设备可靠性测试仪
	
	1
	可靠性测试
	智能传感器检
	

	1.1.6 公用工程
（1） 给排水： 本项目的给水系统包括生产、生活和消防给水系统， 项目用水由
杭州经济技术开发区给水管网接入，项目年总用水量估算为 600 吨。
排水采用雨污分流制， 清污分流。屋面及道路雨水采用有组织收集、就近排放的 原则， 排至城市规划道路市政雨水管道；本项目无生产废水， 生活污水经化粪池预处
理达到三级纳管标准后，纳入开发区污水管网，送杭州七格污水处理厂处理。
（2） 供电：本项目年用电量为 5 万 KWh ，项目用电由当地供电电网供应。
1.1.7 生产组织安排及劳动定员
本项目劳动定员 40 人， 所需人员全部向社会招工解决，为适应生产的需要，操 作人员上岗前需进行技术培训，经过安全教育、操作等方面的培训合格后上岗操作。
生产制度采用白天一班 8 小时制，年生产天数为 300 天。 公司不设食堂和职工宿舍。
1.1.8 项目总投资及资金筹措
项目总投资 80 万元，项目建设资金由企业自筹。

	1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
1.2.1 企业概况
杭州金鱼电器集团有限公司位于杭州经济技术开发区 16 号大街 8 号 1 号地块， 2004 年实施年产 30 万台洗衣机、 10 万台脱水机和 10 万台按摩器具的生产线项目。 该项目于 2004 年 11 月 29  日通过杭州经济技术开发区环境保护局审批， 审批意见（杭 经开环 [2004]153 号）见附件 2；在 2006 年 10 月 15  日通过了开发区环境保护局的竣
工验收，验收审批意见（杭经开环验[2006]0164 号）见附件 3。
本环评以该项目原有环评资料、验收监测报告、2016 年园区环境检测报告及实际
情况进行分析。
1.2.2 现有项目产品产能情况
现有项目产品产能情况见表 1-4。
表 1-4    生产规模表
[image: ]
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	序号
	产品名称

	生产规模

	备注
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	1
	
洗衣机
	
30 万台/a
	

仅进行装配，配件全部外购
	

	
	2
	ABD 电脑型足浴按摩器
	10 万台/a
	
	

	
	3
	脱水机
	10 万台/a
	
	

	1.2.3 现有项目原辅材料及能源消耗情况
现有项目主要原辅材料消耗见表 1-5。
表 1-5  主要原辅材料消耗表

	
	序号
	主要原辅材料名称
	单位
	用量

	
[image: ]
原辅材料消耗
[image: ]
	1.
	焊锡
	吨/年
	1.2

	
	2.
	工业酒精
	吨/年
	2.4

	
	3.
	粘接剂
	吨/年
	3.6

		  能源消耗
	4.
	水
	吨/年
	1500

	
	5.
	电
	万度/年
	24


1.2.4 现有项目主要生产设备
现有项目主要设施及数量见表 1-6。
表 1-6    项目主要设备及数量表

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1.
	综合生产线
	条
	1

	2.
	小家电生产线
	条
	2

	3.
	部装生产线
	条
	2

	4.
	包装生产线
	条
	1


1.2.5 现有项目工作制度和劳动定员
现有项目定员 130 人，实行 1 班 8 小时工作制，全年工作日 300 天。
1.2.6 现有项目生产工艺
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	 (
振动组件部装
) (
泵组件部装
) (
包
  
装
) (
脚型板（右）
 
组件部装
) (
修脚组件部装
) (
控制面板
组件部装
)[image: ]
图 1-2    脱水机装配工艺示意图


	底座组件部装



	总  装  配



	脚型板（左） 组件部装



	气管组装




图 1-3    ABD 电脑型足浴按摩器装配工艺示意图
[image: ]
图 1-4    洗衣机装配工艺示意图
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	1.2.7 现有项目污染物排放及达标情况
本环评根据现有项目原环评报告、验收报告及园区 2016 年 3 月环境检测报告进
行分析。
(1)现有项目废水污染源调查
根据企业原环评报告及环保批复，现有项目不产生工业废水， 职工生活用水量约 为 1381t/a；生活污水经化粪池预处理达到三级排放标准后， 纳入开发区污水管网， 送 杭州七格污水处理厂处理。2006 年环保验收结果显示， 企业污水排放达标； 2016 年 3 月， 浙江鸿博环境检测有限公司对厂区污水总排口的废水进行了采样检测， 检测数据
见下表。
表 1-7      项目污水主要污染物产生及排放达标情况分析表
单位：mg/L（pH 除外）

	序号
	项目
	检测浓度
	标准值
	测定值判定

	1.
	pH
	7.67
	6~9
	


合格

	2.
	NH3-N
	2.03
	35
	

	3.
	TP
	0.435
	8
	

	4.
	COD
	231
	500
	

	5.
	SS
	46
	400
	


注：数据来源于 2016 年 3 月浙江鸿博环境检测有限公司对厂区的检测数据，检测报告见附件。
结果表明，企业原有项目产生的废水经企业设置的污水处理装置处理后， 均达到
《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级纳管标准。
(2)现有项目废气污染源调查
根据企业原环评报告及环保批复， 企业现有项目废气排放主要为焊接烟尘和乙醇
挥发废气。
焊接产生的烟尘和擦洗产生的乙醇挥发废气，企业通过在车间内配备吸气设备收 集后高空排放， 企业所在楼栋高 11 层，层高约 40 米，排放高度高于厂房最高点 3 米，
经过上述措施处理，企业生产产生的废气均能达标排放。
(3)现有项目噪声污染源调查
本项目产品仅进行组装， 无高噪声设备运行。2006 年环保验收结果显示， 企业厂 
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	界噪声排放达标； 2016 年 3 月，浙江鸿博环境检测有限公司对企业厂界噪声进行了检
测，检测数据见下表。
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	表 1-8  厂界噪声监测数据
单位：dB（A）

	监测点位
	主要声源
	昼间等效声级
	标准值
	测定值判定

	厂界东侧外 1 米
	设备、交通噪声
	56.3
	

65
	
[image: ]
合格
[image: ]

	厂界西侧外 1 米
	设备、环境噪声
	57.5
	
	

	厂界外北侧 1 米
	设备、交通噪声
	58.0
	
	


注：数据来源于 2016 年 3 月浙江鸿博环境检测有限公司对厂区的检测数据，检测报告见附件。
根据监测结果 ，项目厂房所在区域四周声环境能满足 《声环境质量标准》
(GB3096-2008)中的 3 类标准。
(4)现有项目固废污染源调查
根据现状调查， 企业组装所需的电路板等部件，进厂前都需进行产品合格检验， 不合格产品直接由原料供应商回收返修货更换。企业现有项目固废主要为锡渣和员工
生活垃圾。其产排情况及处置方式见表 1-9。
表 1-9    固体废物产排方式及处置方式汇总表
单位： t/a

	
序号
	
名称
	
产生工序
	
属性
	
废物代码
	
产生量
	
处置方式
	是否符合
环保要求

	1.
	锡渣
	焊接
	一般固废
	—
	0.06
	厂家回收再生处理
	是

	2.
	生活垃圾
	员工生活
	一般固废
	—
	16
	环卫部门清运
	是


1.2.8 现有项目污染物排放情况汇总
企业现有项目污染物排放情况汇总见表 1- 10。
表 1-10    企业现有项目污染物排放情况汇总
单位： t/a
	种类
	排放源
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量
	排放去向

	

废水
[image: ]
	
职工生活废
水
	废水量
	1381
	0
	1381
	化粪池预处理达到 三级排放标准后纳
入开发区污水管网 [image: ]

	
	
	CODCr
	0.483
	0.345
	0.138
	

	
	
	氨氮
	0.055
	0.034
	0.021
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		废气
	擦洗
	乙醇废气
	2.4
	0
	2.4
	吸风收集后 40m 高
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焊接
	
焊接烟尘
	
0.12
	
0
	
0.12
	
楼顶排放
	

	
	
固废
	焊接
	锡渣
	0.06
	0.06
	0
	厂家回收再生处理
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	16
	16
	0
	环卫部门清运
	

	
	


噪声
	① 从声源上控制， 尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。
②加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。
③合理布置设备位置，将高噪音设备尽量布置在生产车间中央。
④加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大
噪声

	1.2.9 现有项目环保设施符合性分析
现有项目落实了各项环保措施，各项环保设施正常运转如下。
（1）企业配套设置化粪池， 职工生活污水经化粪池预处理达到三级排放标准后，
纳入开发区污水管网，送杭州七格污水处理厂处理。
废水污染防治设施能够满足环保要求。
（2）焊接时产生的烟尘、擦洗产生的乙醇挥发气体经吸风收集后 40m 高楼顶排
放，废气产生及排放量很小，满足排放标准。
废气污染防治设施能够满足环保要求。
（3）企业车间内对主要产噪设备进行了减震、隔震措施。经检测，营运期厂界
噪声能够达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求。
经采取措施后，噪声污染防治设施能够满足环保要求。
（4）电路板进厂后进行检测，不合格产品由原料供应商回收进行维修或调换； 锡渣由厂家回收再生处理；生活垃圾袋装后由市政环卫统一清运；固废均得到了妥善
处置，对周围环境影响不大。
固体污染防治设施能够满足环保要求。
1.2.10 现有项目存在的环境问题
原有项目落实各项污染防治措施后， 各项污染物都能实现达标排放，对周围环境
影响较小。
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[bookmark: bookmark2]二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况
	2.1 地理位置
杭州经济技术开发区（以下简称开发区） 是中华人民共和国国务院批准的国家级经 济技术开发区（中华人民共和国国务院国函[1993]40 号文《关于设立杭州经济技术开发 区的批复》），地处中国东部长江三角洲地区南翼、杭州市东郊、钱塘江下游北岸， 地理 位置为东经 120º21 ′33"，北纬 30º16 ′43"。开发区东临海宁市， 南濒钱塘江， 西靠主 城区，北接临平城，距华东地区第二大国际机场萧山机场 15km，距上海港 170km，距
宁波港 160km，地理位置优越，交通便捷。
杭州金鱼电器集团有限公司位于杭州经济技术开发区 16 号大街 8 号杭州金鱼电器 集团有限公司 1 号地块 4 幢 7～8 层内。项目周边环境见图 1- 1，项目地理位置图详见附
图 1。
2.2 自然环境简况
1 ．地形、地质、地貌
杭州地处长江三角洲南翼， 杭州湾西端， 钱塘江下游， 京杭大运河南端， 是长江三 角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。杭州西北部和西南部系浙西中山丘陵区， 东 北部和东南部属浙北平原， 河网密布， 是著名的鱼米之乡的一部分。全市丘陵山地占总 面积的 65.6%，平原占 26.4%，江、河、湖、荡、水库占 8.0%。杭州地势西高东低， 地
形由西南向东北倾斜，地下水位于地下- 1.4~3.1m 之间。
开发区所在地区属钱塘江冲洪积平原。区域空间开阔， 地势平坦， 地面标高一般为 5.1～5.9m（黄海高程） 。据勘探资料表明， 该地区广泛沉积了约 70~80mm 厚的以灰色 调为主的砂与粘性第四纪松散层， 地表以下 5～14m 范围内为粉砂、粉细砂， 上部为人 工填土及耕作层， 其物理力学性质较好， 地耐力一般为 10～12t/m2，可作为一般工业与 民用建筑的天然基地及浅部桩基持力层。大地构造单元完整， 地震活动微弱， 属地壳较
稳定地区，地震基本烈度为 VI 度。
2 ．水文特征
开发区水系分属两个流域： 钱塘江流域和太湖流域， 钱塘江流域以新安江、富春江、
钱塘江为主干，太湖流域主要包括东苕溪水系与京杭运河。开发区为钱塘江淤积平原。
开发区东南濒临钱塘江， 钱塘江下沙段属于径流和潮流共同作用的河口段。钱塘江
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	多年平均径流总量为 267 亿 m3 ，径流年级变化较大， 最大年径流量 425 亿 m3 ，最小年



浙江博华环境技术工程有限公司              - 18 -                     杭州经济技术开发区 22 号大街 22 号
杭州金鱼电器集团有限公司年产 30 万套家用电器生产线技改项目环境影响报告表 （报批稿）


	径流量 101  亿 m3。钱塘江潮流为往复潮流，据七堡断面观察结果，涨潮最大流速为 4.1m/s，平均为 0.65m/s，落潮最大流速为 1.94m/s，平均为 0.53  m/s。钱塘江年平均低
潮位为 2.57m，年平均高潮位为 4.12m。
开发区内河道较多，多从农田排灌渠道演变而来，河道纵横交错。目前区内现存 31  条河道，主要有四号港、和睦港、月牙河、新华河、幸福河、建设河、 1  号渠、11  号渠、方桥港、乔司港等，多为人工开挖河道，是随围垦区的不断拓展而逐步形成的。 区内内河排向钱塘江的主要排水口有四格闸站、和睦港和八五零闸； 和睦港口处建有临 时翻水站， 将运河河水通过上塘河、和睦港转输向钱塘江。近年来， 开发区管委会对区 内部分河道进行了整治， 整治后河道基本以浆砌块石直立式护岸为主， 未整治河道仍保
持原有农用渠道状态，以土堤为主。
本项目附近水体主要为 1 号渠（西侧， 300m），与开发区其他内河互相连通，开发
区内河水质为Ⅲ类水。
3 ．气象特征
开发区位于亚热带的北缘，属亚热带季风气候。冬夏长，春秋短，四季交替明显； 光照充足， 雨量充沛， 温暖湿润。年平均气温 16.6℃, 极端最低气温- 10.5℃, 极端最高 气温 42.1℃, 年温差较大。年平均相对湿度 68％， 全年无霜日 311～344 天， 年日照时
数 1513.8h。
年平均降水量 1352～1601.70mm，全年降雨日数 138～167 天。雷雨为本区降水主 要类型之一，约占全年降雨量的三分之一，在 7～9 月受台风影响，台风过境夹带大量 降水， 易成水涝。区域受季风影响大， 冬季多偏北风， 夏季多偏南风， 春秋两季风向多
变，常风向为东北风， 全年大于 8 级风日数 63 天，平均风速 2.2 m/s，最大风速 18.0m/s。
4 ．土壤、植被
开发区土壤多系钱江潮顶托杭州湾泥沙淤积形成， 属新近沉积的江滩地及人工围垦 造地， 成土母质主要为浅海沉积物， 垦植历史约 30~40 年。土层较厚，质地松软， 粉砂 性强， 土壤剖面发育差， 母质沉积层次明显， 熟土层薄， 养分含量低。主要土壤类型为 潮土， pH 为 8.0 左右，呈偏碱性。有机质含量在 1%左右，全氮量在 0.5%左右，磷在 9ppm  以下， 土壤水分蒸发及肥料损失量大， 干旱时地表易出现返盐现象。由于垦植历 史较短， 土壤的含盐量比其它地方要高， 而且浅层地下水中盐份残留较多， 深层盐渍海
相母质及高矿化地下水仍有向表层土壤补盐的可能性， 加上土壤仍有返盐现象， 只适宜
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	种植棉花等一些耐盐作物。
2.3 社会环境简况
1 ．杭州市简况
杭州是浙江省省辖市， 浙江省省会。现辖上城区、下城区、西湖区、拱墅区、江干 区、滨江区、余杭区、萧山区、富阳区、桐庐县、淳安县等 9 个区 2 个县， 代管临安市、 建德市。 2015 年常住人口为 901.8 万人。杭州市总面积 16596 平方千米，其中市辖区   4876 平方千米， 辖 9 个市辖区、 2 个县， 代管 2 个县级市，共 84 个街道、 86 个镇、 23  个乡； 946 个社区、2069 个行政村； 其中市辖区共有 73 个街道、42 个镇， 882 个社区、
942 个行政村。
2015 年， 杭州全市实现地区生产总值 10053.58 亿元， 成为第十个 GDP 总量跨越万 亿元的城市； 按可比价格计算， 同比增长 10.2%，增速居全省第一、副省级以上城市第 二。分产业看， 第一产业增加值 287.69 亿元， 增长 1.8%；第二产业增加值 3910.6 亿元，
增长 5.6%；第三产业增加值 5855.29 亿元，增长 14.6%。
2 ．杭州经济技术开发区简况
杭州经济技术开发区是 1993 年 4 月经国务院批准设立的国家级开发区，是全国唯 一集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的国家级开发区， 委托管理下沙和白杨两
个街道，辖区人口约 40 万人。
下沙区块可开发面积 60 平方公里， 已开发面积 47 平方公里。开发区投资环境综合 评价连续三年位居全国国家级开发区十强、多年位列浙江省开发区第一位， 相继被评为 中国 75 个城市开发区投资环境最佳开发区、 “跨国公司最佳投资开发区 ”等荣誉称号。 先后获得“ 国家计算机及网络产品产业园 ”、“生物产业国家高技术产业基地核心 区 ”、“ 国家知识产权试点园区 ”、“ 国家服务外包产业基地城市示范区 ”、“ 中国产 学研合作创新示范基地 ”、“ 国家物流标准化试点基地 ”、“浙江省物流产业基地 ”、
“杭州市十大文化创意产业园区 ”等基地（园区）品牌。
2.4 生态环境功能区划
根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》（2016 年 7 月），本项目所在地属于
下沙南部产业发展环境优化准入区（0104-V-0- 1），属于优化准入区。概况如下：
基本概况：
功能区面积 16.73 平方公里。本小区位于江干区东南部、下沙南部，具体范围为 2
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	号大街-23 号大街-6 号大街-25 号大街- 16 号大街-23 号大街-20 号大街- 19 号大街-22 号 大街- 13 号大街-之江东路-智格路-幸福南路-东侧支路-下沙南路- 1 号大街-迎宾路-9 号路 围成的区域。主要为杭州经济技术开发区中产业发展较为成熟的区域。重点鼓励产业包 括： 电子通信产业； 机械制造产业； 轻工、食品饮料产业； 生物医药产业； 新能源、新
材料产业。
主导功能和目标：
主导环境功能： 以现有产业的提升改造为主导， 提供安全、环保、绿色的产业发展
环境。
环境质量目标： 地表水达到水环境功能区要求。环境空气达到二级标准。声环境质
量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关标准
管控措施：
1、禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。除 经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建 27 煤炭洗选、
配煤； 29 型煤、水煤浆生产； 140 煤气生产和供应等工业项目。
2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。
3、严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况， 编制实施重点污
染物减排计划，削减污染物排放总量。
4、优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔
离带，确保人居环境安全。
5、禁止畜禽养殖。
6、加强土壤和地下水污染防治与修复。
7、最大限度保留区内原有自然生态系统， 保护好河湖湿地生境， 禁止未经法定许 可占用水域； 除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外， 禁止非生态型河
湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。
负面清单：
禁止新建、扩建三类工业项目， 鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。除经批 准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区） 外， 禁止新建、扩建 27 煤炭洗选、配煤；
29 型煤、水煤浆生产； 140 煤气生产和供应等工业项目。
项目为家电组装， 不属于《杭州市区（六城区）环境功能区划》 中本区划的负面清
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