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[bookmark: _Toc157781935]序言
在当前工业化与信息技术迅猛发展的背景下，项目安全已经成为决定项目成功与否的关键因素之一。《风廓线仪(附带RASS)项目安全评估报告》旨在对潜在安全风险进行全面的分析和评价，以确保项目施工、运行和维护等各个阶段的安全性和稳定性。本报告仅供学习交流使用，严禁作为商业用途，其详尽的风险评估方法和策略建议，将为项目相关人员提供重要的安全保障参考。
[bookmark: _Toc157781936]一、危险、有害因素的辨识与分析
[bookmark: _Toc157781937](一)、辨识与分析危险、有害因素的依据
4.1 辨识与分析危险、有害因素的依据
危险、有害因素的辨识与分析需要基于以下几个依据：
1. 工艺流程图
1.1 依据： 工艺流程图是了解生产过程的有效工具，通过分析流程图，可以确定可能存在的危险源和有害因素。
1.2 具体操作： 仔细研究生产流程，标注每个环节的可能风险，包括原材料输入、反应过程、产物输出等。
2. 原材料安全数据表
2.1 依据： 原材料安全数据表包含了每种原材料的物理化学性质、安全操作注意事项等信息，是评估危险性的重要参考。
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