重庆市九龙坡区物理八年级下册期末考试章节测试
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、如图所示，滑轮组的每个滑轮质量相同，用它们将重为G1、G2的货物提高相同的高度(不计绳重和摩擦)，下列说法正确的是(　　)  
[image: ]
A．用同一个滑轮组提起不同的重物，机械效率不变
B．若G1=G2，则甲的机械效率大于乙的机械效率
C．若G1=G2，则拉力F1与F2所做的总功相等
D．若G1=G2，则甲、乙滑轮组所做的额外功相等
2、用图所示的滑轮或滑轮组，将同一物体匀速提高h，最省力的是（滑轮重和摩擦不计）（　　）  
A．[image: ]	B．[image: ]
C．[image: ]	D．[image: ]
3、体育课上小明和小李在玩篮球休息时他们讨论了一些关于打篮球时的物理问题，他们的讨论中说法不正确的是（　　）
A．投篮时，篮球离开手后继续向上运动，是因为篮球具有惯性
B．篮球从篮筐中下落时，速度逐渐加快，是因为重力的作用
C．静止在地面上的篮球，他所受的重力与篮球对地面的压力平衡
D．篮球撞在篮板上被弹回，是力改变了物体的运动状态
4、测量油的密度的简单方法是：在玻璃水槽里注入30厘米深的清水，拿一支25厘米长的两端开口的玻璃管竖直地插入水中，再沿管内壁缓缓地注入植物油，直到玻璃管内植物油液柱的下底面刚好下降到管口为止，这时用刻度尺测出的深度如图所示，则植物油的密度为 （　　）  
[image: 图片_x0020_77696200]



A． 千克/米 	B．0.33×103千克／米 


C．0.8×103千克/米 	D．0.5×103千克／米 
5、
 “木桶理论”指出木桶能盛下水的容量由最短的木板来决定。如图将水注进水平面的木桶时，水对木桶底部的压强说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100005]
A．最大压强由最长木板决定	B．木桶的质量决定压强大小
C．木桶的底面积决定压强大小	D．补齐短木板能增加最大压强
6、下列一些关于生活中的热现象，正确的是（　　）  
A．干冰给食品保鲜，利用了干冰熔化吸热
B．使用高压锅，食物容易被煮熟，是锅内气压增大，液体沸点升高
C．夏天开空调时，空调口有时会有雾气出现，是汽化现象
D．冰块熔化时，吸收热量，温度升高

7、一个盛有足够多水的溢水杯放在水平桌面上，先往溢水杯中投入一个质量为m的小球A，从溢水杯中溢出的水的质量为20 g，再往溢水杯中投入一个质量为2 m的小球B，从溢水杯中再次溢出的水的质量为80 g，此时A、B小球受到的总浮力为F浮，水对溢水杯底部产生的压力比两小球投入溢水杯前增加了  ，已知小球A、B的密度均小于水的密度，则（　　）   


A．F浮 = 1.2 N，   = 0.2 N	B．F浮 = 1.2 N，   = 1.2 N


C．F浮 = 1.0 N，   = 1.0 N	D．F浮 = 1.0 N，   = 0 N

8、如图所示，轻质杠杆OB可绕O点转动，  ，用细线将重物悬挂在A点，在B点作用竖直向上的拉力F。则在保持杠杆水平静止的情况下（　　）  
[image: ]
A．拉力F的大小为物重的2倍
B．当悬挂点左移时，F将减小
C．若F改为沿图中虚线方向施力，F将增大
D．若物重增加2N，F的大小也增加2N
9、如图所示，某人将物体沿水平方向匀速拉动了5m，所用时间为10s。物体和地面之间的摩擦力为320N。滑轮组的机械效率为80%，不计绳重和滑轮组的摩擦，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．A，B，C处绳子受力的大小关系是FB＞FC＞FA
B．绳子A处向上的速度为0.5m/s
C．动滑轮重为80N
D．拉力F做功的功率为160W
10、如图所示，F点发出的两条光线经凸透镜后的折射光线平行于主光轴，P为2倍焦距处，则下列说法正确的是（　　）  
[image: ]
A．物体放在A点时，所成的像跟照相机的成像性质相同
B．物体放在B点时，无法用眼睛直接观察到像
C．物体放在C点时，所成的像跟投影仪的成像性质相同
D．物体放在C点时，经凸透镜成正立、放大的实像
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、小明在学习了大气压强的知识后，自制了一个如图所示的气压计，瓶中装有适量的水，当他将自制气压计由楼下拿到楼上时发现细玻璃管中液面上升，说明大气压随高度的增加而　     　（选填“增大”、“减小”或“不变”）。若他将这个瓶子装满水，戴着隔热手套捏瓶子，发现细玻璃管中液面也能上升，说明力能使物体发生　     　。他还发现将装满水的瓶子放入热水中，细玻璃管中液面仍能上升，这又成了一支自制温度计，它的工作原理是　               　，在此过程中瓶内水的密度将　     　。（选填“变大”、“变小”或“不变”）
[image: ]
2、如图,是三种类型剪刀的示意图,请你为铁匠师傅选择一把剪铁皮的剪刀,你会选择　     　(选填“A”、“B” 或“C”)剪刀，这样选择的目的是为了省　     　。
[image: ]
3、某工人用如图所示的装置把重240N的物体提高1m，所用的拉力为150N，则该滑轮组的机械效率是　     　；若不计绳重和摩擦，则动滑轮的重为　     　N。
[image: ]
4、如图是A端开口B端封闭的L形容器，内盛有水，已知B端顶面离容器底6 cm，A端内液面离容器底26 cm．则B端顶面受到水的压强为　         　Pa．
[image: 图片_x0020_561748948]
5、小明在“探究杠杆平衡条件”的实验中：
[image: 图片_x0020_100009]
（1）实验前调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡，目的之一是方便测量　     　；   
（2）如图甲所示。在杠杆左边A处挂4个钩码，要使杠杆在水平位置平衡，应在杠杆右边B 处挂　     　个钩码（实验中所用的钩码均相同）   
（3）小明又用弹簧测力计，在C处竖直向上拉。如图乙所示，当弹簧测力计逐渐向右倾吋，使杠杆仍然在水平位置平衡。则弹簧测力计的示数将逐渐　     　（选填“变大”、“变小”或 “不变”）。   
6、物体在 30N 的水平拉力作用下在水平地面上向右做匀速直线运动。当拉力变为10N时，物体将向右做　     　（选填“加速”或“减速”）运动，此时物体受到的摩擦力为　     　N。
7、静止在水平桌面上的水杯，受到　     　和　     　的作用，其中受到的　     　力是弹力。由于力的作用是相互的，水杯对桌面会产生一个压力，此压力是　     　（选填“水杯”或“桌面”）发生形变产生的。   
8、杠杆在我国古代就有许多巧妙应用护城河上安装的吊桥就是一个杠杆，如图所示，它的支点是　     　点，动力作用点是　     　点，阻力是　           　。
[image: ]

9、2021 年4月23日，中国人民解放军海军成立72周年，大型驱逐舰一一大连舰正式服役，其排水量达1.2万吨，则该驱逐舰在海面上航行时受到的浮力是　         　N，海面下5m处受到海水的压强是　     　Pa，当舰载机离舰后，舰身会　     　 （ 选填“上浮”、“下沉”或“保持不变”）。（g取10 N/kg，   ）  
[image: ]
10、如图所示，轻质杠杆AB可以绕O点转动，OA∶OB＝1∶3，A端用细线悬挂一质量为7.9kg的空心铁球。当铁球二分之一体积漫入水中，在B端施加15N竖直向下的拉力F时，杠杆恰好在水平位置平衡。则杠杆的A端受到的拉力为　     　N，铁球空心部分的体积为　     　m3（ρ球＝7.9×103kg/m3）。
[image: 图片_x0020_100012]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）

1、月球对物体的引力只有地球上物体所受重力的  ，在地球上用弹簧测力计称得物重是15N，问这一物体在月球上称重，物重是多少？质量是多少？（g=10N/kg）   
2、
我国首款大型水陆两栖飞机如图所示，该飞机蓄满水后总质量60t。检测飞机牲能先后进行了模拟灭火和水面滑行测试。在灭火测试中：飞机盘悬在火场上方200m处，将所蓄水分次投下，每次投水150kg，用时10s到达地面。在水面滑行测试中。飞机在水平面上以10m/s的速度沿直线匀速滑行了60s，若飞机发动机牵引力的总功率始终保持2.5×106W。（ρ水=1.0×103kg/m3，g=10N/kg）求：
[image: ]
（1）飞机蓄满水静止在水面上时排开水的体积；
（2）每次投下的水在下落过程中重力做功的平均功率；
（3）飞机在水面沿直线匀速滑行时，飞机所受的牵引力。
3、如图所示，盛有水的杯子静止在水平桌面上。杯子重1 N，高9 cm，底面积30 cm2；杯内水重2 N，水深6 cm，水的密度为1.0×103kg/m3，（g=10 N/kg），求：
[image: 图片_x0020_100017]
（1）水对杯底的压强是多少？   
（2）水对杯底的压力是多少？   
（3）杯子对桌面的压强是多少？   
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、某同学利用图所示的装置探究“液体内部压强的特点”。
[image: ]
（1）两端开口的U形管相当于一个　     　。向图甲中的U形管内注入适量的红墨水，当红墨水静止时U形管左右两侧液面的高度　     　（选填“相同”或“不同”）。   
（2）如图乙所示，某同学将橡皮管的一端紧密地套在U形管左侧的端口后，把探头放入水中，通过观察U形管两边液面的高度差来判断探头处水的压强的大小，高度差越大，水的压强　     　（选填“越大”或“越小”）。   
（3）如图乙所示，多次改变探头在水中的深度，并比较每次的深度及相应的U形管左右两侧液面的高度差。这是为了探究压强与　     　的关系。同一深度，液体向各个方向的压强　     　（选填“相同”或“不同”）。   
（4）某同学换用不同液体，当探头在下列液体中的深度相同时，U形管左右两侧液面的高度差最大的是        （选填字母）。   
A．酒精（ρ酒精＝0.8×103kg/m3）
B．植物油（ρ植物油＝0.9×103kg/m3）
C．盐水（ρ盐水＝1.1×103kg/m3）
2、小明同学在探究“滑动摩擦力大小与哪些因素有关”的实验：
[image: 图片_x0020_100019][image: 图片_x0020_100020]
（1）小明利用如图所示的装置进行实验。在测量摩擦力前，他观察了弹簧测力计的量程和　     　，并将弹簧测力计在竖直方向调零。
（2）接着小明将木块平放在水平长木板上，用弹簧测力计沿水平方向拉动，使其做　         　运动，如图甲所示，此时弹簧测力计的示数为　     　N，根据　         　知识，小明测出了木块所受的摩擦力。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/075244210320011112
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