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本标准按GB/T 1.1-2009给岀的规则起草。
本标准由河南省水利厅提岀并归口。
本标准起草单位:中科华水工程管理有限公司、河南省科达水利勘测设计有限公司、河南省水利厅。
 (
DB41/T 1761
—
2019
)
 (
DB41/T 1761
—
2019
)
 (
DB41/T 1761
—
2019
)
本标准主要起草人：任强、申季维、冯林松、何芳婵、张保中、吕正勋、郝超、茹新宇、李世伟、 杜磊磊、祝林彦、卢红卫、史新伟、张保卫、张志军、高贝贝、郭延峰、范平、封德宏、熊朝儒、李洁、 翟宇、王长生、朱关震、曲燕、吴鹏、王地、晁阳、任浩宇、毛艳萍、吴晓燕、赵隆、刘子畅、付小培、 吴永杰、韦玉芬、王莉莉、张改青、闫伟、魏焕雷、李书国、曲静、王松山、张文山、郑飞、刘新建、 云鹏飞、孟陆军、韩红宾、王利娟。
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[bookmark: bookmark17]白蚁属较为古老的社群性昆虫，距今已有2〜3亿年的历史。对水利工程的危害由来已久，主要是土 质堤坝提供了适宜白蚁生存的食物和温湿度。历史上，我国白蚁的危害主要集中在长江以南地区，近年 来，受全球气候变暖和白蚁繁殖周期规律的影响，河南白蚁危害日趋严重。白蚁在水利工程内部掘土建 巢，修筑四通八达的蚁道，破坏了工程主体的结构完整性，导致工程挡水功能降低或失效，引发散浸、 渗漏、跌窝等险情，严重时导致溃堤垮坝，是水利工程安全的重大隐患。
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为规范管理我省堤坝白蚁防治工作，保障工程安全，结合河南水利基本情况，特制定本标准。
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[bookmark: bookmark21]1范围
本标准规定了堤坝白蚁防治中的术语和定义、总则、蚁情检查、危害程度判定、预防措施、灭治措 施、白蚁监测站、堤坝工程建设白蚁防治、药物管理和应急处理。
本标准适用于堤坝白蚁的防治，其他水利工程白蚁防治可也参照执行。
[bookmark: bookmark22]2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50286-2013堤防工程设计规范
GB/T 50768-2012白蚁防治工程基本术语标准
SL 62-2014水工建筑物水泥灌浆施工技术规范
SL 210-2015 土石坝养护修理规程
SL 274-2001碾压式土石坝设计规范
[bookmark: bookmark23]3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3. 1
蚁患区
受白蚁危害的堤坝主体工程及其周边区域。其区域范围水库大坝一般为坝体及保护范围，堤防一般 为堤身及护堤地。
3. 2
蚁源区
在一定范围内有白蚁发生且可能转移危害到堤坝工程主体的区域。其范围一般为水库大坝蚁患区向 外延伸500 m~1000 m,河湖堤防蚁患区向外延伸『项。m〜SO m„
3. 3
蚁巢
白蚁居住的场所。由主巢和若干副巢组成。成年主巢有菌圃、泥隔膜、泥骨架和蚁王、蚁后居住的 王室。
3. 4
蚁路
 (
DB41/T 1761
—
2019
)
 (
DB41/T 1761—2019
)
 (
DB41/T 1761—2019
)
白蚁外岀觅食、取水，或者为连接各巢腔而修筑的通路。是白蚁活动时避光、避敌害的系统。小蚁 路经过几次汇合后，路孔径逐渐变大，直到变成拱形的主蚁路，主蚁路是菌圃联系主巢及由巢腔外岀采 食的主干道，其断面形状为马蹄形，拱高大于底宽。采食道是主蚁道通向采食点的通道，其断面形状为
 (
1
)
 (
2
)
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2
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 扁平形，形似韭菜叶。
3. 5
泥被、泥线
白蚁在外岀活动时，工蚁从巢内搬岀均匀小土粒加上它的唾液制成厚度1mm左右的薄层泥皮，覆盖 在所取食物上或蚁路上的遮蔽物。片状蚁路称为泥被，线条状蚁路称为泥线。
[bookmark: bookmark24]3.6
分群孔
工蚁在主巢附近为有翅成虫修筑的空穴。是在白蚁分群季节里，巢内发育成熟的长翅繁殖蚁从巢内 爬岀地面，进行移殖分飞专用的孔道。其形状因蚁种而别。黑翅土白蚁的分群孔呈半圆形，未分群前呈 圆锥形凸岀地面的小土堆。
[bookmark: bookmark25]3.7
侯飞室
分群孔与主道之间的通道，是有翅成虫分飞前暂时停留的场所。
3. 8
菌圃
堤坝白蚁蚁巢的主体。是培养白蚁“粮食”（白球菌）的基质，蚁巢内温度、湿度的调节器，为质轻、 多孔海棉状的疏松组织。
3.9
饵料
投放在白蚁引诱坑（堆）中，用于诱集或监测白蚁、供白蚁取食的物质。不含灭杀白蚁药物的有效成 分。为增引诱效果，常添加引诱剂、取食刺激剂或标记信息素等。
3. 10
饵剂
供白蚁取食并含有灭杀白蚁药物有效成分的物质。
3. 11
白蚁监测站
装有饵料，用于监测白蚁活动的装置。
3. 13
药物屏障
利用防治药物，在保护区域内形成的防止白蚁侵入的屏障。
1. [bookmark: bookmark26]14
物理屏障
利用碎石、金属网（套）、PVC护板等材料作为阻止白蚁进入保护对象危害的屏障或隔离沟。
[bookmark: bookmark27]4总则
1. [bookmark: bookmark28]1白蚁防治应认真贯彻“预防为主、防治结合、综合治理”的方针，采用环保型白蚁防治技术，减 少化学药物的使用。
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4.2堤坝工程管理单位应坚持白蚁危害普查。黄河以南地区每3年、黄河以北地区每5年应进行一次
 (
1
)
 (
2
)
 (
2
)
 全面的白蚁危害排查。
4.3列入基本建设项目的堤坝工程，白蚁防治按照基建程序组织实施；未列入基本建设项目的堤坝工 程，管理单位应制订年度白蚁防治计划，落实防治经费。
4.4堤坝白蚁防治技术除符合本标准外，还应符合国家行业有关标准的规定。
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