


幸福河湖建设成效评估工作方案（试行）

一、评估对象
评估对象为中央水利发展资金安排的幸福河湖建设项目。地方幸福河湖建设项目评估工作可参照执行。
二、评估原则
评估工作遵循科学公正、注重实效、突出特色、量化可行的原则。
三、工作组织
水利部组织成立评估组开展幸福河湖建设成效评估工作。评估组成员应为单数，至少5人。
四、评估前提条件
1.完成幸福河湖建设实施方案全部建设内容，且使用中央水利发展资金的建设任务通过验收。
2.实施方案明确的地方配套资金到位90%及以上。
3.河湖健康评价结果为二类河湖（健康）及以上等级。
4.项目建设以来，没有中央领导批示、国家有关部委通报的河湖问题，没有中央媒体曝光或群众反映强烈的河湖突出问题，水利部组织开展的河湖长制落实情况
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监督检查未发现重大问题，未发生有人员死亡的洪涝灾害，未发生较大（Ⅲ级）及以上水污染事件，不存在V类、劣V类水质断面。
5.河湖长制责任体系全面建立，河湖管护制度、机构、人员、经费全面落实，河湖违法违规问题处理机制健全有效。
五、评估指标体系
采用幸福河湖建设成效评估指标体系（试行）（见附件1）开展评估。
六、评估流程
评估分为自评估、复核评估、公布评估结果三个环节。
（一）自评估
项目验收完成2个月内，省级河长办应组织完成自评估，形成自评估报告（提纲见附件2），向水利部河长办申请复核评估。申请材料包括复核评估申请、自评估报告等。
（二）复核评估
水利部河长办收到复核评估申请后，组织评估组通过现场查勘、查阅资料、座谈交流、满意度调查等方式，对评估指标赋分及总得分开展复核，形成复核评估报告（提纲见附件3）。
（三）公布评估结果
水利部河长办按要求报批后，在全国范围内公布幸福河湖建设成效评估结果。
七、评估结果及运用
评估得分在85分及
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以上的，通过水利部幸福河湖建设成效评估；85分以下的，为不通过。
通过评估的，以简报等形式总结推广典型做法经验；未通过评估的，在国务院河湖长制督查激励中对河湖所在省份予以扣分。

附件：1.幸福河湖建设成效评估指标体系（试行）
2.幸福河湖建设成效自评估报告提纲
3.幸福河湖建设成效复核评估报告提纲
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附件1
幸福河湖建设成效评估指标体系（试行）

幸福河湖建设成效评估指标包括通用指标和差异化指标两种类型。通用指标必选，差异化指标由评估单位根据河湖实际情况从表格中选用。本表确定了各指标赋分缺省值，对于有差异化指标的准则层，如某项差异化指标未选用，则该项指标的缺省赋分值以其他指标的分值为基础加权分配到其他指标。
	准则层
（分值）
	指标层
（分值）
	指标类型
	指标解释
	计算方法
	计分方式
	说明

	1.安澜
（15分）
	1.防洪达标率（10分）

	通用
	主要评价河湖防洪达标情况。
	达到防洪标准的河段（湖岸）长度/河流（湖岸）总长度×100%。
	防洪达标率达到100%的，得10分；小于等于75%的不得分；其余按线性内插比例得分。病险水库、水闸等水利工程未按要求除险加固的，此项不得分。
	无规划防洪标准的河段，参照《防洪标准》（GB 50201）确定防洪标准。

	
	2.排涝达标率（5分）
	差异化
	主要评价河流排涝达标情况。
	达到排涝标准的涝区面积/流域涝区总面积×100%。
	排涝达标率达到100%的，得5分；小于等于75%的不得分；其余按线性内插比例得分。
	有排涝任务的河流必选。无规划排涝标准的，参照《治涝标准》（SL  723）确定排涝标准。
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	2.生态
（20分）
	3.岸线自然状况（8分）
	通用
	主要评价岸线自然状况，包括河（湖）岸稳定性和岸带植被覆盖度两个方面。
	河（湖）岸稳定性赋分×0.4+岸带植被覆盖度赋分×0.6。
	赋分值乘以0.08。
	计算方法见附件1-1。

	
	4.生态流量满足程度（8分）
	通用
	主要评价生态流量（可用流量、水量、水位、水深、水面面积等指标表示）的满足程度。
	类型1：已批复生态流量保障目标的河湖，指标赋分为生态流量达标天数（旬数、月数）比例与100的乘积。
类型2：未批复生态流量保障目标的河湖，按照《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T 712）计算生态流量目标值，指标赋分为生态流量达标天数比例与100的乘积。
	赋分值乘以0.08。评估河流存在脱水河段，此项不得分。
	类型1，依据批复文件计算；类型2，也可按最小日均流量占比赋分，计算方法见附件1-1。

	
	5.水土保持率（4分）
	通用
	主要评价河湖所在流域水土保持综合状况。
	水土保持率＝水土保持状况良好面积（非水土流失面积）/国土面积×100%。
	水土保持率达到或高于所在省级行政区域平均水平的，得2分；完成上级下达的水土保持任务的，得2分。
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	3.宜居
（15分）
	6.水质状况（10分）
	通用
	主要评价河湖水质状况。
	达标基础分+水质优良程度加分。
	水质达标的，得5分；Ⅰ类水质得5分，Ⅱ类水质得3分，Ⅲ类水质得1分。地表水集中式饮用水水源地不达标的，本项不得分。
	按水质断面统计，河流按照河长统计，湖泊按照湖泊水面面积统计，方法见附件1-1。地表水集中式饮用水水源地采用《全国重要饮用水水源地安全保障达标建设目标要求（试行）》（水资源[2011]329号）进行评估。

	
	7.城乡居民亲水指数（5分）
	通用
	主要评价是否具有居民亲水戏水设施，亲水设施的数量是否能够满足居民需求，亲水设施的状况及其质量。
	达标基础分+亲水设施数量质量加分。
	河湖水域岸线具有能够便于居民亲水等相关设施的，得2分；亲水设施数量较多的，得1分；亲水设施具有较好的亲水性、整洁性、安全性的，得2分。
	方法见附件1-1。
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	4.智慧
（10分）
	8.河湖智慧管理情况（5分）
	通用
	主要评价河湖管理信息化平台建设、河湖智能化管理等情况。
	统计河湖智能化管理功能（“四预”、巡河管理、智能识别、问题预警、智慧调度等）；统计平台相关数据类别（河湖长体系、河湖划界、涉河建设项目等），信息类别（卫星遥感、视频监控等）及其项数。
	具有智能化管理功能2项及以上的，得2分；数据和信息类别，有1项得1分，满分3分。
	

	
	9.河湖监测感知设施覆盖情况（5分）
	通用
	主要评价河湖监测感知设施完善程度。
	统计在线监测设施类别（水位、流量、水质、视频影像），及设施设置是否符合技术标准。
	4类设施均符合技术标准的，得5分，有1类不符合标准的，扣2分，扣完为止。
	在线监测设施应当符合《水文自动测报系统技术规范》（GB/T     41368）、《水环境监测规范》（SL 219）等要求。
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	5.文化
（10分）
	10.河湖遗产本体保护状况（2分）
	差异化
	主要评价水利及涉水遗产本体保护的重视程度。用平均每100km2流域面积拥有的世界级遗产（灌溉工程遗产、全球重要农业文化遗产、文化遗产、非物质文化遗产等），国家级遗产（水利遗产、国家文保单位、全国重要农业遗产等）、省市县文保单位与水利遗产的数量表示。
	遗产数量＝（县级+市级×2+省级×3+国家级×4+世界级×5）/（流域面积/100）。
	遗产数量≥5，得2分；≤2，不得分；其他按照线性插值赋分。遗产资格被取消，或者遗产被人为损毁，本项不得分。
	流域面积按km2计。
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	5.文化
（10分）
	11.河湖文化载体建设情况（8分）
	通用
	主要评价河湖文化传承、融合、宣教建设情况。①文化传承情况，用平均每100km2流域面积拥有的各级水利风景区、水情教育基地、水土保持科技示范园、节水示范基地等的数量表示。②文化融合情况，包括在河湖周边或者管理机构、标识系统中蕴含的水文化元素，如历史沿革、治水人物、治水理念、诗词歌赋、成语典故、传说故事、民间歌谣、管理制度等。③文化宣传科普教育，包括出版水文化相关刊物、专著、科普读物；制作水文化主题宣传视频；举办传统水文化主题活动；生产水文化创意产品；举办河湖主题相关会议；在主流媒体对河湖水文化进行宣传报道等。
	①文化传承情况，数量折算公式：(县级+市级×2+省级×3+国家级×4)/(流域面积/100)。②文化融合程度，计算水文化元素数量。③文化宣教力度，计算出版物、视频、活动、产品、报道等成果的数量。
	①文化传承情况，数量≥10项，得4分；≤2项，不得分；其他按照线性插值赋分。②文化融合程度，水文化元素数量≥5项，得2分；≤1项，不得分；其他按照线性插值赋分。③文化宣教力度，成果≥5项，得2分；≤1项，不得分；其他按照线性插值赋分。
	流域面积按km2计。
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