前	言

XX 煤矿位于徐州市东郊约 22km 贾汪区大吴镇境内，南约2km 有京杭大水道流过，东 2.5km 处有 206 国道与矿门前徐贾大路相通，水陆交通格外便利。
矿井始建于 1958 年，原名旗山煤矿 XX 二号井，1968 年报废。1970 年交丰县人民政府改造，1971 年修复-230m 水平并简易投产，
1981 年延深至-380m 水平。矿井设计生产力量 9 万t/a，核定生产力量达 10 万t/a。
遵照《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、企业取得安全生产许可证应当依法进展安全生产评价。依据国家煤矿安全监察局第 8 号令《煤矿企业安全生产许可证明施方法》和《江苏煤矿安全监察局关于煤矿企业安全生产许可证明施意见》，XX 煤矿托付江苏健峰认证中心对其进展煤矿安全现状综合评价。
煤矿安全现状综合评价就是通过对煤矿设施、设备、装置实际状况和治理状况的调查分析，定性、定量分析其生产过程中存在的危急、有害因素，确定其危急程度，对其安全治理状况赐予客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议。
江苏健峰认证中心在承受 XX 煤矿安全综合评价任务后，依据国家煤矿安全监察局的《煤矿安全评价导则》和本认证中心编制的《煤矿安全综合评价作业指导书》的规定和要求，认真进展了大量的预备工作，组织有关评价人员和技术专家依据煤矿安全综合评价的六个步骤，开展 XX 煤矿安全现状综合评价。评价组听取了 XX 煤矿安全生产状况介绍，分综合、顶板、一通三防、防治水、机电、爆炸材料及抢救系统六个单元，对 XX 煤矿安全生产治理的软硬件、井上下现场进展了现场调查。评价组依据 XX 煤矿供给的资料，依据《安全生产法》、
《矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等法律法规
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和行业规章，定性、定量分析其生产过程中存在的危急、有害因素， 确定其危急度，对其安全治理状况赐予客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议。
本工程安全现状综合评价报告完成时间为 2023 年 9 月 7 日，专
家评审通过时间为 2023 年 11 月 20 日。随后江苏健峰认证中心评价组即按专家评审意见对安全现状综合评价报告做进一步的修改、完善。
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