重庆长寿一中物理八年级下册期末考试综合练习
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、如图所示，F点发出的两条光线经凸透镜后的折射光线平行于主光轴，P为2倍焦距处，则下列说法正确的是（　　）  
[image: ]
A．物体放在A点时，所成的像跟照相机的成像性质相同
B．物体放在B点时，无法用眼睛直接观察到像
C．物体放在C点时，所成的像跟投影仪的成像性质相同
D．物体放在C点时，经凸透镜成正立、放大的实像
2、如图所示，不计质量的硬杆处于水平静止状态，以下说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_873265606]
A．硬杆始终保持水平静止状态，改变FA的方向，FA有可能等于G
B．硬杆始终保持水平静止状态，改变FA的方向，FA的大小有可能不变
C．撤去FA硬杆会因为受到物体的重力G而绕O点顺时针转动起来
D．撤去FA同时在B点施加一个大小与FA相同的力，硬杆不可能保持水平静止
3、如图所示，某人将物体沿水平方向匀速拉动了5m，所用时间为10s。物体和地面之间的摩擦力为320N。滑轮组的机械效率为80%，不计绳重和滑轮组的摩擦，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．A，B，C处绳子受力的大小关系是FB＞FC＞FA
B．绳子A处向上的速度为0.5m/s
C．动滑轮重为80N
D．拉力F做功的功率为160W
4、下列措施属于增大压强的是（　　）   
A．站在滑雪板上滑	B．坦克装有履带
C．刀刃磨得很薄	D．书包背带做得较宽
5、将体积相同、材料不同的甲、乙、丙三个实心小球，分别轻轻放入三个装满水的同规格烧杯中，甲球沉底、乙球悬浮、丙球漂浮，如图所示，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．三个小球的质量大小关系是 m甲＞m丙＞m乙
B．三个小球受到的浮力大小关系是 F甲＝F乙＜F丙
C．三个小球的密度大小关系是ρ甲＞ρ乙＞ρ丙
D．三个烧杯中的水对烧杯底部的压强大小关系是p甲＞p丙＞p乙
6、把弹簧测力计一端固定，另一端用5N的力拉它时，弹簧测力计的示数为5N；若将弹簧测力计的固定端取下，两端各施一个5N的拉力使弹簧测力计静止，如下图所示，此时弹簧测力计示数是（　　）
[image: ]
A．5N	B．0N	C．10N	D．2.5N
7、下面关于各种事例的描述，其中正确的是（　　）  
A．把药液注射进肌肉里，利用了大气压强
B．民航客机能够腾空而起，利用了流体压强与流速的关系
C．航母上的舰载机起飞后，漂浮的航母受到的浮力不变
D．深海鱼到浅海后由于外界液体压强的增大，所以不能存活
8、如图所示，有两个相同的梯形物体，它们在力的作用下，以下列四种方式沿相同的水平面运动，下列对不同情况下物体所受摩擦力的比较，正确的是（　　）  
[image: ]
A．f丙＞f甲＝f丁＞f乙	B．f乙＞f丙＞f丁＞f甲
C．f乙＞f丁＞f甲＞f丙	D．f乙＞f甲＝f丁＞f丙
9、如图所示，两容器中分别装有相同高度的水和盐水（ρ水＜ρ盐水），A、B、C三点液体的压强分别为pA、pB、pC，它们的大小关系是（　　）  
[image: ]
A．pA＜pB＜pC	B．pA＞pB＞pC	C．pA＜pB=pC	D．pA=pB=pC
10、某同学和家人在外出旅游途中，车抛锚在水平路面上，家人试图推动汽车但没有推动（如图）。下列说法中正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100009]
A．车未被推动是因为推力小于摩擦力
B．车未被推动是因为人推车的力小于车推人的力
C．车未被推动说明人推车的力等于车受到的摩擦力
D．车受到的支持力和车对水平路面的压力是一对平衡力
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、某工人用如图所示的装置把重240N的物体提高1m，所用的拉力为150N，则该滑轮组的机械效率是　     　；若不计绳重和摩擦，则动滑轮的重为　     　N。
[image: ]







2、如图所示，用滑轮组提升重为  的物体。动滑轮重为  ，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。若在  内将物体匀速提升  ，拉力的功率为　     　 。滑轮组的机械效率为　     　 ；若匀速提升重为  的物体，则这个滑轮组的机械效率将　     　（选填增大/减小/不变）。  
[image: 图片_x0020_100024]
3、如图甲，在一档中央电视台拍摄的节目中，实验员正在亲身实践：当汽车被水浸没，该如何逃生（此操作危险，切勿模仿）。工作人员将汽车缓缓浸入水中，坐在车里的实验员尝试推开车门逃生他们用传感器测出了车门受到的外部水的压力，如图乙。如果某个时刻，车门底部处在水下10厘米处，则车门底部受到的水的压强为　     　帕。我们从图乙中看到，当车门受到水的压力为9.19千牛时，门打不开，而当车门受到的压力增大到10.06千牛时，车门反而打开了，猜测此时车里　     　（选填“充满水”或“没有水”），解释此时可以打开车门的原因　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  　。
[image: ]
4、著名的　           　实验有力地证明了大气压的存在，海拔高度越高，大气压强越　     　 , 若在同一地点用水代替水银做实验，则测出的大气压值将　     　 （选填“变小”、“不变”或“变大”）。   
5、如图所示，2013年我国首架自主研发的大型运输机“运20”试飞成功，飞机在飞行时其机翼　     　（选填“上”或“下”）表面空气流速大；飞机在减速下降、准备着陆的过程中，其重力　     　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。
[image: ]
6、如图所示，火车站台边缘处标有一条黄色安全线，旅客必须站在安全黄线以外的位置候车，其原因是火车急速驶过车站时，安全线以内的空气流速　     　，压强　     　（均选填增大、减小或不变），若旅客靠车厢过近，则气压差可能会将旅客压向火车。
[image: 图片_x0020_100009]
7、如图所示，壶身与壶嘴中的水面之所以保持相平是因为 　     　原理；活塞A、B面积如图所示，当100N的力作用在活塞A上，活塞B能举起 　     　N物体。
[image: ]
8、测量液体密度的仪器叫密度计。将其插入到液体中，待静止后直接读取液面处的刻度值（如图甲）。小江在木棒的一端缠绕一些铜丝自制了一个简易密度计，将其放入两个盛有不同液体的烧杯中，静止时如图乙和图丙所示，可以判断出密度计在两种液体中所受浮力F乙　     　F丙，两种液体的密度ρ乙　     　ρ丙。（以上两空均选填“>”“=”或“<”）
[image: ]
9、如图所示为探究杠杆平衡条件的实验装置，若每个钩码的质量为50g，为了让杠杆在水平位置恢复平衡，应在A点挂的钩码个数是　     　个；如图所示是赛艇比赛的场景，赛艇的桨可看成一个杠杆，赛艇的桨属于　     　杠杆。
[image: ][image: ]
10、如图所示，大威拿出手机对着关闭的屏幕，看到了自己的　     　（填“虚”或“实”）像。保持手机到眼睛的距离不变，开启屏幕打开手机前置摄像头，大威通过摄像头成的像与屏幕关闭时成的像相比　     　（填“变大”、“变小”或“不变”）。
[image: 图片_x0020_100006]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、物理拓展活动中，体重为500N的小丽模拟建筑工地上塔吊的工作情景，用如图所示的滑轮组来提升装修材料，若她用200N的拉力在20s内将重380N的材料提升了5m，（不计绳重和摩擦，g取10N/kg，两滑轮同重）；求：
[image: ]
（1）提升过程中滑轮组的机械效率是多少？拉力的功率是多少？
（2）小丽对地面的压力和支架受到滑轮组对其竖直向下的拉力分别是多少？
2、如图所示，盛有水的杯子静止在水平桌面上。杯子重1 N，高9 cm，底面积30 cm2；杯内水重2 N，水深6 cm，水的密度为1.0×103kg/m3，（g=10 N/kg），求：
[image: 图片_x0020_100017]
（1）水对杯底的压强是多少？   
（2）水对杯底的压力是多少？   
（3）杯子对桌面的压强是多少？   
3、有一个石块质量为2.5kg，将它浸没在水中时，弹簧测力计示数为15N，g取10N/kg，求：
（1）石块浸没在水中时所受的浮力？
（2）石块的密度？
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、晓彤和小雪用如图所示的装置实验探究“滑轮组的机械效率”，每个滑轮重相同。
[image: ][image: ]
（1）使用滑轮组提升钩码的过程中，应该　             　拉动弹簧测力计；
（2）晓彤和小雪设计的实验数据记录表格如下表所示。
	滑轮组
	钩码重/N
	钩码上升高度/m
	弹簧测力计示数/N
	绳子自由端移动距离/m
	机械效率

	（a）
	2
	　     　
	　     　
	0.3
	　     　

	（b）
	2
	0.1
	0.8
	0.5
	50.0%



	（c）
	3
	0.1
	1.0
	0.5
	60.0%


①请你根据图（a）中的实验过程，弹簧测力计示数如图丙，将表中数据补充完整；
②对比（a）、（b）中的实验数据，得出的实验结论是：　                                                               　；
③对比（b）、（c）中的实验数据，可以探究　                     　的关系。
（3）提高效率的办法，通常是“改进结构”或“减小摩擦”。通过以上实验可知，对于提高滑轮组机械效率而言，“改进结构”可以理解为　                       　；晓彤和小雪认为还可以通过增加物重方法提高滑轮组的机械效率，这样做的前提是　                               　。
2、在“探究凸透镜成像规律”的实验中，凸透镜焦距为10cm。蜡烛、透镜和光屏的位置如图所示。
[image: 图片_x0020_807945858]
（1）图中固定蜡烛位置不变，将透镜移到60cm刻度线处，要在光屏上再次看到清晰的像，应将光屏向　     　（选填“左”或“右”）移动，所成的像与原来的相比　     　（选填“不变”、“变大”或“变小”）了。   
（2）当光屏上成清晰的像后，若一只苍蝇停在透镜的中央，则光屏上所成的像是　     　（选填“完整”或“不完整”）的。   
（3）图中固定透镜位置不变，将蜡烛移到45cm刻度线处，移动光屏　     　（选填“能”或“不能”，下同）承接到像。把光屏放在蜡烛的左侧，移动光屏　     　承接到像。   
（4）图中将一个眼镜片放在透镜和烛焰之间，光屏上的像变模糊了，将光屏向左移动，光屏上再次呈现清晰的像，该眼镜片是　     　（选填“近视”或“远视”）眼镜的镜片。   
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