	318. [判断题] 在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电开工具时，必须采用有防爆措施的电开工具。                            参考答案: 正确 

	02ea95ee-0614-433e-a810-1657ce135a65
319. [判断题] 负载处于工作状态时，可以插、拔、接电气线路。          参考答案: 错误 

	05018dd3-acce-451a-9e87-a4fcee8c5db0
320. [判断题] 各学院每年组织有关人员对实验室进行平安与卫生管理的例行检查1-2次以上，记录检查情况，提出存在的问题并限时整改。每次检查结束后须将检查结果形成报告，上报实验室处。
参考答案: 正确 

	321. [判断题] 剧毒品的标识是:                                        参考答案: 正确 
01d6eaaa-8eff-4f95-b383-0d62fee007ff
322. [判断题] 爆炸是所有化学危险品的一个重要性质。                   参考答案: 错误 

	0070c084-c4ff-43fd-816f-65b861f46611
323. [判断题] 中毒事故中救护人员进入现场，应先抢救中毒者，再采取措施切断毒物来源。
参考答案: 错误 
009dcc84-9260-4026-9d51-1bcbc994879a
324. [判断题] 与工作无关的外来人员不得进入实验室。                   参考答案: 正确 

	00f1b2ea-856b-487a-9e4b-3e63895f2a13
325. [判断题] 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的火灾时，必须配戴防护面具。
参考答案: 正确 

	011ecc69-f633-4e68-8818-e3298b206dc7
326. [判断题] 火灾发生后，当所有的逃生线路被大火封锁时，应立即退回室内，用手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。                            参考答案: 正确 

	0124bbb9-3a17-4dac-9f76-f0a003e968bc
327. [判断题] 燃烧必须具备可燃物、助燃物和点火源三大条件，缺一不可。因此，可以采取尽量隔离的方式来防止实验室火灾的发生。                                        参考答案: 正确 

	0156b41e-3eb2-4b79-9917-b5d02ab1fe82
328. [判断题] 当电气设备发生火灾后，如果可能应领先断电后灭火。       参考答案: 正确 

	09d23460-ee10-47ba-87a1-38b69bfe9271
329. [判断题] 在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时，剪脚面应背离身体特别是脸部，防止被剪下引脚弹伤。                                                              参考答案: 正确 

	0accc2c8-2c97-48f4-88d3-afd267bc19db
330. [判断题] 正在进行实验时，可带着防护手套接听   。                参考答案: 错误 

	331. [判断题] 当发生火情时尽快沿着疏散指示标志和平安出口方向迅速离开火场。
参考答案: 正确 

	08b4f06c-8525-4bdf-aac6-83d559684d3c
332. [判断题] 上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责〞的原那么。         参考答案: 正确 

	074ecf6f-0b03-48f8-aebc-55d0b993d59c
333. [判断题] 实验室走廊不能放木制桌子、柜子等易燃物品，但可以放金属柜、冰箱等。
参考答案: 错误 

	0759c3f3-0991-4fc3-b7b8-c37e0631f582
334. [判断题] 使用电器时可以用两眼插头代替三眼插头。                 参考答案: 错误 

	059f2660-c637-44aa-a0a1-3a673e669d66
335. [判断题] 测试数据应进行异地备份。                            参考答案: 正确 

	05bed6d4-a040-496a-9193-0458b6d23761
336. [判断题] 遇湿易燃物品与自燃物品可以同库存放。              参考答案: 错误 



	051b589d-0522-44f5-a704-748eb74569de
337. [判断题] 作试验时，关合刀闸应当尽量慢以保护设备。            参考答案: 错误 

	0d0c3e5b-9296-446d-9615-29d6b8c6f55c
338. [判断题] 实验室平安与卫生检查内容主要包括实验室布置、卫生、水电平安、冰箱与烘箱使用管理、危险品使用与保管、化学与生物废弃物〔气、液、固态物〕的处置、排污管理、气体钢瓶平安、放射性平安等。                                                  参考答案: 正确 

	0d0d67b0-93fd-4b6d-8a9d-cabc69f63eca
339. [判断题] 人体触电致死，是由于肝脏受到严重伤害。              参考答案: 错误 

	0bd9b690-660e-4f17-83b3-fd80b52209c3
340. [判断题] 如果可燃液体在容器内燃烧时，应沉着器的一侧上部向容器中喷射但注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势。
                                                                 参考答案: 正确 

	341. [判断题] 如果得知有人触电，实验指导教师应以最快速度拉断实验室总电闸门。如果实验指导教师距离实验室总电闸门较远，那么应该告知距离实验室总电闸门最近的同学，尽快拉断实验室总电闸门。                                                             参考答案: 正确 

	0e338787-8e3b-427a-8ab1-0f699a1dbfa3
342. [判断题] 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人，可以发放和使用化纤防护用品。                                                        参考答案: 错误 

	10f4930e-b44d-4448-9181-aa57231f41a6
343. [判断题] 室内发生电气火灾，应立即报警然后进行扑救。         参考答案: 错误 

	10087432-e5df-4bd2-bf48-1e6d7c27693e
344. [判断题] 实验后剩余的金属钠，应用大量的水冲洗。          参考答案: 错误 

	10515c58-2cc2-4eda-b8a5-d07567c30dd9
345. [判断题] 实验室应将相应的规章制度和操作规程挂到墙上或便于取阅的地方。
参考答案: 正确 

	1094627c-b5d1-4384-8844-e955d393a38c
346. [判断题] 消防工作的方针是：“预防为主，防消结合〞，实行消防平安责任制。
参考答案: 正确 

	142a32bc-18f9-40bc-95ea-606afb0896bf
347. [判断题] 加强计算机的平安管理，建立病毒防护系统并不断加以更新，重要的数据资料应定期进行备份。                                                  参考答案: 正确 

	11eb1ec2-ff84-45c0-9f77-b771648552af
348. [判断题] 易燃固体与自燃物品不可以一同储存。              参考答案: 正确 

	12132736-c11d-4946-af10-5724c1d93e69
349. [判断题] 大火封门无路可逃时，可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝，向门上泼水降温，以延缓火灾蔓延时间，呼叫待援。                                            参考答案: 正确 

	11a18ebc-10bb-4e42-bc1b-a8f6e00d15f7
350. [判断题] 任何电气设备在未验明无电时，一律认为有电，不能盲目触及。
参考答案: 正确 

	351. [判断题] 实验室内严禁吸烟、饮食，或把食具带进实验室。实验完毕，必须洗净双手。
参考答案: 正确 

	1757e75c-6876-4b81-b184-1ffe67e4eb92
352. [判断题] 节假日或假期在实验室做实验必须经导师批准，并报院系备案。
参考答案: 正确 

	1262b590-4f2d-4c97-ae2f-650dae62f560
353. [判断题] 不使用绝缘损坏或接地不良的电器设备。                 参考答案: 正确 



	14f71bc1-b769-4c43-bdcd-27f9f8692ace
354. [判断题] 使用强氧化剂时环境温度不宜过高，通风应良好，并不要与有机物或复原性物质共同使用。
参考答案: 正确 

	167ffebf-df61-470a-bfb7-6841c07df682
355. [判断题] 离开实验室时，实验服不得穿着外出，必须脱下并留在实验室内，更不能携带回家。
参考答案: 正确 

	172e7235-131f-4339-ada6-e0967d5e195c
356. [判断题] 电源插座附近不应堆放易燃物等杂物。
参考答案: 正确 

	173c896d-bea1-4dd2-b2f2-4e5df2d83e58
357. [判断题] 初次进入实验室的操作人员应了解实验室具体的潜在危险，认真阅读、理解平安手册和操作手册。                                                           参考答案: 正确 

	2124ed7a-18e1-4f9c-bdb1-f1c8d16185b0
358. [判断题] 在着火和救火时，假设衣服着火，要赶紧跑到空旷处用灭火器扑灭。
参考答案: 错误 

	21adbc75-47e7-41a2-9a29-304c26b79882
359. [判断题] 现场触电急救可以打强心针。                           参考答案: 错误 

	1e53f38e-f3d2-4982-abd7-d94d7aa2939e
360. [判断题] 创伤伤口内有玻璃碎片等大块异物时,应在去医院救治前尽快取出。
参考答案: 错误 

	361. [判断题] 当可燃烧液体呈流淌状燃烧时，应将灭火剂的喷流对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰扑灭。                                         参考答案: 正确 

	1fc1b2fd-2a93-4623-b773-3aa7af50a7c1
362. [判断题] 实验时，应先连接好电路后才接通电源。实验结束时，先拆线路再切断电源。
参考答案: 错误 

	1fd5f2f7-b88b-4fe8-9580-428c0c46c59a
363. [判断题] 户外运动遇到危险时，要保持冷静，对自己的处境有清醒的判断，然后选择适宜的求救方法，如将“SOS〞写在旗帜、风筝、沙滩、沙漠、雪地或其他醒目的地方，另外还可利用喊声、口哨声、挥动衣服、手帕、旗帜、晃动镜子的反射光、点营火、敲打一切可以发出响声的物品方法求救。
                                                                     参考答案: 正确 

	2002f188-3e47-4eea-898d-a6e9a133d76a
364. [判断题] 以下情况不宜进行游泳锻炼：患心脏病、高血压、肺结核和身体虚弱的人；严重沙眼、传染性皮肤病、细菌性肠炎等人；病刚好或发烧头疼、伤风感冒、过度疲劳、饥饿时；饭后45—60分钟和剧烈运动后不久；女生月经期不宜下水。                                参考答案: 正确 

	1b5b95a0-96ea-49cb-8122-3cecab7c3318
365. [判断题] 同学发现宿舍楼的电闸箱起火，可以用楼内的消火栓灭火。   参考答案: 错误 

	1b6302af-7031-418f-aad8-83d96dff7ed3
366. [判断题] 清洗电动机械时可以不用断开电源。                       参考答案: 错误 

	1ac6d80e-e6e9-4d45-a2a5-829be4d3c51e
367. [判断题] 有人低压触电时，应该立即伸手将他拉开。                   参考答案: 错误 

	19724459-9694-47f2-a91f-04e2b9add750
368. [判断题] 冷凝冷却系统上连接用的橡胶管必须用铁丝等固定住,以防止因水压过高而造成管子脱落。
参考答案: 正确 

	19ad4032-8e4a-4c34-b5de-2275f21e8323
369. [判断题]



	 单位消防平安制度主要包括以下内容：消防平安教育、培训；防火巡查、检查；平安疏散设施管理；消防〔控制室〕值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电平安管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气的检查管理〔包括防雷、防静电〕；消防平安工作考评和奖惩；其他必要的消防平安内容。
                                                                      参考答案: 正确 

	19f03387-1e16-42db-a054-699ca206d987
370. [判断题] 实验进行前要了解实验仪器的使用说明及考前须知，实验过程中要严格按照操作规程进行操作。                                                               参考答案: 正确 

	371. [判断题] 在熟睡时，听到火警信号后正确的做法是：1、用手试一试门是否热，如是冷的，可开门逃生；2、准备好湿毛巾；3、切勿随意跳楼，自制救生绳索后再设法平安着落；4、利用自然条件作为救生滑道。                                                             参考答案: 正确 

	25f7e7ae-83d1-4db0-afca-07ede9070b5d
372. [判断题] 扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，首先应切断火势蔓延途径，然后疏散火势中压力容器或受到火焰辐射热威胁的压力容器，不能疏散的部署水枪进行冷却保护。
                                                                    参考答案: 正确 

	2788a4cc-c2af-472f-bf72-12748b91019b
373. [判断题] 湿手不能触摸带电的电器，不能用湿布擦拭使用中的电器。
参考答案: 正确 

	2797caa7-b381-43d8-a766-c10e23884312
374. [判断题] 学生进入实验室学习、工作前应接受平安教育、培训，并通过考核。
参考答案: 正确 

	27dd499c-58e0-4da7-ac03-6fc37b226bd4
375. [判断题] 溅入口中已下咽的强碱，先饮用大量水，再服用乙酸果汁，鸡蛋清。
参考答案: 正确 

	27edfa11-68e7-4afa-bad4-08ecb4108680
376. [判断题] 煤气用后一定关好，如发现实验室内有煤气味应立即开窗、自然通风，并且此时禁止使用明火。                                                             参考答案: 正确 

	23efccad-1746-463a-8f82-b4ce569adcd5
377. [判断题] 不使用绝缘损坏或接地不良的电气设备。                  参考答案: 正确 

	241b7757-8d29-4218-b11f-dd2a7e80834e
378. [判断题] 可以将乙炔与氧气混放在一个房间。                     参考答案: 错误 

	247bb53e-3407-45c4-a04c-07f2a677967d
379. [判断题] 心脏骤停者应立即行胸外心脏按摩术，同时拨打120。现场抢救成功的心肺复苏患者或重症患者，如昏迷、惊厥、休克、深度青紫等，应立即送医院治疗。           参考答案: 正确 

	24dd6e1a-8ff0-4a66-a736-2a338f061068
380. [判断题] 一些低毒、无毒的实验废液可以不经处理，直接由下水道排放。
参考答案: 错误 

	381. [判断题] 急性中毒发生时，救护人员在抢救前要做好自身呼吸系统和皮肤的防护，以免自身中毒、使事故扩大。                                                      参考答案: 正确 

	22a722a5-af45-4eed-8bf4-ced771593b9d
382. [判断题] 假设被火场浓烟所困，并迅速起身跑出火场。                参考答案: 错误 

	2c8567c1-9304-455b-935c-de012e3e6e75
383. [判断题] 实验室钥匙的配发由实验室负责人管理，不得私自配置钥匙或借给他人使用。
参考答案: 正确 

	2ce3a424-c6b6-43a9-a355-9e4b0bb65d3e
384. [判断题] 灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。    参考答案: 正确 



	2f6c1859-c66f-416c-b961-28835e7f55b4
385. [判断题] 用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的中部。          参考答案: 错误 

	30780c6f-0651-4ed9-9175-e84b7d3712ff
386. [判断题] 发现火灾时，单位或个人应该先自救，当自救无效、火越着越大时，再拨打火警   119。
参考答案: 错误 

	309e4a77-0352-47ca-b05a-2b12ea92b9f5
387. [判断题] 因运动量过度产生的酸疼，可以通过减量、休息、按摩、热敷等方法来帮助机体积极恢复。
参考答案: 正确 

	3103fb69-cec7-475c-9c6f-0b3049cc82e6
388. [判断题] 在扑灭电气火灾的明火时，用气体灭火器扑灭。              参考答案: 正确 

	2b540320-e78d-4284-a550-acd756cfc9f1
389. [判断题] 爆炸是指物质瞬间突然发生物理或化学变化，同时释放出大量的气体和能量〔光能、热能、机械能〕并伴有巨大声响的现象。                                        参考答案: 正确 

	2b5c6688-73c9-4c4c-af86-1041289078cc
390. [判断题] 实验室内电源根据需要可自行拆装、改线。                  参考答案: 错误 

	391. [判断题] 要保持实验室环境整洁，做到地面、桌面、设备三整洁，减少平安隐患。
参考答案: 正确 

	29bb3433-7b4f-4c5f-83d7-4707e7c7d0f7
392. [判断题] 金属锂、钠、钾及金属氢化物要注意使用和保存，尤其不能与水直接接触。
参考答案: 正确 

	29d42268-6c7b-4061-a46d-a3e3069b4b8b
393. [判断题] 禁止穿拖鞋、背心、短裤〔裙〕进入实验室，高跟鞋可以进实验室。
参考答案: 错误 

	349d89d6-2f6b-474d-b74a-32fded15fa4f
394. [判断题] 在不影响实验室周围的走廊通行的情况,可以堆放仪器等杂物。
参考答案: 错误 

	34a1f2f5-c6fa-49de-b368-403b4d66af81
395. [判断题] 实验室门口应挂上写有平安责任人的姓名和联系方式的牌子。
参考答案: 正确 

	34daef61-be3b-46c6-8d94-72156f108b8b
396. [判断题] 在清洁、维修仪器时，应先断电并确保无人能开启仪器。
参考答案: 正确 

	335b4f44-a66b-43b8-9f3b-cda77e1f3f10
397. [判断题] 短路是指电气线路中相线与相线，相线与零线或大地，在未通过负载或电阻很小的情况下相碰，造成电气回路中电流大量增加的现象。                                   参考答案: 正确 

	33ee2226-c379-49c3-b3f1-3542ad0ee2fc
398. [判断题] 二氧化碳灭火器使用不当，可能会造成冻伤。                    
参考答案: 正确 

	32803497-d36a-4dda-9d9b-f0113f6bed90
399. [判断题] 实验室内不得停放自行车、电动车、汽车。                        参考答案: 正确 

	32e750cc-a04e-4a30-a912-2154f8db0391
400. [判断题] 通常有害药品经呼吸器官、消化器官或皮肤吸入体内，引起中毒。因此，我们切忌口尝、鼻嗅及用手触摸药品。                                                      参考答案: 正确 

	401. [判断题] 实验室内可以堆放个人物品。                                  参考答案: 错误 

	319ca5e4-2feb-4087-8995-7ce3094baa29
402. [判断题] 实验中遇到严重割伤，可在伤口上部10cm处用沙布扎紧，减慢流血，并立即送医院。
参考答案: 正确 



	2d73d7b8-ff3d-45d7-ad31-106153dc4bfa
403. [判断题] 触电时，不可人去拉〔可用木棒把伤员挑开〕，应立即切断电源，然后先做人工呼吸，再做心脏按压，同时报120送医院进行处理。                                 参考答案: 正确 

	3ae5fcb1-e9ed-49ff-b58c-b4341c7fab4f
404. [判断题] 不应用双手同时触及电器，防止触电时电流通过心脏。
参考答案: 正确 

	355c9160-351a-4ee5-adb3-4c1b50f13192
405. [判断题] 用手搬运重物时，应先以半蹲姿势，抓牢重物，然后用腿肌出力站起，切勿弯腰，以防伤及背部和腰。                                                          参考答案: 正确 

	35a1b4f9-a074-4489-b1cc-00bb3046f957
406. [判断题] 电动机试机时，可以一起动马上就按停机按钮？
参考答案: 错误 

	3641a9dc-9c67-47bd-a1c6-8763b95ffb3d
407. [判断题] 碱灼伤时，必须先用大量流水冲洗至皂样物质消失，然后可用1%～2%醋酸或3%硼酸溶液进一步冲洗。                                                           参考答案: 正确 

	36da63c5-12f2-4306-ae68-5bccf1707aae
408. [判断题] 在进行萃取或洗涤操作时，为了防止物质高度浓缩而导致内部压力过大，产生爆炸，应该注意及时排出产生的气体。                                                参考答案: 正确 

	3c447be4-e53e-4387-825a-637446d348d4
409. [判断题] 一般有机物着火时可以用水扑救，因为有机物与水可以互溶。
参考答案: 错误 

	3c5c2e4a-9df2-4995-985e-a4b13f40ea02
410. [判断题] 消防队在扑救火灾时，有权根据灭火的需要，撤除或者破损临近火灾现场的建筑。
参考答案: 正确 

	411. [判断题] 对于含汞、砷、锑、铋等离子的废液,实验室可以先进行如下处理：控制酸度0.3mol/L[H+]，使其生成硫化物沉淀。                                                 参考答案: 正确 

	3da58f1d-4aac-4358-8270-676065c813c9
412. [判断题] 进行需要戴防护眼镜的实验时，戴隐形眼镜的近视者可不戴防护眼镜。
参考答案: 错误 

	3bb6490d-0311-4b12-b9f6-267bc98c5380
413. [判断题] 病原微生物的研究工作必须在生物平安一级〔BSL－1〕、二级〔BSL－2〕、三级〔BSL－3〕和四级〔BSL－4〕实验室中进行。                                参考答案: 正确 

	3bd06010-8997-4999-9e84-e58050ec324f
414. [判断题] 血压升高，目光无神，情绪烦躁，面色苍白等，如果是因锻炼造成的，那么都是运动缺乏的征兆。                                                           参考答案: 错误 

	386bca0d-4ca2-4296-a8ba-ea70bdc45eaf
415. [判断题] 进入化学、化工、生物、医学类实验室，可以不穿实验服。
参考答案: 错误 

	3de659be-ed5a-4b03-aa4a-9adff57b015b
416. [判断题] 实验室不得乱拉电线，套接接线板。
参考答案: 正确 

	41f8f67a-2b1a-47c8-b71a-eec2e9c1e86f
417. [判断题]



	 对于触电事故，应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服枯燥，又没有紧缠住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。                                                    参考答案: 正确 

	41fe995a-4cf6-4d66-a271-05d47a809085
418. [判断题] 在稀释浓硫酸时，不能将水往浓硫酸里倒，而应将浓硫酸缓缓倒入水中，不断搅拌均匀。
参考答案: 正确 

	42b3ab9b-61d7-4473-87ac-444aaa9cba36
419. [判断题] 进行电气维修必须先关掉电源,在设置告知牌后，方可进行。
参考答案: 正确 

	42bb2bc0-5f3c-4620-9ac2-12b4606815b5
420. [判断题] 枯燥箱和恒温箱的使用温度不能超过最高允许温度。
参考答案: 正确 

	421. [判断题] 运动锻炼时不能佩戴纪念章，不能携带小刀、钥匙、别针和其它尖利或硬质物体等物件，并要换上运动鞋、运动服等。                                         参考答案: 正确 

	3f64cfc9-3751-49c8-a3f6-70b70a4635f3
422. [判断题] 凡进行有危险性的实验，应先检查防护措施，确证防护妥当后，才可进行实验。
参考答案: 正确 

	407ecca5-5eb6-4090-bb01-dd11cad18587
423. [判断题] 电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。
参考答案: 正确 

	43973c0d-3fb4-4584-8751-c0424c118aeb
424. [判断题] 实验之前要检查线路连接是否正确。经教师检查同意前方可接通电源。
参考答案: 正确 

	44f8a447-1281-4530-9709-6382f5860055
425. [判断题] 当发生强碱溅洒事故时，应用固体硼酸粉撒盖溅洒区，扫净并报告有关工作人员。
参考答案: 正确 

	451dba67-9d3b-4ada-9cce-d9a22e671873
426. [判断题] 在照明电路上可以不用安装漏电保护器。
参考答案: 错误 

	4544bc6f-6a1a-453b-8682-833d574bef5a
427. [判断题] 实验大楼因出现火情发生浓烟时应迅速离开，当浓烟已穿入实验室内时，要沿地面匍匐前进，因地面层新鲜空气较多，不易中毒而窒息，有利于逃生。当逃到门口时，千万不要站立开门，以防止被大量浓烟熏倒。                                                    参考答案: 正确 

	4587df8c-3c3b-41a3-915a-3d2952680957
428. [判断题] 空调电源必须单独拉线，不得使用接线板。                参考答案: 正确 

	45e6f2ee-7cff-4e69-8976-343b81e67e66
429. [判断题] 有易燃易爆危险品的实验室禁止使用明火。                   参考答案: 正确 

	46297706-87d6-4376-8608-920214db5128
430. [判断题] 学生进入实验室首先要了解实验室的平安考前须知。        参考答案: 正确 

	431. [判断题] 液体和固体实验废弃物不需分开放置。                    参考答案: 错误 

	4734b6d3-f9f7-4950-8c83-453451dc2fe0
432. [判断题] 家用电器在使用过程中，可以用湿手操作开关。              参考答案: 错误 

	4789eb25-df00-4f2e-9392-06d71628648f
433. [判断题] 实验室的接线板远离可能有水的位置和高温环境。               参考答案: 正确 

	45a56c75-4621-4c6f-a071-dc9c85c83a87
434. [判断题] 处理有毒的气体、能产生蒸气的药品及有毒的有机溶剂，必须在通风厨内进行。
参考答案: 正确 

	47abd66a-941d-44a6-9baa-1af5f9fb7013
435. [判断题] 在遇到高压电线断落地面时，导线断落点20米



	内，禁止人员进入。如果不慎在此范围内，应背朝电线断落点，采用单脚跳或双脚并跳，撤离现场。                      参考答案: 正确 

	48ac6d63-6ec1-46dc-bb8e-3bb9f57ba1e9
436. [判断题] 人工呼吸的方法是捏紧伤者鼻孔，深吸一口气后紧贴伤者的口向口内吹气，时间约为2秒钟，吹气完毕后，立即松开伤者的鼻孔，让他自行呼气，时间约3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。                                                                   参考答案: 正确 

	48df1d46-8bd2-4fde-bcf0-75e1315b9ba9
437. [判断题] 人员较长时间离开房间或电源中断时，要切断电源开关。
参考答案: 正确 

	4a6fbb68-2a9a-4ff5-85b5-8848b90105d6
438. [判断题] 剧毒品管理应严格遵守“五双〞 制度(即"双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁")，精确计量和记录剧毒品的使用情况，防止被盗、丧失、误领、误用。如发现问题应立即报告保卫处、实验室与设备管理处和当地公安部门。
                                                                      参考答案: 正确 

	4abbeabb-a565-4104-ae2a-ad5eb5d40652
439. [判断题] 急救时伤口包扎松劲适度，不可过紧或过松，以防滑脱或压迫神经和血管，影响远端血液循环，甚至造成肢体坏死。                                              参考答案: 正确 

	4ad352e1-d8f0-41e7-8011-6657c27706f4
440. [判断题] 实验时,禁止用口吸方式移液。                             参考答案: 正确 

	441. [判断题] 只要不影响实验，可以在实验室洁净区域铺床睡觉。
参考答案: 错误 

	4bb563fa-49e3-42e1-be45-30db8f764e2f
442. [判断题] 可以在低压线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易染物品。
参考答案: 错误 

	4c4292e5-8ec5-4855-bb85-6dd51a8728e0
443. [判断题] 对于化学试剂或未知物,允许直接用鼻子嗅气味，不用以手煽出少量气体来嗅觉。
参考答案: 错误 

	4c642134-e620-4268-b17b-fa834f040422
444. [判断题] 学生、新员工进实验室之前要参加平安教育和培训，经培训、考核合格前方可进入实验室学习与工作；学生要在老师指导下开展实验研究。                          参考答案: 正确 

	4c9037f3-30b8-4060-841a-c4239900b8e6
445. [判断题] 短路电流使短路处甚至使整个电路过热，会使导线的绝缘层燃烧起来，并引燃周围建筑物内的可燃物。                                                           参考答案: 正确 

	4cc9b272-400c-4724-b0ca-bd761b315739
446. [判断题] 要加强实验室排污处理装置〔系统〕的建设和管理，做到达标排放。实验废弃物不得倒入自来水下水道或普通垃圾箱等处。                                          参考答案: 正确 

	4d223711-5be3-4a09-b182-b1c4efb02809
447. [判断题] 危险废弃物是指有潜在的生物危险、可燃易燃、腐蚀、有毒、放射性的对人环境有害的一切废弃物。                                                            参考答案: 正确 

	4d6a8312-c1d2-4109-a473-5c043c851061
448. [判断题] 在照明电路的零线上应该装设熔断器。                        参考答案: 错误 

	4db50e9e-ebba-44e4-8d26-e602084649da
449. [判断题] 电器或线路着火，要先切断电源，再用干粉灭火器或气体灭火器灭火，不可直接泼水灭火，以防触电或电器爆炸伤人。
                                                                        参考答案: 正确 



	51e0be0f-92eb-4592-be27-29aa475cde4f
450. [判断题] 平安出口和灭火器位置、报警   必须牢记                    参考答案: 正确 

	451. [判断题] 实验室内可以使用电炉、微波炉、电磁炉、电饭煲等取暖、做饭。
参考答案: 错误 

	52a91f41-7457-4601-bd9f-149a51f544b4
452. [判断题] 在实验室同时使用多种电气设备时，其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。
参考答案: 正确 

	52acb6a8-0c57-47a8-bda3-f7c2b5534db8
453. [判断题] 在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在通风橱中进行，并有良好的排风设备。
参考答案: 正确 

	542bb2f1-be23-4285-9c81-c60363d4452a
454. [判断题] 四牌楼校区化学废弃物中转站位于大礼堂西后面。
参考答案: 正确 

	4e46f207-950e-4d15-8a68-fc8ebc2097e9
455. [判断题] 可以将无毒无害试剂当作有毒有害试剂处理。
参考答案: 错误 

	496445cd-303f-455b-bd51-f57a698c27da
456. [判断题] 火或热水等引起的小面积烧伤、烫伤，必须用冷水冲洗30分钟以上，然后用烧伤膏涂抹，切不可用牙膏、酱油、盐等覆盖。                                        参考答案: 正确 

	5790b148-4812-44a4-8a31-061c169f6ff9
457. [判断题] 有“严禁烟火〞警示牌的大楼和实验室，可不必配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施和有明显标志。                                                     参考答案: 错误 

	57b3a9d9-86ac-460c-9b5c-4338105486ee
458. [判断题] 电路保险丝(片)熔断，短期内可以用铜丝或铁丝代替。
参考答案: 错误 

	57eea51d-01d6-45e7-b885-b6b49db53dc1
459. [判断题] 如果得知有着火，实验指导教师应以最快速度拉断实验室总电闸门。如果实验指导教师距离实验室总电闸门较远，那么应该告知距离实验室总电闸门最近的同学，尽快拉断实验室总电闸门。
                                                                         参考答案: 正确 

	5c89b0ef-1085-471b-bb13-e4e84cb1b6ee
460. [判断题] 当实验室有人发生触电事故时，应马上直接将其拉开远离电源。
参考答案: 错误 

	461. [判断题] 某人因机械操作不慎，致使左手食指从指根完全离断，急救处理首先是找器皿保存断指，然后包扎残端伤口止血。                                                 参考答案: 错误 

	5a621f19-0340-4f2b-ba17-f6a8eaa39c6d
462. [判断题] 使用手提灭火器时，拨掉保险销，握住胶管前端，对准燃烧物根部用力压下压把，灭火剂喷出，左右扫射，就可灭火。                                              参考答案: 正确 

	5a68d084-9265-4d96-8409-dbe6e2ff8398
463. [判断题] 化学品仓库面积大时，为确保照明效果，可以安装碘钨灯。
参考答案: 错误 

	5bc632e3-154f-4d79-ae10-4d351445fc52
464. [判断题] 不能用铁柄毛刷清扫电源开关和用湿布擦电源开关。             参考答案: 正确 

	5be56259-28f9-41e4-a467-4465080b8c62
465. [判断题] 自然地形跑步时要注意做好缓冲动作，用全脚掌先着地，后蹬程度和前摆高度要小一些。
参考答案: 错误 



	5c0cb88d-dbc5-40f1-9454-a0729f693636
466. [判断题] 遇有电器着火，应先切断电源再救火。                         参考答案: 正确 

	599dac11-061f-4857-a4f0-77520c20257b
467. [判断题] 为防止线路负荷过大，而引起火灾，功率1000瓦以上的设备不得共用一个接线板。
参考答案: 正确 

	5a3b89b4-733a-4873-8a9e-2ae5d1c12a68
468. [判断题] 实验中遇到一般烫伤和烧伤，不要弄破水泡，在伤口处用95%的酒精轻涂伤口，涂上烫伤膏或涂一层凡士林油，再用纱布包扎。                              参考答案: 正确 

	4f4569a7-85c3-4bc3-8cf6-bf9faac132e1
469. [判断题] 饮水加热器、灭菌锅等可以无水干烧。                 参考答案: 错误 

	4f992e8c-654e-4ff0-b63d-a592312ed122
470. [判断题] 当被烧伤时,正确的急救方法应该是以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位。
参考答案: 正确 

	471. [判断题] 废弃的利器(包括针头、小刀、金属和玻璃等)应直接弃置于耐扎容器内。
参考答案: 正确 

	5950e8e4-4573-468e-925b-9b3e0844a246
472. [判断题] 实验大楼出现火情时千万不要乘电梯，因为电梯可能因停电或失控，同时又因“烟囱效应〞，电梯井常常成为浓烟的流通道。                               参考答案: 正确 

	60193e0d-a75e-4022-a855-7655a93cec85
473. [判断题] 不管误食酸或碱，都可以灌注牛奶，不要吃呕吐剂。
参考答案: 正确 

	5cce8c1d-be98-4c96-af11-9310e551f01b
474. [判断题] 平安事故处理应本着先人后物的原那么，果断地、坚决地快速处置。
参考答案: 正确 

	5d274c49-6c48-4e02-b6fa-bbe0fb5b68ca
475. [判断题] 移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇，照明灯)，可以不必切断电源。
参考答案: 错误 

	5dc0b723-300d-4aa6-94f7-94cf7c16cf37
476. [判断题] 假设被火场浓烟所困，应迅速起身跑出火场。              参考答案: 错误 

	5dc725ba-d86d-428a-bd43-9a6f2760145d
477. [判断题] 实验室的电源总闸没有必要每天离开时都关闭，只要关闭常用电气的电源即可。
参考答案: 错误 

	5e16f813-59d4-4324-be90-cc65f069892a
478. [判断题] 在实验室发生事故时，现场人员应迅速组织、指挥，切断事故源，尽量阻止事态蔓延、保护现场；及时有序地疏散学生等人员，对现场已受伤人员作好自助自救、保护人身及财产。
                                                                   参考答案: 正确 

	5e635aff-1f27-4e5a-af53-295ecb4bf2cf
479. [判断题] 发生触电时，应对患者进行人工呼吸，可以适量使用兴奋剂。
参考答案: 错误 

	5f26dc48-f1f7-442d-8f7e-995fa21d8f8c
480. [判断题] 假设宿舍门外已被大火封死，要紧闭房门，用湿毛巾等堵塞门缝，在室内等待救援。〔 〕
参考答案: 正确 

	481. [判断题] 实验室气体钢瓶必须用铁链、钢瓶柜等固定，以防止倾倒引发平安事故。
参考答案: 正确 

	614cf729-79f8-4405-a2d6-7556dc4a283e
482. [判断题] 在扑灭电气火灾的明火时，用液体灭火器扑灭。
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