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1 [bookmark: 1  范围][bookmark: _bookmark0]范围

压缩空气储能电站项目建设前期工作划分为规划、可行性研究和初步设计三个阶段，本  文件为规范压缩空气储能电站初步设计报告编制的原则、内容、深度和技术要求。
本文件适用于压缩空气储能电站初步设计报告的编制。

2 [bookmark: 2  规范性引用文件][bookmark: _bookmark1]规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期   的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括   所有的修改单）适用于本文件。
《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

3 [bookmark: 3  术语和定义][bookmark: _bookmark2]术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
压缩空气储能电站	compressed air energy storage power station（CAES power
station）
利用电力系统多余电能将空气压缩储存，需要时再放出，在系统负荷需要时发电的一种储能电站，按照电网调度的需要可做调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用运行等。
3.2 
地下储气库	underground gas storage
压缩空气储能电站发电空气能量存储的主体地下空间，可采用开挖方式新建，称为开挖型储气库，也可利用已有地下空间改造，常用的有盐穴储气库、利用矿洞改造型储气库等。  3.3
电-电转换效率	electrical efficiency
在规定的条件下，在一个空气压缩储能、膨胀释能循环内，压缩空气储能系统在并网点处输出电量与输入电量的比值，存在电能之外其他能量形式输入的可折算成电量合并计算，   用百分数表示。

4 [bookmark: 4  总则][bookmark: _bookmark3]总则

4.0.1 初步设计报告应在可行性研究报告的基础上进行编制，设计基础资料若有变化，应  重新取得新的资料，并对设计内容进行复核与修改。
4.0.2 压缩空气储能电站工程设计应安全可靠，技术先进，因地制宜，注重技术创新、节  水节能、节约投资，宜采用新技术、新工艺、新设备、新材料。
4.0.3 初步设计报告应有分析、论证和必要的方案比较，并有明确的结论和意见。地下储  气库设计和工艺系统设计应进行专题研究。
4.0.4 对选用的新材料、新工艺、新结构和新设备，进行专题论证。
4.0.5 初步设计报告的主要内容和深度应符合下列要求：
a） 说明工程任务及具体要求，复核工程规模，确定运行原则，明确运行方式；
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b） 查明主要建筑物的工程地质条件，评价存在的工程地质问题。复核并确定工程场址的水文成果，水源条件、接入系统条件等建设条件；
c） 复核并确定工程等级和设计标准；
d） 确定储能工艺、电气、辅助系统、热工仪表、控制信息系统、采暖通风等系统设计方案及设备型式和布置。
e） 确定工程总体布置，主要建筑物结构型式和布置、控制高程、主要尺寸和参数。 f）确定消防设计方案和主要设施。
g） 选定料源、施工交通运输、施工总布置，确定主体工程施工方法、施工工厂设施及施工总工期。提出建筑材料、劳动力、施工用电用水的需要数量及来源。
h） 复核建设征地移民安置范围和各项实物，确定征地规划和移民安置方案。 i）复核环境影响，确定各项环境保护措施设计方案。
j）复核水土流失防治责任范围，确定水土保持工程设计方案。k）确定劳动安全与工业卫生的设计方案，确定主要措施。
l） 确定能耗指标、节能措施及工程节能、节水、节约用地设计方案。
m） 确定工程信息系统建设内容、功能及技术实现方案，确定系统部署方案及软、硬件技术要求和配置。
n） 初步设计概算应准确反应设计内容，深度应满足控制投资、计划安排及基本建设贷款的需要。
o） 复核经济评价指标。
4.0.6 初步设计报告编制目录宜符合本规程附录 A 的规定。

5 [bookmark: 5  综合说明][bookmark: _bookmark4]综合说明

5.0.1 综合说明宜包括概述、工程任务与工程规模、工程地质、工程建设条件、工艺系统及设备、电气及保护、仪表与控制、工程布置与建筑物、工程消防、施工组织设计、建设征   地和移民安置、环境保护和水土保持、劳动安全与职业卫生、节约资源分析、工程信息化数   字化、设计概算、经济评价等篇章内容。
5.0.2 概述部分宜简述工程背景、地理位置、工程任务和规模、前期工作的主要结论、上  级部门的批复意见、主要勘测设计过程以及各相关部门与地方有关政府部分达成的协议。
5.0.3 工程任务与工程规模部分宜简述项目规划背景、供电范围与电力市场，说明工程任  务和工程规模。
5.0.4 工程地质部分宜简述区域构造稳定性，工程区基本地质条件，储气库、厂址区工程  地质条件，天然建筑材料等。
5.0.5 工程建设条件部分宜简述水文气象、水源条件、接入系统方案等。
5.0.6 工艺系统及设备部分宜简述装机方案、空气压缩系统、储换热系统、储气系统、膨胀发电系统、供排水系统及冷却设施、化学水处理系统、供暖通风及空气调节系统、辅助系   统等的选型与布置，宜说明机组运行方式。
5.0.7 电气及保护部分宜简述电气主接线、导体、厂用电、事故保安电源、直流系统及不间断电源、继电保护及自动装置、过电压保护及接地、照明及检修电源、电缆等选型及方案，   说明电气设备布置。
5.0.8 仪表与控制部分宜说明仪表、控制系统及设备配置，说明设备材料选型、仪表与控  制实验室布置，及信息系统及安全防护。

5.0.9 工程布置与建筑物部分宜简述工程总布置，电站内主要建筑物的规模、布置、结构  形式、基础形式，地下储气库设计等。
5.0.10 消防部分宜简述本工程建筑和设备消防设计方案。
5.0.11 施工组织设计部分宜简述施工条件、料源选择、主体工程施工、施工交通运输、施  工工厂设施，说明施工总布置和和施工总进度。
5.0.12 建设征地移民部分宜主要简述建设用地方案、实物指标及相关费用。
5.0.13 环境保护与水土保持宜简述环境影响评价和水土流失影响分析的主要结论以及对  策措施。
5.0.14 劳动安全与职业卫生部分宜简述劳动安全措施、职业病防护、应急管理及相关费用。
5.0.15 节约资源分析部分宜简述节能降耗、节水、节约原材料和节约土地的措施。
5.0.16 工程信息化数字化部分宜简述工程信息化数字化规划方案。
5.0.17 设计概算部分宜简述工程总投资、静态投资以及资金筹措方案。
5.0.18 经济评价部分宜简述经济评价的主要成果及结论.
5.0.19 初设报告宜附与工程建设有关的文件和图表。

6 [bookmark: 6  工程任务与工程规模][bookmark: _bookmark5]工程任务与工程规模

6.1 [bookmark: 6.1  概述][bookmark: _bookmark6]概述

6.1.1 简述工程概况，分析说明本项目功能定位。
6.1.2 简述工程所在区域电力发展现状及发展规划，简述区域储能发展现状及发展规划。
6.1.3 简述工程前期工作阶段有关成果。

6.2 [bookmark: 6.2  供电范围与电力市场][bookmark: _bookmark7]供电范围与电力市场

6.2.1 说明本电站设计水平年。
6.2.2 提出供电范围并说明负荷水平与负荷特性预测成果。
6.2.3 综合分析电力系统电力电量空间和调峰容量空间，说明本电站的市场空间和投入时  机。
6.2.4 概述工程所在地区及受电区域的电力系统概况及发展规划、电网地理接线图等。

6.3 [bookmark: 6.3  工程任务][bookmark: _bookmark8]工程任务

6.3.1 结合本工程供电区电力系统负荷特性、电网需求、新能源发展、抽水蓄能和新型储能电站发展，以及本工程特点，分析调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等功能   效益。
6.3.2 重点分析电力系统安全稳定经济运行、新能源开发与消纳等需求，结合工程特点与  功能效益发挥，提出电站的开发任务。
6.3.3 简述本工程的建设必要性。
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6.4 [bookmark: 6.4  工程规模][bookmark: _bookmark9]工程规模

6.4.1 结合项目区域概况及工程建设条件，说明压缩空气储能电站所选择的工艺路线。
6.4.2 说明压缩空气储能电站的连续满发小时数。
6.4.3 说明压缩空气储能电站的装机容量。
6.4.4 说明压缩空气储能电站的设计压力范围。
6.4.5 说明压缩空气储能电站的储气库容积。
6.4.6 说明压缩空气储能电站的运行方式。

6.5 [bookmark: 6.5  图表][bookmark: _bookmark10]图表

6.5.1 附图或插图应主要包括下列内容：
a） 工程地理位置图。
b） 供电地区现状及规划电力系统地理接线图。c）电力系统典型日/周运行方式示意图。
d）电力系统电力电量平衡表
6.5.2 附表或插表宜包括本地区抽水蓄能和新型储能发展规划成果表等。

7 [bookmark: 7  工程地质][bookmark: _bookmark11]工程地质

7.1 [bookmark: 7.1  概述][bookmark: _bookmark12]概述

概述应包括下列内容：
a） 工程概况。
b） 勘察过程简介。
c） 可行性研究阶段提出的主要工程地质问题、结论。
d） 本阶段勘察工作内容、勘察工作布置原则、各阶段及累计完成的主要勘察工作量。

7.2 [bookmark: 7.2  区域构造稳定性][bookmark: _bookmark13]区域构造稳定性

7.2.1 区域构造稳定性应简述工程所在区域的地质概况，复核区域构造稳定性评价主要研究成果及其结论。
7.2.2 初步设计阶段与可行性研究阶段间隔时间较长，或期间发生过较大地震或构造事件时，应对区域构造稳定性进行重新评价。
7.3 [bookmark: 7.3  工程区基本地质条件][bookmark: _bookmark14]工程区基本地质条件

7.3.1 应详细论述工程区地形地貌特征。
7.3.2 应详细论述工程区的地层层序、地层时代，应重点论述松散、软弱、膨胀、易溶和岩溶化岩层的厚度及分布规律。覆盖层应论述厚度、物质组成及成因类型，应重点论述软土、   粉细砂层、膨胀土、湿陷性黄土、冻土等特殊性土的分布。
7.3.3 应详细论述工程区岩层产状及变化规律，各级断层、破碎带或软弱夹层的位置、产状、规模和性状，节理裂隙的发育规律及分组。
7.3.4 应详细论述含水层的分布、厚度、埋深，地下水的类型、水位、补径排关系，岩体透水性，环境水的腐蚀性。
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