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投标人须知前附表


	项号
	项目号
	编列内容

	
1
	
采购项目
	
项目名称：泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目

	2
	货物交货地点
	采购人指定的安装地点

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	采购内容
	详见文件第三部分泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目需求技术与商务内容

	5
	投标有效期
	投标截止后 90 天

	6
	合同价格方式
	按中标价一次性

	7
	交货安装期限
	买卖双方签订合同后 30 日历日内将所有货物全部安装调试完毕、验收合
格、交付使用。

	
8
	
价格与费用
	包含中标供应商将设备送至采购单位安装地点，负责安装调试且验收合
格的价格及其他相关费用(采用按中标价格一次性包干的方式。在本合同执行期內，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。)

	9
	对投标人的资格要求
	详见文件第二部分投标人须知

	10
	投标保证金
	人民币壹仟玖佰元整，在递交投标文件截止时间前，由投标人开户银行
以电汇或转帐方式提交，不接受现金、现金缴款或汇票。

	11
	制作投标文件份数
	正本 1 份，副本 5 份，电子版 1 份

	
12
	
中标人产生方法
	采用综合评分法确定中标候选供应商。评标总分均为 100 分，由 60 分技
术商务评议分和 40 分价格分组成。根据评仪分和价格分的高低由评标委
员会推荐一名中标候选人。

	13
	履约保证金
	中标金额的 5%

	14
	递交投标文件截止时间
	2014 年 8 月 4 日上午 9：30 时（北京时间）

	15
	递交投标文件地点
	泉州市嘉隆招标代理有限公司会议室（泉州市田安北路倍安居大厦四
楼 8400）

	16
	开标时间
	2014 年 8 月 4 日上午 9：30 时（北京时间）

	
17
	
代理服务费
	中标供应商在中标当日应依据下列代理服务收费标准（差额定率累进法）计算，向招标人提交代理服务费，该代理服务费由中标供应商承
担：中标金额（万元）：100 以下收取比例：1.5% .

	18
	监督部门
	泉州市政府采购办
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[bookmark: _TOC_250011]一.投标邀请书
泉州市嘉隆招标代理有限公司 (招标代理机构)受泉州师范学院（采购人）的委托对泉州师范学院化生
院教学设备采购及服务项目进行公开招标采购，现邀请符合资格条件的供应商前来投标。
1、采购编号：QZJL201407031
2、采购项目名称、数量、服务及交货期：详见“泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目一览表”，
本次采购预算审核价为人民币壹拾玖万陆仟元整（¥：196000 元）。超过预算审核价的投标视为无效投标。 3、投标人条件：
①具有本次采购货物经营权的企业法人；
②企业必须具备完善的售后服务能力；
③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
⑤有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑥本次采购活动前三年内在泉州区域区内的政府采购活动中没有违法违规行为；
⑦投标人应提供近三年检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函。
⑧法律、行政法规规定的其他条件
3、《招标文件》的获取：投标人可直接从泉州市政府采购网（http://zfcg.fjqz.gov.cn/）下载。招标文件每份 100 元，投标人在递交投标文件时向招标代理机构交纳。
4、递交投标文件截止时间：2014 年 8 月 4 日上午 9：30 时（北京时间）,不符合《招标文件》的规定或逾期收到的投标文件恕不接受。
5、开标时间：2014 年 8 月 4 日上午 9：30 时（北京时间）
6、递交投标文件及开标地点：泉州市嘉隆招标代理有限公司会议室（泉州市田安北路倍安居大厦四楼 8400）
7、投标报名地点：泉州市嘉隆招标代理有限公司（泉州市田安北路倍安居大厦四楼8409）。
8、采购单位联系人及电话：毛老师、黄老师 0595-22919532、22919572
9、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，口头质疑不予接受。公告发布之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。
10、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248 号)要求，本项目不接受进口产品投标。［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。
11、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改）都将在政府采购相关网站（如 http://cz.fjzfcg.gov.cn/或 http://zfcg.fjqz.gov.cn/或 http://www.ccgp.gov.cn/等）上公布，不作另行通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

地	址：泉州市田安北路倍安居大厦四楼 8409。 E-mail: qzjlzbdl@163.com	邮	编：362000
电	话：(0595)22795666	传	真：(0595)22512088	联系人：小张、小林开户行：中国民生银行泉州分行营业部
帐	号：2301012830009195
收款人：泉州市嘉隆招标代理有限公司
泉州市嘉隆招标代理有限公司二 O 一四年七月十四日
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二. 泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目采购一览表
采购编号：QZJL201407031 

	合同号
	品目号
	产品名称
	技术参数
	数量

	







A
	1
	真空干燥箱
	






详见招标文件第二部分采购需求与技术商务应答内容第二章
	3

	
	2
	熔点仪
	
	2

	
	3
	阿贝折光仪
	
	3

	
	
4
	真空干燥箱（微电脑控制）程序
液晶控制
	
	2

	
	5
	旋转粘度计
	
	1

	
	6
	偏光显微镜
	
	1

	
	7
	雪花制冰机
	
	1

	
	8
	智能型实验室压片机
	
	1

	
	9
	恒温水槽
	
	3


注：1、交货安装期限：签订合同后 30 日历日内将所有货物全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。 2、交货地点：采购人指定的安装地点。
3、采购项目为“政府强制采购节能产品”时，投标人所投标产品必须为最新一期《节能产品政府采
购清单》内产品。节能清单中的照明产品（包括普通照明用双端荧光灯、普通照明用自镇流荧光灯、高压钠灯、管形荧光灯镇流器）等产品为政府强制采购节能产品（以“★”标注）。
4、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248 号)要求，本项目不接受进口产品投标。［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境
外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。
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[bookmark: _TOC_250010]第一章 商务要求
一. 投标人的工作范围
1.1 投标人必须能提供《泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目》中所有设备、材料、工具的采购和安装。
1.2 投标人拟提供设备须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。
1.3 要求投标人提供的其它伴随服务（或义务）
1.3.1 供货
投标人必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、软件、配件、材料及工具的包装和运保、安装、调试、维修及培训。
1.3.2 验收
验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料（由投标人提供）等；国家及行业规范；招标文件的约定。
验收程序：
a. 出厂检验:中标供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。属进口货物的应有报关单。
b. 货物运达采购单位安装现场后，由采购单位进行质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求。
c. 本次采购货物的安装调试，检验结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和招标文件规定的技术要求。
d. 本次采购的设备安装调试结束后，由中标供应商会同采购单位按双方规定的标准及合同要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。
1.3.3 安装和调试
a.由中标供应商负责在采购单位设备安装现场安装、调试、验收合格直至交付采购单位使用。  b.提供安装前的详细场地布置规范，提供安装的现场指导；中标供应商应在设备运抵现场一周前，
向采购单位提供安装、调试进度计划。
1.3.4 培训
a. 中标供应商负责对采购人受训人员进行现场操作、维修培训。
b. 全部培训服务的费用包括在合同总价内（中标供应商派出人员的差旅费自理）。
1.3.5 文本资料：
中标供应商应向采购人提供以下中文技术资料：
a. 产品技术说明书；
b. 安装、调试使用说明书；
c. 设备维修手册（包括机械、电气、仪器仪表等）；
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d. 出厂明细表（装箱单）；
e. 产品技术标准（含验收标准）和试验方法； f.零部件和易损件的清单；
g.合同中要求的其他文件资料。
1.1.1 保修期及售后服务
中标供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及招标文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。
维保服务
a. 本次采购的货物验收合格后免费质量保证期为一年或以上（国家或厂家对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定），软件提供终生免费升级，在免费质量保证期内如出现故障中标供应商应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。如其中部件有质量问题，中标供应商应免费予以更换（同一型号、产地），而更换部件的质量保证期从更换后起再延长 1 年。质量保证期内检修人
员响应到达时间应不超过 24 小时。检修人员不能排除故障时，中标供应商应负责货物生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，三天内厂家不能排除故障时，采购人可委托他方处理，其费用由中标供应商负责（费用在质量保证金中扣除）。
b. 质量保证期结束后，中标供应商有责任在货物使用地指定有能力的货物维保代理人，在必要时对货物进行维护或修理。
c. 能提供 800 免费咨询电话，以保证用户能以最快、最低成本得到技术支持；仪器运行后，保证
客户 2 名分析人员在国内免费受到系统性培训；对客户的服务要求 24 小时作出响应，两天内到现场（如电话中及远程诊断无法解决）厂商必须在福建当地设有长驻工程师至少两名，长驻应用支持工程师至少 1 名，并配备消耗品仓库，以保证用户能得到及时的售后服务。
d. 中标供应商如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购单位有权没收其履约保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。
1.2 知识产权：投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。
1.3 投标人应保证：其所提供的货物必须是自身合法生产的或通过正当合法来源获得的全新的产品，并对之享有完全所有权；任何第三方均不得就其所提供的货物（包括设计、及相关软件）提出包括但不限于所有权、专利权、外观设计和商标权等知识产权或包括但不限于抵押权在内的担保物权之异议。就货物的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议或有关索赔责任或费用，由投标人承担，政府买方及采购方不承担任何责任。
二、供货范围
2.1 投标人必须能按照《泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目采购一览表》相应品目号内容提供必需的所有设备、软件、备品配件、材料、附件及专用工具。
2.2 备品备件：投标人应提供的备品备件由其自行列表填报。
 (
泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目
) (
招标文件
)

 (
泉州市嘉隆招标代理有限公司
) (
地址：泉州市田安北路倍安居大厦四楼 
8409
8
) (
电话： 0595-
22795666
)
三、报价要求
3.1 根据投标报价的内容，应报出各重要设备组件或部件的单价。
3.2 填写投标价格表时应注意下列要求：
3.2.1 货物总价和以上述明的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用需在投标报价中详细标明。
3.3 投标报价除设备主机（含标配）价格及运保费外，还应包括设备的搬运费、安装费、调试至正常运行费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费（包括海关、商检、技术监督局检验等）、（若有）海关手续费、备品备件费、税费以及所有不可预见的费用。
四、交货、安装期限、交货地点
4.1 交货安装期限：签订合同后 30 个日历内全部交货安装调试完毕、验收合格、交付使用。
4.2 货物安装地点：采购人指定的安装地点。
五、货款结算及支付方式
5.1 货款结算方式：
5.1.1 货物全部安装调试试运行结束，通过最终验收后采购单位在 15 个工作日内支付总货款的
100%。
5.1.2 支付货款时应提供的资料：
5.2 支付货款时应提供的资料：
5.2.1 中标人应开具销货税务发票（非本中标人开具的销货税务发票无效）。
5.2.2 中标的供应商、收款单位、购货票证开票单位三者应一致；中标供应商收款账号应为经人民银行批准的收款单位银行账号。
六、履约及维护保证金
6.1 中标供应商在与采购单位签订合同时，应以汇款的方式向采购单位提交按中标金额 5%计算的履约保证金。
6.2 该履约保证金直接转为质量保证金，在中标供应商提供的货物验收合格后且无质量问题时在保修
期满后无息退还。
七、注意事项
7.1 本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。
7.2 本招标文件中所发生的一切费用均包含在投标总价中。
7.3 采购人在授予合同时有权对本招标项目的服务和设备进行部分调整。
7.4 中标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。
7.5 投标人应遵守国家有关法律、规章，不得提供虚假资料，不得串通报价；
7.6 本次采购不单独提供招标货物使用地自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7.7 投标文件一旦递交，概不退还。
 (
泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目
) (
招标文件
)

 (
泉州市嘉隆招标代理有限公司
) (
地址：泉州市田安北路倍安居大厦四楼 
8409
9
) (
电话： 0595-
22795666
)

一、设备清单及技术参数：
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第二章 技术要求
 (
泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目
) (
招标文件
)

 (
泉州市嘉隆招标代理有限公司
) (
地址：泉州市田安北路倍安居大厦四楼 
8409
10
) (
电话： 0595-
22795666
)

	品目号
	物资名称
	主要技术参数及规格
	数量

	

1
	

真空干燥箱
	DZF-6050 型 220V ；1400W；10℃～250℃；
工作室尺寸 415×370×345mm；
工作室材料 1Grl8Ni9Ti；带钢化、防弹双层玻璃门；*微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和 PID 自整定功能
	

3

	


2
	


熔点仪
	
1. 熔点测量范围：室温至 300℃；
2. 温度显示最小示值：0.1℃；
3. 线性升温速率： 0.2,0.5,1.0,1.5， 2.0,3.0,4.0,5.0(℃
/min)；
4. 测量准确率：＜200℃	：±0.5℃；200℃～300℃：±0.8℃
*5.液晶显示，自动检测熔点，可显示初熔和终熔的数字；
6.RS232 接口可连接电脑；
*7.光源采用英国进口 CML 灯泡。
	


2

	

3
	

阿贝折光仪
	1. 测量范围：n D 1.3000-1.7000；
2. Brix ( % ) 0.0 至 95.0%；
3. 准确度：n D ±0.0002 糖度 ；
4. Brix ( % ) ±0.1%；
5. 液晶显示，自动读数；
6. 温度显示范围(最小示值 0.1℃)：0-50℃；
	

3

	
	
	1. 电源 AC220 电压 50HZ	输入功率 1020W
	

	
	
	*2.控温范围 RT+10-200 度
	

	
4
	真空干燥箱（微电脑控制）程序液晶控制
	**温度分辨 0.1 度，率波动度+/-0.1 度；
**达到真空度 133Pa	工作环境温度 +5-40 度 。
	
2

	
	
	3.内胆尺寸(mm) 320×320×320
	

	
	
	4.外开尺寸(mm) 550×490×1240
	

	

5
	

旋转粘度计
	*1.粘度测量范围 cp（mPa·s）1—2000000（200 万 mPa·s）；
2.速度(RPM)（ 无齿轮带动） 0.3rpm， 0.6rpm， 1.5rpm， 3rpm，6rpm，12rpm，30rpm，60rpm；
3.转子数量 4 种 (0 号转子为选配件)；
*4.测量精度±2.0%；
5、重现性 0.5%。
	

1


 (
泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目
) (
招标文件
)

 (
泉州市嘉隆招标代理有限公司
) (
地址：泉州市田安北路倍安居大厦四楼 
8409
10
) (
电话： 0595-
22795666
)

	







6
	







偏光显微镜
	1. 目镜
	

	
	
	
	类	别
	放大倍数
	视场（mm）
	
	

	
	
	
	十字目镜
	10X
	φ18
	
	

	
	
	
	分划目镜
	10X
	φ18
	
	

	
	
	2. 物镜
	

	
	
	
	类别
	放大倍数
	数值孔径
	工作距离
	
	


1

	
	
	
	
物镜
	4X
	0.10
	7.80
	
	

	
	
	
	
	10X
	0.25
	4.7
	
	

	
	
	
	
	25X
	0.40
	1.75
	
	

	
	
	
	
	40X
	0.65
	1.72
	
	

	
	
	
	
	63X
	0.85
	0.18
	
	

	
	
	*3.总放大倍数：40X～630X
4.试片:石膏 1λ,云母 1/4λ,石英楔子
*5.测微尺:0.01mm
6.滤色片:蓝色
*7.带座目镜网格:0.2mm
8.照明光源: 220V/0-6V 变压器
9.灯泡：6V/15W
	

	
7
	
雪花制冰机
	*制冰量：20kg/24h；
*储冰量：10kg；
输入功率：180w；箱体外形尺寸：300×493×595；包装外净
尺寸：377×571×595。
	
1

	



8
	



智能型实验室压片机
	1、压片尺寸（可选其中二个）： 标配为 8mm,可另外定制 5mm,6mm, 8mm,9mm,11mm,13mm etc
2、压机速度：10~140 片/分，可无极调速（使用 8MM 模具时）

3、机体：700×350×600 mm (L*W*H)
4、重量：150kg
5、电源：220/240v 50/60Hz 8amp
*6、冲头压力：4000KG 7、自带驱动电机
8、工作部位配有有机玻璃外罩，可实时观察工作状态
9、机体可移动
*10、产品有专利认证和 CE 认证
	



1

	

9
	

恒温水槽
	*1.形式：数显式自动控温；
*2.温度范围：室温～100℃；
*3.水温波动 ＜0.1℃；
4. 加热功率：1000W；
5. 电机功率：60W；
6. 无级调速：起动~2000rpm。
	

3


注：上述为参考规格型号。投标人可以提供技术要求、指标性能、功能、配置及质量等更优于上述
参考规格型号的仪器及软件。标注有“**”号的指标有负偏离为无效投标，标注有“*”号的指标为重要指标投标人在应标中要清楚明确。投标人应在投标文件中提供投标仪器及软件的详细配置、功能、技术指标等清单。
 (
泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目
) (
招标文件
)

 (
泉州市嘉隆招标代理有限公司
) (
地址：泉州市田安北路倍安居大厦四楼 
8409
12
) (
电话： 0595-
22795666
)
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根据商务要求、技术与规格要求内容，要求投标人按照采购要求，对照下列技术、商务应答条款应答，并保证应答内容真实、可信。如果出现应答内容与事实不符情况，招标人将拒绝投标人的商务请求。
一、仪器及软件配置清单（附货物简要说明一览表）
1. 投标人应根据本招标文件约定，详细提供仪器及软件的品牌、规格型号及主要技术参数等指标。
2. 按项目技术与规格要求内容详细提供仪器及软件、仪器及软件标配配置清单及要求选用的配件、备品配件、专用工具和易耗品等清单，清单应详细标明每一配置的品牌、规格型号、参数、性能指标、产地及生产厂家等内容。
3. 按项目技术与规格要求内容详细提供仪器及软件的功能、用途及详细的技术指标等内容。
4. 提供投标产品厂家对外的产品宣传彩页或技术资料。
二、服务质量保证
1. 服务、质量保证条款。
2. 仪器及软件的售后服务承诺书(含制造商的售后服务承诺书)。
3. 技术培训服务承诺。
4. 提供易损、易耗件清单和价格表：
5. 其他的售后服务内容。三、其他要求
1. 提供企业资质、信誉、企业实力、财务状况、履约能力、业绩等可以证明企业综合实力的材料。
2. 代理经销商投标时须有产品制造商出具的对该产品销售的证明文件。

3. 投标人 2010 年以来有合同金额为人民币 30 万元以上（含 30 万元）的类似案例（投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。）
4. 投标人提供的证明文件必须真实有效，故意提供虚假材料应标的，一经查实将予以废标、没收其投
标保证金并按政府招标法规有关处罚规定予以处罚。
 (
泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目
) (
招标文件
)

 (
泉州市嘉隆招标代理有限公司
) (
地址：泉州市田安北路倍安居大厦四楼 
8409
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)















第三部分
投标人须知
 (
泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目
) (
招标文件
)

 (
泉州市嘉隆招标代理有限公司
) (
地址：泉州市田安北路倍安居大厦四楼 
8409
14
) (
电话： 0595-
22795666
)
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１.适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。
２.定义
2.1 “采购人”系指本次采购项目的委托方即泉州师范学院。
2.2 “招标代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构即泉州市嘉隆招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4 “投标人代表”指全权代表投标人签署《投标文件》，参加采购活动的法定代表人或须持有《法人委托授权书》的授权代理人。
2.5 “货物”系指中标人按采购规定须向指定用户提供的设备系统、配件及工具。
2.6 “服务”系指按招标文件规定，中标人须承担的货物运输、安装、技术协助、维护及自身承诺的义务。
2.7 “中标候选供应商” 经过参与本次采购项目的评委审查、考评、推荐的中标供应商候选人。
2.8 “中标供应商”持有招标代理机构签发的《中标通知书》，与采购人签订《买卖合同》的法人。
３.投标人条件
3.1 具有本次采购货物经营权的企业法人；
3.2 企业必须具备完善的售后服务能力；
3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.6 本次采购活动前三年内在泉州区域区内的政府采购活动中没有违法违规行为；
3.7 应提供近三年检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函；
3.8 法律、行政法规规定的其他条件。
４.投标费用
4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5. 投标方代表、合格的投标人
5.1 指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法人代表，须持有《法
人代表授权书》，统一格式。
5.2 合格的投标人
5.2.1 一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；（2）母公司，直接或间接持股 50%及以上的被投资公司；（3）均为同一家母公司直接或间接持股 50%及以上的被投资公司。
5.2.2 投标人不得与本次招标项目下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包
 (
泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目
) (
招标文件
)

 (
泉州市嘉隆招标代理有限公司
) (
地址：泉州市田安北路倍安居大厦四楼 
8409
15
) (
电话： 0595-
22795666
)
括其附属机构有任何关联。
1.1 两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.1.1 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。
1.1.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
1.1.3 联合体投标时只能以其中一方具备的条件作为评标依据，投标人必须在投标文件中明确指出以哪一方的条件参与商务部分的评分。
1.2 关于同一品牌同一型号产品有效投标人个数的计算：
同一品牌同一型号产品只能由一个投标人参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个投标人计算，并以报价最低的合格投标人作为有效投标人。
1.3 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

[bookmark: _TOC_250006]二、招标文件
2. 招标文件的组成
2.1 招标文件是用以阐明所需货物及服务招标投标程序和合同条款的资料。招标文件由下述部分组成：
2.1.1 投标邀请书；
2.1.2 投标人须知；
2.1.3 泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目需求与技术商务应答内容；
2.1.4 泉州师范学院化生院教学设备采购及服务项目买卖合同主要内容；
2.1.5 投标文件格式。
2.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
2.3 知识产权声明：供应商所供货物必须是自身合法生产的或通过正当合法来源获得的全新的产品，并对之具有完全所有权；任何第三方均不得就货物的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议或有关索赔责任或费用，由供应商方承担，采购单位不承担任何责任。
3. 招标文件的澄清
3.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应按投标邀请书中载明的地址以书面形式(包括信函、或传真，下同)通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，必要时将不标明查询来源的书面答复，分送已购买招标文件的每一投标人。
4. 招标文件的修改、质疑
4.1 招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以公告（可同时以书面）形式通知所有购买招标文件的每一投标人。
4.2 因为修改招标文件的缘故，招标人将根据规定延长投标截止时间和开标时间，并以公告（可同时
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以书面）形式通知已购买招标文件的每一投标人。
1.1 招标文件的修改内容将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。
1.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。公告发布之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。质疑书必须为原件并由法定代表人或法定代表人的授权委托人（须提供法定代表人授权书）签字并加盖投标供应商公章和送达。逾期送达或不符合规定的质疑书则不予受理。
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2. 要求
2.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供书面的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2.2 以电报、电话、传真形式代替投标文件的投标概不接受。
3. 投标语言及计量单位
3.1 投标文件及投标人和招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。
3.2 计量单位使用中华人民共和国法定计量单位或国际单位。
3.3 投标文件对日期的约定一律指日历日。
4. 投标货币单位
4.1 投标文件涉及到的价格、金额一律使用人民币元为单位。
5. 投标文件的组成
5.1 投标文件应包括下列部分：应有目录及页码

5.1.1 投标书、开标一览表、投标报价表；
5.1.2 技术商务应答书；
5.1.3 投标货物符合招标文件规定的证明文件（如设备系统彩页及其他技术参数）及投标人认为需加以说明的其他资料；
5.1.4 设备系统技术参数偏离表、商务条款偏离表；
5.1.5 投标人资格的证明文件
5.1.6 投标保证金凭证。
5.2 上述投标文件按 12.1.2—12.1.5 顺序和 12.1.6 以电汇、银行汇票方式提交投标保证金的凭证复印件装订成册，并填制“投标文件资料清单”。 12.1.1 投标书、开标一览表、投标报价表用小信封单独密 封；该信封封口应由投标代表签字、盖章，并在信封上标明“投标报价部分”字样。除前述的单独密封的信封外，其他投标文件的正、副本中不应体现投标书、开标一览表等与投标报价有关的内容。
5.3 投标人不得提供虚假资料，否则将被不退还投标保证金，取消投标人资格及中标供应商资格。投
标人提供的证明资料原件备查，必要时，招标人有权要求投标人在约定的时间内提交投标文件中的相关原件，以便确认投标文件的真实性。投标人须按照约定时间内提交相关证明资料原件。
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6. 投标文件格式
6.1 投标人应按招标文件中提供的第五部分投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标报价表等资料。
7. 投标报价
7.1 投标报价为投标人在投标文件中提出的各分项价的总和，投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。否则视为无效标。
7.2 投标报价是指投标人根据招标文件第三部分“泉州市师范学院化生院中央财政教学设备采购及服务项目需求与技术商务应答内容”要求将货物送达交货地点，并提供货物安装、调试、人员培训、售后服务的价格，包括技术服务费、保险费、税金等以及一切不可预见的费用。
7.3 投标人对合同包只允许有一个报价，招标人不接受任何选择性的报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
8. 投标货物符合招标文件规定的证明文件
8.1 投标人须提供证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件。
8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。
9. 投标人资格的证明文件
9.1 经年检有效的《企业法人营业执照》副本复印件。
9.2 投标人应提供合格有效的税务登记证副本复印件。
9.3 法定代表人资格证明书（法定代表人为投标人代表参加投标时）或法人委托授权书(非法定代表人为投标人代表参加投标时)。
9.4 投标人代表身份证复印件（报名登记提供复印件核对）。
9.5 投标人应提供近三年检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函复印件。
*上述资料（除证件照片原件外）应按第 12.2 条要求的内容装订成册。原件备查复印件均应加盖公章。
10. 投标保证金
10.1 投标人应向招标代理机构提交投标保证金人民币壹仟玖佰元整；
10.2 投标保证金为投标文件的组成部分之一。
10.3 投标保证金用于保护本次采购免受投标人的行为而引起的风险。
10.4 投标保证金的提交方式及提交时间：
10.4.1 提交方式：由投标人开户银行电汇或银行转帐至招标代理公司开户行。
10.4.2 提交时间：投标人必须在递交投标文件截止时间前，由投标人开户银行以电汇或转帐方式提交，                                                                            不接受现金、现金缴款或汇票。
开户行：中国民生银行泉州分行营业部帐	号：2301012830009195
收款人：泉州市嘉隆招标代理有限公司
10.5 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。
10.6 未中标的投标人保证金，将在发出《中标通知书》之日起五日内无息退还。
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10.7 中标的投标人投标保证金，在中标供应商与采购人签订合同并交纳履约保证金后，予以无息退还 (因此与金融部门发生的相关费用由投标人承担)。
10.8 发生以下情况投标保证金将被没收：
10.8.1 投标人在投标有效期内撤回投标；
10.8.2 如果投标人或中标供应商未能做到；
①. 按本须知第 31 条约定签订合同；
②. 按本须知第 32 条约定提供履约保证金；
③. 按本须知第 33 条约定支付代理服务费。
10.8.3 投标人提供虚假资料。
10.8.4 投标人违反政府采购相关法律、法规的情形。
11. 投标有效期
11.1 投标有效期为 90 天，投标有效期从开标之日起计算。
11.2 特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前通知投标人延长有效期。
12. 投标文件的签署及规定
12.1 投标人应准备投标文件正本壹份和副本伍份，电子版壹份且在每一份投标文件封面上要注明“正本”或“副本”字样，一旦投标文件的正本和副本有差异时，以正本为准。
12.2 投标文件的文字除签名及与签名相关日期外建议采用电脑打印。
12.3 投标人代表应根据招标文件的要求，在投标文件中签名和加盖投标人公章。
12.4 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的投标人代表进行签名。
12.5 投标文件电子版
投标人必须提供投标文件电子版一份（光盘或闪存介质，word 或文本格式，并标明投标人名称、项目编号及项目名称），电子版内容应与正本一致。
12.6 投标文件由报价标和技术商务标两部分组成，投标人必须分别编制报价部分和技术商务部分，
报价部分要求提供的证明材料必须在报价部分体现，技术商务部分不得出现任何报价及影响报价的材料，并分别单独装订，分册胶装密封，加盖骑缝章；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标报价部分”和“投标技术商务部分”；
正本必须用 A4 幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须装订成册，并在封面标明“正本”字样；
副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。
★未按上述规定要求做到的，其投标将被视为无效投标。
13. 投标文件的密封和标记
13.1 投标人应将投标文件正本和副本分别用纸质档案袋密封(所有封口加贴封条，且盖投标人公章)，并标明采购编号、采购项目名称及正本或副本。
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13.2 投标书、开标一览表、投标报价表用小信封单独密封后再与投标文件正本装在同一密封袋内。
13.3 每一密封件上应注明“于 2014 年 8 月 4 日上午 9：30 时（北京时间）之前不准启封”的字样。
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14. 递交投标文件
14.1 所有投标文件必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前及开标地点由投标人代表送至泉州市嘉隆招标代理有限公司开标室。
14.2 投标人代表递交投标文件时须凭投标人代表身份证原件及投标保证金银行单证办理投标登记手续。
14.3 出现第 8.2 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递
交。
15. 迟交的投标文件
15.1 招标代理机构将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
16. 投标文件的修改和撤销
16.1 投标截止时间以后未经招标代理机构允许不得修改投标文件。
16.2 投标人不得在投标文件有效期内撤销投标文件。否则招标代理机构将按 17.8 款的规定没收其投标保证金。
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17. 开标
17.1 招标代理机构在招标通告或投标邀请函中规定的时间和地点公开开标,投标人代表必须参加。
17.2 投标人代表到达开标现场，须凭身份证办理投标登记手续。
17.3 开标前，招标代理机构查验投标文件密封情况,投标人代表确认无误后进行拆封。投标文件拆封后则进行唱标。唱标是公布“开标一览表”以及招标代理机构认为合适的其他内容。
18. 对投标文件的审查和响应性的确定。
18.1 开标后，评委将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当签署。
18.2 在对投标文件进行详细评估之前，评委将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的法人资格、营业范围、财务状况、技术实力和供货能力。如确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。
18.3 评委将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影
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响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.1 评委判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
1.2 评委将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
1.3 评委将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或有规则的地方，但这种允许是以不能损害或影响任何投标人为前提。
1.4 投标人制作文件出现以下情况时为无效标：
1.4.1 应交未交投标保证金的；
1.4.2 未按招标文件要求签署投标文件或加盖公章；
1.4.3 投标人没有提供第 16 条要求的资格证明文件，不符合招标文件规定的投标人资格；
1.4.4 投标响应与招标文件产生重大偏离，投标货物不符合招标技术要求的；
1.4.5 投标报价为投标人在投标文件中提出的各分项价的总和，投标人不得采用总价优惠或以总价                                                                       百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中；
1.4.6 其他违反国家法律规定的情形。
1.5 采购中出现下列情形之一的，应予废标：
1.5.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
1.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.5.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
1.5.4 因重大变故，采购任务取消的；
2. 投标文件的澄清
2.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人代表有责任按照招标代理机构通知的时间、地点进行答疑和澄清。
2.2 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
3. 定标原则：
3.1 坚持公开、公平、公正,效益和维护公共利益原则,通过市场竞争，选择企业实力强，货物质量好、价格合理的投标人为中标供应商候选人。
4. 定标方法
4.1 评标委员会由采购人代表和有关技术方面专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4.2 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
4.2.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
4.2.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
4.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用
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书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
1.1 定标方法：
评标标准和方法：综合评分法
⑴评标采用综合评标法，并实行两阶段评标。
①第一阶段进行技术、商务部分的评标。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术、商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人，并计算出各投标人技术、商务部分的得分。
②第二阶段进行价格部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对通过报价标符合性审查的报价标进行评标，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分和额外加分（如有）。
③汇总各合格投标人的综合得分，评标委员会推荐评标总得分最高的投标方作为中标候选人。当评标得分相同时，投标报价低的为中标候选人；当评标得分和报价均相同时，技术评标得分高的为中标候选人。（若同一合同包中同时获得节能、减排、环境标志认证的，在总分值或价格相同的情况下拥有认证数量最多的产品将被排序在前。）
⑵各部分评分分值分布及评分标准如下: 以下各项分数均保留至小数点后 2 位数（第 3 位四舍五入）。
A：报价部分评分	满分 40 分
B：商务部分评分	满分 12 分
C：技术部分评分	满分 48 分
D：附加分
综合得分＝A+B+C+D
A、价格部分（满分 40 分）
首先分别对各投标方的报价进行校调，确认评标价。各投标方的价格得分按以下方式得出： A＝（Bn/B0）×0.40×100
式中：A 为投标报价得分；
Bn 为评标基准价（有效投标方最低报价）；B0 为投标报价；
0.40 为价格权值（40%）；
价格扣除计算方法：
1、节能、减排、环境标志部分价格扣除标准：
投标人在投标文件中对所选用的产品为节能、减排、环境标志清单中的产品（注：若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成选用产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策），在报价时必须
对此类产品单独分项报价（分项报价表应与开标一览表一起密封），计算出小计及占合同号总金额的百分比，
并提供属于清单内产品的证明资料（指从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告及清单）。未提供节能、减排、环境标志产品明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予价格扣除。（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部联合最新
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发布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品。强制性《节能产品政府采购清单》内产品不予价格扣除。价格扣除方法如下：
根据闽财购〔2008〕31 号文要求，若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额 10%（含 10%）以下的，将给予节能、减排、环境标志产品每个单项报价 3%的价格扣除；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 10%-30%（含 30%）的，将给予节能、减排、环境标志产品每个单项报价 6%的价格扣除；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 30%-50%（含 50%）的，将给予节能、减排、环境标志产品每个单项报价 8%的价格扣除；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额 50%以上的,将给予节能、减排、环境标志产品每个单项报价 10%的价格扣除。
2、中小企业参与投标价格扣除：
根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库[2011]181 号及省财政 厅闽财购[2012]34 号文件规定，对符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物的小微企业给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受价格扣除优惠。
中小企业价格扣除标准：
①对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除；投标人必须另行提供小型和微型企业产品的《价格扣除清单》（该清单格式自拟，清单要能体现小型和微型企业产品的厂家名称及价格并自行计算出经价格扣除后的评审价格，且必须与投标书、开标一览表装订在一起）和本投标人及该价格扣除产品企业经会计师事务所审计的 2013 年度财务审计报告（原件备查），否则不予扣除。
②联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%
的价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
③参加本次政府采购活动的中小企业须提供《中小企业声明函》（见格式 5）及《价格扣除清单》和本投 标人及该价格扣除产品企业经会计师事务所审计的 2013 年度财务审计报告才能给予价格扣除。小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受价格扣除优惠。
3、泉州企业价格扣除标准：
根据泉财采[2013]533 号文，对泉经贸运行[2012]834 号文及泉科[2013]198 号公布的供应商名录的产品的价格给予 2%的扣除；投标人必须另行提供产品的《价格扣除清单》（该清单格式自拟，清单要能体现产品的厂家名称及价格，并自行计算出经价格扣除后的评审价格，且必须与投标书、开标一览表装订在一起），否则不予扣除。
B、商务部分（满分 12 分）
1、对照招标文件的要求，投标文件制作的完整性由评委酌情给（0-2）分。
2、企业综合实力、企业信誉、企业资质、履约能力及财务状况等（满分 4 分）：
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	①企业综合实力及企业信誉（0-2 分）。根据投标人及投标货物制造商的综合实力、获得的荣誉和评价等情况酌情给（0-2 分）分。②根据投标人及投标货物制造商履约能力及财务状况（0-2 分）：根据投标人及投标货物制造商提供的银行资信证明、财务情况（依据 2011 年度的财务报表及有资质的审计机构提供的 2011 年
审计报告）、经营等情况酌情给（0-2 分）。未提供相关材料不得分。（满分 4 分）； 3、售后服务水平（3 分）：
（1） 售后服务承诺（1 分）：根据投标货物的质保期、售后服务承诺和技术服务水平进行评分；良好 1
分，一般得 0.5 分，差 0 分。
（2） 售后服务机构（2 分）：投标人在泉州地区设有售后服务网点或协议维修点或直属分支构的得 2 分；福建省内（泉州地区以外）设有售后服务网点或协议维修点或直属分支构的得 1 分；没有不得分。（投标人提供委托售后服务协议书及协议维修点具有采购货物经营权的营业执照复印件等证明文件，没有不得分）。
4、经营业绩（3 分）：
投标人 2010 年以来有合同金额为人民币 30 万元以上（含 30 万元）的类似案例，每提供 1 份业绩报告（投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。）得 1分，未提供不得分，累计最高得分为 3 分。（满分 3 分）
C、技术部分（满分 48 分）
一、技术部份（满分 48 分）：

	
	品目号
	物资名称
	考评项目
	考评得分
	最高得分

	
	



1
	


真空干燥箱
	
DZF-6050 型 220V ；1400W；10℃～250℃；工
作室尺寸 415×370×345mm；
工作室材料 1Grl8Ni9Ti；带钢化、防弹双层玻璃门；
*微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和 PID 自整定功能
	

技术指标完全满足的得 1.5-2分，正偏离加分，负偏离酌情扣分，最低得 0 分
	



3

	
	





2
	





熔点仪
	1. 熔点测量范围：室温至 300℃；
2. 温度显示最小示值：0.1℃；
3. 线 性 升 温 速 率 ： 0.2,0.5,1.0,1.5，
2.0,3.0,4.0,5.0(℃/min)；
4. 测量准确率：＜200℃	：±0.5℃；200℃～
300℃：±0.8℃；
*5.液晶显示，自动检测熔点，可显示初熔和终熔的数字；
	

技术指标完全满足的得 1.5-2分，正偏离加分，带“*” 负偏离或不满足扣 0. 5 分，其他负偏离酌情扣分，最低得 0 分
	



3

	
	
	
	
	技术指标完全满足的得 1.5-2
	

	
	
	
	6.RS232 接口可连接电脑；
*7.光源采用英国进口 CML 灯泡。
	分，正偏离加分，带“*” 负偏离
或不满足扣 1 分，其他负偏离酌
	3

	
	
	
	
	情扣分，最低得 0 分
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3
阿贝折光仪
测量范围：n D 1.3000-
1.7000；
Brix ( % ) 0.0 至 
95.0%；
准确度：n D ±0.0002
 糖度 ；
Brix ( % ) 
±0.1%；
液晶显示，自动读数；
温度显示范围(最小示值 
0.1℃)：0-
50℃；
技术指标完全满足的得 
2-2.5
分，正偏离加分，负偏离酌情扣
分，最低得 
0
 分
3
4
真空干燥箱
（微电脑控
 制）程序液晶
控制
电源
 
AC220
 
电压
 
50HZ
输入功率 
1020W
*
2.控温范围 RT+10-200
 度
技术指标完全满足的得 
2.5-3分，正偏离加分，带
“
*
” 
负偏离
或不满足扣 
2
 分，其他负偏离酌
情扣分，最低得 
0
 分
4
**
温度分辨 
0
.
1
 度，率波动度+/-
0
.
1
 度；
本项不满足，投标为无效标
0
**
达到真空度
 
133Pa
工
作
环
境
温
度
 
+5-40
                                 
度
 
。
5
旋转粘度计
*
1
.
粘度测量范围 
cp（
 
mPa·
 
s）
 
1—
2000000
（200
 万 
mPa·s
）
；
2.速度(RPM)（无齿轮带动）0.3rpm，0.6rpm， 1.5rpm，3rpm，6rpm，12rpm，30rpm，60rpm；
3.
转子数量 
4
 种 
(0
 号转子为选配件)；
*4
.测量精度±2.0%；
5
、重现性 
0.5%
。
技术指标完全满足的得 
2.5-3分，正偏离加分，带
“
*
” 
负偏离
或不满足扣 
2
 分，其他负偏离酌
情扣分，最低得 
0
 分
4
6
偏光显微镜
1.
 目镜
5
类
别
放大倍数
视场
（mm）
十字目镜
10X
φ18
分划目镜
10X
φ18
2.
 物镜
类别
放大倍
数
数值孔径
工作距离
技术指标完全满足的得 
3.5-
4
分，正偏离加分，负偏离酌情扣
，最低得 
0
 分
物
镜
4X
0.10
7.80
10X
0.25
4.7
25X
0.40
1.75
40X
0.65
1.72
63X
0.85
0.18
*
3.总放大倍数
：40X～630X
4.
试片:石膏 
1λ,
云母 
1/4λ,
石英楔子
*
5.测微尺
:0.01mm
6.
滤色片:蓝色
*
7.带座目镜网格
:0.2mm
8.照明光源: 220V/0-6V
 变压器
9.灯泡
：6V/15W
7
雪花制冰机
*
制冰量
：20kg/24h
；
技术指标完全满足的得 
1.5-
2
分，正偏离加分，负偏离酌情扣
分，最低得 
0
 分
3
)
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*储冰量：10kg；输入功率：180w；
	技术指标完全满足的得 2.5-3分，正偏离加分，带“*” 负偏离或不满足扣 1 分，其他负偏离酌
情扣分，最低得 0 分
	

3

	
	







8
	







智能型实验室压片机
	*1、压片尺寸（可选其中二个）： 标配为
8mm,可另外定制
5mm,6mm, 8mm,9mm,11mm,13mm etc
	技术指标完全满足的得 1.5-2
分，正偏离加分，负偏离酌情扣分，最低得 0 分
	
3

	
	
	
	*压机速度： 10~140 片/分，可无极调速（使用 8MM 模具时）
	技术指标完全满足的得 1.5-2
分，正偏离加分，负偏离酌情扣分，最低得 0 分
	
3

	
	
	
	3、机体：	700×350×600 mm (L*W*H)
4、重量：	150kg
5、电源：	220/240v 50/60Hz 8amp
*6、冲头压力：	4000KG
	技术指标完全满足的得 2.5-3分，正偏离加分，带“*” 负偏离或不满足扣 1 分，其他负偏离酌
情扣分，最低得 0 分
	

4

	
	
	
	7、自带驱动电机
8、工作部位配有有机玻璃外罩，可实时观察工作状态
9、机体可移动
*10、产品有专利认证和 CE 认证
	
技术指标完全满足的得 1.5-2分，正偏离加分，负偏离酌情扣分，最低得 0 分
	

3

	
	


9
	


恒温水槽
	*1.形式：数显式自动控温；
*2.温度范围：室温～100℃；
*3.水温波动 ＜0.1℃；
4. 加热功率：1000W；
5. 电机功率：60W；
6. 无级调速：起动~2000rpm。
	
技术指标完全满足的得 2.5-3分，正偏离加分，带“*” 负偏离或不满足扣 0.5 分，其他负偏离酌情扣分，最低得 0 分
	


4

	注： 投标人应在投标文件中如实填写偏离情况，投标人对投标的内容及技术参数应答内容负责任。对有
重大偏离，或投标承诺明显不符合招标要求却在偏离情况中作“满足”、“无偏离”、“正偏离”等满足招标要求的承诺时，经查实和评委认定后，技术分为 0 分。如有提供虚假资料，投标保证金将被没收，并取消中标侯选人的资格。



18.4 评委根据供应商的技术商务分（评委评出的算术平均得分）、计算出的价格分，计算每一供应商的合计得分。
18.5 综合性能及服务分及价格分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。
18.6 评标委员会根据排名的先后顺序确定一名中标候选供应商排名。排名最先者为第一中标候选供应商。
18.7 上述中标候选供应商均由评委推荐产生。
18.8 本次招标活动对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和相同的标准。投标人不得干扰招标代理机构组织的评标活动，否则将取消其投标资格。并没收投标保证金。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/177022004105006050
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