辽宁省安全员C证考试（专职安全员）题库及答案
（单选题、多选题、判断题）


一、单选题(103题)
1.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。
A.15日内 B.20日内 C.30日内 D.60日内

2.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A）使用。
A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

3.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B ）米。
A.10 B.15 C.20 D.25

4.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品
A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

5.离开特种作业岗位达 ( A )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。
A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

6.适用于扑救易燃气体﹑液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。

A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

7.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。
A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

8.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ）m。
A.1 B.2 C.3 D.4

9.施工单位的（ B）是建设工程项目安全生产的第一责任人。
A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

10.为了解决“（ B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。
A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

11.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。
A.碘钨灯 B.25瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

12.边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

13.脚手架拆除时必须是（ A）。
A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除
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