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太阳能电源系统的制造、验收和交接试验应符合国家标准及行业标准，国家标准及行业标准未提及部分参考IEC标准。
[bookmark: _Toc11655]一、光伏应用系统技术规范：
《家用太阳能电源系统技术条件和试验方法》   GB19064
《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》     GB/T9535
《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》     GB/T18479
《低压配电设计规范》                       GB50054
《低压直流电源设备的特性和平安要求》       GB17478
《光伏器件》                               GB6495
《电磁兼容试验和测量技术》                 GB/T17626
《包装贮运标记》                           GB191
《电气装置安装工程施工及验收规范》         GBJ232－82
《钢结构技术规范》                         GBJ17-88
《建筑结构荷载规范》                       GBJ9-87
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 05系列建筑光伏标准设计图集
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质量、环境、职业健康平安管理手册
质量、环境、职业健康平安管理体系程序文件
其它现行的国家规范、标准
同类工程施工阅历，施工工法
[bookmark: _Toc209155472][bookmark: _Toc209197383][bookmark: _Toc248405266][bookmark: _Toc248405729][bookmark: _Toc248411266][bookmark: _Toc269810472][bookmark: _Toc27257]二、 工程概况
[bookmark: _Toc209155473][bookmark: _Toc209197384][bookmark: _Toc248405267][bookmark: _Toc248405730][bookmark: _Toc248411267][bookmark: _Toc269810473][bookmark: _Toc28004]2.1 工程简介
本系统为3.92KWP屋面光伏并网发电系统。作为屋顶光伏应用技术重要项目，在设计中充分考虑到了光伏应用与建筑相结合。为了充分体现光伏与建筑一体化的设计理念。该系统自身防护功能强，系统考虑了接地爱护，为直流侧及负载端感应雷电进行接地的爱护，避开导致人和设备的过电压损伤。系统的关键部件均选用目前市场最优的产品，直流发电的光伏组件选购	天威英利的280WP高效多晶组件。本项目包含了常规应用，从项目设计服务、光伏系统主要部件（太阳电池组件）的生产制造、工程施工及调试等全过程服务。
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	  项目
	描述

	屋顶太阳能并网发电系统
	选用标准组件，支架结构为高强度铝合金材质合理设计，配电设备安装、系统调试。
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[bookmark: _Toc31263]2.3 工作特点及难点
本工程项目要充分展示世界水平太阳能光伏并网应用与建筑相结合的应用技术，因此设计要求高，主要设备应具有先进性，应能够充分体现设计理念，施工要求精度高；
本并网项目光伏方阵设计、安装在屋顶，屋顶为混凝土结构，屋顶承重受到限制，在方案设计、施工过程中应严格限制单位面积的荷载限制；
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依据建设工程项目管理规范及相关文件，组建项目管理机构，实行项目经理责任制。公司选派由具有在行政、技术、施工阅历丰富的人员担当项目经理。
项目经理部人员配备精干，职责分明，组织得当，具有丰富的施工管理阅历，主持或参与过类似结构工程施工。岗位设置明确，覆盖了施工打算，过程限制
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