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绝密★启用前
黄冈市团风县2023-2024学年九年级上学期期末物理密训卷
 
考试范围：九年级上册（人教版）；考试时间：120分钟
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	一、 选择题（共10题）


1.  （2022年湖北省武汉市中考物理模拟试卷（四））LED灯带在装饰材料中被广泛应用．小明同学在研究其内部结构时发现，灯带中的LED灯串联后经电源适配器接入照明电路，如图所示．她取下一只LED灯接在电池两端，灯不亮，对调电池正负极后灯亮了，用手触摸几乎感觉不到发热．以下推断符合上述事实的是（　　）

A .一只LED正常工作的电压是220V
B .LED灯具有单向导电性
C .LED灯的发光效率高达100%
D .灯带中一只LED灯断路后其它灯还亮
2.  （2020秋•江北区期末）如图所示，电源电压保持不变，电流表的量程为​，小灯泡​标有“​​”的字样，滑动变阻器​的最大阻值为​。​为定值电阻。当​闭合，​、​断开，滑片​由​端向​端滑动，使其连入电路的电阻是最大阻值的三分之一时，小灯泡恰好正常发光。当滑片位置保持不变，开关都闭合时，电流表的示数变化了​，不考虑灯丝电阻的变化，小江计算出了下面一些物理量的值：
①电源电压是​
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②​的阻值为​
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③这个电路能够达到的最小总功率是​
④滑动变阻器​能够达到的最大功率是​
其中正确的是​　　​

A .①③
B .②
C .①④
D .②③
3.  （青岛一模）下列关于实验仪器的使用方法，正确的是（　　）
A .使用弹簧测力计只能测量竖直方向上的力
B .电压表可以直接接在电源两极上
C .测液体温度时，为方便读数，将温度计从液体中取出后读数
D .用天平测质量时，向右盘加减砝码并调节平衡螺母使天平平衡
4.  （河北省邯郸市涉县九年级（上）期中物理试卷）明明和亮亮用电流表测量电路中的电流，明明接入的是0～3A量程，而亮亮却按0～0.6A的量程进行读数，结果读到的测量值为0.2A，则实际测得的电流应该是（　　）
A .0.4A
B .0.1A
C .1A
D .0.04A
5.  （2021•皇姑区一模）如图所示，小明将​、​两种不同的金属片分别插入土豆，制成土豆电池，闭合开关​，发光二极管发光，电压表有示数。以下关于电路的理解正确的是​　　​
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