2024年-四川建筑安全员-A证考试题库及答案
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。
A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

2.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。
A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

3.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 ( D )的建筑活动。
A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

4.（B）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

5.临边防护栏杆横杆长度大于（B ）时，必须加设栏杆柱。
A.1m B.2m C.3m D.4m

6.移动操作平台的面积不应超过（ ）,高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m2；2.5m B.10m2；5m C.12m2；2.8m D.10m2；2.8m

7.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。
A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

8.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。
A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

9.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。
A.1 B.2 C.3 D.5

10.中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故属于 ( B )。
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

11.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A ）方向上操作。
A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

12.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C ）。
A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机
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