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绝密★启用前
阜新细河区2023-2024学年九年级上学期期末物理提升卷
 
考试范围：九年级上册（人教版）；考试时间：120分钟
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	总分

	得分
	
	
	
	
	
	


注意事项：
1、答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2、请将答案正确填写在答题卡上
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	一、 选择题（共10题）


1.  （2022年春•辽阳县校级月考）下列说法正确的是（　　）
A .马路两旁的路灯，晚上同时亮，早上同时灭，它们是串联的
B .在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小
C .电热毯内的电阻丝断了，将电阻丝的两个断头接上后仍可安全使用
D .有些电学实验室铺有掺杂着金属丝的地毯，主要是为了增加地毯强度
2.  （2021•道外区一模）下列给出的用电器中连接方式属于串联的是​　　​
A .烘托节日气氛的小彩灯​满天星
B .道路两旁的路灯
C .家中的电视和电脑等家用电器
D .教室里照明用的日光灯
3.  （北京市海淀区九年级（上）期中物理试卷）在国际单位制中，电流的单位是（　　）
A .欧姆
B .安培
C .焦耳
D .伏特
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4.  （江苏省扬州市仪征市九年级（上）期中物理试卷）小灯泡的结构如图甲，按图中的连接能让完好的灯泡点亮的是（　　）
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A .
B .
C .
D .
5.  （庐江县模拟）如图是一款外出购物好帮手电子秤，它的工作原理如图甲，其中E为电池组；电子枰示数表盘由电流表A改装而成；R是一根长为6cm阻值为15Ω的均匀电阻丝，滑片在a端时，电流表示数为0.6A；在b端时，电流表示数为0.15A，C是一根弹簧，其所受压力F与压缩量△L的关系如图乙所示．（挂钩的重力不计，不称重物时滑片P刚好在电阻丝的a端，所称物重最大时P在b端）．下列说法正确的是（　　）
A .该电子秤中R0阻值为6Ω．
B .闭合开关，不称重物时电阻R0两端电压为6V
C .电子秤工作时电路中电阻R0消耗的电功率范围是0.1125W～1.8W
D .当电路中的电流为0.3A时，电子称称重示数为4kg
6.  （重庆模拟）（重庆模拟）重庆火锅是重庆一张靓丽的名片，让全国人民对重庆美食充满了期待．重庆火锅具有麻辣烫鲜香脆、色香味俱全的特点．如图所示，以下说法不正确的是（　　）
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