提高发泡混凝土施工质量合格率

中天建设集团滨江天街工程工程部QC 小组
一、工程概况
工程名称:杭政储出[20XX]117 号地块二期大型购物中心、商业楼及二期地下室工程〔龙湖·滨江天街工程〕
建设单位:杭州嘉腾房地产开发设计单位:悉地国际设计参谋〔深圳〕施工单位:中天建设集团监理单位:浙江东方工程治理
本工程位于杭州滨江区区政府板块，北靠江南大道绿化带路，南接规划月明 路，东至江汉路，西靠江虹路。由大型购物中心、三层可售商业及三层整体地下室组成，地上 7 层购物中心，建筑高度为 41.4m，可售商业局部 3 层，建筑高度18.05m，总用地面积约为 50915 ㎡，建筑面积约为 27.3 万㎡，其中:地上建筑面积约 15.6 万㎡，地下建筑面积约 11.5 万㎡。本工程屋面工程找坡层设计承受发泡混凝土，施工面积约 2.9 万㎡；大跨度斜屋面约 5000 ㎡因商业使用需要，承受发泡混凝土回填，回填高度约 1.1m。发泡混凝土施工面积大，工程整体工期紧，发泡混凝土局部高度较高，对泡沫混凝土施工质量合格率有很高要求。
滨江天街工程效果图	图 1
二、QC 小组简介
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滨江天街工程工程部 
QC
 小组
课题名
提高发泡混凝土施工质量合格率
)小组及成员概况表	表 1







	小组类
	
	成立时
	20XX 年 10 月 1

	型
	问题解决型
	间
	日

	
	中天建 TQC-
	
	

	
小组注册号
	02-
	
课题注册号
	中天建TQC-02-

	
	20XX-05
	
	20XX-05-1

	小组人
	
	活动时
	

	数
	10 人
	间
	20XX.10-20XX.12
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	号
	姓名
	龄
	职务	职称	组内分工	组内职责

	

1
	赵纯阳
	

35
	

工程经理
	

工程师
	

总体筹划
	

组长

	

2
	黄金
桥
	

40
	

公司总工程师
	

高级工程师
	

技术指导
	

副组长
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