江西南昌市第五中学实验学校物理八年级下册期末考试单元测试
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、图甲是往浴缸中匀速注水直至标记处的示意图。在图右侧所示的图像中，能正确表示此过程中浴缸底部受到水的压强随时间变化的图像是（　　）
[image: ]
A．[image: ]	B．[image: ]
C．[image: ]	D．[image: ]
2、某同学和家人在外出旅游途中，车抛锚在水平路面上，家人试图推动汽车但没有推动（如图）。下列说法中正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100009]
A．车未被推动是因为推力小于摩擦力
B．车未被推动是因为人推车的力小于车推人的力
C．车未被推动说明人推车的力等于车受到的摩擦力
D．车受到的支持力和车对水平路面的压力是一对平衡力
3、如图所示是我国新型万吨级055型导弹驱逐舰，其排水量可达12500t，该型驱逐舰在海上航行过程中，下列说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100003]
A．发射导弹后，驱逐舰所受浮力变小
B．排水量指的是驱逐舰所受的重力
C．驱逐舰直线行驶时，运动状态不变
D．发射导弹后，驱逐舰会下沉一些
4、如图吊灯静止挂在天花板下，下列哪一对力是平衡力 （　　）  
[image: 图片_x0020_789238843]
A．线对灯的拉力和灯对线的拉力	B．线对灯的拉力和灯受到的重力
C．灯对线的拉力和灯受到的重力	D．线对天花板拉力和灯对线拉力
5、如图所示，当从管的一端吹气时，A管中的液面会下降，B管中的液面会上升。下列现象产生的原理与此实验原理相同的是（　　）  
[image: ]
A．热气球升空
B．风沿窗外的墙面吹过，窗口悬挂的窗帘飘向窗外
C．用吸管喝酸奶
D．用抽水机把井中的水抽上来
6、如图所示，小明让太阳光通过透明的镜片照射到白墙上。从图中现象可以判断（　　）
[image: ]
A．此镜片为凸透镜，可以用来矫正近视眼
B．此镜片为凸透镜，可以用来矫正远视眼
C．此镜片为凹透镜，可以用来矫正近视眼
D．此镜片为凹透镜，可以用来矫正近视眼
7、测量油的密度的简单方法是：在玻璃水槽里注入30厘米深的清水，拿一支25厘米长的两端开口的玻璃管竖直地插入水中，再沿管内壁缓缓地注入植物油，直到玻璃管内植物油液柱的下底面刚好下降到管口为止，这时用刻度尺测出的深度如图所示，则植物油的密度为 （　　）  
[image: 图片_x0020_77696200]



A． 千克/米 	B．0.33×103千克／米 


C．0.8×103千克/米 	D．0.5×103千克／米 
8、如图所示，分别用定滑轮和动滑轮（不计绳重与摩擦，且动滑轮重G动小于物重G）将重力相同的两个物体匀速提升相同的高度，所用拉力分别为F甲、F乙.它们的机械效率分别为η甲、η乙，则下列关系式正确的是（　　）
[image: ]
A．F甲<F乙	B．F甲=F乙	C．η甲>η乙    	D．η甲<η乙
9、下列关于简单机械说法正确的是（　　）   
A．功率越大的机械做功越快
B．定滑轮不仅能改变力的大小而且能改变力的方向
C．使用滑轮组不仅省力而且省功
D．做功越多的机械其机械效率越高
10、潜水员潜水时呼出的气泡在水面下上升的过程中，有关气泡所受压强和浮力的变化情况说法正确的是（　　）   
A．压强变大，浮力变大	B．压强变大，浮力变小
C．压强变小，浮力变大	D．压强变小，浮力不变
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、如图为托里拆利实验，可知当地的大气压相当于　     　mmHg柱产生的压强；若竖直提升玻璃管，管口未离开水银面，则水银面上方的水银柱高度　     　（选填“升高”、“降低”或"不变"）；标准大气压相当于760mmHg柱产生的压强，在图大气压下，水的沸点　     　100°C（选填“大于”、“小于"或“等于”）.
[image: 图片_x0020_100010]
2、每年6月6日是全国“爱眼日”。眼球的结构类似于　     　（选填“照相机”、“幻灯机”或“放大镜”）；某同学由于不注意用眼卫生，形成了近视眼，图中表示近视眼的是　     　（选填“甲”或“乙”）图，近视眼应配戴　     　透镜制成的眼镜进行矫正。
[image: ]
3、在“探究凸透镜成像规律”的实验中，小明通过如图甲所示的实验操作，测出了该凸透镜的焦距为　     　cm。图乙中，烛焰在光屏上成清晰的像（未画出），此像是倒立、　     　的实像，随着蜡烛的燃烧变短，烛焰所成的像将向　     　。 （选填“上”或“下”）移动。若将蜡烛逐渐远离凸透镜，烛焰所成的像将　     　（选填“变大”“变小”或“不变”）。
[image: 图片_x0020_1308611146]
4、

如图所示的滑轮组，绳与滑轮间的摩擦不计。将质量为3kg的物体A放在粗糙的水平面上，以1m/s的速度匀速拉动物体时受到的摩擦力f＝  G，则物体的重力为　     　N，水平拉力F为　     　；在2s内物体移动的距离为　     　m。  
[image: ]
5、小明探究用滑轮匀速提升物体时，加在绳子自由端的拉力F与所提升物体重力G的关系。在实验过程中，小明将实验数据记录在表格中。请你认真分析表格中的数据，归纳出拉力F与重力G的关系。则力F与重力G的关系式是　             　。
	G/N
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	F/N
	0.8
	1.3
	1.8
	2.3
	2.8
	3.3



6、一杯水放在列车内的水平桌面上，如果水面突然发生了如图所示的变化，则列车的运动状态可能发生的变化是：①列车突然向　     　（选填“左””或“右”）启动；②列车向　     　（选填“左””或“右”）运动时突然刹车。
[image: ]
7、如图所示，一艘轮船在甲海洋中航行，水面在轮船上的A位置。当该轮船驶入乙海洋中时，水面在轮船上的B位置。设轮船的总质量不变，轮船在甲、乙两海洋中所受浮力分别为F1和F2，甲、乙两海洋的海水密度分别为ρ1和ρ2。则F1　     　F2，ρ1　     　ρ2。（都选填“＞”、“＜”或“＝”）
[image: 图片_x0020_54619014]
8、请用简洁的词语写出在以下安全提示中的相关物理知识。
（1）车未停稳，请勿下车。　     　
（2）在火车站台上候车的人必须站在安全线以外。　                   　
（3）大型的载重卡车安装多个轮子。　         　
9、如图是学校的防疫消毒壶，壶和消毒液总重为18N，壶底与水平桌面的接触面积为10cm2，则壶对桌面的压强为　     　Pa。值日生按要求喷洒部分消毒液后，将消毒壶放回原处，此时消毒波对壶底的压强将　     　（选填“变大”、“不变”或“变小”），这是因为液体压强与液体的　     　有关。
[image: ]
10、静止在水平桌面上的水杯，受到　     　和　     　的作用，其中受到的　     　力是弹力。由于力的作用是相互的，水杯对桌面会产生一个压力，此压力是　     　（选填“水杯”或“桌面”）发生形变产生的。   
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、小明用如图所示的滑轮组将重85N的物体匀速提升2m，拉力F为50N。求在此过程中
[image: ]
（1）有用功为多少J？
（2）该滑轮组机械效率为多少？
2、如图所示，放在水平地面上的两个实心长方体A、B，已知A的质量为6kg，A与地面的接触面积为0.04m2；B与A对地面的压强相等，B与地面的接触面积为0.02m2。求：
[image: ]
（1）A对水平地面的压力和压强；
（2）B的重力。
3、如图所示，将边长是10cm的实心立方体木块轻轻放入盛满水的溢水杯中，待木块静止时，从溢水杯中溢出了550g水，g取10N/kg，求：
[image: 图片_x0020_100027]
（1）木块静止时受到的浮力大小；   
（2）木块的密度；   
（3）将木块放入另一种液体中，发现木块静止时恰好悬浮，木块上表面与液面相平，求木块静止时下表面受到的液体压强大小。   
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、灵灵同学对物理实验特别感兴趣，常常利用实验室的器材来做一些教材上的小实验。
[image: 图片_x0020_100039]
（1）如图甲所示，灵灵做了一个简易显微镜。她将一滴水滴在玻璃板上，在玻璃板下放一个用眼睛看不清的小物体。再拿一个放大镜位于水滴的上方，慢慢调节放大镜与水滴之间的距离，就可以看清玻璃板下的微小物体了。图中的水滴是一个　     　（填“凸透镜”或“凹透镜”），相当于光学显微镜的　     　（填“目镜”或“物镜”）；   
（2）在实验室，灵灵看到了一块长方形的均匀铝箔，如图乙所示。她想要利用天平和刻度尺求出它的厚度，请你帮她完成实验步骤。
①用天平测出铝箔的质量为m；
②在物理教材上查密度表得知铝的密度为ρ；
③用　     　测出铝箔的长为a，宽为b；
④通过计算，得到铝箔的厚度为　     　。
2、某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如图表所示，实验装置如图甲、乙所示
	实验次数
物理量
	1
	2
	3

	钩码重G/N
	3
	3
	4

	钩码上升高度h/m
	0.1
	0.1
	0.1

	绳端拉力F/N
	1.5
	1.2
	1.8

	绳端移动距离s/m
	0.3
	0.4
	　

	机械效率η
	66.7%
	62.5%
	　



[image: 图片_x0020_536576958]
（1）实验中应沿竖直方向向上　     　拉动弹簧测力计，使钩码上升；   
（2）通过表中数据可分析出第1次实验是用　     　（选填“甲”或“乙”）图所示装置做的实验；   
（3）通过第1次实验和第2次实验的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组提升相同的重物时，动滑轮的个数越多（动滑轮的质量越大），滑轮组的机械效率　     　（选填“越高”、“不变”或“越低”）；   
（4）小组同学再用第1次实验中使用的装置做第3次试验，表中第3次试验中空缺的数据应为：绳端移动距离s=　     　 m，额外功是　     　J，机械效率η=　     　；   
（5）比较第1次实验和第3次实验可得出结论：使用同一滑轮组，　                           　。   

[bookmark: _GoBack]-参考答案-
一、单选题
1、【答案】B
【解析】【解答】根据图像，容器的形状开口较大，当匀速注水时，水的升高会变慢，因为水对容器底的压强和水的深度有关， 则水的压强变大的速度会变慢，B符合题意。
故答案为：B.
【分析】根据容器的横截面积变大，液面升高变慢，液体压强和液体的深度有关。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/268076077046006032
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