
                                                                    竞争性磋商文件

疫情防控安全承诺书
（由于疫情特殊原因，请各投标单位现场投标时提交此承诺书，不用密封）

本单位           （公司名称）承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《关于进一步加强重庆主城九区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》等相关要求。本单位于   年   月   日参加_________________ 项目的竞争性磋商活动。本单位承诺在磋商过程中做到以下几点：
1．参与磋商人员积极配合交易场所工作人员进行绿码、行程码检查，以及体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开评标场所。
2．参加磋商人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从现场工作人员的引导。
3．本单位所派磋商人员       （姓名），          （身份证号码），           （联系电话），在        （省、市）居住，无疫情接触史，非重庆本地居民有可疑症状人员，并目前身体状况良好。
4．本单位保证做好投标前期的各项准备工作，提前到达开评标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。
5．开评标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所内停留。
6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由我单位自行负责，视为放弃派员参加。

                          承诺人（公章）：
                           年  月  日
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[bookmark: _Toc31964_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18494_WPSOffice_Level1]第一篇  采购邀请书
垫江县经济和信息化委员会（以下简称：采购单位），对垫江县经济信息委办公楼增设室内电梯工程项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。
[bookmark: _Toc317775175][bookmark: _Toc106034770][bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc18246][bookmark: _Toc65660330][bookmark: _Toc7758][bookmark: _Toc8003_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1244_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26091]一、竞争性磋商内容
	包号及名称
	最高限价（万元）
	保证金
（万元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	[bookmark: _Hlk344477914]垫江县经济信息委办公楼增设室内电梯工程电梯设备及土建钢结构工程
	45
	0.4
	1
	


[bookmark: _Toc3256][bookmark: _Toc106034771][bookmark: _Toc27028][bookmark: _Toc10003_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc65660331][bookmark: _Toc1911_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4424][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc317775178]二、资金来源
财政预算资金，采购预算45万元。
[bookmark: _Toc106034772][bookmark: _Toc65660332][bookmark: _Toc13541][bookmark: _Toc64731996][bookmark: _Toc23540_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18548][bookmark: _Toc20867][bookmark: _Toc13506_WPSOffice_Level2]三、供应商资格条件
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
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5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
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6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件
1.制造厂商投标 
（1）具有有效的《营业执照》； 
（2）具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）资质； 
（3） 具有有效的《特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质：乘客电梯或曳引驱动乘客电梯、自动扶梯安装和维修（或修理）资质（制造商的制造资质与安装资质未合并的提供，若已合并勿须提供）。
注：提供相应证书复印件加盖制造商鲜章。
 2、投标人若为投标产品代理商（或经销商）的：
（1）具有有效的《营业执照》；
（2）具有有效的《特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质（乘客电梯或曳引驱动乘客电梯、自动扶梯安装和维修或修理)资质）；或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》安装资质；
（3）提供厂家营业执照和资质文件。
（提供制造商相应证书复印件的加盖制造商鲜章和投标人公招；其他相应证书复印件加盖投标人公章）。
 （以上特定资质复印件报名时一并提供）。
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注：①以上资质须为有效资质，按规定时间年检，否则将视为不合格。以上材料按“第七篇 响应文件编制要求”
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的顺序要求组织编写并装订，资质审查时须提供原件备查、复印件加盖投标人单位（公司)公章留存。开标时，未按要求提供投标资料和评标委员会要求核验原件而未提交的，评标委员会将判定资格审查不合格。
②招标结束后，招标人有权对投标人的投标资料进行核实，如投标人提供虚假投标资料，其中标资格将被取消，投标保证金不予退还，并按规定对投标人进行查处。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3] 该工程因涉及土建、钢结构施工部分，中标企业在签订合同时，需将该项目涉及土建及钢结构分包施工的企业资质报采购人同意，否则视中标企业违约。
[bookmark: _Toc11908][bookmark: _Toc13903][bookmark: _Toc16274_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc106034773][bookmark: _Toc1386][bookmark: _Toc16065_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc65660333]四、磋商有关说明
[bookmark: _Toc22840][bookmark: _Toc480466699][bookmark: _Toc100067356]  （一）凡有意参加磋商的供应商，请在垫江县人民政府官网法定主动公开内容政府采购网（http://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/zfcg/）上下载本项目竞争性磋商通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。
   （二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。
   （三）获取竞争性磋商文件发售期限：
1.竞争性磋商文件期限：2022年12月02日至2022年12月8日。
    2.本项目报名方式为：递交投标文件并签到。
    3.竞争性磋商文件售价：无
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    4.递交相应文件地点：重庆市垫江县桂西大道南段88号（原垫江县日报社五楼503办公室）
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    5.提交相应文件截止时间：2022年12月9日北京时间15:00
    6.评审开始时间：2022年12月9日北京时间15:00
[bookmark: _Toc526001143][bookmark: _Toc6033_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6247_WPSOffice_Level2]五、投标保证金缴纳及退还
（一）投标保证金账户
户名：垫江县财政局-经济和信息化委员会2501010120010007754-503001，开户银行：重庆农商行垫江支行。
备注：垫江县经济信息委办公楼增设室内电梯工程投标保证金
（2） 投标保证金的缴纳：
    以银行转帐方式，投标保证金缴纳截止时间为本项目投标截止时间（到帐时间以到达采购单位指定银行帐户时间为准）。
注意事项：
1、 投标保证金必须从投标人基本存款账户转出（不接收现金存款缴纳）。
2、 注意区分缴纳保证金的帐户、帐号。
3、如本项目投标截止时间延期，投标保证金缴纳截止时间也相应顺延。已经缴纳的投标保证金不予提前退还，按“投标保证金的退还”规定进行退还。
4、投标人应仔细阅读招标文件中有关投标保证金的内容，并按招标文件要求的时限、金额和指定的账户账号等信息缴纳投标保证金。未按要求缴纳投标保证金而影响对其投标保证金到账认定和退还的，由投标人自行承担。
（三）投标保证金的退还
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所有进入“投标保证金指定收取账户”
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的资金，包括投标截止时间延期、投标人未按要求缴纳、缴入帐户错误、缴纳金额错误、多次缴入的投标保证金（或其它资金）等，在本项目开标前均不予退还，开标后按下列情况进退还或处理：
1、未中标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
2、中标人（中标候选人）的投标保证金，中标候选人与业主签订书面合同后，5个工作日内退还中标人（中标候选人）的保证金。
3、流标项目的投标保证金，公示期满后，无质疑、投诉、举报的情况下3个工作日内退还。
4、有质疑、投诉、举报等情况的投标保证金，根据受理的行政部门出具的处理意见进行处理。
5、其它情况，如投标人未按要求缴纳投标保证金、缴入帐户错误、缴纳金额不足、多次缴入等情况的，采购单位根据招标文件和相关法律法规规定处理。
6、若投标人发生招标文件规定不予退还投标保证金情形的，其投标保证金不予退还。
     (四)联系电话：023-74682339
[bookmark: _Toc9095_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25445_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9595]六、采购项目需落实的政府采购政策
（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
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（二）按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
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（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
[bookmark: _Toc29996][bookmark: _Toc32685_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3344_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7996_WPSOffice_Level2]七、竞争性磋商有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市垫江县人民政府官网（http://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/zfcg/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。
（四）超过相应文件递交截止时间或未送达到指定地点递交或未签收的响应文件，恕不接收。
（五）竞争性磋商费用：无论竞争性磋商结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标。
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[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125




 (
- 8 -
)
号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（八）带“*”标注系指实质性要求条款。
[bookmark: _Toc31506_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30923_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11031][bookmark: _Toc18464_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc100067357][bookmark: _Toc2771_WPSOffice_Level2]   八、联系方式
采购单位：垫江县经济和信息化委员会
联 系 人：冯老师 
电    话：023-74682339
地    址：重庆市垫江县桂西大道南段88号
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[bookmark: _Toc106034778][bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc26304_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5872_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc65660338][bookmark: _Toc14516][bookmark: _Toc1292][bookmark: _Toc102227313]
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第二篇  项目服务需求
[bookmark: _Toc16772_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10200_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc446][bookmark: _Toc65660339][bookmark: _Toc24129][bookmark: _Toc26971][bookmark: _Toc106034779]一、电梯及土建钢结构总体要求
1.总体所有电梯的设计、制造及调试均应符合现行中华人民共和国国家标准、相关现行行业标准及地方标准的全部要求（同时要求满足消防电梯功能要求）。安装调试等以重庆市技术监督局检测验收合格为准。
2.制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，应是全新的，未曾使用过的。
3.电梯的井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。
4.电梯土建，钢结构制作、连接、安装等项工程严格按照《垫江县经济信息委办公楼增设室内电梯工程施工图》要求施工。
 5.投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面符合国家标准和相应的国际标准。参照或类似于三菱、通力、日立、奥的斯、迅达等同等级品牌。
[bookmark: _Toc1318_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4590_WPSOffice_Level2]二、项目情况及主要材料清单
	部位名称
	产品名称及类型
	数量/单位
	备注

	电梯设备
	[bookmark: _Toc32598]乘客电梯客梯
（带消防电梯功能）
	[bookmark: _Toc12293]1台
	1.乘客电梯为核心产品。
2.
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	投标产品必须为中国大陆境内生产。


   
	
	规格参数
	数量

	基础部分
	1
	基础挖运：3400mm×2900mm×2000mm
	

	
	2
	混凝土垫层：C20混凝土100mm厚
	

	
	3
	底板螺纹钢筋：Ø14mm双层双向间距150mm
	

	
	4
	围框螺纹竖钢筋：Ø14mm双层双向间距150mm
	

	
	5
	围框螺纹水平钢筋：Ø12mm双层双向间距150mm
	

	
	6
	螺纹钢梅花拉钩Ø6mm  60个
	

	
	7
	围框螺纹竖向桩柱钢筋：Ø16mm
	

	
	8
	混凝土C30
	

	
	9
	预埋螺栓Ø25mm
	

	
	10
	预埋钢板长400mm×宽400mm×厚20mm
	

	
	11
	抗剪件10#槽钢长100mm
	

	
	12
	底层围板红砖及装饰面砖 （100元内/平方米）
	

	
	13
	支模、扎钢筋、养护、打混凝土等人工费
	

	





钢结构部分（总高22.4米）
	规格参数
	数量

	
	1
	GZ1：□200（边）×200（边）×5（厚）×6（长）
	

	
	2
	GL1: □150（边）×100（边）×6（厚）×6（长）
	

	
	3
	GZ3: □100（边）×50（边）×4（厚）×6（长）
	

	
	4
	GL1: □150（边）×100（边）×6（厚）×6（长）
	

	
	5
	GL2: □100（边）×50（边）×4（厚）×6（长）
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	6
	GL3: □200（边）×150（边）×5（厚）×6（长）
	

	
	7
	GZ2: □150（边）×150（边）×5（厚）×6（长）
	

	
	8
	LL: □150（边）×100（边）×6（厚）×6（长）
	

	
	9
	廊桥底层花纹钢板1250mm×6000mm×4mm
	

	
	10
	屋面顶棚铝瓦70丝棚
	

	
	11
	岩棉夹心板
	

	
	12
	廊桥地板砖（防滑型）
	

	
	13
	304不锈钢栏杆Ø51/2、Ø38/1.5、Ø25/1.5
	

	
	14
	201不锈钢挡水板
	

	
	15
	加固钢板320×320×20
	

	
	16
	化学螺栓Ø20×240
	

	
	17
	钢筋混凝土大梁250×450×3400  C30
	

	
	18
	幕墙：浅灰色金属雕花板
	

	
	19
	幕墙雕花板加固方钢□40×40×2×6
	

	
	20
	201不锈钢门套
	

	
	21
	钢架四角不锈钢装饰件201-60丝
	

	
	22
	脚手架/附件/玻璃胶/油漆等
	

	
	23
	原楼层电梯井位置拆除/清理
	

	
	24
	钢架制作人工费
	

	
	25
	防雷接地装置
	


   
3、 [bookmark: _Toc23902_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28139_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12463_WPSOffice_Level2]采购项目基本参数
	编号DT1
	基本参数

	电梯类型
	客梯

	层/站/门
	6/6/6（1F-6F）
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	数量（台）
	1台

	额定速度（m/s）
	≥ 1.6m/s

	额定载重（kg）
	1050kg

	顶层高度（mm）
	4400mm

	井道尺寸 宽×深（mm）
	2300mm×2000mm

	提升高度(mm)
	17700mm

	底坑深度(mm)
	1800mm

	开门净尺寸宽×高(mm)
	900mm×2100mm

	轿厢内净尺寸宽×长×高（mm）
	1600mm×1400mm×2500mm

	开门方式
	中分

	有无机房
	无机房

	空调
	1.5P



[bookmark: _Toc25372_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15630_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19007_WPSOffice_Level2]四、电梯功能要求
投标人提供的电梯必须具有但不局限于如下基本功能，当投标人推荐其它合适的功能时将有可能被接受。
（一）电梯轿厢配置及装饰要求
	序号
	品名
	配置及装饰要求

	轿厢内配置及装饰装饰要求

	1
	轿厢天花
	简洁明亮标准轿顶

	2
	轿厢照明
	箱顶透光孔须满足照度要求,LED灯照明

	3
	通风设施
	低噪音风机通风（轴流式含节能控制）

	4
	开门方式
	双扇中分自动门

	5
	轿厢壁
	轿厢左、右、前壁采用发纹不锈钢。
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	6
	轿厢高度
	2500mm

	7
	轿厢门
	采用发纹不锈钢材质

	8
	轿厢地面
	大理石地板

	9
	轿厢操作板
	发纹不锈钢操作面板

	10
	轿厢内显示装置
	数码或液晶显示

	11
	消防
	有消防返回功能

	候梯厅门设计

	12
	侯梯厅门及门套
	所有楼层发纹不锈钢

	13
	地坎
	硬质铝型材

	14
	呼梯面板
	采用不锈钢面板



（二）电梯功能要求
	序号
	功能简称
	序号
	       功能简称

	1
	自动再平层
	32
	消防运行到位

	2
	电梯受阻失速保护
	33
	层站按钮灯闪烁指示

	3
	制动器冗余保护
	34
	层高自测定

	4
	轿厢微机异常处理
	35
	层站召唤自动登记

	5
	轿内反向指令消除
	36
	检修操作

	6
	轿内通风装置手动关闭（按钮型）
	37
	层站微机异常处理

	7
	轿内照明手动关闭（按钮型）
	38
	层站运行控制开关

	8
	关门保护
	39
	独立运行

	9
	轿厢溜车安全保护
	40
	多方通话装置

	10
	轿内运行方向指示
	41
	称重启动

	11
	层站运行方向指示
	42
	电梯不启动报警
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	12
	关门按钮响应指示
	43
	次层停靠

	13
	换向重开门
	44
	过电流保护

	14
	门负载检测
	45
	超载报警

	15
	开门按钮响应指示
	46
	超速保护

	16
	开门受阻控制
	47
	电机过热保护

	17
	开门保持时间自动调整
	48
	过电压保护

	18
	关门力矩控制
	49
	电源故障保护

	19
	轿厢应急照明
	50
	上电再平层

	20
	运行次数与时间统计
	51
	重复关门

	21
	即时关门
	52
	本层再开门

	22
	故障自诊断
	53
	逆行保护

	23
	轿内报警
	54
	选层器修正

	24
	电气安全回路保护
	55
	安全停靠

	25
	终端强制减速
	56
	停层开门

	26
	轿厢意外移动保护
	57
	逆变装置高温检测

	27
	过低速保护
	58
	轿内误指令人工消除
(轿内按钮型)

	28
	满员自动通过
	59
	消防返回

	29
	层站直达运行指示
	60
	光幕安全触板

	30
	轿内通风装置自动关闭
	61
	响铃强制关门

	31
	轿内照明自动关闭
	
	



[bookmark: _Toc26437_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9141_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22116_WPSOffice_Level2]五、设计要求
（一）建筑设计部分：
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1.施工范围：包含电梯基坑、钢结构井道材料和施工,电梯出口连接楼梯口连廊制作安装、电梯设备和安装调试等电梯配套附属设施的建设。（详见设计施工图）
2.装饰要求：满足乘客电梯运行要求，电梯外立面按施工图要求和建筑物和谐美观的幕墙装饰。
3.加装电梯井道主体为钢结构，主体要与原建筑结构梁有效连接。钢结构安全等级为二级。
4.电梯井壁和基坑作防水、防锈、防渗透处理。
5.基坑防水采用C30防水混凝土，防水等级为二级。
6.钢结构和幕墙材料耐火等级，按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定执行。
7.电梯厂家、型号以最终订货为准。机房留洞及各种埋件和技术要求按建筑施工图为准，机坑深度及顶层净高可根据选定的电梯厂家具体资料，经业主及设计同意后，可作适当调整，厂家提供的产品应符合设计技术要求。电梯订货时，应提醒厂家：乘客电梯候梯厅和及轿厢设施应满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》的要求。
（二）电气设计参数：
在消防电梯轿箱、电梯机房等重要设备或用房设置专用电话分机。
1.消防控制室在确认火灾后，控制所有电梯强制返回首层或电梯转换层，并接收和显示其停于首层或电梯转换层的反馈信号。
2.当电梯强制返回首层或电梯转换层开门后，联动切断除消防电梯外的其它所有电梯的供电电源。
3.火灾时，消防控制室可与消防电梯轿箱进行对讲。

                                                                    竞争性磋商文件
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灾指令开关采用钥匙型开关，由消防控制室负责火灾时的电梯控制。
[bookmark: _Toc22623_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3710_WPSOffice_Level2]六、设备安装工程前期准备
1.该工程因涉及土建、钢结构施工部分，中标企业在签订合同时，需将该项目涉及土建及钢结构分包施工的企业资质报采购人同意，否则视中标企业违约。
2.土建及钢结构工程按施工图要求完成施工后，达到电梯安装条件。
3.安全施工及出渣清洁：施工过程中用电，用火安全严格执行相关规范要求，中标单位应完成土建施工出渣工作，在施工过程做好施工场地清洁。
[bookmark: _Toc27370_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20992_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27612_WPSOffice_Level2]七、项目相关要求
1.本项目为总价包干形式，包括清单中的所有内容。
2.项目技术要求：本项目的材料、设备必须达到现行规范及标准规定的要求。
3.本项目土建部分包括但不限于多个门洞开孔，封堵，回填及装饰等。
4.本项目为交钥匙工程，由乙方负责代办各项手续，在相应行政主管部门取得电梯安装许可，发生的费用由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc31873_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19964_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20547_WPSOffice_Level2]八、踏勘现场

                                                                    竞争性磋商文件
投标人应在开标前对项目现场及周围环境自行踏勘。竞标人对考察中获取的现场资料负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场及环境因素等做过充分详实了解。竞标人应在投标文件中提供相应较完善且可行的设计或施工图纸，所有费用均包含在本次招标限价内，踏勘现场所发生的费用由竞标人自行承担。
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[bookmark: _Toc29700_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28763_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27767_WPSOffice_Level2]九、安全要求
    中标企业应加强施工期间安全管理，施工期间发生的一切安全事故均由中标人自行负责。

[bookmark: _Toc13356][bookmark: _Toc523][bookmark: _Toc65660341][bookmark: _Toc15492][bookmark: _Toc16085_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc106034781][bookmark: _Toc4985_WPSOffice_Level1]第三篇  项目商务需求
[bookmark: _Toc267320049][bookmark: _Toc2363_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25566_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc106034782][bookmark: _Toc12935][bookmark: _Toc17750][bookmark: _Toc65660342][bookmark: _Toc13555]一、交货期、交货地点及验收方式
（一）交货期：成交人应在合同签订后90天内完成土建、钢结构施工及电梯安装并完成安装调试。
（二）交货地点：垫江县桂西大道南段88号
（三）验收方式：
[bookmark: _Toc267320050]1.货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；
（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

                                                                    竞争性磋商文件
5.供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
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6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
7.采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。
8.产品包装材料归采购人所有。
[bookmark: _Toc12464]按照国家及行业相关标准验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
[bookmark: _Toc569_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31781_WPSOffice_Level2]二、报价要求
[bookmark: _Toc25484]本次采购为竞争性磋商报价，报价须为人民币报价。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。报价包含：土建施工及部分装饰工程费、钢结构制作及安装、电梯设备价、安全文明施工措施费、运输费，保险费、安装调试、税费、培训费用、2年维保费用等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
[bookmark: _Toc19429_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30874_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13021_WPSOffice_Level2]三、质量保证及售后服务
[bookmark: _Toc267320051]（一）产品质量保证期：2年
1.供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

                                                                    竞争性磋商文件
2.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”
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规定的，按供应商实际承诺执行。
3.供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。
（二）售后服务内容
供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
1.质量保证期内服务要求
（1）电话咨询：供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
（2）现场响应：用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在6小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。
（3）技术升级：在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。
2.质保期外服务要求：
（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。
3.故障响应时间要求：

                                                                    竞争性磋商文件
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供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，2小时内到达现场进行处理。
4.维修配件：
供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。
[bookmark: _Toc29592_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31805_WPSOffice_Level2]四、付款方式
（一）、付款单位：垫江县经济和信息化委员会
（二）、结算方式：
1.合同签订前，成交人向采购人提供合同金额5%的银行保函的方式用作履约保证金。
2.合同签订后，5个工作日内支付合同金额的20%；电梯设备运达达现场，且钢结构施工已完成，经检查验收合格后10日内支付合同总金额的50%，安装完毕之后并经过质量监督部门验收合格投入正常使用支付合同总额的25%；满1年无任何质量问题付清剩余尾款。
3.成交人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；
4.在验收合格后且无遗留问题的前提下，工程验收合格退还履约保证金的100%（不计息）。
[bookmark: _Toc16575_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc267320052][bookmark: _Toc20208][bookmark: _Toc8622_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21238_WPSOffice_Level2]五、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc32142][bookmark: _Toc1012_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14931_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19944_WPSOffice_Level2]六、包装要求
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要求防腐、防撞击、全新原包装，以保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏概由成交供应商负责补齐或赔偿，并承担将所有投标货物运抵采购人现场的全部责任。
[bookmark: _Toc10933_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24864_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10350_WPSOffice_Level2]七、踏勘现场
1.本项目采购人不组织集中踏勘现场。若需踏勘现场请供应商自行与采购人联系，联系方式详见第一篇。
2.无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc8465_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc331_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20433_WPSOffice_Level2]八、安装调试
1.成交供应商派遣有丰富经验和相应能力的工作人员进行现场安装调试，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。
2.由成交供应商提供符合国家规定的验收标准及验收办法和手段，并经采购人认可。设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，招投双方认可后签字。
[bookmark: _Toc13700_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26950][bookmark: _Toc17451_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10661_WPSOffice_Level2]九、培训
1.免费培训
供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
2.付费培训
竞争性磋商文件载明采购人对培训有特殊要求的，供应商响应文件中应承诺配合采购人满足其培训要求，详细列出培训费用并计入响应报价。
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1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。
[bookmark: _Toc65660349][bookmark: _Toc106034789][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc31282][bookmark: _Toc16123]2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

[bookmark: _Toc3830_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24076_WPSOffice_Level1]第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
[bookmark: _Toc5759_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc526001159][bookmark: _Toc492721016][bookmark: _Toc9100_WPSOffice_Level2]一、磋商程序及方法
[bookmark: _Toc492721015]（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。
（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。
1、资格审查
依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 
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	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	
	供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录



	
	1.税务登记证（副本）复印件（注①）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注②）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）
	1.投标人提供书面声明（见格式文件），若提供虚假资料，将承担相应的法律责任。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交

	3
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交


注：
①供应商按“五证合一”


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/288125025132006042
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