重庆市江津田家炳中学物理八年级下册期末考试专项测评
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）




1、如图所示，水平桌面上放有底面积相同的甲、乙两平底容器，分别装有深度相同、质量相等的不同液体，液体对容器底的压力分别为  、  ，液体对容器底部的压强分别为  、  ，下列说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100020]




A．	B．	C．	D．
2、图中的两个容器中盛有同种相同质量的液体，容器底部受到液体的压强分别为PA、PB，容器底部受到液体的压力分别为FA、FB，则（　　）
​[image: ]​
A．PA=PB     	B．PA＞PB     	C．FA=FB    	D．FA＞FB
3、利用下列测量工具，测量结果正确的是（　　）   
A．[image: 图片_x0020_100010] 测得物质的质量是63.4kg
B．[image: 图片_x0020_100011] 测得物体的温度是6℃
C．[image: 图片_x0020_100012] 测得石块的体积是80cm3
D．[image: 图片_x0020_100013] 测得物体的重力是3.3N
4、测量油的密度的简单方法是：在玻璃水槽里注入30厘米深的清水，拿一支25厘米长的两端开口的玻璃管竖直地插入水中，再沿管内壁缓缓地注入植物油，直到玻璃管内植物油液柱的下底面刚好下降到管口为止，这时用刻度尺测出的深度如图所示，则植物油的密度为 （　　）  
[image: 图片_x0020_77696200]



A． 千克/米 	B．0.33×103千克／米 


C．0.8×103千克/米 	D．0.5×103千克／米 
5、体育课上小明和小李在玩篮球休息时他们讨论了一些关于打篮球时的物理问题，他们的讨论中说法不正确的是（　　）
A．投篮时，篮球离开手后继续向上运动，是因为篮球具有惯性
B．篮球从篮筐中下落时，速度逐渐加快，是因为重力的作用
C．静止在地面上的篮球，他所受的重力与篮球对地面的压力平衡
D．篮球撞在篮板上被弹回，是力改变了物体的运动状态
6、如图所示，将实心铁块（ρ铁>ρ水）挂在弹簧测力计下，当铁块下表面与水面相平时，铁块开始缓慢下降。若容器中水足够深，在铁块接触容器底前，能正确反映弹簧测力计示数F和铁块下表面到水面距离h关系的图像是（　　）  
[image: ]
A．[image: ]	B．[image: ]
C．[image: ]	D．[image: ]
7、电动自行车因方便、快捷深受人们的喜爱。下列关于电动自行车结构及使用说法正确的是（　　）
[image: ]
A．刹车装置相当于省力杠杆
B．电动自行车转弯时受到平衡力的作用
C．车鞍做成宽且软是为了减小压力
D．电动自行车在正常行驶过程中是将机械能转化为电能
8、如图所示，用轻质杠杆提升物体，O点为杠杆的支点,杠杆在水平位置处于静止状态，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．当物体悬挂在A点时，动力作用在C点，该杠杆一定是省力杠杆
B．当物体悬挂在B点时，动力作用在C点，动力的方向可以竖直向下
C．当物体悬挂在C点时，动力作用在A点一定比作用在B点要费力
D．当物体悬挂在C点时，无论动力作用在A点还是B点该杠杆一定是费力杠杆
9、如图所示是“一动一定”滑轮组，a、b为两个弹簧测力计，不计滑轮重，绳重及摩擦，当匀速提升G=600N的重物时，a、b两弹簧测力计的示数分别为（　　）  
[image: 图片_x0020_100015]
A．600N  200N	B．600N   300N
C．400N  300N	D．400N   200N
10、将物理书放置在水平桌面上，下列各力是一对平衡力的是（　　）  
A．书受到的重力和书对桌面的压力力
B．书对地球的吸引力和书受到的重力
C．书受到的重力和桌面对书的支持力
D．书对桌面的压力和桌面对书的支持力
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、中山舰是“浓缩了中国现代史“的一代名舰，其排水量780t,长64.48m,宽8.99m,它在安全航行中受到的最大浮力为　         　N.1938年中山舰在长江被日军击中，沉入19m深的江底，则沉没后的中山舰舰底受到水的压强是　         　Pa(g取10N/kg)
2、人的眼睛像一架神奇的照相机，晶状体相当于　     　，视网膜相当于胶片，通过晶状体的调节将远近不同的物体成像在视网膜上。右图是不同位置处的两个物体的成像示意图，由图得出：眼睛看近处的物体时，晶状体的焦距　     　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。人眼若长期观察近处物体，会造成晶状体过度弯曲，当他看远处物体时，像会成在视网膜的前方，应戴　     　透镜制成的眼镜加以矫正。
[image: ]
3、如图 的运输液体货物的槽车，液体上有气泡，当车向右开动时，气泡将向　     　运动；刹车，气泡将向　     　运动，其原因是　     　具有惯性。
[image: ]
4、如图所示，壶身与壶嘴中的水面之所以保持相平是因为 　     　
原理；活塞A、B面积如图所示，当100N的力作用在活塞A上，活塞B能举起 　     　N物体。
[image: ]
5、功率相同的两辆汽车在相等的时间内匀速通过的距离之比为3：2，则两辆汽车做功之比为　     　，两辆汽车的牵引力之比为　     　。







6、如图所示，用滑轮组提升重为  的物体。动滑轮重为  ，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。若在  内将物体匀速提升  ，拉力的功率为　     　 。滑轮组的机械效率为　     　 ；若匀速提升重为  的物体，则这个滑轮组的机械效率将　     　（选填增大/减小/不变）。  
[image: 图片_x0020_100024]
7、如图甲，放在水平地面上的物体，受到方向不变的水平推力F的作用，F的大小与时间t的关系和物体运动速度v与时间t的关系如图乙。由图像可知当t＝1s时，物体受到的摩擦力为　     　N；t＝3s时，物体做　               　运动，受到的摩擦力为　     　N；当t＝5s时，物体做　         　运动。
[image: ]
8、著名的　           　实验有力地证明了大气压的存在，海拔高度越高，大气压强越　     　 , 若在同一地点用水代替水银做实验，则测出的大气压值将　     　 （选填“变小”、“不变”或“变大”）。   
9、
某个实验小组的同学设计了一个测量滑动摩擦的实验。如图所示，把弹簧测力计的一端固定在墙上，另一端与一物块P相连，用力F水平向左拉物块下面的金属板，金属板向左运动，此时测力计的示数稳定（图中已把弹簧测力计的示数放大画出），若用弹簧测力计测得物块P重13N，则物块P受到金属板的滑动摩擦力的大小是　     　N；摩擦力方向　         　。
[image: ]
10、下面列举了一些应用物理知识的实例：a．刀用久了磨一磨再用；b．刀的把柄一般都做得较粗大一些；c．汽车行驶一段时间后须换机油；d．在乒兵球比赛中，运动员常用干布抹乒兵球；e．货车运载货物时不能装得太高，且要用绳子绑紧；f．掷铁饼时，运动员先猛转几圈才让铁饼出手。其中属于减小压强的应用是　     　；属于增大摩擦的应用是　     　；利用惯性的应用是　     　。(填序号)   
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、智慧医疗技术“硬核”支援“新冠肺炎”防治。2 月 10 日某医院迎来了聪明的“导医工作者”——导医机器人“晓医”，如图。防疫科普、疾病分诊、问路指路、业务咨询、无惧病毒，导医机器人“晓医”无所不能。“晓医”的质量 30kg，体积为 15000cm3。它在水平地面上沿直线行走 36m，用时 1min， 受到的牵引力大小是 150N，g 取 10N/kg。求：
[image: ]
（1）机器人“晓医”的平均密度；   
（2）机器人“晓医”牵引力做功的功率。   
2、图中是搬运砖头的独轮车，使用时可视为杠杆，其支点为车轮的车轴处“O”。若动力臂是阻力臂的3倍，物体和车总重G为1200N，请解答以下问题：
[image: 图片_x0020_100018]

（1）在图中画出重力G的力臂  ；  
（2）求推车时人手向上的力F的大小。
3、薄壁圆柱形容器甲置于水平桌面上，容器内装有2千克的水。均匀实心圆柱体乙、丙的质量均为4千克，且底面积均为容器底面积的一半。求：
	圆柱体
	容器底部受到水的压强（帕）

	
	放入前
	放入后

	乙
	980
	1470

	丙
	980
	1960


（1）甲容器中水的体积V水；   
（2）现将圆柱体乙、丙分别竖直放入容器甲中，放入柱体前后容器底部受到水的压强如下表所示：
①容器甲的底面积S甲；
②关于圆柱体乙、丙的密度，根据相关信息，只能求出柱体乙的密度，请说明理由，并求出乙的密度ρ乙。
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、如图所示是小华同学探究“二力平衡条件”时的实验情景。
[image: 图片_x0020_100013]


（1）小华将系于小卡片M（重力可忽略不计）的一对细线分别跨过左右支架上的滑轮，在线的两端挂上钩码，使作用在小卡片上的两个拉力  、  方向　     　，并通过调整钩码的重力来改变拉力的　     　。   
（2）当小卡片平衡时，小华将小卡片转动一个角度，松手后小卡片不能平衡。设计此实验步骤的目的是为了探究二力平衡时两个力是否　               　。   
2、在探究“杠杆的平衡条件”实验中，所用的实验器材有：杠杆（杠杆上每小格长为2cm）、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的钩码若干个．
[image: 图片_x0020_100021]
（1）实验时，杠杆静止在如图甲所示的位置，此时杠杆处于　     　（选填“平衡”或“不平衡”）状态。   
（2）为使杠杆在水平位置平衡，应将图甲杠杆左端的平衡螺母适当往　     　（选填“左”或“右”）调．杠杆在水平位置平衡后，小明在杠杆A点处挂上2个钩码，B点处挂上l个钩码，如图乙所示，分别测量出两个力的力臂L1和L2，计算后发现：F1L1=F2L2，便得出杠杆的平衡条件是：F1L1=F2L2．但小红认为小明这种实验处理方法是不完善的，理由是　                 　．
[image: 图片_x0020_100022]
（3）小明将一端的钩码换成弹簧测力计，发现按图丙中弹簧测力计使用方式校零时往往很困难，由于弹簧测力计的弹簧和秤钩都有一定的质量，这时弹簧测力计的示数略　     　绳子受到的实际拉力（选填“大于”或“小于”），为了在竖直向下方向校零，一种方法是取两个弹簧测力计先竖直方向校零后，如图所示竖直放置，秤钩对钩，在竖直方向拉到某一数值，这时只要移动弹簧测力计　     　


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/305033202123011101
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