江西上饶市第二中学物理八年级下册期末考试专项训练
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、眼睛好像一架照相机。晶状体和角膜的共同作用相当于凸透镜，如图所示表示的是来自远处的光经小强眼球折光系统的光路示意图。下列分析正确的是（　　）  
[image: ]
A．小强的眼睛是近视眼，应配凸透镜做成的眼镜
B．小强的眼睛是近视眼，应配凹透镜做成的眼镜
C．小强的眼睛是远视眼，应配凸透镜做成的眼镜
D．小强的眼睛正常，无须配戴眼镜
2、如图所示是“一动一定”滑轮组，a、b为两个弹簧测力计，不计滑轮重，绳重及摩擦，当匀速提升G=600N的重物时，a、b两弹簧测力计的示数分别为（　　）  
[image: 图片_x0020_100015]
A．600N  200N	B．600N   300N
C．400N  300N	D．400N   200N
3、积极承担家务劳动是中学生应具有的品德。小明同学从超市购买了一箱质量为5kg的鸡蛋，并进行了下列估测，其中最符合事实的是（　　）  
[image: 图片_x0020_1258577389]
A．箱内约有80个鸡蛋	B．一个鸡蛋的直径约为6dm
C．一个鸡蛋重约为5N	D．鸡蛋的密度约为2g/cm3
4、如图所示，四个体积相同而材料不同的球甲、乙、丙、丁分别静止在水中的不同深度处。所受浮力分别为F甲、F乙、F丙、F丁。密度分别为ρ甲、ρ乙、ρ丙、ρ丁以下说法正确的是（　　）  
[image: ]
A．F甲＜F乙＜F丙＜F丁 ，ρ甲＜ρ乙＜ρ丙＜ρ丁
B．F甲＞F乙＞F丙＝F丁 ，ρ甲＝ρ乙＜ρ丙＜ρ丁
C．F甲＜F乙＜F丙＜F丁，ρ甲＞ρ乙＞ρ丙＞ρ丁
D．F甲＜F乙＜F丙＝F丁，ρ甲＜ρ乙＜ρ丙＜ρ丁
5、电动自行车因方便、快捷深受人们的喜爱。下列关于电动自行车结构及使用说法正确的是（　　）
[image: ]
A．刹车装置相当于省力杠杆
B．电动自行车转弯时受到平衡力的作用
C．车鞍做成宽且软是为了减小压力
D．电动自行车在正常行驶过程中是将机械能转化为电能
6、如图所示，两容器中分别装有相同高度的水和盐水（ρ水＜ρ盐水），A、B、C三点液体的压强分别为pA、pB、pC，它们的大小关系是（　　）  
[image: ]
A．pA＜pB＜pC	B．pA＞pB＞pC	C．pA＜pB=pC	D．pA=pB=pC
7、用10N的水平拉力拉着重40N的物体在水平面上做匀速直线运动，物体受到的摩擦力为f1，当拉力增大到20N时，物体受到的摩擦力为f2，则f1和f2的大小分别是（　　）   
A．10N，20N	B．40N，40N	C．50N，60N	D．10N，10N
8、同学们在进行估测大气压实验时，读出注射器的最大刻度为V，用刻度尺量出其全部刻度的长度为L接着先后按照图甲、图乙所示的情形(甲图没有盖上橡皮帽、乙图在排尽空气后盖上了橡皮帽)，沿水平方向慢慢地拉注射器，刚好拉动活塞时，弹簧测力计示数分别是F1和F2.下列计算式正确且最接近真实值的是（　　）  
[image: 图片_x0020_4]
A．F1L/V	B．F2L/V
C．( F2–F1)L/V	D．( F2+F1)L/V
9、图中的两个容器中盛有同种相同质量的液体，容器底部受到液体的压强分别为PA、PB，容器底部受到液体的压力分别为FA、FB，则（　　）
​[image: ]​
A．PA=PB     	B．PA＞PB     	C．FA=FB    	D．FA＞FB
10、如图所示，物体A重120N，在重力为GB的物体B的作用下在水平桌面上做匀速直线运动，A与桌面之间的摩擦力为f．如果在A上加一个水平向左大小为180N的拉力F（注：图中未画出），当物体B匀速上升时（不计摩擦、绳重及滑轮重），则下列选项正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_1096]
A．GB＝30N	B．GB＝90N	C．f＝90N	D．f＝180N
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、中山舰是“浓缩了中国现代史“的一代名舰，其排水量780t,长64.48m,宽8.99m,它在安全航行中受到的最大浮力为　         　N.1938年中山舰在长江被日军击中，沉入19m深的江底，则沉没后的中山舰舰底受到水的压强是　         　Pa(g取10N/kg)
2、
如图所示，火车站台边缘处标有一条黄色安全线，旅客必须站在安全黄线以外的位置候车，其原因是火车急速驶过车站时，安全线以内的空气流速　     　，压强　     　（均选填增大、减小或不变），若旅客靠车厢过近，则气压差可能会将旅客压向火车。
[image: 图片_x0020_100009]
3、请用简洁的词语写出在以下安全提示中的相关物理知识。
（1）车未停稳，请勿下车。　     　
（2）在火车站台上候车的人必须站在安全线以外。　                   　
（3）大型的载重卡车安装多个轮子。　         　
4、某小组在探究物体的“浮沉条件”时，将一个质量为100g的物体完全浸入装满水的桶中，溢出200g水。则物体受到的浮力是　     　N，松手后，这个物体将在水中　     　（选填“上浮”“下沉”或“悬浮”）。（g 取10N/kg）
5、小黄用图所示的滑轮组经过10s的时间，用150N的拉力将一个重270N的重物提高1m，求此过程：拉力F自由端拉出的距离是　     　m；小黄所做的有用功是　     　J；总功是　     　J；拉力做功的功率是　     　W。
[image: 图片_x0020_100007]
6、如图是学校的防疫消毒壶，壶和消毒液总重为18N，壶底与水平桌面的接触面积为10cm2，则壶对桌面的压强为　     　Pa。值日生按要求喷洒部分消毒液后，将消毒壶放回原处，此时消毒波对壶底的压强将　     　（选填“变大”、“不变”或“变小”），这是因为液体压强与液体的　     　有关。
[image: ]
7、如图所示为探究杠杆平衡条件的实验装置，若每个钩码的质量为50g，为了让杠杆在水平位置恢复平衡，应在A点挂的钩码个数是　     　个；如图所示是赛艇比赛的场景，赛艇的桨可看成一个杠杆，赛艇的桨属于　     　杠杆。
[image: ][image: ]
8、一个工人用类似如图所示的滑轮组提起2000N的货物，所用的拉力是800N，绳子自由端被拉下4m。则这个工人做的有用功是　     　J；该滑轮组的机械效率是　     　。
[image: 图片_x0020_100022]
9、物体在 30N 的水平拉力作用下在水平地面上向右做匀速直线运动。当拉力变为10N时，物体将向右做　     　（选填“加速”或“减速”）运动，此时物体受到的摩擦力为　     　N。
10、如图所示，大威拿出手机对着关闭的屏幕，看到了自己的　     　（填“虚”或“实”）像。保持手机到眼睛的距离不变，开启屏幕打开手机前置摄像头，大威通过摄像头成的像与屏幕关闭时成的像相比　     　（填“变大”、“变小”或“不变”）。
[image: 图片_x0020_100006]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、如图所示，滑轮组在竖直向上的拉力F=50N作用下，将重为120N的物体匀速提起，在10s内绳子自由端移动的距离为s=3m，不计绳重和摩擦阻力。求：
[image: ]
（1）物体上升的速度；
（2）动滑轮的重；
（3）滑轮组的机械效率。
2、如图所示，盛有水的杯子静止在水平桌面上。杯子重1N，高10cm，底面积为30cm2；杯内水重2N，水深6cm，水的密度为1.0×103kg/m3，g取10N/kg。求：
[image: 图片_x0020_100039]
（1）水对杯底的压力；    
（2）水杯对桌面的压强。   
3、如图是用滑轮组提升建筑材料A的示意图，在竖直向下的拉力F 作用下，使重1200N的建筑材料A在20s的时间里，匀速竖直上升了4m。在这个过程中，拉力F为750N，滑轮组的机械效率为η，拉力F做功的功率为P。求：
[image: 图片_x0020_100049]
（1）绳子自由端移动的速度v绳；   
（2）滑轮组的机械效率η；   
（3）拉力F的功率P。   
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、小明同学在探究“滑动摩擦力大小与哪些因素有关”的实验：
[image: 图片_x0020_100019][image: 图片_x0020_100020]
（1）小明利用如图所示的装置进行实验。在测量摩擦力前，他观察了弹簧测力计的量程和　     　，并将弹簧测力计在竖直方向调零。
（2）接着小明将木块平放在水平长木板上，用弹簧测力计沿水平方向拉动，使其做　         　运动，如图甲所示，此时弹簧测力计的示数为　     　N，根据　         　知识，小明测出了木块所受的摩擦力。

（3）小雅却认为小明的上述步骤有一细节未做好，会使得测出的摩擦力比真实值偏小，理由是　                           　。
（4）改正错误后，小明继续进行实验。比较图中乙、丙两图可以得出，滑动摩擦力的大小与　                 　有关。
（5）小亮同学发现弹簧测力计不沿水平方向拉动时，也可使木块在长木板上沿水平方向做匀速直线运动，如图丁所示，此时木块受到的拉力和滑动摩擦力　     　（选填“是”或“不是”）一对平衡力。
2、某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如表所示 。
	实验次数/物理量
	1
	2
	3

	钩码重G/N
	4
	4
	6

	钩码上升的高度h/m
	0.1
	0.1
	0.1

	绳端拉力F/N
	1.8
	1.6
	2.4

	绳端上移的距离s/m
	0.3
	0.4
	　

	机械效率η/
	74.1%
	62.5%
	　


[image: ]
（1）通过表中数据可分析出第2次实验是用　     　（填 “甲”或“乙”）图所示装置做的实验；
（2）通过第1次实验和第2次实验的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组提升相同的重物时，动滑轮的个数越多（动滑轮的质量越大），滑轮组的机械效率　     　（填“越高”“不变”或“越低”）；
（3）小组同学再用第1次实验中使用的装置做第3次实验，表中第3次实验中空缺的数据应为：绳端移动距离s=　     　m，机械效率η=　     　


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/317120024053006035
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