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  1、投  标  函
致：中铁航空港笫一工程有限公司
我方已经仔细阅读了   汶川至马尔康高速公路C20标段工程   物资采购 (2023)04号招标文献，我方批准招标人在招标文献中对投标方的约束。我方乐意参与 A01 的投标，并已按照招标文献中规定的内容和格式充足、如实、准确地向贵方递交投标文献（正本一份，副本 一 份），若中标我方将以此作为提供第 A01   包件的物资及服务必须严格遵循的协议条件的组成部分。
    我方将按照招标文献的规定，提供并交付与其相一致的物资和服务。
我方保证，假如我方的投标被接受，将严格执行招标文献中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标文献中提出的各项承诺。
我方批准投标文献在投标人须知规定的递标截止日期起60
天内有效，对我方具有约束力，并可随时被接受中标。我方慎重保证，投标文献的所有内容及提供应招标人的所有证明文献和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位投标作废。
在正式协议准备签订或执行之前，本投标函、招标人的书面告知及中标告知书将构成约束我们双方的协议。


投标人名称（公章）：                      
法定代表人或其授权代理人签字：            
                              2023年 6月15日
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 2、投标保函复印件
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3、法定代表人授权书
本授权书声明：注册于 陕西 省 渭南 市     县工商管理局的      
                  法定代表人        授权                                 为本公司的合法代理人，就 汶川至马尔康高速公路C20标段物资采购 (2023)-04  号招标文献的第  A01  包件投标及协议的签订、履行直至完毕，并以本公司名义解决一切与之有关的事务。本授权书经法定代表人签字并盖单位公章生效。

法定代表人签字或盖章：
被授权代理人签字：
被授权代理人职务：       
单位名称：（单位公章）                      
单位地址：                      
日期：    2023  年  6  月  15  日
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单位名称：                      

	
	
	
	
	
	

	物资序号
	招标项目编号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	出厂单价
	出厂单价
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	第一年无大电
	次年大电接通后
	
	

	1
	2023/04
	碎石加工
	各种
	M3
	/
	XX元
	XX元　
	四川省阿坝州马尔康镇
	加工碎石原材料由招标人运送至投标人碎石厂，投标人负责片石大改小

	2
	2023/04
	机制砂加工
	
	M3
	/
	XX元
	 XX元
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人或授权人签字
	
	                                                     日期：  2023  年   6 月  15  日

	注：报价时应报两个单价：1、由于工地现场第一年无大电，因此所报单价中应包含投标人自行解决用电的费用；2、大电接通后加工生产的费用，所用电费由投标人承担。
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[bookmark: _Toc14821]5.1投标人基本情况
	投标人名称
	                      

	注册地址
	XX省XX市 
	邮政编码
	 

	联系方式
	联系人
	       
	电 话
	   

	
	传  真
	
	网 址（或电子邮箱）
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	 
	技术职称
	   工程师
	电话
	 

	技术负责人
	姓名
	 
	技术职称
	高级工程师
	电话
	

	成立时间
	 
	员工总人数：

	营业执照号
	 
	其中
	高级职称人员
	 

	注册资金
	 
	
	中级职称人员
	 

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	 

	账号
	
	
	技  工
	 

	经营范围
	

 



	备注
	



[bookmark: _Toc6656]5.2投标人营业执照（复印件）
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5.3投标人税务登记证（复印件）

[bookmark: _Toc26625]5.4生产厂资格声明
1．名称及其他情况：
（1）生产厂名称                                        
（2）地址：                                            
（3）邮编：                电话：                      
（4）成立或注册日期:                                      
     注册资本：                                        
（5）主管部门或重要股东：                              
（6）公司性质：                                        
（7）职工人数：     其中：一般工人：   技术人员：      
（8）2023年终资产负债情况（人民币万元）
①资产总计：             825.12                    
流动资产：             156.75                    
固定资产：             69.31                     
原    值：             69.31                     
净    值：             62.38                     
②负债合计：             192.71                    
流动负债：             192.71                    
长期负债：               0                       
③所有者权益合计：       632.41                    
实收资本：             500                       
２．生产厂生产此投标物资的历史；
３．生产厂生产此投标物资的年平均生产能力（数量单位）10万立方米；
4．有关开户银行的名称地址：                          
5．其他情况：兹证明上述声明是真实的、准确的，并提供了所有能提供的资料和数据，我方批准遵照招标人规定出示有关证明文献。
我们作为投标人保证正在生产的和将要提供应招标人的物资，不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。
生产厂名称（公章）：                      
日期：   2023年 6月15日
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5.6生产厂安全生产许可证
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  6.1产品质量保证措施
一、块石料场选定、开采
1、块石料场选定
2、块石开采的生产工艺流程如下：
                    块石开采生产工艺流程图
 (
清除覆盖层
)


 (
风钻钻孔
)


 (
爆破
)


 (
选取毛料
)


 (
风钻结合人工解破
)


 (
成品堆放、转运
)

3、块石开采施工措施
块石开采遵循自上而下分梯级开挖施工，采用手风钻钻孔，爆破后经人工敲击加工而成。具体施工开挖方法参照土石方开挖施工方法。
4、块石储料规定
（1）规定石料饱和抗压强度满足设计规定；
（2）供砌体回填用石料必须质地坚硬、新鲜、完整；
（3）石料单块重量宜大于25㎏，厚度宜大于25㎝；
（4）石料规定干净，不含黄土、粘土等杂质，否则要冲洗；
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