江西南昌市第五中学实验学校物理八年级下册期末考试章节测试
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、用图所示的滑轮或滑轮组，将同一物体匀速提高h，最省力的是（滑轮重和摩擦不计）（　　）  
A．[image: ]	B．[image: ]
C．[image: ]	D．[image: ]
2、 “木桶理论”指出木桶能盛下水的容量由最短的木板来决定。如图将水注进水平面的木桶时，水对木桶底部的压强说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100005]
A．最大压强由最长木板决定	B．木桶的质量决定压强大小
C．木桶的底面积决定压强大小	D．补齐短木板能增加最大压强
3、如图所示，不计质量的硬杆处于水平静止状态，以下说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_873265606]
A．硬杆始终保持水平静止状态，改变FA的方向，FA有可能等于G
B．硬杆始终保持水平静止状态，改变FA的方向，FA的大小有可能不变
C．撤去FA硬杆会因为受到物体的重力G而绕O点顺时针转动起来
D．撤去FA同时在B点施加一个大小与FA相同的力，硬杆不可能保持水平静止
4、如图所示，两容器中分别装有相同高度的水和盐水（ρ水＜ρ盐水），A、B、C三点液体的压强分别为pA、pB、pC，它们的大小关系是（　　）  
[image: ]
A．pA＜pB＜pC	B．pA＞pB＞pC	C．pA＜pB=pC	D．pA=pB=pC
5、下列关于简单机械说法正确的是（　　）   
A．功率越大的机械做功越快
B．定滑轮不仅能改变力的大小而且能改变力的方向
C．使用滑轮组不仅省力而且省功
D．做功越多的机械其机械效率越高
6、如图所示是“一动一定”滑轮组，a、b为两个弹簧测力计，不计滑轮重，绳重及摩擦，当匀速提升G=600N的重物时，a、b两弹簧测力计的示数分别为（　　）  
[image: 图片_x0020_100015]
A．600N  200N	B．600N   300N
C．400N  300N	D．400N   200N
7、如图甲所示，放在水平地面上的物体，受到方向不变的水平推力F的作用，F与时间t的关系和物体运动速度v与时间t的关系如图乙所示。下列判断正确的是（　　）  
[image: ]
A．t＝3s 时，物体受到平衡力的作用
B．t＝6s 时，将F撤掉，物体立刻静止
C．2s～4s 内物体所受摩擦力为3N
D．t＝1s 时，物体所受摩擦力是1N
8、如图甲所示，一底面积为100cm2、密度为ρA的实心圆柱体A，用细线拴在一个空容器的底部，然后向容器中加入某种液体（ρ液>ρA）直到圆柱体上表面与液面相平（整个过程圆柱体始终处于竖直状态），乙图是圆柱体下表面受到液体的压强与容器中液体深度的变化关系图像，g=10N/kg．则下列判断正确的是（　　）  
[image: ]
A．乙图中的p1=810Pa
B．液体对圆柱体的最大浮力为10.8N
C．圆柱体A的密度为0.72×103kg/m3
D．细线对圆柱体的最大拉力为18N
9、用如图所示的滑轮组拉着物体A在水平桌面上做匀速直线运动。如果拉力F=12N，忽略滑轮重、绳重和滑轮摩擦，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．物体A对动滑轮的拉力为12N	B．物体A受到的拉力为4N
C．物体A受到的摩擦力为24N	D．竖直墙受到的拉力为24N
10、如图所示，滑轮组的每个滑轮质量相同，用它们将重为G1、G2的货物提高相同的高度(不计绳重和摩擦)，下列说法正确的是(　　)  
[image: ]
A．用同一个滑轮组提起不同的重物，机械效率不变
B．若G1=G2，则甲的机械效率大于乙的机械效率
C．若G1=G2，则拉力F1与F2所做的总功相等
D．若G1=G2，则甲、乙滑轮组所做的额外功相等
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、某工人用如图所示的装置把重240N的物体提高1m，所用的拉力为150N，则该滑轮组的机械效率是　     　；若不计绳重和摩擦，则动滑轮的重为　     　N。
[image: ]
2、轻质木杆AB可以绕O点转动，OA∶OB＝3∶1，A端细线下挂300N的重物静止在水平地面上，若使木杆保持水平位置，且重物对水平地面的压力为零，在B点要用　     　N的力竖直向下拉。此木杆为　     　（填“省力”或“费力”或“等臂”）杠杆。
3、小明是个科幻迷，他创作了一篇科幻题材的短篇小说——《我是超人》。小说中有这样的故事情节：超人小明上天入海无所不能，有次为营救小伙伴，情急之下让地球骤然停止自转，结果小伙伴却被甩向了天空。他这样幻想的科学依据是　           　。地球骤然停止自转，你认为可能发生的现象还有　                                 　（写出一条即可）   
4、小明探究用滑轮匀速提升物体时，加在绳子自由端的拉力F与所提升物体重力G的关系。在实验过程中，小明将实验数据记录在表格中。请你认真分析表格中的数据，归纳出拉力F与重力G的关系。则力F与重力G的关系式是　             　。
	G/N
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	F/N
	0.8
	1.3
	1.8
	2.3
	2.8
	3.3



5、如图所示为探究杠杆平衡条件的实验装置，若每个钩码的质量为50g，为了让杠杆在水平位置恢复平衡，应在A点挂的钩码个数是　     　个；如图所示是赛艇比赛的场景，赛艇的桨可看成一个杠杆，赛艇的桨属于　     　杠杆。
[image: ][image: ]
6、两个完全相同的圆柱形容器放在水平桌面上，分别装有质量相等的水和酒精，液面高度如图所示，则甲容器中液体对容器底部的压强　     　乙容器中液体对容器底部的压强；甲容器中点A和乙容器中点B在同一水平线上，则pA　     　pB，已知ρ水＞ρ酒精（两空均选填“<”、“>”或“=”）。
[image: 图片_x0020_1321220121]
7、中山舰是“浓缩了中国现代史“的一代名舰，其排水量780t,长64.48m,宽8.99m,它在安全航行中受到的最大浮力为　         　N.1938年中山舰在长江被日军击中，沉入19m深的江底，则沉没后的中山舰舰底受到水的压强是　         　Pa(g取10N/kg)







8、如图所示，用滑轮组提升重为  的物体。动滑轮重为  ，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。若在  内将物体匀速提升  ，拉力的功率为　     　 。滑轮组的机械效率为　     　 ；若匀速提升重为  的物体，则这个滑轮组的机械效率将　     　（选填增大/减小/不变）。  
[image: 图片_x0020_100024]
9、如图所示，轻质杠杆OA中点悬挂重为60N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则力F的大小是　     　，保持F的方向不变，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，力F将　     　（选填“变大”、“变小”、或“不变”）。 这种杠杆相当于　     　滑轮。
[image: 图片_x0020_1449528378]
10、 “蛟龙号”完成第20次下潜任务后，逐渐浮出水面，当排开水的质量为2000t时，受到水的浮力为　     　N；在“蛟龙号”浮出水面前的过程中，浮力将　     　，压强将　     　(选填“变大”、“变小”或“不变”)。   
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）








1、如图所示，一轻质杠杆支在支架上，  ，  的底面积为  ，  重为  。当  时，此时  对地面的压强为  ，求：  
[image: ]
（1）绳子上的拉力；

（2） 物重的大小。  
2、放在水平桌面上的容器内装有质量为1.2kg的水,若水深20cm,容器底面积为40cm2,容器质量0.8kg  （g=10N/kg）求
[image: 图片_x0020_1494946946]
（1）水对容器底部的压强和压力   
（2）容器底对桌面的压力和压强   
3、为了缓解城市交通拥堵，某大学两位研究生设计出“都市蚂蚁”概念车（如图所示），荣获全国汽车创新设计大赛最高奖项。该车外表似蚂蚁，小巧实用，质量仅有400kg，总体积0.75m3，轮胎与地面的总接触面积200cm2，标准乘载100kg。在标准乘载时，请通过计算回答：（g取10N/kg，水的密度为1.0×103kg/m3）
[image: ]
（1）“都市蚂蚁”车静止时对水平路面的压强多大？
（2）科技社团的同学想将此车改造成“水陆两栖蚂蚁车”，若该车密封良好，请判断它能否浮在水面上？
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、在“研究液体的压强”的实验中，进行了如图中各图所示的操怍。
[image: 图片_x0020_100025]
（1）实验前应调整U形管压强计，使左右两边玻璃管中的液面　     　；   
（2）实验中液体压强的大小变化是通过比较左右两边玻璃管中的液面高度差来判断的，这种方法通常称为　     　法；   
（3）比较图中代号为　     　的三个图，可以得到的结论是：在同一深度，液体向各个方向的压强相等；   
（4）比较代号为E、F的两个图，可以得到的结论是　                                 　；   
（5）比较代号为　     　的三个图，可以知道：液体的压强随深度的增加而增大。   
2、在探究“压力的作用效果与哪些因素有关”的实验中，小明和小华利用所提供的器材（小桌、海绵、砝码、木板）设计了图甲、乙、丙三个实验，请你根据已学过的压强知识分析：
（1）小明和小华是根据海绵　               　来比较压力的作用效果的。   
（2）若要探究压力作用效果与压力大小的关系，应选用图甲和图　     　来比较。   
（3）通过观察图乙和图　     　两得出“压力一定时，受力面积越小，压力的作用效果越明显”。以下实例中应用该结论的是　     　。
A．汽车限重     B．斧头磨得很锋利    C．在铁轨下面铺枕木
（4）如图丁所示，小华把小桌挪放到一块木板上，她通过对图丙、丁的比较又得出“压力一定时，受力面积越小，压力的作用效果越不明显”的结论。造成前后两个结论不一致的原因是前后两次受力面的　     　不同。   
（5）在图乙、丁中小桌对海绵、小桌对木板的压强分别是p乙、p丁，则p乙　     　p丁（选填“＜”、“＞”或“＝”）
[image: ]

[bookmark: _GoBack]-参考答案-
一、单选题
1、【答案】D
【解析】【解答】在滑轮重和摩擦不计的情况下，提升相同的物体，滑轮组的省力程度取决于承重绳子的段数n，n越大越省力，题目中D选项的承重绳子段数最多，所以最省力。
故答案为：D。
【分析】不计摩擦和动滑轮重时，使用滑轮组省力情况的计算，先确定承担物重的绳子股数（直接从动滑轮上引出的绳子股数）。
2、【答案】D


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/328027142046006032
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