河北石家庄市第二十三中物理八年级下册期末考试专题测试
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、用10N的水平拉力拉着重40N的物体在水平面上做匀速直线运动，物体受到的摩擦力为f1，当拉力增大到20N时，物体受到的摩擦力为f2，则f1和f2的大小分别是（　　）   
A．10N，20N	B．40N，40N	C．50N，60N	D．10N，10N
2、下列实例中，通过增大压力的方法来增大摩擦的是（　　）
A．[image: ] 鞋底加深槽纹
B．[image: ] 用手捏刹车把手
C．[image: ] 给转轴加润滑油
D．[image: ] 用铅笔移动书本
3、下列关于简单机械说法正确的是（　　）   
A．功率越大的机械做功越快
B．定滑轮不仅能改变力的大小而且能改变力的方向
C．使用滑轮组不仅省力而且省功
D．做功越多的机械其机械效率越高
4、如图所示，浸没在水中一定深度的木块，从开始上浮到最后漂浮静止在水面上一段时间。这一过程浮力的变化是（　　）  
[image: 图片_x0020_1794227809]
A．先减少，后不变	B．先不变，后减少
C．先不变，后减少，再保持不变	D．先不变，后增大，再保持不变

5、两台机器同时做功，甲机器做的功是乙机器做的功的，甲做功所用的时间与乙做功所用时间的比值是4：3，则甲、乙两台机器的功率之比是(　　)
A．2：1	B．1：2	C．8：9	D．9：8
6、图甲是往浴缸中匀速注水直至标记处的示意图。在图右侧所示的图像中，能正确表示此过程中浴缸底部受到水的压强随时间变化的图像是（　　）
[image: ]
A．[image: ]	B．[image: ]
C．[image: ]	D．[image: ]
7、如图所示，置于地面上的物体甲，沿水平地面做直线运动时，受到大小不变、水平向左的拉力F，受到地面的滑动摩擦力f。若物体甲水平向右运动，它水平方向受到的合力大小为10牛，若物体甲水平向左运动，它水平方向受到的合力大小为6牛，则物体甲受到地面的滑动摩擦力f的大小（　　）  
[image: ]
A．一定为2牛	B．可能为8牛	C．可能为4牛	D．一定为16牛
8、测量油的密度的简单方法是：在玻璃水槽里注入30厘米深的清水，拿一支25厘米长的两端开口的玻璃管竖直地插入水中，再沿管内壁缓缓地注入植物油，直到玻璃管内植物油液柱的下底面刚好下降到管口为止，这时用刻度尺测出的深度如图所示，则植物油的密度为 （　　）  
[image: 图片_x0020_77696200]



A． 千克/米 	B．0.33×103千克／米 


C．0.8×103千克/米 	D．0.5×103千克／米 
9、人眼的晶状体和角膜的共同作用相当于凸透镜，如图中关于近视眼与远视眼的成因及矫正的说法中正确的是（　　） 
[image: ]
A．甲为近视眼，可佩戴凹透镜矫正
B．甲为远视眼，可佩戴凸透镜矫正
C．乙为近视眼，可佩戴凸透镜矫正
D．乙为远视眼，可佩戴凹透镜矫正
10、如图所示，完全相同的甲，乙两个烧杯内装有密度不同的液体。在两烧杯中，距离杯底同一高度处有A、B两点，已知A、B两点的压强相等，则甲、乙烧杯对桌面的压强P甲、P乙的大小关系是（　　）
[image: ]
A．P甲<P乙	B．P甲>P乙
C．P甲=P乙	D．条件不足，无法判断
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、如图所示，火车站台边缘处标有一条黄色安全线，旅客必须站在安全黄线以外的位置候车，其原因是火车急速驶过车站时，安全线以内的空气流速　     　，压强　     　（均选填增大、减小或不变），若旅客靠车厢过近，则气压差可能会将旅客压向火车。
[image: 图片_x0020_100009]
2、某小组同学在“探究凸透镜成像的规律”实验中，为了研究物距变化时，像距变化的情况，他们在光具座上固定焦距为10厘米的凸透镜，按表中的物距u依次进行实验，每次都使光屏上烛焰的像最清晰，并将相应的像距v记录在表一中。为了进一步探究像距v变化与物距u变化之间的关系，他们分别对实验序号前四次和后四次实验进行适量的运算，并将结果分别记录在表二中。
表一: f=10厘米
	实验序号
	u（厘米）
	v（厘米）

	1
	12.0
	60.0

	2
	14.0
	35.0

	3
	16.0
	26.7

	4
	18.0
	22.5

	5
	22.0
	18.3

	6
	24.0
	17.2

	7
	26.0
	16.3

	8
	28.0
	15.6


表二: f=10厘米
	序号
	
 （厘米）
	
 （厘米）

	1
	2.0
	25.0

	2
	2.0
	8.3

	3
	2.0
	4.2



	4
	2.0
	1.1

	5
	2.0
	0.9

	6
	2.0
	0.7


①分析比较表一中实验序号 1与2与3与4数据中的物距u、像距v与焦距f、二倍焦距2f大小关系及相关条件,可得出的初步结论是:同一凸透镜，当物距大于一倍焦距小于二倍焦距时，　                 　。
②分析比较表一中实验序号　           　数据中的物距u、像距v与焦距f、二倍焦距2f大小关系及相关条件，可得出的初步结论是:同一凸透镜，当物距大于二倍焦距时，像距大于一倍焦距小于二倍焦距。
③请进一步综合分析比较表一和经运算后得到表二中的数据，物距u变化时,像距v的变化情况及相关条件，并归纳得出结论。
（a）分析比较表二中序号1与2与3,可以初步得出:同一凸透镜，当物距大于一倍焦距小于二倍焦距时，　                     　。
（b）分析比较表二中序号4与5与6,可以初步得出:同一凸透镜，当物距大于二倍焦距时，　                     　。
3、月球对它表面附近的物体也有引力，这个力大约是地球对地面附近同一物体引力的1/6。一个连同随身装备共90 kg的宇航员，在月球上质量为　     　kg，重为　     　N。(g取10 N/kg)   
4、如图是A端开口B端封闭的L形容器，内盛有水，已知B端顶面离容器底6 cm，A端内液面离容器底26 cm．则B端顶面受到水的压强为　         　Pa．
[image: 图片_x0020_561748948]
5、小明爷爷带400度的老花镜，该镜的焦距是　     　cm，它对光线具有　     　作用。   
6、重型载重汽车装有多个车轮，是为了　     　(选填“增大”或“减小”)
 对路面的压强；行驶的汽车急刹车时，司机身体会前倾，是由于他 具有　     　。
7、在“探究凸透镜成像规律”的实验中，当蜡烛、凸透镜和光屏位置如图所示时，恰能在光屏上成一个清晰的像，该像的性质为　             　（包括倒立或正立、放大或缩小、虚像或实像），利用此成像原理可以制成　              　。
[image: ]
8、现有20包大米，总质量为120kg。小明想尽快将它们搬上10m高处的库房。如图13为小明可以提供的用于搬动物体的功率与被搬运物体质量之间的关系图象。由图分析可知，他为了尽可能快地将大米搬上库房，他每次应搬　     　包。若每次下楼时间是上楼时间的一半，则他最快完成搬运务并返回原地所用的时间为　     　s。(g取10Nkg)
[image: ]
9、图所示，一均匀正方体合金块重为G，边长为a，将其浸没在密度为ρ的液体中，上表面所处深度为h1，下表面所处深度为h2，则正方体下表面受到液体压力为　        　，所受浮力为　     　，弹簧测力计的示数为　        　。（用给出的物理量表示）
[image: ]
10、如图所示，大威拿出手机对着关闭的屏幕，看到了自己的　     　（填“虚”或“实”）像。保持手机到眼睛的距离不变，开启屏幕打开手机前置摄像头，大威通过摄像头成的像与屏幕关闭时成的像相比　     　（填“变大”、“变小”或“不变”）。
[image: 图片_x0020_100006]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、如图所示，滑轮组在竖直向上的拉力F=50N作用下，将重为120N的物体匀速提起，在10s内绳子自由端移动的距离为s=3m，不计绳重和摩擦阻力。求：
[image: ]
（1）物体上升的速度；
（2）动滑轮的重；
（3）滑轮组的机械效率。
2、如图是用滑轮组提升建筑材料A的示意图，在竖直向下的拉力F 作用下，使重1200N的建筑材料A在20s的时间里，匀速竖直上升了4m。在这个过程中，拉力F为750N，滑轮组的机械效率为η，拉力F做功的功率为P。求：
[image: 图片_x0020_100049]
（1）绳子自由端移动的速度v绳；   
（2）滑轮组的机械效率η；   
（3）拉力F的功率P。   
3、如图，容器重1N，底面积为20cm2，高为25cm，容积为600cm3，盛满水后置于水平桌面上，求水对容器底的压力和桌面所受的压强（g取10N/kg）
[image: 图片_x0020_146975550]
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、利用身边的一些物体，可以做很多小实验：
[image: 图片_x0020_100025]
（1）用一根橡皮筋水平匀速直线拉动放在桌面上的一本书，然后在书下垫几支圆珠笔，再匀速直线拉动。如图甲所示，实验中发现第二次拉动时，橡皮筋伸长的长度变　     　（填“长”或“短”），由此可以说明　                     　。
（2）如图乙所示，用手指压住铅笔两端，右边的手指感到特别疼痛，这说明　                                               　。
2、如图所示，小文同学使用U形管压强计来探究液体内部压强规律。小文将U形管压强计带有橡皮膜的探头浸入两种密度不同的液体中的不同深度，把对应的U形管左右液面高度差∆h（cm）数据记录在下表中。
[image: 图片_x0020_100019]
	实验序号
	液体密度ρ（×103kg/m3）
	橡皮膜中心深度h（cm）
	U形管左右液面高度差∆h（cm）

	1
	1
	4
	3.5

	2
	1
	6
	5.4

	3
	1
	8
	7.3

	4
	2
	2
	3.5

	5
	2
	3
	5.4

	6
	2
	4
	7.3


（1）U形管压强计使用过程中，橡皮膜中心所受压强越大，U形管左右液面高度差越　     　（选填“大”或“小”）；   
（2）分析比较实验数据并得出结论：
a.分析比较实验序号1、2、3（或4、5、6）中h和∆h数据及相关条件可得出初步结论，同种液体内部，　                           　；
b.分析比较实验序号　     　中及相关条件可得出初步结论：液体内部某一深度的压强大小与液体密度有关，液体密度大，液体压强大；
c.分析比较实验序号1、4（或2、5或3、6）中ρ、h和∆h数据及相关条件可得出初步结论：　                                               　；


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/345130032122011101
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