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消防知识试题及答案15篇
在社会的各个领域，我们都经常看到试题的身影，借助试题可以更好地考核参考者的知识才能。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗？下面是小编为大家收集的消防知识试题及答案，仅供参考，大家一起来看看吧。
消防知识试题及答案1
一、判断题
1、公司配备的手提式灭火器是ABC干粉灭火器（√）
2、发生火灾逃生时为了快速逃生可以乘坐电梯（X）
3、发生电器火灾时应先切断电源，再进行扑救（√）
4、使用微波炉加热食物时可以带不锈钢汤匙一起加热（X）
5、晚上上班时，员工较少，可以到厕所或楼道区域吸烟（X）
6、使用微波炉加热食物时人员不可以离开（√）
7、公司楼内全部禁烟，吸烟必须到楼外（√）
8、在公司内上班必须要熟悉疏散楼道位置及消防器材的摆放
位置（√）
9、下班后须关闭办公电器电源（√）
10、禁止携带易燃易爆危险品进入公共场所或乘坐公共交通工
具（√）
11、电器开关时的打火、过热发红的铁器和电焊产生的火花都
可能是引火源（√）
12、电加热设备使用时必须有人员在场，离开时要切断电源（√）
13、当单位的安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏
散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实
（√）
14、扔掉烟头两小时后再着火可以不用负责任（X）
15、设置禁火标志的部位不能使用明火，但不限制吸烟（X）
16、灯具的开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、
散热等保护措施（√）
17、市政消火栓是公用设施，任何人都可以随意使用它（X）
18、在楼梯间等竖直方向上，烟火的运动速度要比人跑得快（√）
19、火灾烟气因为温度比较高，通常都在室内空间的上部分（√）
20、发生火灾时，如果自己无法扑救，应该首先保证自身安全，
立即撤离到安全地带等待消防队前来灭火（√）
21、公共娱乐场所在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通
无阻，严禁将安全出口上锁、堵塞（√）
22、电器火灾主要原因有：短路、超符合、接触电阻过大（√）
23、消防安全“四会”是指会报警、会使用消防器材、会扑救
初期火灾、会逃生自救（√）
24、在特殊情况下，单位或个人可以挪用、拆除、埋压、圈占
消火栓，临时占用消防通道（X）
25、在没有发生火灾时，消防器材可以挪作他用（X）
26、大火封门无路可逃时，可用浸湿的被褥、衣物等堵塞门缝，
向门上泼水降温，以延缓火势蔓延时间，呼救待援（√）
27、带电电器设备发生火灾时不能用水扑救（√）
28、A类火灾指固体物质火灾，这种物质通常具有有机物性质，
一般在燃烧时能产生灼热的余烬，如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾（√）
29、B类火灾指液体或可熔化的固体物质火灾，如煤油、柴油、
原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾（√）
30、C类火灾指气体火灾，如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙
烷、氢气等火灾（√）
二、单项选择题
1、火灾初期阶段是扑救火灾（B）的阶段。
A、最不利
B、最有利
C、较不利
2、《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、（C）都有参加
有组织的灭火工作的义务。
A、义务消防队员
B、个人
C、成年公民
3、火灾中引起人员大量死亡的主要原因是（B）
A、被火直接烧死
B、烟气窒息致死
C、跳楼或惊吓致死
4、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（C）喷射
A、上部
B、中部
C、根部
5、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（C）
A、迅速撤离
B、抢救贵重物品
C、组织引导在场群众疏散
6、当打开房门闻到燃气气味时，首先应迅速（B），以防止引起火灾
A、打开燃气灶具查找漏气部位
B、打开门窗通风
C、拨打119向消防队报警
7、油锅起火时使用以下方法中（A）方法扑灭是不正确的
A、用水扑灭
B、锅盖盖住油锅口
C、灭火毯灭火
8、任何单位、个人都有维护消防安全、保护（B）、预防火灾、报告火警的义务
A、消防环境
B、消防设施
C、公共设施
D、公共财产
9、楼内失火应（A）
A、从疏散通道逃离
B、乘坐电梯逃离
C、在现场等待救援
D、去看看什么物质着火了
10、当遇到火灾是，应迅速向（C）逃离
A、着火的相反方向
B、人员多的方向
C、安全出口的方向
D、着火方向
11、烟头中心温度可达（D），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至引起火灾
A、100℃-200℃
B、200℃-300℃
C、300℃-700℃
D、700℃-800℃
12、灭火器上的压力表，指针在（B）区域，代表压力正常
A、红色
B、绿色
C、黄色
13、全国消防日是（B）
A、1月19日
B、11月9日
C、9月11日
14、由于行为人的过失引起火灾的，造成严重后果的行为，构成（B）
A、纵火罪
B、失火罪
C、玩忽职守罪
D、重大责任事故罪
15、检查燃气用具是否漏气时，通常采用（B）来寻找漏气点
A、划火柴
B、涂抹肥皂水
C、闻气味
16、身上着火后，下面哪种做法是错误的（C）
A、就地打滚压灭火苗
B、用厚重衣物覆盖压灭火苗
C、边跑边用手拍打
17、消防安全重点单位，应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行（A）次演练，并结合实际不断完善预案
A、1
B、2
C、3
D、4
18、库房内照明灯具下方不得堆放物品，其垂直下方与存储物品水平间距的不得小于（A）米
A、0.5
B、1
C、1.5
D、2
19、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的职责，造成人身伤亡，尚不够成犯罪的（B）
A、处500员罚款
B、处15日以下拘留
C、不做任何处罚
20、用灭火器灭火的最佳位置是（B）
A、下风位置
B、上风或侧风位置
C、离起火点10米以上的位置
三、多项选择题
1、公司那些区域不允许吸烟（ABCD）
A.坐席区域
B.厕所
C.楼道
D.地下车库
2、以下哪些物品不可使用微波炉加热（ABD）
A.不锈钢汤匙
B.带壳的食物
C.耐高温的塑料器皿
D.密封包
装的食物
3、ABC干粉灭火器可以用于以下哪些物料起火（ABCD）
A.散流液体
B.易燃气体
C.一般电器
D.普通固体
4、灭火方法包括（ABCD）
A.隔离法
B.冷却法
C.窒息法
D.仰制法
5、火灾的危害（ABC）
A.高温性
B.毒害性
C.遮光性
D.异味性
6、下面关于电器线路的说法哪些是正确的（ABCD）
A.禁止用湿抹布清洁电器表面
B.严禁乱拉乱接现象
C.插座应固定，周围避免放置易燃物品
D.下班后关闭电器电源
7、使用干粉灭火器灭火正确的操作顺序是（BDCA）
A.朝火焰的根部喷洒
B.提起灭火器奔向起火点
C.用力压下把手
D.拔掉保险销
8、关于发生火灾时的描述正确的是（ABCDE）
A.火势较小时用灭火器扑灭
B.火势较大时要立即逃生
C.逃生时要走疏散楼道不可乘坐电梯
D.逃生时不可贪恋财物，第一时间逃生
E.烟雾较大时用湿毛巾捂住口鼻低姿逃生
9、公司哪些区域不可随意堆放物品（ABCD）
A.疏散楼道
B.消防器材前
C.坐席走道
D.防火卷帘门下
10、以下哪些电器不可私自在公司使用（ABCD）
A.加湿器
B.用电鱼缸
C.电热水壶
D.电热器
11、燃烧的必要条件是（ABC）
A、可燃物
B、助燃物
C、引火源
D、有风力
12、进入公共场所，应当细心观察场所的疏散情况，记住（ABC）
这些细节有利于发生火灾紧急情况下疏散
A、进出口位置
B、安全出口位置
C、疏散通道楼梯的方位
D、电梯的位置
13、下面哪些行为是消防违法行为（ABC）
A、占用、堵塞、封闭消防安全出口、疏散通道和消防车通道
B、圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材
C、损坏公共消防设施
D、无照经营
14、用电时要注意防火安全，下面哪些说法是正确的（ABC）
A、不乱拉乱接电线，不超负荷用电
B、及时更换老化电器设施和线路
C、外出时要关闭电源开关
D、尽量减少电灯的开关次数
15、过失引起火灾，尚未造成严重损失的，处（ABE）
A、警告
B、罚款
C、责令停业停产
D、暂扣或吊销许可证
E、十日以下拘留
16、《消防法》规定，任何单位、个人不得（ABD）
A、损坏或擅自挪用任何消防设施和器材
B、埋压、圈占消火栓
C、占用防火间距
D、购买消防器材D、堵塞消防通道
17、发现火灾后，应及时、准确地报告火警，报告火警时，应讲清（ABCD）等，并说出起火部位及附近有无明显的标志，然后派人到路口迎候消防车
A、起火单位的名称和地址
B、燃烧物性质、火势情况
C、有无被困人员、有无爆炸和毒气泄露
D、报警人的姓名、电话号码
18、消防安全宣传教育和培训内容应当包括（ABCD）
A、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程
B、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
C、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法
D、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
19、消防安全重点单位进行每日防火巡查，巡查的内容应当包括（ABCD）
A、用火、用电有无违章情况
B、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好
C、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整
D、消防安全重点部位的人员在岗情况
20、单位应当保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规
定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。严禁下列行为（ABCD）
A、占用疏散通道
B、在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物
C、在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖
D、其他影响安全疏散的行为
21、水是家中最好用的灭火剂，家庭常见的火灾都可以用水扑救。但以下这些特殊火灾不能用水扑灭（ABC）
A、带电设备火灾
B、油类火灾
C、特殊的化学品火灾
D、木材火灾
22、在疏散逃生过程中ABC）
A、可以用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻
B、可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上
C、尽量将身体贴近地面匍匐（或弯腰低姿）前进
D、到处乱跑
23、家庭易配备哪些消防器材（ABC）
A、手提式灭火器
B、救生缓降器或逃生绳
C、强光手电筒、简易防毒面具C、消防水枪、水带
24、单位要对员工进行消防安全培训，使每位员工具备以下能力
（ABCD）
A、会检查和扑救火灾隐患
B、会报火警
C、会扑救初期火灾
D、会逃生自救，人员密集场所工作人员会组织人员疏散
25、进行家庭装修时，以下哪些做法是正确的（ABD）
A、注意用电安全，电气线路进行穿管保护
B、装修使用的油漆、涂料要远离火源，室内保持良好通风
C、按照自己的装修设计需求私自改动煤气管道
D、及时打扫施工现场，清除木屑、漆垢、残渣等可燃物
26、埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，如何处罚（AB）
A、责令整改
B、处5000元以上5万元以下罚款
C、处10日内拘留
D、不进行处罚
27、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为的，如何处罚（AB）
A、责令整改
B、处5000元以上5万元以下罚款
C、处10日内拘留
D、不进行处罚
消防知识试题及答案2
一、单选题
1.下列材料能用来擦拭应急照明灯具的是（）。
A.肥皂水
B.稀料
C.汽油
D.烧碱溶液
【答案】A。解析：肥皂水能用来擦拭应急照明灯具。所以本题选A。
2.防火门应为向疏散方向开启的（）。
A.弹簧门
B.平开门
C.推拉门
D.转门
【答案】B。解析：防火门应为向疏散方向开启的平开门。所以本题选B。
3.安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至距地面（）处停止；另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面。
A.1.0m
B.1.5m
C.1.8m
D.2.0m
【答案】C。解析：安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8m处停止；另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面。所以本题选C。
4.防火门按其（）可分为非隔热防火门、部分隔热防火门及隔热防火门。
A.材质
B.结构形式
C.开启方式
D.耐火性能
【答案】D。解析：防火门按其耐火性能可分为非隔热防火门、部分隔热防火门及隔热防火门。所以本题选D。
5.干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准（）扫射。
A.火焰上部
B.火焰中部
C.火焰最猛烈部位
D.火焰根部
【答案】D。解析：干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射。所以本题选D。
二、多选题
1.泡沫灭火系统的类型有（）。
A.储罐区低倍泡沫系统
B.泡沫喷淋系统-水喷淋联用系统
C.泡沫炮系统
D.高、中倍泡沫系统
【答案】ABCD。解析：泡沫灭火系统的类型有储罐区低倍泡沫系统、泡沫喷淋系统-水喷淋联用系统、泡沫炮系统、高、中倍泡沫系统。所以本题选ABCD。
2.使用气体灭火系统扑救的火灾有（）
A.电气火灾
B.液体火灾
C.可燃固体物质的深位火灾
D.固体表面火灾
【答案】ABD。解析：可燃固体物质的深位火灾不能用气体灭火系统扑救。所以本题选ABD。
三、判断题
1.末端试水装置可以检测干式系统和预作用系统充水时间。（）
【答案】正确。
2.末端试水装置由试水阀、压力表以及洒水喷头等组成。（）
【答案】错误。解析：末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头等组成。
3.对于各种不同规格的喷头，均应有一定数量的备用量，其数量不应小于安装总数的1%，且每种备用喷头不应少于10个。（）
【答案】正确。
消防知识试题及答案3
一、单选题
1、我国消防工作贯彻的方针。（B）
A、以防为主，防消结合 B、预防为主，防消结合
C、专门机关与群众相结合D、以防为主，以消为辅
2、消防工作应当坚持的原则。（C）
A、防火安全责任制 B、预防为主，防消结合
C、专门机关与群众相结合D、隐患险于明火，防范胜于救灾
3、经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报经核准。（B）
A、上级消防机构 B、原审核的公安消防机构
C、当地公安消防机构D、主管公安机关
4、禁止生产、销售或者使用未经确定的检验机构检验合格的消防产品。（D）
A、各级公安机关 B、各级公安消防机构
C、各级人民政府D、依照产品质量法的规定
5、单位违反《消防法》规定，擅自降低消防技术标准施工、使用防火性能不符合国家标准的建筑构件和建筑材料或者不合格的装修、装饰材料施工，经公安消防机构责令限期改正逾期不改正的，责令停止施工，可并处罚款，并对单位处警告或者罚款。（C）
A、分管人员和责任人员 B、负领导责任的人员和直接责任人员
C、直接负责的主管人员和其他直接责任人员D、负主要责任的管
理人员和其他责任人员
6、设有车间和仓库的建筑物内设置员工集体宿舍，经公安消防机构责令限期改正逾期不改的，责令停产停业，可以并处。（D）
A、行政处分 B、警告 C、拘留D、罚款
7、任何人发现火灾，都应当立即报警。任何单位、个人都应当为报警提供便利，不得阻拦报警。（A）
A、无偿 B、有偿 C、自愿D、自觉
8、任何单位、个人都有维护消防安全、保护、预防火灾、报告火警的义务。（B）
A、消防环境 B、消防设施 C、公共设施D、公共财产
9、任何单位、都有参加有组织的灭火工作的义务。（A）
A、成年公民 B、个人 C、公民D、职工
10、生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立。（B）
A、民办消防队 B、专职消防队 C、公安消防队D、专业消防队
11、《消防法》规定，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工。（A）
A、集体宿舍 B、单身宿舍 C、厨房D、俱乐部
12、消防法规定，严禁携带进入生产、储备易燃易爆危险物品的场所。（C）
A、灭火器 B、危险物品 C、火种D、香烟
13、消防法规定，公安消防机构进行消防审核、验收等监督检查收取费用。（A）
A、不得 B、可以 C、应当D、必须
14、公安消防队除保证完成火灾扑救工作外，还应当参加其他灾害或者事故的工作。（A）
A、抢险救援 B、防治 C、火灾救助D、调查
15、公共场所发生火灾时，该公共场所的人员有组织、引导在场群众疏散的义务。（B）
A、工作 B、现场工作 C、安全保卫D、消防安全负责人
16、公共娱乐场所内严禁带入和存放物品。
A、生活物品 B、化学物品 C、易燃易爆物品D、易燃物品
17、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行次演练，并结合实际，不断完善预案。（A）
18、公共娱乐场所的疏散出口数目一般不应少于（）个。
A、一 B、二 C、三D、四
19、在地下建筑内，设置公共娱乐场所只允许设在（）层
A、地下一层 B、地下一、二层
C、地下一、二、三层D、地下一、二、三、四层
20、我国通用火警电话号码是（）
A、120 B、119 C、114D、110
21、楼内失火应（）
A、从疏散通道逃离 B、乘坐电梯逃离
C、在现场等待救援D、去看看是什么物质着火了
22、据统计，在火灾事故死亡的人中，大多数是由于（）。
A、被火直接烧死 B、烟气窒息致死
C、跳楼或惊吓致死D、人员拥挤致死
23、当遇到火灾时，要迅速向（）逃生。
A、着火相反的方向 B、人员多的方向
C、安全出口的方向D、着火方向
24、发生火灾时，首先要保持冷静，并用（）捂住口鼻，采取匍匐前进或低头弯腰的方法迅速朝安全出口的方向逃离火灾现场。
A、湿毛巾 B、手 C、干毛巾D、被子
25、用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的（）。
A、上空 B、上部 C、中部D、根部
26、烟头中心温度可达（），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。
A、100～200℃ B、200～300℃
C、300～700℃D、700～800℃
二、多选题
1、机关、团体、企业、事业单位应当依法履行下列消防安全职责。
A、制定消防安全制度 B、组织防火检查
C、实行防火安全责任制D、建立防火档案E、制定灭火和应急疏散方案
2、《消防法》规定，必须持证上岗。
A、电焊工 B、气焊工 C、防火负责人D、钳工E、自动消防系统的操作人员
3、对于违反《消防法》规定的行为，可处以等行政处罚。
A、罚款 B、没收违法所得 C、警告D、责令停产停业E、行政拘留
4、违反《消防法》规定，有等行为之一的，依法可处十五日以下拘留。
A、违法生产易燃易爆危险品的
B、违法使用明火作业的
C、拒不执行火场指挥人员的指挥，影响灭火救灾的
D、过失引起火灾，尚未造成严重损失的
E、火灾扑灭后，为隐瞒起火原因，故意破坏现场，尚不构成犯罪的
5、《消防法》规定，营业性场所有等项行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，可以并处罚款。
A、对火灾隐患不及时消除 B、不按照国家有关规定配置消防设施和器材
C、员工未进行消防安全培训D、未制订消防安全制度E、不能保障疏散通道、安全出口畅通
6、《消防法》规定对有重大火灾隐患经公安消防机构通知逾期不改的单位处。
A、警告 B、罚款 C、责令停业D、没收非法财物E、拘留
消防知识试题及答案4
第三章章节测试
1、选择题:火灾自动报警系统施工过程结束后，施工方应对系统
的安装质量进行（）检查。
选项：
A:全数
B:不少于30%
C:不少于50%
D:不少于60%
答案: 【全数】
2、选择题:探测器底座的连接导线，应留有不小于（）mm的余量，且在其端部应有明显标志。
选项：
A:100
B:120
C:140
D:150
答案: 【150】
3、选择题:消防电气控制装置落地安装时，其底边宜高出地(楼)面（）m。
选项：
A:0.1~0.2
B:0.1~0.3
C:0.2~0.3
D:0.2~0.4
答案: 【0.1~0.2】
4、选择题:接收现场装置的报警信号，实现信号向火灾报警控制器的传输是（）模块。
选项：
A:控制模块
B:输入模块
C:输出模块
D:且非模块
答案: 【输入模块】
5、选择题:从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（）m。
选项：
A:1.0
B:1.5
C:1.8
D:2.0
答案: 【1.5】
6、选择题:（）是火灾自动报警系统中的核心设备。
选项：
A:火灾探测器
B:火灾警报装置
C:火灾报警控制器
D:消防灭火设备
答案: 【火灾报警控制器】
7、选择题:控制器的主电源应有明显的永久性标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用（）。
选项：
A:电缆
B:电线
C:接线端子
D:电源插头
答案: 【电源插头】
8、选择题:当手报安装在墙上时，其底边高度宜为（）m，按钮盒应具有明显的标志和防误动作的保护措施。
选项：
A:1.0~1.2
B:1.3~1.5
C:1.4~1.6
D:1.5~1.7
答案: 【1.3~1.5】
9、选择题:管子长度每超过（）m，有3个弯曲时应在便于接线处装设接线盒。
选项：
A:6
B:8
C:12
D:15
消防知识试题及答案5
一．单项选择题：（每题1、5分，共75分）
1、高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是：（B）
A、可燃材料 B、难燃材料和不燃材料 C、易燃材料D、钢筋混凝土
2、下列（A）物质是点火源？
A、电火花 B、纸 C、空气
3、大型油罐应设置（A）自动灭火系统。
A、泡沫灭火系统 B、二氧化碳灭火系统 C、囱代烷灭火系统D、喷淋灭火系统
4、以下对报警电话描述不正确的是（C）。
A、119报警电话是免费的 B、发生火灾时任何人都可以无偿拨打119
C、为了演练，平时可以拨打119
5、下列（A）灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。
A、二氧化碳灭火剂 B、干粉灭火剂 C、泡沫灭火剂
6、公安消防队扑救火灾，（A）向发生火灾的单位、个人收取费用。
A、不得 B、可以 C、按照一定标准
7、使用然气灶具时，（B）。
A、应先开气阀后点火，即"气等火" B、应先点火后再开气，即"火等气"
C先点火还是先开气阀都无所谓，二者都是正确的
8、在公共娱乐场所，手提式灭火器的最大保护距离是（A）。
A、20米 B、25米 C、30米D、35米
9、用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的（C）。
A、上部 B、中部 C、根部
10、解决火险隐患要坚持"三定"，请问"三定"是指（A）。
A、定专人、定时间、定整改措施 B、定时间、定地点、定专人
C、定人、定岗、定编制
11、依据公安部第61号令，企业应当至少（A）进行一次防火检查。
A、每月 B、每星期 C、每季度
12、发生火灾时，不得组织（B）扑救火灾。
A、女青年 B、未成年人 C、军人
13、下面（A）火灾用水扑救会使火势扩大。
A、油类 B、森林 C、家具；
14、身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的（C）。
A、就地打滚 B、用厚重衣物覆盖压灭火苗 C、迎风快跑
15、发现燃气泄漏，要速关阀门，打开门窗，不能（C）。
A、触动电器开关或拨打电话 B、使用明火 C、A和B都正确
16、液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体，遇到点火源时，发生一闪即灭的现象称为（C）。
A、爆炸 B、蒸发 C、闪燃
17、依据《高层居民住宅楼防火管理规则》，下列（A）单位负责高层居民住宅楼的日常防火工作。
A、居民委员会 B、派出所、 C、街道办事处
18、室内不得存放超过（C）公斤的汽油。
A、1、5 B、1 C、0、5
19、液化石油气的残液应该由（A）负责倾倒。
A、燃气供应企业 B、使用者个人 C、燃气供应企业或个人
20、单位在营业期间，下列（A）做法是错误的。
A、遮挡消防安全疏散指示标志 B、在安全出口处设置疏散标志
C、当营业场所人数过多时，限制进入人数
21、《消防法》规定，举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应当制定（C），落实消防安全措施，并向公安消防机构申报，经公安消防机构对活动现场进行消防安全检查合格后，方可举办。
A应急疏散计划 B、安全保卫计划 C、灭火和应急疏散预案
22、发现液化石油气灶上的导气管有裂纹，应（C）。
A、用燃着的打火机查找漏气地方 B、用着的火柴查找漏气地方
C、把肥皂水涂在裂纹处，起泡处就是漏气的
23、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少多长时间一次：（C）
A、每4小时 B、每5小时 C、每2小时D、每3小时
24、下列（B）火灾不能用水扑灭？
A、棉布、家具 B、金属钾、钠 C、木材、纸张
25、依据《消防法》，公安消防机构的火场总指挥员有权根据扑救火灾的需要，决定（C）。
A、使用各种水源 B、划定警戒区，实行局部交通管制 C、A和B都对
26、依据《城市燃气安全管理规定》，不能在（C）安装和使用燃气。
A、厨房 B、客厅 C、卧室
27、电脑着火了，应（B）。
A、迅速往电脑上泼水灭火 B、拔掉电源后用湿棉被盖住电脑
C、马上拨打火警电话，请消防队来灭火
28、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的职责，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的，（B）。
A、处500元罚款 B、处15日以下拘留 C、不对其做任何处理地方
29、燃烧是一种放热发光的（B）反应。
A、物理 B、化学 C、生物
30、火灾初起阶段是扑救火灾（B）的阶段。
A、最不利 B、最有利 C、较不利
31、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作（A）。
A、窒息灭火法 B、隔离灭火法 C、冷却灭火法
32、凡是在特级动火区域内的动火必须办理（C）。
A、相关手续 B、许可证 C、特级动火证D、动火证
33、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（B）。
A、纵火罪 B、失火罪 C、玩忽职守罪D、重大责任事故罪
34、单位的消防档案，一般由（B）部门管理。
A、行政 B、保卫 C、工会D、办公室
35、烟头中心温度可达（C），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。
A．100～200℃B．200～300℃C．700～800℃
36、消防安全重点单位的消防工作，实行（A）监督管理。
A、分级 B、分类 C、统一
37、公安消防人员在灭火过程中，应当（A）。
A、优先救人 B、优先抢救财物 C、优先灭火
38、新闻媒体应当（B）宣传消防法律、法规和消防知识，定期发布消防公益广告。
A、有偿 B、免费 C、有条件
39、单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意（C）。
A、湿度 B、温度 C、通风
40、公共娱乐场所安全出口的疏散门应（B）。
A、自由开启 B、向外开启 C、向内开启
41、燃放礼花时以下（B）行为是正确的。
A、捂耳靠近点火 B、在空旷处支撑牢固再点燃 C、点着后注意观察
42、据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（B）
A、被火直接烧死 B、烟气窒息致死 C、跳楼或惊吓致死
43、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（C）。
A、迅速撤离 B、抢救贵重物品 C、组织引导在场群众疏散
44、干粉灭火器多长时间检查一次（A）。
A、半年 B、一年 C、三个月D、两年
45．《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（B）米。
A、3 B、4 C、5
46、公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，（A）事先通知当地公安消防机构。
A、必须 B、可以 C、不必
47、当打开房门闻到燃气气味时，要迅速（B），以防止引起火灾。
A、打开燃气灶具查找漏气部位 B、打开门窗通风
48、建筑工程施工现场的消防安全由（B）负责。
A、建筑单位 B、施工单位 C、设计单位
49、当液化气罐内的气量不足时，应（B）。
A、放在热水中加热 B、换气 C、把气罐横放
50、家庭装修未经（C）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。
A、消防部门 B、物业部门 C、燃气部门
二．问答题（每题5分，共25分）
1、拨打“119”报火警时，应讲清哪些事项？
答：
（1）要讲清楚起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码；
（2）要讲清什么物品着火、火势大小如何、有无爆炸物品、危险化学品、是否有人员被围困；
（3）要讲清报警人的姓名、单位及使用的电话号码；
（4）清楚、简洁地回答消防队的询问。
2、就寝前和外出前、下班前应做那些检查？
答：检查电气、煤气是否关闭、烟火是否熄灭。
3、干粉灭火器的使用方法？
答：将干粉灭火器提到可燃物前，站在上风向或侧风面，上下颠倒摇晃几次，拔掉保险销或铅封，一手握住喷嘴，对准火焰根部，一手按下压把，干粉即可喷出。灭火时，要迅速摇摆喷嘴，使粉雾横扫整个火区，由近及远，向前推进，将火扑灭掉。同时注意，不能留有遗火，油品着火，不能直接喷射，以防液体飞溅，造成扑救困难。
4、当衣物着火时如何处置？火灾发生后如何防止烟流从门缝进来？
答：最好脱下或就地卧倒，用手覆盖住脸部并翻滚压熄火焰，或跳入就近的水池，将火熄灭。
利用胶布或沾湿毛巾、床单、衣服等塞住门缝。
5、火灾时如果你被困在室内如何待救？
答：
（1）至易获救处待救（如靠近大马路之窗口附近，或与入口较近之房间等）。
（2）设法告知外面的人（用电话、手机通知119你受困的位置，或直接以衣物、灯光于窗口呼叫）。
（3）防阻烟流串进来。
消防知识试题及答案6
一、填空题(共50分，每题2.5分)
1、我国的"119"消防宣传活动日是每年的( A )。
A 、11月9日B 、1月19日C、9月11日
2《中华人民共和国消防法》规定：消防工作贯彻( C )的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。
A、谁主管、谁负责B、以防为主，以消为辅C、预防为主，防消结合
3、火灾初起阶段是扑救火灾( B )的阶段。A。最不利B。最有利C。较不利
4、 《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、( C )都有参加有组织的灭火工作的义务。
A、义务消防队员B、个人C、成年公民
5、火灾中引起人员大量死亡伤亡的主要原因是( B )。
A、被火直接烧死B、烟气窒息致死C、跳楼或惊吓致死
6、公安消防队扑救火灾( C )。
A、只收灭火器材药剂耗损费用B、收取所有费用C、不收取任何费用
7、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰( C )喷射。A、上部B、中部C、根部
8、阻拦报火警或者谎报火警的给予( C )处罚。
A、劳动教养B、撤掉其电话C、警告、罚款或者十日以下拘留
9、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应( C )。
A、迅速撤离B、抢救贵重物品C、组织引导在场群众疏散
10、当打开房门闻到燃气气味时，首先应迅速( B )，以防止引起火灾。
A、打开燃气灶具查找漏气部位B、打开门窗通风C、拨打119向消防队报警
11、油锅起火时使用以下方法中( A )方法扑灭是不正确的?
A、用水扑灭B、锅盖盖住油锅口C、灭火毯覆盖
12、法人单位的( A )对本单位的消防安全工作全面负责。
A、法定代表人B、消防安全管理人C、消防安全保卫干部
13、公安消防人员在灭火过程中，应当( A )。
A、优先救人B、优先抢救财物C、优先灭火
14、 "隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山"，是哪位国家领导人对消防工作的题词?(C)
A李鹏B朱镕基C江泽民
15、发生火灾时，正确的安全疏散主要有三个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以(B)
A、躲到角落里B、向外逃到阳台C、钻到阁楼、大橱等处避难
二、判断题(共50分，每题2.5分)
1、报警人拨打火灾报警电话后，应该到门口或街上等候消防车到来。( √ )
2、要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠公安消防队。( × )
3、禁止携带易燃易爆危险物品进入公共场所或乘坐交通工具。( √ )
4、电器开关时的打火、过热发红的铁器和电焊产生的火花都可能是引火源。(√ )
5、电加热设备使用时必须有人员在场，离开时要切断电源。( √ )
6、配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。( × )
7、法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。( √ )
8、当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。( √ )
9、着火后应自己先扑救，无法灭火时再打"119"。( × )
10、扔掉烟头两小时后再着火可以不用负责任。( × )
11、设置禁火标志的部位不能使用明火，但不限制吸烟。( × )。
12、公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。( √ )
13、商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅可以共用一个安全出口。( × )
14、公安消防队扑救火灾，不向发生火灾的单位、个人收取任何费用。( √ )
15、灯具的开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。( √ )
16、市政消火栓是公用设施，任何人都可以随意使用它。( × )
17、在楼梯间等竖直方向上，烟火的运动速度要比人跑得快。( √ )
18、火灾烟气因为温度比较高，通常都在室内空间的上部分。( √ )
19、发生火灾时，如果自己无法扑救，应该首先保证自身安全，立即撤离到安全地带等待消防队前来灭火。( √ )
20、灭火器上标注的灭火级别字母(A、B、C)表示灭火级别单位以及适用扑救火灾的种类。( √ )
消防知识试题及答案7
1、扑救气体火灾有较大危险性，在扑救中首先应设法切断气源，在气源切断前不宜灭火(A)
A、正确B、错误
2、在校园内不准随意焚烧树叶、垃圾。(B)
A、正确B、错误
3、火场逃生时，应该弯腰行走或爬行，并用湿毛巾捂住口鼻。(A)
A、正确B、错误
4、消防车、消防艇在前往执行火灾扑救或抢险救援任务时，同样受交通指挥信号的限制。(B)
A、正确B、错误
5、报火警时，要讲清楚起火单位、地址、燃烧对象、火势情况，并将报警人的姓名，所用的电话号码告诉消防队，以便联系。(A)
A、正确B、错误
6、在没有发生火灾的情况下，可以把消防器材挪作他用。(B)
A、正确B、错误
7、走廊、楼道等公用区域可以放置、堆积其他杂物。(B)
A、正确B、错误
8、要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠公安消防队。(B)
A、正确B、错误
9、要养成良好的用火习惯，在点火物未完全熄灭前不要丢入垃圾篓内。(A)
A、正确B、错误
10、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会
使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救(A)。
A、正确B、错误
11、火灾隐患的整改方法可以分为当场整改和限期整改两种方法(A)。
A、正确B、错误
12、扔掉烟头两小时后再着火就不用负责任。(B)
A、正确B、错误
13、公共娱乐场所安全出口的疏散门应向外开启。(A)
A、正确B、错误
14、消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、影响大的部位(A)。
A、正确B、错误
15、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰上部喷射。(B)
A、正确B、错误
消防知识试题及答案8
一、选择题（共20道题，每题2分）
1、我国的“119”消防宣传活动日是（A）
A、11月9日 B、1月19日 C、9月11日
2、灭火器应放置在（B）
A、隐蔽的地方 B、易于取用的地方 C、远离生产车间的.地方
3、火灾初期阶段是扑救火灾（B）的阶段。
A、最不利 B、最有利 C、较不利D、有利
4、单位违反《消防法》规定，擅自降低消防技术标准施工、使用防火性能不符合国家标准的建筑构件和建筑材料或者不合格的装修、装饰材料施工，经公安消防机构责令限期改正逾期不改正的，责令停止施工，可并处罚款，并对单位处警告或者罚款。（C）
A、分管人员和责任人员
B、负领导责任的人员和直接责任人员
C、直接负责的主管人员和其他直接责任人员
D、负主要责任的管理人员和其他责任人员
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