



	题   目:
	车辆定位与防盗系统开发







车辆定位与防盗设备


摘要：在当前的社会下，现在的人们越来越希望可以及时、随时和非常准确的知道自己爱车到底在哪或者处于什么样的环境。而GPS就是这样的一种能够实现我们所需要的需求，简单的来说就是要有不但高效而且要有精准的功能，在价格方面也不能太昂贵必须要接近于大众的消费观，这样才是好的定位产品。因此，GPS这项技术也就会流行与大众化之间，而GPS这项技术也会在极大的程度上满足人们的需求，比如对于目标的位置需要进行跟踪。说道物联网它是基于互联网所提出的，而物联网的范围更广，物联网可以把客户端和这个客户所需要的多个物品进行信息的交换。物联网技术的进一步发展,实际上就是在推动无缝交互技术的发展。所谓无缝交互,就是彻底实现计算机数字世界与实体世界紧密结合的一种方式。使用arduino UNO，进行开发的，里面配合着GPS，温湿度传感器，步进电机，继电器，通过esp8266来进行无线通讯的，这样的成本也不会高。
本毕业设计了一款面向大众的车辆定位与防盗设备。用户可以实时查看自己的爱车在哪里，是否是启动状态，还可以远程断电，当车辆的位置与自己下车时的位置不同的时候用户查看手机就可以知道，这就表示有人在动您的爱车。
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