 (
* *
)
危险化学品生产单位考试
单选题	(共 50 题,每题 1 分)
 (
C
)问题:1. 化工厂发生重大火灾爆炸事故,主要负责人接到事故报告后立即采取以下行动,不正确的行动是()。
A、将临近易燃物移走,防止事故扩大,并保护现场
B、对受伤者实施急救,伤亡者送医院C、组织事故调查并处理责任者
[image: ]问题:2.  下列()不属于化学品安全标签所必须包含的内容。	C
A、化学品标识B、象形图
C、废弃处理

问题:3. 《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定,运输第三类易制毒化学品的,应当在运输前向()的县级人民政府公安机关备案。公安机关应
[image: ]当在收到备案材料的当日发给备案证明。 B
A、目的地B、运出地C、产地
问题:4. 各保护接零设备的保护线与电网零干线相连时,应采用()方式。

[image: ]保护线与工作零线不得共线。 B
A、串联B、并联C、混联
 (
* *
)


[image: ]问题:5. 建设项目的防护设施设计,应当经安全生产监督管理部门审查, 符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可施工的项目为()。 A
A、职业病危害严重
B、职业病危害较重和严重
C、职业病危害一般、较重和严重
 (
A
)问题:6. 扑灭精密仪器等火灾时,一般用的灭火器为()。A、二氧化碳灭火器
B、泡沫灭火器C、干粉灭火器
问题:7. 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定,国家对非

[image: ]药品类易制毒化学品的生产、经营实行()制度。 B
A、申请B、许可C、备案
[image: ]问题:8. 职业病防治工作坚持()方针。 C
A、以人为本,标本兼治B、安全第一,预防为主C、预防为主,防治结合
[image: ]问题:9. 锅炉运行时,水位允许的变动范围,一般不超过正常水位线上下()mm。	C
A、100
B、75
 (
* *
)


C、50
问题:10. 停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的

[image: ]操作把手上,应悬挂()的标示牌。	C
A、在此工作
B、止步,高压危险
C、禁止合闸,有人工作

问题:11.	电伤是由电流的()、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。
 (
B
)

A、磁效应B、热效应C、场效应
[image: ]问题:12. 下列关于特殊化学品火灾扑救说法不正确的是()。 C
A、扑救爆炸物品火灾时,水流应采用吊射
B、扑救爆炸物品堆垛火灾时,切忌用沙土盖压
 (
B
)C、扑救压缩气体或液化气体类火灾时,应立即扑灭火焰问题:13. 跨步电压触电是一种()。
A、直接接触触电
B、间接接触触电C、感应电压触电
问题:14.  《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少(),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。
 (
A
)
 (
* *
)


A、生产安全事故  B、火灾、交通事故
C、重大、特大事故
问题:15. 《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定,违反规定购买易制毒化学品,未经许可或者备案擅自购买易制毒化学品的;公安机关应当没收非法购买的易制毒化学品,对()处非法购买易制毒化学品货值十倍 以上二十倍以下的罚款,货值的二十倍不足一万元的,按一万元罚款;构成
[image: ]犯罪的,依法追究刑事责任。 C
A、供货方B、承运方C、购买方
 (
C
)问题:16. 吸收塔属于()。A、贮存容器
B、反应容器C、分离容器
 (
C
)问题:17. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加(),为从业人员缴纳保险费。
A、失业保险
B、养老保险C、工伤保险
问题:18. 应急救援预案要有权威性,各级应急救援组织应(),通力协作。
 (
B
)
 (
* *
)


A、职务明确B、职责明确C、统一行动
[image: ]问题:19. 爆炸危险环境应优先采用()线。 A
A、铜B、铝C、铁
[image: ]问题:20. ()告诉我们,构成管理系统的各要素是运动和发展的,它们相互联系又相互制约。在生产经营单位建立、健全安全生产责任制是对这一原则的应用。	A
A、动力相关性原则
B、动力原则C、人本原理
 (
C
)问题:21. 在毒性气体浓度高,毒性不明或缺氧的可移动性作业环境中应选用()。
A、双管式防毒口罩
B、单管式防毒口罩C、供氧式呼吸器
问题:22. 《危险化学品安全管理条例》规定,化学品安全技术说明书和

[image: ]化学品安全标签所载明的内容应当符合()的要求。	A
A、国家标准B、行业标准
 (
* *
)


C、企业标准
 (
A
)问题:23. 易燃可燃液体储罐着火必须采取的措施()。A、迅速切断进料
B、首先要抓紧扑灭火焰C、首先疏散人群
问题:24. 在建设项目职业病危害风险分类目录中,污水处理及其再生利

[image: ]用属于职业病危害()的行业。	B
A、严重  B、较严重C、一般
问题:25. 要努力形成()体系,确保应对各种事故,尤其是重特大且救援复

[image: ]杂、难度大的生产安全事故应急救援的装备和物资需要。	C
A、应急救援体系B、应急管理体系
C、多层次的应急救援装备和物资储备

问题:26. 应急救援指挥领导小组负责本单位预案的制订、修订,组建(), 组织预案的实施和演练,检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应
[image: ]急救援的各项准备工作。 B
A、基干民兵队伍B、应急救援队伍C、生产骨干队伍
 (
* *
)


问题:27. 危险化学品商店内只能存放民用()包装的危险化学品。
 (
C
)

A、大B、中C、小
 (
A
)问题:28. 零售业务的店面内只许存放民用小包装的危险化学品,其存放总质量不得超过()t。
A、1
B、2 C、4
问题:29. 安全生产责任追究是国家法律规定的一项法定制度,根据责任人员在事故中承担责任的不同,分为直接责任者、主要责任者和()。
 (
B
)

A、间接责任者B、领导责任者C、次要责任者
问题:30. 应当组织开展重点职业病监测和专项调查,对职业健康风险进行评估,为制定职业卫生标准和职业病防治政策提供科学依据的为()。
 (
B
)

A、国家安全生产监督管理部门B、国务院卫生行政部门
C、国务院劳动保障行政部门
 (
* *
)


问题:31. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用有毒物品作业的用人单位应当为从事使用有毒物品作业的劳动者提供符合国家
[image: ]职业卫生标准的(),并确保劳动者正确使用。	B
A、设备
B、防护用品C、工具
 (
A
)问题:32. 在气瓶安全使用要点中,选项中描述正确的是()。A、专瓶专用,不擅自更改气瓶钢印和颜色标记
B、在平地上较长距离移动气瓶,可以置于地面滚动前进C、为避免浪费,每次应尽量将气瓶内气体用完
[image: ]问题:33.  下列选项中和泄漏的原因无关的是()。	C
A、密封连接处有间隙
B、密封连接处两侧存在压力差或浓度差C、密封连接处两侧介质存在速度差
[image: ]问题:34.  电器着火时下列不能用的灭火方法是()。	C
A、用四氯化碳或 1211 灭火器进行灭火B、用沙土灭火
C、用水灭火

 (
C
)问题:35. 生产危险化学品的企业,应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书,并在包装上加帖或者拴挂与包装内危险化学品()的 化学品安全标签。
A、完全一致
 (
* *
)


B、主要内容相同C、相符
问题:36. 《危险化学品安全管理条例》规定,通过道路运输剧毒化学品的,()应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化
[image: ]学品道路运输通行证。	B
A、承运人B、托运人
C、运输单位

[image: ] (
力降到符合安全要求
后
,()依次打开。
A
A、从上而下B、从下而上
C、从中间
题:38. 
 
一般压力容器的基本组成
是
()
。
A
A、筒体、封头、接管、法兰
B、筒体、法兰、支座、人孔
C、筒、法兰、封头、补强圈
题:39. 
 
气体或蒸气
的
()范围越
宽
,其危险度值越大。
B
A、泄漏
B、爆炸极限
C、混合比例
)问题:37.	化工装置检修打开塔类等设备人孔时,应使其塔类等内部温度、压		[image: ]



问	[image: ]



问



 (
* *
)


问题:40. 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》规定,建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段,委托()对建设项目进行安全评价。
 (
B
)

A、专家组
B、相应资质的安全评价机构C、安全评价单位
问题:41. 安全生产管理工作应该做到预防为主,通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,这就是()。
 (
B
)

A、强制原理B、预防原理C、人本原理
 (
B
)问题:42. 下列()属于易燃气体。A、二氧化碳
B、乙炔C、氧气
问题:43. 新投用的燃油锅炉必须对锅炉的燃烧装置、安全附件等进行()。
 (
B
)

A、重新安装B、调试
C、故障检查
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