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前  言


本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由保定市质量技术监督局提出。
本标准起草单位：河北古城香业集团股份有限公司、保定市标准化所。
本标准主要起草人： 杨雪艳、杨雪峰、解艳梅、魏长宇、杨雪明、李志满、吴永军。


I








DB13/T 1639—2012



地理标志产品 清苑熏香


1  范围

本标准规定了地理标志产品清苑熏香的术语和定义、地理标志产品保护范围、产品分类、制作工艺 要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准保护的清苑熏香。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
QB/T 1692.4-2010 卫生香
GB 26386-2011 燃香类产品安全通用技术条件
GB/T 26393 燃香类产品有害物质测试方法
消毒技术规范(2002年11月版)

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
3.1
清苑熏香 Qingyuan Xun xiang
是以传统配方使用野芙蓉、芳香植物、中草药或香料、香精为原材料， 按清苑熏香特定生产工艺制 作而成的燃香制品。


1
4  地理标志产品保护范围

清苑熏香地理标志产品保护范围为国家批准的河北省清苑县现辖行政区域内（见附录A）， 按照本 标准规定的原料和特定生产工艺制成的燃香制品。

5  产品分类

5.1  按原料不同分为檀香、沉香、中草药香、香精香等。
5.2  按形状不同分为线香、盘香、竹枝香、异形香等。
5.3  按产品用途不同分为以下几种:
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a)  宗教、礼仪、祭祀等公共场所用香；
b)  用于驱除空气异味， 改善室内空气环境的普通熏香；
c)  用于清新室内空气、香化环境，驱污杀菌的空气熏香；
d)  用于驱避蚊虫的驱蚊熏香。

6  产品加工工艺

6.1  原材料制备 见附录B。
6.2  制香工艺
见附录C。
7  要求

7.1  外观与感观
7.1.1  香体外观匀整，粗细均匀，不应有断裂、变形和缺损。
7.1.2  色泽均匀， 不得有霉变，无刺激性异味，香味应与标明的香型基本一致。
7.2  直线度
线条香直线度：不应大于总长度的3%， 竹枝香直线度：不应大于总长度的5%。
7.3  燃点时间
如明示燃点时间，则不应少于明示时间。
7.4  全天然熏香
所使用的香料应与明示的香型相符。
7.5  脱圈性
盘香应容易脱开。
7.6  燃烧性能
点燃后中途不应熄灭。

7.7  燃烧安全性能
2
单支熏香点燃吹灭火焰后，不应再产生可见的火焰。
7.8  产品含水率
含水率应不大于10%。
7.9  杀菌效果
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空气熏香点燃后对室内空气中的有害菌（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌）清除率≥70%， 自然菌清除率≥70%。
7.10  驱蚊效果
驱蚊熏香有防止蚊虫骚扰、阻止蚊虫吸血的作用，吸血保护率≥ 80%。
7.11  宗教、礼仪、祭祀等公共场所用香原材料不得含镁及类似含镁的易燃易爆等物质。
7.12  有害物质限量
符合GB 26386-2011 条款5.4标准要求。
8  试验方法

8.1  外观与感观
8.1.1  外观
目测。其条件为在正常光线下，距被检产品 0.5m 处检查。
8.1.2  感观
用嗅觉法判断。
8.2  直线度
直线度用钢直尺边部轻靠在线形香、竹枝香的最凹处或最凸处， 测出钢直尺边部与香的最凹处或最 凸处间的距离。
8.3  燃点时间
按QB/T 1692.4-2010 条款5.3规定方法进行测试。
8.4  全天然熏香
按QB/T 1692.4-2010附录A进行测试。
8.5  脱圈性
掰开香的连结点， 从相反方向用手轻推香中心的两端，然后用手指捏牢两端， 轻微松动后逐渐拉开， 香条不断。
8.6  燃烧性能
同时点燃三支（单圈）,观察中途是否有熄灭现象。

8.7  燃烧安全性能
3
在避风的条件下,将单支香点燃,立即吹灭火焰,不得复燃,目测。
8.8  产品含水率
按QB/T 1692.4-2010 条款5.7规定方法进行测试。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448012036134006045
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