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前言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
«•
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本标准的附录A、附录B为规范性附录，附录C、附录D、附录E、附录F、附录G为资料性附录。
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]森林资源资产核查技术规程
［范围
本标准规定了森林资源资产核查的内容、步骤、方法，以及精度要求。
本标准适用于内蒙古自治区的森林资源资产评估核查。
2规范性引用文件
下列文件对于文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件, 其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6000-1999主要造林树种苗木质量分级
GB/T 18005—1999中国森林公园风景资源质量等级评定
GB/T18972—2003旅游资源分类、调查与评价
GB/T 26423—2010森林资源术语
GB/T 26424—2010森林资源规划设计调查技术规程
LY/T 1646—2005森林采伐作业规程
LY/T 1721—2008森林生态系统服务功能评估规范
LY/T 1821—2009林业地图图式
DB15/374—2002主要造林树种苗木质量分级
《林业专业调查主要技术规定》林资字［1989］ 58号
《森林资源规划设计调查主要技术规定》2003年国家林业局颁发
《国家森林资源连续清查技术规定》林资发［2004］ 25号
《全国淡水生物物种资源调查技术规定（试行）》
《全国微生物物种竇源调查技术规定（试行）》
3术语和定义
[bookmark: bookmark15]3.1
森林资源资产核查 Forest res jurcps assets check
具有林业主管部门颁发资质的林业调查规划设计机构依据相关规程办法,按照规定的程序和方法, 对森林资源资产清单所列示资产的真实性、完整性、肘效性及相关证明文件资料的完整性进行核实和 查验，从而对森林资源资产清单的可信度及相关证明文件资料的完整性做出评价或确认的过程。
[bookmark: bookmark16]3.2
森林资源资产清单 Forest resources assets list
森林资源资产占有方或委托方按规定以小班为单位提供的需要进行评估的全部森林资源资产在评 估有效时间内的数量、质量、分布等详细情况的资料。（以下简祢清单）。
[bookmark: bookmark17]3.3
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相关证明文件及资料
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森林资源资产评估项目的合法性文件及证明森林资源资产权属或权属变更、林种等的文件及资料。
[bookmark: bookmark18]3.4
核查对象Check object
森林资源资产清单所列示的全部资产及相关证明文件和资料。
a
[bookmark: bookmark19]3.5
作业设计调查 Forest Operating Investigation
林业基层单位为满足釆伐作业设计、营造林作业设计等需要而进行的调查。
[bookmark: bookmark20]3.6
品种 Variety
指在原种的基础上通过人工选育出来的具有经济价值，能适应一定的自然和栽培条件，遗传性状 比较稳定一致，在质量和产量上符合人类要求，作为生产资料的植物栽培群体。
[bookmark: bookmark21]3.7
林带结构 Forest structure
林带内树木及其枝叶的密度和分布，亦即林带侧面透光孔隙的多少及分布状况，分紧密结构、疏 透结构和透风结构三种类型。
[bookmark: bookmark22]3.8
地利等级 Geography class
地利等级是林地的釆、集、运生产条件的反映，一般用釆、集、运的生产成本来确定。
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]3.9
事权等级
按事权等级划分为国家级公益林和地方公益林。
4森林资源资产清単要求
4.1编制依据
4.1.1具有相应资质的林业调查规划设计单位在当年完成，并经上级林业主管部门批准使用的森林 资源规划设计调查、作业设计调查成果；
4.1.2按林业主管部门的技术要求建立、逐年更新至当年，并经上级林业主管部门批准的森林资源 档案；
4.1.3专门委托具有相应资质的林业调查规划设计单位完成的森林资源调查成果。
4.2主要核查内容
森林资源资产清单以小班为单位编制，应根据森林资源资产的种类、主体功能及评估目的、价值 类型，确定相应的主要因子。
4.2.1林地资产
地理位置、权属、土地种类、面积、立地条件、立地等级、地利等级。
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4.2.2林木资产
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4.2.2.1有林地、疏林地
4.2.2.1.1基本因子
权属、起源、平均年龄、龄组、林种、树种组成、优势树种、平均树高、优势木平均高、'平均胸径、 郁闭度、公顷株数（人工林）、公顷蓄积量、小班蓄积量、可及度、森林健康状况。
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]4.2.2.1.2用材林
人工幼林增加株行距、株数保存率。	’
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]4.2.2.1.3经济林
增加品种、生产期、单位面积株数、产品品质、单位面积产量、小班产量。
422.1.4防护林
增加森林生态功能评价因子、事权等级，农田牧场防护林和护路林的林带结构。
4.2.2.1.5特种用途林
国防林：增加生态区位、事权等级。
实验林：增加事权等级、实验目的、实验内容、实验阶段、预期目的。
母树林：增加事权等级、良种等级、遗传性状、种子和穗（根）条产量及质量。
环境保护林：增加生态区位、事权等级。
自然保护区林：增加保护区级别、保护区类型、功能区划、事权等级。
4.2.2.2灌木林地
权属、起源、平均年龄、林种、树种组成、优势树种、平均树高、平均地径、覆盖度、单位面积生物量、 小班生物量、森林健康状况。
4.2.2.3苗圃地
权属、育苗方式、树种、苗龄、苗髙、平均地（胸）径、单位面积苗木株数、苗木总株数、苗木 质量等级。
4.2.2.4未成林林地和无立木林地
权属、事权等级、起源、年龄、目的树种、优势树种、树（草）种组成、株数、平均高、株行距、 造林成活率、散生木狀况、林木生长状况。
422.5宜林地
散生木、灌木的分布和生长状况。
4.2.3森林景观资源资产
森林景观资源资产在旅游、观赏、休憩、健康、文化等方面的功能和特色。
DB15/T534—2013
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古树名木或珍贵树木的人文历史价值、科学教育价值、特殊经济价值、种质资源价值。
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4.2.4动物、植物、水生生物、大型真菌资源资产
依托森林、林木、林地生存的野生动物、野生植物和大型真菌等的种类、数量、分布、蕴藏量、 允收量等。
5核查步骤
主要包括资料收集、制定方案、核实查验、报告编制及提交。详见附录A。
6核查方法
核查方法有抽样控制法、小班抽查法、全面核查法三种。详见附录B。
7核查精度
7.1抽样控制法
以95%的可靠性，满足下列两个条件，资产清单合格，否则不合格。
7.1.1主要地类面积的抽样精度在95%以上，总体（蓄积量、产量等）抽样精度在90%以上；
7.1.2资产总量落在核查数据的估计区间（y±A-）R内。
7.2小班核查法
7.2.1小班合格标准
小班核查因子的允许误差执行GB/T 26424-2010《森林资源规划设计调查技术规程》的A级标准， 每个小班中80%的核查因子误差不超过允许值视为合格。其中权属、起源、林种、地类不得有错；面积、 蓄积不得超过允许误差。
722清单合格标准
小班核查合格率* 90% ,资产清单合格；否则为不合格。
7.3全面核查法
同 7.2o
8核查因子记载
8.1地理位置
按现行区划系统核查小班所处的旗县（林业局）、乡镇（林场）、行政村（林班）、小班，并记 载GPS坐标。
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]8.2权属
依据林权证或县级以上人民政府出具的林权证明文件、土地承包合同、林地使用权协议等法律或 产权文件，核查林地所有权、林地使用权及其剩余年限，林木所有权、林木使用权。
8.3林种和事权等级
依据林权证或林业主管部门批准的最新森林分类区划界定成果核查记载至二级林种，公益林核查 事权等级。
DB15/T534—2013
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森林分类区划界定完成后生成的森林，按林权证、林权证明文件、森林资源档案核查林种。
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8.4地利等级
有林地、疏林地须按照《森林釆伐作业规程》的规定，核查集材距离（记载到100m）、运材距离 （记载到1000m）。
8.5平均胸径（平均地径）
小班全部样地（带）优势树种的平均胸径（记载到0.1cm） O
小班全部样地（带）幼树的平均地径（记载到0.1cm） O
8.6遗传性状及结实情况
母树林核查冠幅、枝下高、干形、冠形、林木健康状况、结实数量或穗条数量。
8.7产品单位面积产量及品质
调查当年每公顷预计产量或核查前一个收获期的每公顷产量（记载到1kg）,核查产品品质。
8.8苗圃地
分别树种、种类和苗龄，核查苗木的株数、地径、苗高、根系、综合控制指标，并确定苗木质量等级。
8.9森林景观资源资产
按 GB/T18972—2003、GB/T 18005—1999 的规定执行。
8.10野生动物植物、水生生物、大型真菌资源资产
野生动物植物参照林资字[1989]58号《林业专业调查主要技术规定》O .
水生生物参照《全国淡水生物物种资源调查技术规定（试行）》。
大型真菌参照《全国微生物物种资源调查技术规定（试行）》。
8.11品种
记载到具体品种。
8.12林带结构
记载到具体类型。
8.13其他核查因子
按GB/T 26424-2010执行。其中，平均树高和优势木平均高记载到0.1m,公顷蓄积量和小班蓄积 量记载到0.1m\生物量记载到kg。所有小班均核查可及度。
9图件编绘
9.1比例尺
DB15/T534—2013
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根据森林资源资产的面积大小和分布情况，选用1:2000、1:5000、1:10000、1:25000、1:50000等不 同比例尺。
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9.2图件要素
编图要素包括行政界线 林业经营区划界线、道路、河流、等高线、公里网、居民点、林班注记、 小班注记。
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]9.3图式
按LY/T 1821—2009的规定执行。
10核查成果及其有效期
核查成果由核查报告、图件、附件组成。
10.1森林资源资产核查报告
森林资源资产核查报告的主要内容包括：前言、正文、附表
前言：简述任务的来源、劳动组织、核查起止时间、提交的技术成果。
正文：基本情况包括地理位置、自然条件、社会经济情况、林业生产经营状况等；核查目的和依据； 核查的对象和范围；核查成果有效期、核查方法包括核查采用的技术方法、样本单元数和样点间距的 计算、样点布设，小班抽取方法、抽样数量和空间分布；样地（点）定位、林地及主要林分因子核查 方法；核查结果包括主要林分因子和总体特征数计算、小班核查结果明细表、小班合格率、核查结论。
附表：包括森林资源资产清单、森林资源资产按地类统计表、森林资源资产按林种统计表、经济 林面积统计表。
10.2图件
森林资源资产分布图、森林资源资产核査小班（样点）分布图。
10.3附件
DB15/T534—2013
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产权文件复印件、森林资源资产核查原始记录、样本单元主要因子明细表。
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[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]附录A
（规范性附录）	。
森林资源资产核查步骤
A.1资料收集
A.1.1森林资源资产清单
森林资源资产清单
A.1.2基本情况
自然条件、社会经济状况、森林资源状况等。
A.1.3技术资料
地形图、地形林相图、卫片或航片、当地使用的立木材积表、出材率（量）表、地位级表、立地指数表、 各种经营数表等。
A.1.4相关证明文件及资料
项目的立项及审批文件、林权证或林权证明文件、土地承包合同、林地及林木使用权协议、林业 主管部门批准的最新森林分类区划界定成果。
A.2制定方案
A.2.1技术方案
核查范围、核查依据、核查标准、核查内容、核查方法、须关注的重点问题、质量控制、成果组成。 A.2.2工作方案
核查任务量、劳动组织、项目负责人、时间安排、经费预算。
A.3核实查验
技术培训、技术考核、现地核査、数据处理。
A.4成果编制及提交
DB15/T534—2013

DB15/T534—2013

DB15/T534—2013

报告编撰、图件编绘、成果审核、成果提交。
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[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]附录B
（规范性附录）
森林资源资产核查方法
B.1抽样控制法
B.1.1随机抽样法
B.1.1.1成数抽样法
B.1.1.1.1样本单元数
户(1 - P)
E2P
式中：
々一样本单元数；
夕一各种地类中面积最小地类的总体成数预计值； 可靠性指标，当要求可靠性为95%时，t=1.96； 月一相对误差限，允许的最大相对误差限。
B.1.1.1.2样点间距
[image: ]
式中：
宀样点间距（单位：m）；
刀一总体面积（单位：hm2）;
力一样本单元个数。
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]B.1.1.1.3 布点
根据计算的样点间距，通常采用地形图公里网交叉点或加密公里网作为样地（点）点位，依次编号。 B.1.1.1.4样地（点）定位及调查
在地形图面上量算距样地最近的明显地物点与样地的方位角和距离，然后引点定位，或用GPS定 位设置样地，调查确定该样地（点）的地类。
样地（点）中心及边界设置明显标志，并记载引点及样地（点）中心GPS坐标。 B.1.1.1.5各地类的总体成数和面积估计
a）各地类总体成数和面积估计
[image: ]
n
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&=AXPi
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式中：
切一属性为i地类的样点数； 刀一总体所布设的总样点数；
乃一属性为i地类的总体成数估计值；
X—总体面积（单位：W）;
属性为i地类的面积（单位：hn?）。
b）各地类总体成数及面积估计值的误差
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]海士，抨甲
式中：
△Pr~第i地类总体成数估计值的误差； /■厂第i地类面积估计值的误差。
C）各地类估计值的相对误差
式中：
Epj—第i地类成数估计值的相对误差； EAL第i地类面积估计值的相对误差。
d）第i地类置信区间.4± AA
即金土	,
式中：
A为第i地类面积估计值。
B.1.1.2简单随机抽样法和系统抽样法
B.1.1.2.1样本单元数
t2 xc2
式中：
。一总体单元的变动系数。
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B.1.1.2.2样点间距
1

14

9

B.1.1.2.3 布点
根据计算的样点间距，通常釆用地形图公里网交叉点或加密公里网作为样地（点）点位，依次编号,
网点的最大编号即为随机数上限。然后指定随机数表的任一点为起点，依横行或竖行按顺序或一定间 q
隔抽取小于随机数上限的三位数字（如果表上的数字大于三位，可预定前三位或后三位），被抽中数 字所对应的网点编号即为抽中点。
B. 1.1.2.4样地（点）定位及调查
同 B.1.1.1.4。
B.1.1.2.5特征数计算
[bookmark: bookmark51]a）	样本平均数
1 n
式中：
y 一样本平均数；
必一第i个样本的观测值；
力一样本数量。
[bookmark: bookmark52]b）	样本方差
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]4土郭项
式中：
$2一样本方差。
[image: ]C）样本标准差
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]S =
S一样本标准差。
d）标准误
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]禹=毎杪‘3
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]=S,
，歹一标准误。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478027034022006034
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