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1、中小学标准教室设备设施布置标准

为了营造符合学生身心安康，便利学校教育教学的良好环境，标准成都市中小学标准教室设备设施建设，依据《中小学校建筑设计标准》〔GBJ99—86〕，特制定本标准。
一、教室内课桌椅的布置应符合以下规定：
1、课桌椅的排距：小学≥850mm，中学≥900mm； 纵向走道宽度：≥550mm；
课桌端部与墙面〔或突出墙面的内壁柱及设备管道〕的净距离：≥
120mm。
2、前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角≥30 。
3、教室第一排课桌前沿与黑板的水平距离≥ 2023mm；教室最终一排课桌后沿与黑板的水平距离：小学≥8000mm，中学≥8500mm。
4、教室后部应设置≥600mm 的横向走道。
二、教室应设置黑板、讲台、清洁柜、窗帘杆、播送喇叭箱、“学习
园地”栏、雨具存放处。教室的前后墙应设置一组电源插座。三、黑板设计应符合以下规定：
1、黑板尺寸：高度≥1000mm，宽度：小学≥3600mm，中学≥4000mm。
2、黑板下沿与讲台面的垂直距离：小学为	800～900mm，中学为
1000～1100mm。
3、黑板外表应承受耐磨和无光泽的材料。
四、讲台两端与黑板边缘的水平距离≥200mm，宽度≥650mm，高度
易为 200mm。
五、课堂演示系统可参照第三局部《中小学现代教育技术治理方法及相关规章》中的要求安装。
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