2024年-重庆市建筑安全员知识题库附答案（推荐）
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A）米。
A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

2.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是 ( D )。
A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案


3.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ A ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

4.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A）扣紧且严禁拆除。
A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆


5.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。
A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

6.以下不是常用安全电压的是（ C）。
A.42伏 B.36伏 C.30伏 D.D、24伏

7.《建设工程安全生产管理条例》规定 ,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 ( A )措施
A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

8.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C ）。
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

9.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。
A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

10.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。
A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

11.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。
A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

12.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 ( B )列出安全防护、安全文明施工费用清单备查
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