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南京市六合区政府采购中心公开招标文件
)
关于六合中等专业学校加工中心等设备公开招标采购公告
南京市六合区政府采购中心（以下简称“采购中心”）受南京六合中等专业学校（以下简称“采购人”）
的委托，对加工中心等设备项目进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件供货商投标。
1. 项目编号：LHZC-2014G22
2. 项目名称：包一：加工中心（四轴）、加工中心（五轴）包二：硬件检测维修综合实训系统综合平台
3. 供应商应具备下列资格条件：
3.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（5） 法律、行政法规规定的其他条件。
3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：无
4. 是否接受进口产品：不接受。
5. 投标保证金数额及交纳办法：投标人应从本单位基本帐户支付投标保证金，保证金包一：人民币叁万元整；包二：人民币伍仟元整。采取转账支票、汇票、本票等方式交纳（拒绝现金和现金支票）。未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。（保证金不需封装在投标文件中，单独随投标文件一并送达）
6. 招标文件获取办法：在南京市政府采购中心{区县采购}网站免费下载。
7. 投标文件份数：一式柒份（壹份正本、陆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”
8. 投标开始时间：2014 年 9	月 30	日	下午 2:30
投标截止时间及开标时间：2014 年 9 月 30 日 下午 3:00
9. 投标地点及开标地点：南京市六合区政务中心七楼开标室，届时请投标人法定代表人或其授权代表出
席开标仪式。
10、拟参加投标人必须带本人身份证及投标单位授权书到采购中心报名，本次招标只接受按时参加报名的投标人。
报名时间：2014 年 9 月 11 日---2014 年 9 月 19 日 上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00（节假日除外）报名地点：南京市六合区政务中心 805 室
11、付款方式：合同签订后，无预付款，货到安装，经采购人验收合格后，支付合同总价款的 95％，正
常使用 1 年后 10 个工作日内，未发现质量问题，支付余款，如质保期不能履约或出现质量问题视情况扣除余款。
12、交货时间：见第四章	交货地点：采购人指定的地点
13、本次采购分 2 个包，请欲投标在投标文件封面中注明所投包。
以上若有变更将通过原招标公告媒体发布，投标人应在投标截止时间前关注南京市政府采购网站有关本招标项目有无变更公告。如果没有及时关注本网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。
采购单位联系人：王镇刚，联系电话：18921411188；集中采购机构：南京市六合区政府采购中心
地	址：南京市六合区雄州东路1号联 系 人： 沈筱波	汪菊花
联系电话：025-57130508	传	真：025-57130517
保证金收款信息：
保证金收款单位：南京市六合区政务中心
保证金收款开户银行：中国工商银行股份有限公司南京六合支行保证金收款帐号：4301015709001800623
南京市六合区政府采购中心
2014年9月3日
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项目名称：包一：加工中心（四轴）、加工中心（五轴）
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南京市六合区政府采购中心二○一四年九月
 (
南京市六合区政府采购中心公开招标文件
)

 (
第 
2
 
页
) (
共 
15
 
页
)

第一章 投标邀请
南京市六合区政府采购中心（以下简称“采购中心”）受南京六合中等专业学校（以下简称“采购人”）的委托，对加工中心等设备项目进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件供货商投标。
1. 项目编号：LHZC-2014G22
2. 项目名称：包一：加工中心（四轴）、加工中心（五轴）包二：硬件检测维修综合实训系统综合平台
3. 供应商应具备下列资格条件：
3.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（5） 法律、行政法规规定的其他条件。
3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：无
4. 是否接受进口产品：不接受。
5. 投标保证金数额及交纳办法：投标人应从本单位基本帐户支付投标保证金，保证金包一：人民币叁万元整；包二：人民币伍仟元整。采取转账支票、汇票、本票等方式交纳（拒绝现金和现金支票）。未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。（保证金不需封装在投标文件中，单独随投标文件一并送达）
6. 招标文件获取办法：在南京市政府采购中心{区县采购}网站免费下载。
7. 投标文件份数：一式柒份（壹份正本、陆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”
8. 投标开始时间：2014 年 9	月 30	日	下午 2:30
投标截止时间及开标时间：2014 年 9 月 30 日 下午 3:00
9. 投标地点及开标地点：南京市六合区政务中心七楼开标室，届时请投标人法定代表人或其授权代表出
席开标仪式。
10、拟参加投标人必须带本人身份证及投标单位授权书到采购中心报名，本次招标只接受按时参加报名的投标人。
报名时间：2014 年 9 月 11 日---2014 年 9 月 19 日 上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00（节假日除外）报名地点：南京市六合区政务中心 805 室
11、付款方式：合同签订后，无预付款，货到安装，经采购人验收合格后，支付合同总价款的 95％，正
常使用 1 年后 10 个工作日内，未发现质量问题，支付余款，如质保期不能履约或出现质量问题视情况扣除余款。
12、交货时间：见第四章	交货地点：采购人指定的地点
13、本次采购分 2 个包，请欲投标在投标文件封面中注明所投包。
以上若有变更将通过原招标公告媒体发布，投标人应在投标截止时间前关注南京市政府采购网站有关本招标项目有无变更公告。如果没有及时关注本网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。
采购单位联系人：王镇刚，联系电话：18921411188；集中采购机构：南京市六合区政府采购中心
地	址：南京市六合区雄州东路1号联 系 人： 沈筱波	汪菊花
联系电话：025-57130508	传	真：025-57130517
保证金收款信息：
保证金收款单位：南京市六合区政务中心
保证金收款开户银行：中国工商银行股份有限公司南京六合支行保证金收款帐号：4301015709001800623
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第二章	投标人须知
一、总	则
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规
定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本次招标除在“投标邀请”中说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。
3、政策功能
3.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
3.2 投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.3 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。
3.5 中小企业（含中型、小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他
中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见南京市政府采购中心网站政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。
4、联合投标
4.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
4.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质较低的投标人确定资质等级；由不同专业的投标人组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。
4.3 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%
以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
4.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
本次招标不接受联合体投标
二、招标文件构成
5、招标文件组成
5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投
标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。。
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5.2 采购中心如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6、招标文件的澄清、修改
6.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日
前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 采购中心在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
6.3 投标人应在投标截止时间前关注南京市政府采购网站有关本招标项目有无变更公告。
三、投标文件的编制
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购中心就有关投标的
所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。
7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
7.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明
8、投标文件的组成
8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
9、投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要
求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。
（1） * 投标函（投标申请及声明）；
（2） * 法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件（原件备查）；
（3） * 投标保证金
（4） * 法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；投标人是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；
（5） 会计师事务所出具的证明其财务状况的上一年度审验报告（复印件）；
（6） 依法缴纳税收证明（是指税务部门出具的完税证明）（复印件）；
（7） *《商务条款偏离表》；
（8） *售后服务承诺书；
（9） 合同条款
（10） *采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；(提供复印件并加盖公章，原件备查)
（11） 投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10、投标文件的技术部分
10.1 技术部分是证明投标人投标的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标
报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
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10.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
10.3 投标货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。
10.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：
（1） * 货物品牌、型号、材质、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2） *《技术条款偏离表》；
（3） *《供货一览表》；
（4） 货物安装、验收标准、货物技术资料；
（5） 项目集成（实施）方案；
（6） 投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
11.2 报价应包含设备材料供应及安装调试【含设备设计、制造、商检、计量、包装、仓储、运输、基础制作、安装、调试、试运行、第三方检测（100%）、验收、培训及服务等】及保修期内备品备件、伴随服务、人员培训发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。
11.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。
11.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“《开标一览表》”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13、投标保证金
13.1 投标人应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。
13.3 未中标供应商人的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。
13.4 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金。招标文件另有约定的从其约定。如果招标文件要求中标供应商向采购人交纳履约保证金的，将在签订合后五个工作日内无息退还。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。
13.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：
（1） 投标有效期内撤回其投标的；
（2） 中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；
（3） 提供虚假材料谋取中标的；
（4） 经查实属于陪标、串通投标的等。
14、投标有效期
14.1 自开标之日起30天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购中心可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。
16、投标费用
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16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 本次采购中心不收取任何费用，请投标人予以关注。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1 投标人应当将投标文件密封；
17.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
18、有下列情形之一的投标文件将拒收
18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购中心。
补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加南京市六合区政府采购中心组织的政府采购活动。
20、诚实信用
20.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标
人的合法权益。
20.2 投标人不得以向采购中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在南京市政府采购网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 采购中心将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的
代表须签名报到以证明其出席。
21.2 开标时，采购中心将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。
21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
21.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以唱标的《开标一览表》为准。
21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购中心报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。
22、评标
22.1 评标组织
22.1.1 评标工作由采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职
责：
（1） 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2） 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3） 推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；
（4） 向采购中心或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
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22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金
等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照
无效投标处理：
（1） 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
（2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；
（3） 不具备招标文件中规定资格要求的（仅审查采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件）；
（4） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（7） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8） 不同投标人的投标文件相互混装；
（9） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（10） 没有逐一说明投标货物品牌、型号、产地、技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
（11） 不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（12） 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
（13） 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明
的商务和技术要求。
22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标供应商：
（1） 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4） 因重大变故，采购任务取消的。
22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 21.6 款执行。
22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，
评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，
由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项
因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术等。
22.3.3 评分标准详见第三章。
23、确定中标供应商
23.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，
比照21.6款执行。
23.2 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为七个工作日，公示期内
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无供应商质疑的，向中标供应商发出中标通知书。
23.1 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.2 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.3 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
23.4 采购中心对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
23.5 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购中心均不退回。
24、编写评标报告
24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购中心将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起七日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采
购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购中心提出询问，采购中心将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知
道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购中心。
27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理：
（1） 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2） 具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3） 质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件
（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4） 质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5） 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
27.4 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.6 采购中心在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或
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在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1 质疑投标人对采购中心的答复不满意，或采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
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第三章	评标标准
包一评标标准：加工中心（四轴）、加工中心（五轴）

	项目
	评分标准
	分值

	
1
	
价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后保留二位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	
30

	
2
	
技术
	招标文件中打“*”标记的为实质性要求条款，任何一项不满足按照无效投标处理。投标参数全部满足的得 30 分。正偏离的，评委根据其重要性，每项加 1-2 分，加分累计不超过 8 分；若有负偏离的，评委根据其重要性，在 30 分基础上每项扣 1～2 分，扣至 0 分为止。
	
38

	

3.1
	


服务
	按照供货方所提供的售后服务进行打分，按照上述售后服务要求机床设备至少一年质保；终生负责维修只收取成本费；免费提供技术服务与公司培训；24 小时内技术支持及现场技术服务到位。供货方承诺的售后服务满足以上要求得 2 分，整机（包括数控系统）多一年质保加 2 分，最多得 6分；服务响应不符合招标文件要求的按照无效投标处理。要求出具生产厂家的质量保证书原件。不提供不得分。
	

6

	3.2
	
	提供详细的培训方案，最优的得满分，其他酌情评分，没有提供的不得分。
	1

	
4.1
	


业绩
	根据投标人提供 2012 年元月起至今，投标人在同类学校政府招标中的设备中标业绩进行打分，提供一个超过 200 万（含 200 万）的同类数控设备中标合同得 2 分，最多得 4 分。(请提供原件）
	
4

	
4.2
	
	2012 年元月起至今，投标人在学校政府招标五轴加工中心中标业绩进行打分，提供一个合同得 2 分，最多得 4 分.(请提供原件）同一份合同只能
评一次分，请在提供时说明。
	
4

	4.3
	
	投标产品生产企业在 2013 年后（含 2013 年）是省级及以上技能大赛入选产品企业加 6 分；(提供证明原件）
	6

	5
	财务状况
	根据投标人提供的 2013 年会计师事务所出具的证明其上一年度财务状况的审验报告评分，最优的得满分，其他酌情评分，没有提供的不得分。
	1

	6.1
	


资信、资质
	投标产品生产企业通过 ISO 质量管理体系认证的得 1 分。（请提供原件）
	1

	6.2
	
	投标产品生产企业通过 ISO14001 环境管理体系认证的得 1 分。(请提供原件）
	1

	6.3
	
	投标产品生产企业获省级以上“院校技能大赛先进单位”（省级教育厅颁发）的得 2 分（提供原件）
	2

	6.4
	
	投标产品生产企业为省级科技型企业的得 2 分（提供原件）
	2

	
7.1
	
优惠承诺
	按照供货方的相关优惠承诺进行打分，相比优惠承诺最多的得 2 分，其它酌情评分。（优惠承诺包括教师培训、校企合作、课程开发、赠送刀具、设备附件等）。
	
2

	7.2
	其他
	根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得 2 分，其他酌情评分
	2
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包二评标标准：硬件检测维修综合实训系统综合平台

	
序号
	
评分项目
	分值
（满分 100）
	
评分标准

	
1
	
价格
	
30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后保留二位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

	

2
	

设计
	

11
	对提供硬件检测维修综合实训台实物图片与设计图进行符合性综合评价打分，无上述图片提供者此项不得分。根据提供硬件检测维修综合实训台实物图及设计图是否满足参数、设计是否科学、实用，酌情评分，满分为 8 分，硬件检测维修综合实训台有专利技术，开发实物产品的加 3 分（提供相关专利证明文件）。

	

3.1
	


技术与应用
	


51
	招标文件中打“★”标记的为实质性要求条款，任何一项不满足按照无效投标处理；打“▲”标记的为主要条款技术，根据投标人的响应情况进行评分。投标参数全部满足的得 30 分。正偏离的，评委根据其重要性与提供的证明文件，每项加 1-2 分，加分累计不超过 15 分，此项最高分为 45 分；若有负偏离的，评委根据其重要性，在 30 分基础上每项扣 1～2 分，扣至 0 分为止。

	
3.2
	
	
	实际应用 6 分：用于过市、省级职业院校技能大赛（计算机组装维修项目）的产品（提供相关证明材料），并获得认可的酌情加分，最高不能超过 6 分。

	4.1
	
培训教学与售后服务
	

8
	所有设备，供应商提供免费质保期至少为 1 年，每增加 1 年得 1
分，最高 3 分。

	
4.2
	
	
	
培训与教学（5 分）：能够提供详细设备使用培训方案和教学建议方案，根据方案优劣酌情加分，最高 5 分；没有的不得分。


说明：
1、对中小型和微型企业产品的价格给予 6%扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、以上需提供的证明材料，必须是有效的复印件加盖投标人公章为依据，原件备查。
备注：1、评审小组不保证有效报价最低的供应商中标。
2、若投标人提供虚假资料，一经查实作废标处理并没收投标保证金。


第四章 招标项目的技术规格、要求和数量
 (
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序号
	
设备名称
	
型号、规格、数量

	
包一
	加工中心（四轴）
	具体见分包

	
	加工中心（五轴）
	具体见分包

	包二
	硬件检测维修综合实训系统综合平台
	具体见分包




包一：加工中心（四轴）和加工中心（五轴）
一、货物设备及技术要求及需求数量清单

	序号
	设 备 名 称
	数量
	设备配置

	—
	加工中心（四轴）
	4 台
	数控系统：FANUC 0i MD 系统

	二
	加工中心（五轴）
	1 台
	数控系统：德国海德汉 iTNC530



（一）、四轴加工中心招标要求
 (
序号
规格、参数
1.
机床采用立式框架或立柱马鞍型结构形式，
Y
 轴电机采用后置安装结构保证机床刚性及精度,立
柱为“人”字结构
2.
床身、立柱、工作台、等基础部件采用 
HT250
 以上高质量铸铁，并经二次时效处理。
3.
床身、床鞍油水分离设计、减少切屑液污染，床鞍电机座整体式，有效提高机床精度保持性
4.
全封闭安全防护系统，外形美观、整洁，双开拉门，采用线轨导向。
5.
X、Y、Z
 三轴均由伺服电机通过联轴器与滚珠丝杠直联，
Z
 轴伺服电机带有自动抱闸功能，三
轴均具有过载保护。
6.
X、Y、Z
 三轴均采用直线滚珠导轨，三向导轨和丝杠配备不锈钢防护罩。
7.
电器柜密封、防尘，安装热交换器。
8.
各滑动表面、滚珠丝杆及轴承实现定时定量自动润滑，润滑泵有液位检测报警功能。
9.
*
机床操作区上装有不少于 
16
 工位的 
BT40
 双层刀柄托架。
10.
切削区具有水冷和气冷装置，并可以通过 
M
 代码或控制面板控制；配置清洁气枪。
)1、机床结构、技术要求
 (
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	序号
	规格、参数

	11.
	配有高刚性螺旋排屑器,并具有过载保护装置，配备积屑小推车。

	12.
	机床内腔两侧均装有日光型照明灯，加工区域配有卤素照明灯。

	13.
	*供应商必须在用户现场用双频激光干涉仪对该设备进给轴进行检测和补偿。

	14.
	具备江苏省职业技能大赛数控项目、江苏技能状元大赛数控项目比赛用机床的同等功能和性能。



 (
序号
项目
规格、参数
1.
*
数控系统
FANUC
 
0I
 
MD
 数控系统：必须包含 
AI
 轮廓监控 
I
 功能
和预读插补前零型加减速功能
2.
数量
4
 台
3.
控制轴数
四轴四联动
4.
主轴最高转速(无级)
8000rpm
5.
工作台面
1050×500
6.
工作台承重
600 
Kg
7.
主轴端面至工作台面距离
150-
750mm
8.
主轴中心至立柱的导轨面距离
600mm
9.
X/Y/Z
 三向行程
800/500/600
10.
X/Y/Z
 三向快速移动速度
30m/min
11.
X/Y/Z
 三向切削进给速度
20m/min
12.
X/Y/Z
 三轴伺服电机功率
3.8x3.8x3kw
13.
定位精度
(X/Y/Z)
≤0.010/0.010/0.010
14.
重复定位精度
(X/Y/Z)
≤0.006/0.006/0.006
15.
主轴电机功率
7.5/11kw
16.
换刀时间 
T-
T
2.5s
17.
第四轴回转工作台
Φ250
18.
机床重量
≥5800kg
19.
检验标准
立加几何精度检验标准 
GB/T 20957.2-
2007
20.
立加工作精度检验标准 
GB/T 20957.2-
2007
21.
立加定位精度和重复定位精度检验标准 
GB/T 
20957.4-2007
)2、机床主要技术参数：




















 (
序号
项目
精度、规格
参考品牌或厂家
1.
*
显示器
≥8.4″LCD
 彩显，中文界
面
FANUC 0i 
MD
2.
*
输入/输出接口
10M/100M
 以太网，
RS232-
C
接口、CF
 卡接口及 
USB
 接
口
3.
*
三轴伺服单元
系统原配
4.
*
主轴电机(AC
 伺服)
系统原配
)3、主要部件要求
 (
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	5.
	机床颜色
	采购人指定

	6.
	主轴组件
	BT40
	台湾普森/罗翌

	7.
	主轴轴承
	内径≥Φ70、P4 级
	日本原装进口 NSK

	8.
	滚珠丝杆
	≥Φ40、C3 级
	台湾 PMI

	9.
	*三轴线性导轨
	≥45 ,P5 精密级
	德国力士乐

	10.
	滚珠丝杆轴承
	PN7A 级
	日本原装进口 NSK

	11.
	数控转台（含手动尾座）
	Φ250，配备 200mm 三爪卡盘
	台湾旭阳/德川

	12.
	气动元件
	
	台湾气立可 /台湾亚德客

	13.
	主气缸
	3.5T
	台湾亚德客/台湾协淸

	14.
	*机械手换刀
同动打刀圆盘式刀库
	≥24 把
	台湾臻赏/盛钰

	15.
	润滑元件
	
	美国贝奇尔/日本河谷

	16.
	主要电器元件
	
	德国西门子/施耐德

	17.
	接线端子
	
	德国西门子/德国魏德米勒

	18.
	接触器
	
	德国西门子/德国威米勒

	
19.
	
*随机附件
	原厂标准附件,包含 2 套 CF 卡及卡套。Mastercam 正版版软件 1 个单机点，软件包含三轴、四轴，后置处理包括 FANUC 的三轴、四轴、西门子的三轴。需提供软件正版授权。

	20.
	其他
	随机工具，随机资料



（二）、五轴加工中心招标要求
 (
序号
内
容
1．
*
光机铸件采用树脂砂造型，时效处理，性能稳定、刚性好。摇篮式五轴工作台实现 
X、Y
、 
Z、B、C
 五轴五联动,五轴均采用全闭环控制
（采用与系统同一品牌的光栅及角度编码器
）.
2．
全封闭安全防护系统，外形美观、整洁；双开拉门，采用线轨导向。
3．
*
主轴采用原装进口高速主轴部件，与电机直连，配有循环油冷装置，
4．
主轴箱配氮气平衡装置。
5．
X、Y、Z
 三轴均由伺服电机通过联轴器与滚珠丝杠直联
，Z
 轴伺服电机带有自动抱闸功能，
三轴均具有过载保护。
6．
X、Y、Z
 三轴均采用直线滚珠导轨，三向导轨和丝杠配备不锈钢防护罩。
7．
各滑动表面、滚珠丝杆及轴承实现定时定量自动润滑，润滑泵有液位检测报警功能。
8．
切削区具有水冷和气冷装置，并可以通过 
M
 代码或控制面板控制；配置清洁气枪。
9．
*
机床操作区上装有不少于 
16
 工位的 
BT40
 双层刀柄托架
)1、机床结构、技术要求
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