江西上饶市第二中学物理八年级下册期末考试专项测评
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、下面关于各种事例的描述，其中正确的是（　　）  
A．把药液注射进肌肉里，利用了大气压强
B．民航客机能够腾空而起，利用了流体压强与流速的关系
C．航母上的舰载机起飞后，漂浮的航母受到的浮力不变
D．深海鱼到浅海后由于外界液体压强的增大，所以不能存活
2、关于惯性，以下说法正确的是（　　）   
A．汽车驾驶员和乘客需要系上安全带，是为了减小汽车行驶中人的惯性
B．百米赛跑运动员到达终点不能马上停下来，是由于运动员具有惯性
C．行驶中的公交车紧急刹车时，乘客会向前倾，是由于受惯性力的作用
D．高速公路严禁超速，是因为速度越大惯性越大
3、如图所示，滑轮组的每个滑轮质量相同，用它们将重为G1、G2的货物提高相同的高度(不计绳重和摩擦)，下列说法正确的是(　　)  
[image: ]
A．用同一个滑轮组提起不同的重物，机械效率不变
B．若G1=G2，则甲的机械效率大于乙的机械效率
C．若G1=G2，则拉力F1与F2所做的总功相等
D．若G1=G2，则甲、乙滑轮组所做的额外功相等
4、利用下列测量工具，测量结果正确的是（　　）   
A．[image: 图片_x0020_100010] 测得物质的质量是63.4kg
B．[image: 图片_x0020_100011] 测得物体的温度是6℃
C．[image: 图片_x0020_100012] 测得石块的体积是80cm3
D．[image: 图片_x0020_100013] 测得物体的重力是3.3N
5、如图所示，把小桌甲倒放在海绵上，其上放一个物体乙，它们静止时，物体乙的下表面和小桌甲的桌面均水平。已知小桌甲重G1，桌面面积为S1;物体乙重G2，下表面的面积为S2，下列说法正确的是（　　）  
[image: ]
A．甲对海绵的压力就是甲受到的重力          
B．乙对甲的压力就是乙受到的重力
C．甲对海绵的压强大小为(G1+G2)/S1                        
D．乙对甲的压强大小为(G1+G2)/S2
6、如图甲所示，放在水平地面上的物体，受到方向不变的水平推力F的作用，F与时间t的关系和物体运动速度v与时间t的关系如图乙所示。下列判断正确的是（　　）  
[image: ]
A．t＝3s 时，物体受到平衡力的作用
B．t＝6s 时，将F撤掉，物体立刻静止
C．2s～4s 内物体所受摩擦力为3N
D．t＝1s 时，物体所受摩擦力是1N
7、起重机吊着重 2×104N 的物体，以 0.5m/s 的速度在空中匀速直线上升。若不计空气的阻力，则起重机钢丝绳对物体的拉力 F的大小是（　　）   
A．F＞2×104N	B．F＜2×104N	C．F＝2×104N	D．F≥2×104N




8、如图为七星游乐场中的一款游乐项目，爸爸用滑轮组将小红升上去，若小红重（不计摩擦力及椅子、横杆和绳重），每个动滑轮重为，提升过程中爸爸手中的绳子在内移动了，下列说法正确的是（　　）
[image: ]


A．小红上升的距离为	B．拉力做功的功率为


C．此装置的机械效率为	D．此过程所做的额外功为
9、如图所示，小明让太阳光通过透明的镜片照射到白墙上。从图中现象可以判断（　　）
[image: ]
A．此镜片为凸透镜，可以用来矫正近视眼
B．此镜片为凸透镜，可以用来矫正远视眼
C．此镜片为凹透镜，可以用来矫正近视眼
D．此镜片为凹透镜，可以用来矫正近视眼

10、如图所示，轻质杠杆OB可绕O点转动，  ，用细线将重物悬挂在A点，在B点作用竖直向上的拉力F。则在保持杠杆水平静止的情况下（　　）  
[image: ]
A．拉力F的大小为物重的2倍
B．当悬挂点左移时，F将减小
C．若F改为沿图中虚线方向施力，F将增大
D．若物重增加2N，F的大小也增加2N
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、某个实验小组的同学设计了一个测量滑动摩擦的实验。如图所示，把弹簧测力计的一端固定在墙上，另一端与一物块P相连，用力F水平向左拉物块下面的金属板，金属板向左运动，此时测力计的示数稳定（图中已把弹簧测力计的示数放大画出），若用弹簧测力计测得物块P重13N，则物块P受到金属板的滑动摩擦力的大小是　     　N；摩擦力方向　         　。
[image: ]
2、小明探究用滑轮匀速提升物体时，加在绳子自由端的拉力F与所提升物体重力G的关系。在实验过程中，小明将实验数据记录在表格中。请你认真分析表格中的数据，归纳出拉力F与重力G的关系。则力F与重力G的关系式是　             　。
	G/N
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	F/N
	0.8
	1.3
	1.8
	2.3
	2.8
	3.3



3、轻质木杆AB可以绕O点转动，OA∶OB＝3∶1，A端细线下挂300N的重物静止在水平地面上，若使木杆保持水平位置，且重物对水平地面的压力为零，在B点要用　     　N的力竖直向下拉。此木杆为　     　（填“省力”或“费力”或“等臂”）杠杆。
4、如图所示，轻质杠杆AB可以绕O点转动，OA∶OB＝1∶3，A端用细线悬挂一质量为7.9kg的空心铁球。当铁球二分之一体积漫入水中，在B端施加15N竖直向下的拉力F时，杠杆恰好在水平位置平衡。则杠杆的A端受到的拉力为　     　N，铁球空心部分的体积为　     　m3（ρ球
＝7.9×103kg/m3）。
[image: 图片_x0020_100012]
5、如图甲所示，两个完全相同的木块A和B叠放在水平桌面上，每个木块的质量5 kg，在16 N的水平拉力F1作用下，A、B一起向右做匀速直线运动，此时A对B的支持力大小为　     　N。如图乙所示，若将A、B木块紧靠着放在水平桌面上，用水平力F2推A使它们一起也向右做匀速直线运动，则F2是　     　N。
[image: 图片_x0020_1924858348]
6、人的眼睛像一架神奇的照相机，晶状体相当于　     　，视网膜相当于胶片，通过晶状体的调节将远近不同的物体成像在视网膜上。右图是不同位置处的两个物体的成像示意图，由图得出：眼睛看近处的物体时，晶状体的焦距　     　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。人眼若长期观察近处物体，会造成晶状体过度弯曲，当他看远处物体时，像会成在视网膜的前方，应戴　     　透镜制成的眼镜加以矫正。
[image: ]
7、如图所示，玻璃瓶中装入适量带色的水，从玻璃管吹入少量空气，使管中水面高于瓶口。将此装置由一楼拿到十楼，发现玻璃管中的液柱　     　，说明大气压随高度的增加而　     　；随着大气压的减小，水的沸点　     　。
[image: ]
8、如图在粗糙斜面上将一个重为16N的物体匀速拉到高h处，沿斜面向上的拉力为10N，斜面长s＝2m、高h＝1m。其中物体受到的摩擦力大小为　     　N，斜面的机械效率为　     　。在高度相同时，斜面越长越　     　（选填“省力”或“费力”）。
[image: 图片_x0020_569560069]
9、海水的密度大于河水的密度，当轮船(保持质量不变)由大海驶向河流的过程中，它所受到的浮力将　     　 ，轮船排开水的体积将 　     　（选填“增大”、“不变”或“减小”）。

10、2021 年4月23日，中国人民解放军海军成立72周年，大型驱逐舰一一大连舰正式服役，其排水量达1.2万吨，则该驱逐舰在海面上航行时受到的浮力是　         　N，海面下5m处受到海水的压强是　     　Pa，当舰载机离舰后，舰身会　     　 （ 选填“上浮”、“下沉”或“保持不变”）。（g取10 N/kg，   ）  
[image: ]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、如图所示，滑轮组悬挂在水平支架上，物体A重360N，动滑轮重40N，绳重和摩擦不计，某同学用力F竖直向下拉动绳子，使物体A在5s内匀速上升了1m，此过程中。求：
[image: ]
（1）拉力F的大小；
（2）拉力F做功的功率；
（3）滑轮组的机械效率。
2、如图甲所示，均匀圆柱体A和薄壁圆柱形容器B置于水平地面上。容器B的底面积为2×10﹣2m2，其内部盛有0.2m深的水，g＝10N/kg。求：
[image: ]
（1）容器中水的重力；
（2）水对容器底部的压强；
（3）现将A浸没在容器B的水中（水未溢出），如图乙所示。水对容器底部压强的增加量为1000Pa，容器B对水平地面压强的增加量为1500Pa。求A静止后在水中受到的浮力和容器底部对它的支持力。
3、如图所示，提篮及物体总重为1140N，其中物体重为1020N，提篮与水平地面的接触面积为1. 5m2，工人师傅用600N的力匀速提升物体，物体上升的速度为0. 2m/s．（不计绳重及摩擦）
[image: 图片_x0020_1240019575]
（1）工人师傅拉绳的功率；   
（2）滑轮组提升重物的机械效率；   
（3）体重为450N的小明站在提篮内利用此滑轮组提升该重物，但物体没有被提动，求提篮对地面的最小压强．   
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、如图所示，这是“探究杠杆的平衡条件”的实验装置，每个钩码重为0.5N（钩码个数若干）。
[image: ]
（1）将该装置置于水平桌面上，静止时处于如图1所示，此时杠杆处于　     　（选填“平衡”或“非平衡”）状态。应将平衡螺母向　     　（选填“左”或“右”）移，目的是　                     　。实验过程中，使杠杆在　     　位置平衡的好处是便于　             　；
（2）如图2所示，杠杆上的刻度均匀，在A点挂4个钩码，要使杠杆在水平位置平衡，应在B点挂　     　个相同的钩码；当杠杆平衡后，将A、B两点下方所挂的钩码同时朝远离支点O的方向各移动一小格，则杠杆　         　（选填“左端下沉”、“右端下沉”或“保持水平平衡”）；
（3）在如图2实验的基础上通过改变钩码数量及移动钩码悬挂的位置进行多次实验，其目的是　             　（选填“减小误差”或“寻找普遍规律”），通过分析实验中的数据可得出杠杆的平衡条件是　          　（用式子表示）；
（4）如图3中杠杆每个小格长度均为5cm，在C点竖直悬挂4个钩码，当在D点用如图3所示动力F拉杠杆。要使杠杆在水平位置平衡，动力臂是　     　cm，动力F为　     　N，此时杠杆的类型与　         　 （筷子/老虎钳/托盘天平）相同；  
（5）如图4所示，用弹簧测力计拉杠杆的C点，当弹簧测力计由位置1转至位置2的过程中，杠杆在水平位置始终保持平衡，测力计示数变化情况是　             　（选填“变小”、“变大”、“先变小后变大”、“先变大后变小”或“不变”）；
（6）实验结束后，小明提出了新的探究问题：“若支点不在杠杆的中点时，杠杆的平衡条件是否仍然成立？”于是小组同学利用如图5所示装置进行探究，发现在杠杆左端的不同位置，用弹簧测力计竖直向上拉使杠杆处于平衡状态时，测出的拉力大小都与杠杆平衡条件不相符。其原因是　                             　。
2、两只杯子分别盛有甲、乙两种密度不同的液体（ρ甲>ρ乙），小刚利用微小压强计对它们进行了区分。请结合小刚的实验过程，回答下列问题：
（1）当压强计蒙有橡皮膜的金属盒在空气中时，小刚观察到如图（a）所示的情景，出现这种情况的原因是：U形管左侧玻璃管液面上方的气压　     　（选填“大于”“小于”或“等于”）当地环境大气压，调节的方法是　     　；
[image: ]
A．将此时右边支管中高出的液体倒出
B．取下软管重新安装
（2）压强计调节正常后，小刚将金属盒先后浸入到两杯液体中，如图（b）和（c）所示。他发现图（c）中U形管两边的液柱高度差较大，于是认为图（c）杯子中盛的是甲液体。你认为，小明的结论是　         　（选填“可靠的”或“不可靠的”），理由是　                 　。

[bookmark: _GoBack]-参考答案-
一、单选题
1、【答案】B
【解析】【解答】A．用推力把药液注射进肌肉里，利用了液体压强可以传递的特点，不是利用了大气压强，A不符合题意；
B．客机机翼是上凸下平的结构，起飞时机翼上表面空气流速大压强小，下表面空气流速小压强大，这个压强差产生的压力差使飞机腾空而起，B符合题意；
C．航母上的舰载机起飞后，航母的重力减小，由于航母漂浮，浮力等于重力，所以浮力减小，C不符合题意；


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/515111032122011101
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