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*****博物馆平安防范系统经立项招标等工作，托付北京XX机电工程有限公司进行方案设计，工程任务书如下。
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*****博物馆位于*****马甸桥西北角，地下三层,地上二十五层层，为*****局办公用楼，建筑面积8万5千平方米，属一级风险工程。地下三层、地下二层为车库与设备用房，地下一层为职工餐厅，首层至五层为裙房，主要为餐饮、消遣与各会议用房，六层以上为办公用房。
为确保*****博物馆的内部平安和防破坏实力，建立符合一级技术防范级别的平安、牢靠、先进的平安技术防范系统，对保证*****博物馆平安和现代化管理是特殊必要的，在符合公安部门规定的前提下，编制此《*****博物馆平安技术防范系统设计任务书》。
建立*****博物馆平安防范系统最主要的三个目的：一是报警，与时发觉警情，提示值班人员按预案进行与时处理；二是取证，供应接警后分析的依据并备案；三是与时发觉并阻挡人为的破坏活动。*****博物馆平安防范系统的设计范畴有以下三个方面：
[bookmark: _Toc485970284]1．系统防范的内容：
（1）出入口与通道的监控防范；
（2）周界与重点部位的报警与监控防范；
[bookmark: _Toc485970285]2．系统取证的内容
（1）系统登录操作人员资料、时间、操作指令、布撤防记录等；
（2）报警的地址、时间、性质等；
（3）报警区域即时的现场与周边场所的图像；
（4）日常监控状态图像与同步录像资料；
[bookmark: _Toc485970286]3．系统联动的内容
（1）报警的音响与灯光指示；
（2）计算机报警平面与部位显示；
（3）重要场所图像监控点的跟踪、定位；
（4）取证设备的接警后自动切换画面、启动、记录；
（5）其它须要联动的安防设备的启动。
为满意大厦平安管理的要求，拟安装112台摄像机，详细安装位置详见电视监控平面图。
    前端设备由以下部分组成：
1．半球型云台摄像机：   6套
2．全球云台摄像机：     5套(地下车库)
3．室内全球型云台：     3套(首层大堂2套，五层报告厅1套)
4．室外全球型云台：     3套
5．一般黑白摄像机：     122台（吸顶）
6．彩色自动聚焦摄像机： 17台
7．电梯专用摄像机：     12台
8．双鉴探测器：         89个(财务室、机要室与主要出入口等重要部位)
9．报警按钮：           4只(财务室)
10．红外对射探测器：    4对
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本工程总投资金额为人民币：         万元整。
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本工程适用以下标准与规范：
〖平安防范工程程序与要求〗                                                GA/T75-94
〖平安防范系统通用图形符号〗                                              GA/T74-94
〖平安防范工程费用概预算编制方法〗                                        GA/T70-94
〖电子设备安装工程费用定额〗                                          HYD41-01-1999


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/517106034153006025

