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[bookmark: _Toc172314887][bookmark: _Toc175289179]一、建设工程概况 
[bookmark: _Toc172314888][bookmark: _Toc175289180]（一） 建设条件 
本工程工作区舞 限公司东副井-400水平平巷施工工程。该工程项目业主为安钢
 矿业有限公司。依据业主方供应的文件及图纸编制施工组织设计，本次设计主要包括-400水平开拓运输巷道及穿脉工程等。 
[bookmark: _Toc172314889][bookmark: _Toc175289181]（二）自然地理条件 
矿区海拔高度100米左右，相对高差20—50米。冬季寒冷少雪、夏季酷热多雨、昼夜温差不大。年最高气温超过 40o，元至二月最冷；区内多雨，年降雨多集中在7～9月。矿区交通便利。 
[bookmark: _Toc172314890][bookmark: _Toc175289182]（三） 工程和水文地质
         依据勘察范围深度，结合区域地质及以往地质资料，地层为第四系冲洪积物，条带状混合岩岩层，主要矿物成分为长石、石英、钾长石。该中段岩层稳固。地下水受大气降水的影响，目前赋存地下水不多，随着工程掘进地下水将可能增加。    
[bookmark: _Toc172314891][bookmark: _Toc146429965][bookmark: _Toc108604439][bookmark: _Toc175289183]（四）  工程设计概况 
东副井作为开拓工程的提升井，井筒深度538.5米，井筒净直径Ф5.5m，设计为吊桶提升,为了满足平安和提升要求,将单吊桶改为箕斗配罐笼，井下设计有料仓。地面运输采纳自卸式汽车转运至矿业公司石料厂或选矿厂。 
东副井设计有-40、-100、-160、-220、-280、-340、-400七个中段，各中段均已掘成马头门。该设计主要考虑-400M水平工程。 
     
2、 [bookmark: _Toc172314892][bookmark: _Toc175289184][bookmark: _Toc146429968][bookmark: _Toc108604434][bookmark: _Toc172314893][bookmark: _Toc175289185]编制依据 
（一） 编制依据 
1、  国家现行法规、标准、规程 
《中华人民共和国平安生产法》 
《中华人民共和国矿山平安法》 
《矿山井巷工程施工及验收规范》 （GBJ213-90） 
《 金属非金属矿山平安规程 》 （GB16423-2006） 
《爆破平安规程》 （GB6722） 
《矿山平安标记》（GB4161） 
《 罐笼平安技术要求 》 （GB16542）
《箕斗平安技术要求》  （GB16543）
《工业企业照明设计标准》（GB50034） 
《 矿山电力设计规范 》 （GB50070） 
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086） 
《 工业企业设计卫生标准 》 （GBZ1） 
《矿井提升机和矿用提升绞车平安要求》（JB8516） 
2、 技术资料： 舞钢矿业有限公司供应的设计图纸 
3、 本公司矿山井巷工程施工所具备的施工水平和技术装备水同等 
[bookmark: _Toc146429969][bookmark: _Toc172314894][bookmark: _Toc175289186][bookmark: _Toc108604435]（二）  编制原则 
1、科学管理、以人为本的原则 
我们依据工程系统理论方法，编制项目施工支配，并以此为依据限制施工过程；以动态管理为基础 ，采纳切实可行的施工技术措施； 
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