
任务五：汽车发动机点火系统检修教案


	学习任务四：点火系统检修
	教学时间：8学时

	授课班级
	
	
	
	

	授课时间
	
	
	
	

	工作情境描述
	刘师傅的08款别克凯越轿车在行驶途中突然熄火后，发动机再也不能起动，故将车辆拖至4S店，你作为机电组维修人员，需在规定时间内按专业要求对发动机进行检查维修，并作好记录，期间要做好与公司各部门及客户的协调与沟通，修复车辆检验合格后交付客户。

	学习任务描述
	服务顾问经初步检查后发现客户送修的车辆启动马达能转，燃油供油压力能建立，但是不能启动，初步判断是点火系统故障，送到维修车间，你小组接到任务后需要对该车点火系统及相关传感器（CKP/CMP）检查维修，借阅并查找维修手册关于点火系统检修的相关信息，看懂并能分析电路图，实车查找到故障电路或故障部件，对其进行修复或更换损坏部件。同时，对检修过程中发现的其他故障及时与服务顾问或客户沟通确认，争取良好的顾客满意度。
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	学习目标
	

	学习内容
	

	重难点及化解方法与途径
	重        点：点火系统检修和工作过程。
化解方法途径：以工作页为主线，在问题引导下开展学习。同时，通过PPT演示，并结合实物，加强直观感受从而使学生轻松地掌握点火系统的检修；
难        点：对拆装和检修是否规范操作。
化解方法途径：通过教师操作示范，学生模拟学习，教师巡回指导，从而使学生能够掌握规范检修操作的方法和技能。

	教学条件
	教学设备：教学用别克凯越轿车、万用表、继电器、保险丝、试灯、示波器、TECH2专用解码仪；多媒体 
教学资料：08款凯越维修手册、工作页、自学材料、考核评分表

	教学方法组织形式
	1.	分为6个学习小组，每组5—6人；
2.	以小组结合工作页开展自主学习为主，辅以课堂PPT演示和教师示范教学、导生分组带领实践操作，三种方式有机进行。行动导向教学法始终贯穿教学全过程。






肆

	教学流程
	附后

	学业评价
	评价点：
1.  检查学生工作页完成情况。
2.  抽查学生点火系统的检修掌握情况。
3.   抽查学生对点火系统的故障排除是否正确规范。

	审批意见
	                                     审批人/日期：

	教学后记
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教学流程：
	教学环节
	学习内容
	学生活动
	教师活动
	课时分配

	知识回顾
	上次课内容
	
	
	

	明确任务
导入新课
	新课导入：
刘师傅的08款别克凯越轿车在行驶途中突然熄火后，发动机再也不能起动，故将车辆拖至4S店，你作为机电组维修人员，需在规定时间内按专业要求对发动机进行检查维修，并作好记录，期间要做好与公司各部门及客户的协调与沟通，修复车辆检验合格后交付客户。

明确本学习项目总的学习安排：
[bookmark: OLE_LINK1]1．
	
	1．导入主题；
2．明确本学习任务总体安排
3．明确对各小组学业学习任务和考核的要求
	






6

	
	发动机微机控制系统认识：功能，组成，类型，工作原理，控制策略  （4学时）
2. CKP/CMP结构和工作原理；爆震控制原理（4学时）
3．查找和修复点火系统的故障，数据流读取，示波器波形分析。（12学时）
3．点火系过程考试  （6学时）

学习任务：点火系统检修（本次课内容）
服务
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	顾问经初步检查后发现客户送修的车辆启动马达能转，燃油供油压力能建立，但是不能启动，初步判断是点火系统故障，送到维修车间，你小组接到任务后需要对该车点火系统及相关传感器（CKP/CMP）检查维修，借阅并查找维修手册关于点火系统检修的相关信息，看懂并能分析电路图，实车查找到故障电路或故障部件，对其进行修复或更换损坏部件。同时，对检修过程中发现的其他故障及时与服务顾问或客户沟通确认，争取良好的顾客满意度。


明确对各小组关于学习任务2学习考评的要求：
1．能正确查阅电路图；（自评+教师抽检）
2．能正确分析故障原因并借助相关资料制定诊断计划；（自评+教师抽检）
3．能正确修复线路、更换损坏部件。（自评+教师抽检）
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	学习发动机微机控制系统功能、组成、类型、工作原理，控制策略；

	汽车上点火系统的组成、各自的功用；CKP/CMP的位置，类型和功能。（详见PPT）
 

	查阅资料或听老师讲解PPT，并完成工作页
	指导学生查阅资料并适当讲解。
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	CKP/CMP结构和工作原理；爆震控制原理；
	
	
	
	

	实车点火系统初步检查操作
	点火系统检查 (学生体验操作+教师适时示范讲解)
1.确认油箱的燃油量；  2.蓄电池电压检查3.曲轴位置传感器线路、插头检查;         4.燃油压力检查.   5.火花塞跳火检查
	
	教师适时进行操作示范，讲解检查要点
	





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/525021204343011123
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