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无轴传动系数是近年来全世界新流行的一种新的传动技术，是多种学术学科相结合的一种比较综合的技术。其中主要的学科技术包括信息技术，传动技术，无轴传动具有传动性能准确。构造不像机械传动那么复杂，并且且传动比比较宽泛等多方面的优点。因此，在世界上很多国家使用无轴传动系统来代替传统的传动系统。凹版印刷机中无轴传动来来代替传动的传动更是常见。而目前，我国的凹印机的无轴传动系统配置更多的是主要依赖于国外进口。而高价的进口成本和我国不成熟的技术使国产凹印机生产一直处于低谷的状态。所以我国需要自主开发高性能，新型无轴传动系统来摆脱现有的困境。
论文主要通过对凹印机的印刷流程及其结构的分析，并充分考虑了在印刷过程中套筒精度对于系统平台的影响而开发设计出了无轴传动实验平台，其中包括收放卷装置，牵引装置，印刷装置并且将所建立的无轴传动实验平台进行仿真来验证所建立模型的正确性。对以后无轴传动实验平台的设计有着一定积极促进的作用。
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