2024年广东建筑安全员A证考试题库
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 ( B )。
A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

2.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D ）。
A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

3.上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。
A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

4.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（ A）制度。
A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

5. ( B )泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。
A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

6.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m的距离？（B ）
A.0.5 B.1 C.1.5 D.2


7.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。
A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

8.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ）m。
A.1 B.3 C.5 D.10

9.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。
A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

10.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 ( B )列出安全防护、安全文明施工费用清单备查
A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

11.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是 ( D )。
A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案


12.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对( C )进行相应的安全生产教育培训。
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