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[bookmark: _TOC_250058]第 1 章 概 述
1.1 [bookmark: _TOC_250057]工程概况

工程名称：XX 市同康路雨水完善工程〔石河桥至黄泥岗段〕 建设地点：XX 市同康路〔石河桥至黄泥岗段〕
建设单位：XX 市建设投资进展有限责任公司编制单位：安徽省建设工程勘察设计院
工程规模：建de300~d1500 雨水管道 16872 米，改造盖板涵 10 处，建排洪沟共 1383 米。
工程投资：本工程总投资 2144.20 万元，其中工程直接费用为1747.96 万元。
1.1.1 [bookmark: _TOC_250056]工程法人简介
本工程建设法人单位为 XX 市建设投资进展有限责任公司，法人代表为马德根。
XX 市建设投资进展有限责任公司成立于 2023 年 5 月 19 日，隶属于XX 市人民政府的国有独资公司，公司注册资本金 4.5 亿元。
公司设有董事会和监事会，下设综合部、打算财务部、工程治理部、经营投资部、二姑尖分公司，现有员工12 人。目前已形成有效资产达 15 亿元。主要职能是担当城市建设中政府投资工程的融资、投资工作，经营经政府授权的资产，包括林业资产的经营、治理和收储，并完成市政府指定的其他工
作。
XX 市建设投资进展有限责任公司是城市根底设施及市政公用工程的投

融资平台和市场化经营、运作的主体，原则上为城市建设工程的工程法人。既是城市建设的执行者，又是城市建设的投资者；既是城市建设的经营者， 又是治理者。
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在市委、市政府的坚强领导下，公司一班人将进一步凝心聚力，奋力拼搏，为把 XX 市建设成为经济兴旺、社会文明、文化富强、环境美丽、人民富有的国家级历史文化名城和现代化的中等城市不懈奋斗！
1.1.2 [bookmark: _TOC_250055]工程背景
同康路原称安合路(安庆至合肥 206 国道XX 市市区段)，是 XX 市市区规划进展移至市区外围的一条过境道路，是穿越市区的主要干道、交通走廊， 也是XX 市的出城干道，在城市规划和城市布局中具有举足轻重的地位。
随着 XX 市城市建设速度的加快，城区内各项根底设施必需满足进展需求，为 XX 市的持续、高速进展供给有力的保障。排水工程是城市排污、排涝、防洪的骨干工程，是保障人民生命财产安全的重要设施，是现代化城市建设必不行少的局部。
XX 市地势西北高、东南低，自然汇水区域地势向市区方向倾斜；同康路位于市区西侧外围，西北为山区，同康路正处于雨水汇流的必经区域内。由于城市建设的加快，市区西部众多的自然雨水调蓄池塘已快速削减，且随着地面的硬化，城市的雨水汇流速度增大。降雨时，大量雨水从西北侧山地开头快速集合至现状同康路周边区域；而同康路现有的排水渠道和箱涵多破损和淤积严峻，排水力量缺乏；同康路东侧地势较低，大量雨水集合至此难以准时排出，便形成将该处地表漂浮的水涝灾难，不但造成经济损失，积水长期不退，也严峻影响道路沿线景观。随着 XX 市经济的迅猛增长，作为对外连接的重要窗口，同康路的路况及沿线的景观已不能适应XX 市进展的需要。
与此同时，XX 市政府鉴于同康路的重要性，已打算对同康路进展全方位、立体的改扩建。考虑到同康路全线均未埋设雨、污分流管道，仅路基下间隔布置有简易排水沟渠，为改造同康路沿线不良的排水状况，完善城市的根底设施建设，提升 XX 市的整体形象，XX 市城乡和住房建设局打算抓住道路改
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