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绝密★启用前
青岛市城阳区2023-2024学年九年级上学期期末物理密训卷
 
考试范围：九年级上册（人教版）；考试时间：120分钟
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注意事项：
1、答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2、请将答案正确填写在答题卡上
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	一、 选择题（共10题）


1.  （2020年秋•重庆期末）下列物体中，全部是由绝缘材料制成的是（　　）
A .手机
B .橡皮手套
C .照相机
D .电池
2.  （2020年秋•泰山区期末）下列说法正确的是（　　）
A .“炙手可热”表明机械能转化为内能
B .“花香四溢”表明分子在做无规则运动
C .制作保险丝要选用熔点较高、电阻大的材料
D .家用电能表要安装在总开关之后
3.  （2020年秋•太和县校级月考）灯泡L1、L2分别标有“6V 6W”和“3V 1.5W”的字样，若将他们并联使用时，为了保证用电器的安全，干路中电流最大为（　　）
A .1.5A
B .1A
C .2A
D .0.5A
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4.  （贵州省黔东南州黄平二中九年级（上）第一次月考物理试卷）如图所示的电路中，用电流表测量电路的电流，以下说法中正确的是（　　）
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A .电流表测的是L1的电流
B .电流表测的是L2的电流
C .电流表与电灯并联了
D .电流表测的是干路中的电流
5.  （玉林二模）（玉林二模）如图所示电路，电源电压恒为7V，电压表量程为0～3V，电流表量程为0～0.6A，滑动变阻器的规格为“20Ω　1A”，灯泡标有“6V　3W”字样．闭合开关，若两电表示数均不超过量程，灯泡两端的电压不超过额定电压，不考虑灯丝电阻变化，下列说法正确的是（　　）

A .电压表表示数变化范围2V～3V
B .电流表示数变化范围0.2A～0.5A
C .滑动变阻器的最大功率为0.5W
D .滑动变阻器连入电路的阻值变化范围2Ω～9Ω
6.  （2021•铁岭模拟）如图甲所示的电路中，电流表量程为​，灯泡正常发光时功率为​，滑动变阻器的最大阻值为​．将滑动变阻器滑片移动到最大阻值处，闭合开关​，在断开或闭合​时，在各元件安全下分别将滑动变阻器滑片从最左端向右最大限度移动，绘制了电流表和电压表示数的关系图像如图乙，下列说法正确的是​　　​

A .当灯泡的功率为​时灯丝电阻为​
B .电源电压为​
C .保证电路中各元件安全的前提下电路中的最大功率为​


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/617200144024006034
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