
人教新版九年级全册《第21章信息的传递》
2022年单元测试卷
一、单选题
1. [bookmark: topic_01d7870a-ed02-4ef7-8d31-3cf0d4cbb5]有几位同学谈论电话，他们有以下几种说法，你认为不正确的是（　　）
A电话之间的导线中传递的是电流信号
B电话之间是靠电话交换机实现通话的
C程控电话之间不需要用导线连接
D听筒和话筒都能进行声、电之间的转换
2. [bookmark: topic_ead7cba6-4d39-4162-bd81-98f0f75ead]我们生活在电磁波的海洋中。下列关于电磁波的说法正确的是（　　）
A月球上没有空气，电磁波不能传播
B手机不是用电磁波来传递信息的
C微波炉是用电磁波来加热食品的
D利用电磁波不能传递声音信号，只能传递图象信号
3. [bookmark: topic_82454624-7420-4e9e-89c7-c97a6744b0]信息传递技术的发展使人们冲破了时空的阻隔，下列关于信息传递的说法错误的是（　　）
A光纤通信是利用光从光导纤维的一端射入，在内壁多次反射从另一端射出，从而把它携带的信息传到远方
B同步通信卫星绕地球转动的周期跟地球的自转周期相同
C电磁波的传播可以不需要介质
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D微波是一种电磁波，它不能用于传递信息，只能用于微波炉中加热食物
4. [bookmark: topic_9d54c531-c736-4e92-9e4a-a35e1292ed]观众在家中选择不同频道观看电视直播时，实际上是在改变（　　）
A电视台发射的电磁波的波速	B电视机接收的电磁波的波速
C电视台发射的电磁波的频率	D电视机接收的电磁波的频率
5. [bookmark: topic_91257612-ef9d-4344-a5ec-62fd7c5157]关于微波，下列说法不正确的是（　　）
A微波是指频率为30 、波长为1  m的电磁波
B微波大部分沿地球表面绕射，所以可以实现全球通信
C卫星通信就是用通信卫星作为微波的中继站
D微波大致沿直线传播，需要每隔50 m左右建一个中继站
6. [bookmark: topic_34538018-4b5b-4231-b30d-5973fc936f]电视台把无线电信号发射到高空中的通信卫星上，卫星再把信号发射到地面上的其他地区，这样就实现了卫星电视实况转播。有关同步卫星，下列判断正确的是（　　）
A同步卫星的转动周期和地球的自转周期相同，相对于地面是静止的
B同步卫星和月球一样每天绕地球转一周
C同步卫星在空中静止不动
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D同步通信卫星作为传播微波的中继站，地球上空中有4颗几乎就能覆盖全球
7. [bookmark: topic_9d66475b-1f4d-4a59-a0cf-a5d9a20ece]光导纤维的主要用途是用来传递信息，进行通讯。把要传输的信息变成光信号在光纤中传播，如图所示，那么光在光纤中的传播方式是（　　）
A沿着光纤的中轴线直线传播	B沿着光纤的外壁多次折射传播
C沿着光纤的内壁多次反射传播	D沿着光纤螺旋式的曲线传播
二、填空题
8. [bookmark: topic_d5afe127-50d4-4b84-998b-7498c6a7f7]如图所示，“神舟十号”与“天宫一号”运动到相距30m的位置时，开始发送和接收______信号，自动控制对接，直到相互接触时耗时150s．若以“天宫一号”为参照物，“神舟十号”是______的，且速度为______m/s。
9. 2022年12月6日，“嫦娥三号”顺利进入预定轨道，在18时00分20秒这一时刻，控制中心接收到“嫦娥三号”发出的信号。“嫦娥三号”发出信号的时刻用莫尔斯电码表示，其代码为
“”。莫尔斯电码与数字的关系如表所示。“嫦娥三号”发出信号的时刻为
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______，此时距离控制中心______m．（电磁波的传播速度为3×108m/s）
	数字
	莫尔斯密码
	数字
	莫尔斯密码

	0
	-----
	5
	…

	1
	•----
	6
	-…

	2
	••---
	7
	--…

	3
	…--
	8
	---••

	4
	…-
	9
	----•


10. [bookmark: topic_3dbe78da-22b6-47bf-b3ce-c38a764ed7]固定电话是通过______传递声音信息的；移动电话是通过______传递声音信息的。验钞机利用了______来检验钞票的真假。
11. [bookmark: topic_52a86e05-b882-43bc-bf4c-08c495e7ee][bookmark: topic_41e8e3b2-4fb4-4ba2-8392-d05ed926c9]如图是无线电广播工作过程的简易图。话筒把播音员的______转换成______信号，调制器把音频信号加载到______电流上发射到空中，收音机接收到各种电磁波并从中选出特定频率的信号。通过解调将______信号留下，通过______把播音员的声音从收音机播放出来。
远程信息传递技术已经广泛应用于我们的生活。例如：地面卫星控制中心是利用______
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向“嫦娥三号”传递指令的；倒车雷达利用______来判断到障碍物的距离；家用电视遥控器是靠______实现对电视机的控制的。（选填“电磁波”、“超声波”、“紫外线”、“红外线”、“可见光”）
三、综合题
1. [bookmark: topic_58d066e0-feea-4dbe-b66d-9c87e9faec]微波是一种很有“个性”的电磁波：微波一碰到金属就发生反射，金属根本无法吸收或传导它；微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料，但不会消耗能量；微波碰到含有水分的食物，其能量大部分被食物吸收。过量的微波辐射对人体有害。微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成，装食物的容器则用绝缘材料制成。微波炉内的磁控管能产生振动频率为×109H的微波，直达食物内部5cm深，使食物中的水分子也随之振动，剧烈振动产生大量的热能被食物吸收，于是食物“煮”熟了。用微波炉烹饪的速度比其它炉灶快4至10倍，热效率高达80%以上。
（1）微波炉内产生的微波属于______
A．声波　　　B．电磁波　　　C．超声波　　D．红外线
（2）家庭使用微波炉工作时，实现的能量转化的过程是______能转化为______能。
（3）微波炉在使用时，食物不能用金属容器装入后放进炉内加热，试根据短文内容简述其原因。
（4）与其它灶具相比，微波炉烹饪速度快且热效率高的主要原因是什么
四、实验探究题
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12. [bookmark: topic_3ab5370e-6d1c-413b-9710-f8e50ae76e]打开收音机的开关，将旋钮调到没有电台的位置，并将音量开大。取一节旧的干电池和一根导线，靠近收音机，将导线的一端与电池的一极相连。再用导线的另一端与电池的另一极时断时续地接触，如图所示，会听到收音机发出“咔咔”声，这一现象验证了______的存在。现将收音机放入玻璃罩中，用抽气机抽去罩中的空气，重复以上实验，却发现听不到收音机发出的“咔咔”声。试分析：
（1）收音机放在真空玻璃罩中听不到“咔咔”声的原因是______。
（2）谢老师在一次乘坐镇江商业城的电梯时，发现性能完好的手机接收不到信号。请问这是什么原因______，请设计一个实验验证你的判断______。（简述实验方法）
13. [bookmark: topic_6c075c69-1f88-470a-ab6d-8813da7ece]阅读材料并完成填空。
光纤通信
激光具有很高的亮度，一台大功率激光器发出的激光，亮度可达太阳亮度的107～1014倍。
激光通信与无线电通信类似，即先将声音和图象信号调制到激光束上，然后把载有声音和图象信号的激光发送出去，最后用接收装置把声音和图象信号检测出来。
科学家们研究利用激光进行光纤通信，并取得了很大的成功，光纤是一种非常细的玻璃丝，比人的头发丝还要细，直
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径只有十分之几毫米，光纤由内芯和包层两部分组成，内芯由光速较小的物质做成，包层由光速较大的物质做成，光在内芯中传播，不断被包层反射回来，曲折前进，如图所示，这样，带有信号的激光就沿着光纤向前传播，容量大，不受外界条件的干扰，使激光通信能传播很远，并且能提高通信质量。
（1）激光通信的原理是：______。
（2）光纤是一种非常细的玻璃丝，它由内芯和包层两部分组成，光在内芯中传播时，不断被包层______，曲折前进。
（3）激光的光纤通信具有______等优点。
[bookmark: topic_3fbd69f0-5c28-4676-abca-94f3d2ad5a]微波炉是人们用来加热食品的常用灶具。微波是一种高频电磁波，能穿透陶瓷器、玻璃、耐热塑胶等材料，微波炉所使用的微波频率为2450MH。
（1）为了用电安全，微波炉应该使用______（两脚/三脚）插头。
（2）用微波炉加热饭菜时，应选用______（不锈钢/铁/玻璃）容器来加热，加热过程中是将______能转化为内能。
（3）小明想知道微波炉的热效率，他用电能表（表头如图所示）、温度计等工具进行了如下实验：
A．在杯中装有质量为m的冷水，测出水的初温为t0；
B．把杯子放进微波炉，并选择高温档；
C．将微波炉定时器旋转到两分钟的位置，同时记录电能表指示灯在这个时间内闪烁的次数n；
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D．加热结束后，迅速测出水的末温t。
①以上实验中，还缺少一个步骤，请你补上这个步骤：______。
②电能表指示灯闪烁一次，用电器消耗的电能E0=______J．（保留一位小数）
③微波炉热效率的表达式η=______。（用字母表示）
五、计算题
1. [bookmark: topic_0e70261b-5307-4fd9-921b-9a875c4361]几千年来中国的厨艺最讲究的就是“火候”二字。现在市面上流行如图1所示的新型电饭锅，采用了“聪明火”技术，电脑智能控温、控压，智能化控制食物在不同时间段的温度，以得到最佳的口感和营养，其简化电路如图2甲所示。R1和R2均为电热丝，S是自动控制开关。把电饭锅接入220V的电路中，用电饭锅的“聪明火”煮米饭，电饭锅工作时的电流随时间变化的图象如图2乙所示。
（1）求电热丝R2的阻值（计算结果保留一位小数）；
（2）这个电饭锅在0-15min把质量为的米饭由20℃加热到100℃，求电饭锅在这段时间内加热的效率[c米饭=×103J/（g•℃）]。
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答案和解析
1【答案】C
【解析】
解：电话的话筒把声音的信号转变为强弱变化的电流的信号传递出去，再通过听筒把强弱变化的电流信号变成声音的信号，把传输的声音还原出来。故A、D选项的说法正确，不符合题意；
电话之间要靠导线传递电信号，靠电话交换机实现通话，故B不符合题意，C符合题意；
故选：C。
电话之间要靠导线传递电信号，靠电话交换机实现通话，靠听筒和话筒进行声、电之间的转换。
要解决本题就要明白电话传输信息的过程，本题属于对基础知识的考查。
2【答案】C
【解析】
解：A、电磁波的传播不需要介质，月球上电磁波可以传播，故A错误；
B、手机是利用电磁波来传递信息的，故B错误；
C、微波炉是用电磁波来加热食品的，故C正确；
D、电磁波既能传递声音信号又能传递图象信号，故D错误。
故选：C。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618122116112006027
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