重庆龙都建筑有限公司
《紧急性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故部位、环节和预防措施》
一）紧急性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案
为了有效预防、监控可能在某个分部、分项和环节上发生建筑安装生产重大事故，最大限度的削减人员伤亡和财产的损失，依据本企业承揽工程业务的特点，针对下列分部、分项工程（1）地基开挖工程；（2）脚手架工程、事故易发部位、环节（3）高处作业（4）机械损害（5）触电事故（6）火灾。特制定专项《平安限制措施和应急预案》。
一、现场紧急性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位
A：地基开挖工程
B：脚手架工程。事故易发部位、环节
C：高处作业
D：机械损害
E：触电事故
H：火灾
二、应急准备和响应组织准备
1、目的：
为了爱惜本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命平安，保证本企业在出现生产平安事故时，能够刚好进行应急救援，从而最大限度地降低生产平安事故给本企业及本企业员工所造成的损失，成立公司生产平安事故应急救援小组。
2、适用范围：
适用于所在公司内部实行生产经营活动的部门及个人。
3、责任：
本公司建立生产平安事故应急救援指挥机构：
	负责人及部门
	职务
	工作职责
	备注

	总经理
	法定代表人
	主持全面工作
	

	平安科
	平安科长
	应急救援协调指挥工作
	

	项目部
	各项目部经理
	应急救援实施工作
	

	财务部
	财务主管
	平安生产及救援资金保障
	


4、施工现场生产平安应急救援小组
	负责人姓名
	工作职责
	备注

	项目经理
	主持施工现场全面工作
	

	项目技术负责人
	负责组织应急救援协调指挥工作
	

	专职平安员
	负责应急救援实施工作
	

	技术质检、材料员等
	参及应急救援实施工作
	


5、生产平安事故应急救援组织成员经培训，驾驭并且具备现场救援救援的基本技能，施工现场生产平安应急救援小组必需配备相应的急救器材和设备。小组每年进行1-2次应急救援演习和对急救器材设备的日常修理、保养，从而保证应急救援时正常运转。
6、生产平安事故应急救援程序：
公司及工地建立平安值班制度，设值班电话并保证24小时轮番值班。
如发生产平安事故立刻上报，详细上报程序如下：
现场第一发觉人——现场值班人员—— 现场应急救援小组组长——公司值班人员——公司生产平安事故应急救援小组——向上级部门报告。
生产平安事故发生后，应急救援组织立刻启动如下应急救援程序：
现场发觉人：向现场值班人员报告
现场值班人员：限制事态爱惜现场组织抢救，疏导人员。
现场应急救援小组组长：组织组员进行现场急救， 组织车辆保证道路畅通，送往最近医院。
公司值班人员 ：了解事故及伤亡人员状况
公司生产平安应急救援小组：了解事故及伤亡人员各简况及实行的措施，成立生产平安事故临时指挥小组，进行善后处理事故调查，预防事故发生措施的落实。并上报上级部门
7、应急救援小组职责：
⑴组织检查各施工现场的平安隐患，落实各项平安生产责任制，贯彻执行各项平安防范措施及各种平安管理制度。
⑵进行教化培训，使小组成员驾驭应急救援的基本常识，同时具备平安生产管理相应的素养水平，小组成员定期对职工进行平安生产教化，提高员工平安生产技能和平安生产素养。
⑶制定生产平安应急救援预案，制定平安技术措施并组织实施，确定企业和现场的平安防范和应急救援重点，有针对性的进行检查、验收、监控和紧急预料。
三、潜在紧急源的应急准备和响应(事故)事务
A：地基开挖：
（一）、应急准备
1、组织机构及职责
(1)项目部地基开挖事故应急准备和响应领导小组
   组长：项目经理
组员：项目技术负责人专职平安员  施工员  质检员  值勤人员
   值班电话：
(二)、准备工作：
1、地基开挖前，进行现场勘察，摸清工程状况、地质、水文状况，以及地下埋设物、电缆线路、上下水管道、煤气管道、邻近建筑等状况，以便有针对性的实行平安措施。
2、按批准的施工组织设计和平安防护措施进行技术和平安交底。
 (三)、地基开挖平安措施：
1、依据地基工程开挖深度和工程量大小，选择人工挖土或机械挖土方案。
2、如开挖的基坑比邻近建筑物基础深时，开挖应保持确定的距离和放坡，必要时还要实行边坡支撑加固措施，以免出现滑坡、塌方事故。
3、弃土应刚好运出，如须要临时堆土或留作回填土，堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别而定。
4、必要时应实行坑壁支护。
5、刚好实行排水措施，以免基坑被水浸泡，造成坑壁土质松软、土方下滑、坍塌造成人员伤亡。
6、接受机械挖土时，须要人员来协作清底，但在清底、清边时，要待机械停止工作时进行，以免机械伤人。
(四)、应急预案：
1、地基开挖前现场平安领导小组，针对平安要实行预防措施，对作业人员进行技术和平安进行交底，使作业人员做到心中有数。按施工方案、平安操作规程严格操作。
2、专职平安员要在现场进行平安检查，发觉隐患刚好订正处理。
3、准备确定数量的应包工具，如应急灯、铁铲 、撬杠、应急药箱、担架、救援车等。
4、一旦发生坍塌事故和平安伤亡事故，现场平安领导小组要刚好组织人员进行抢救，并刚好上报公司，请求公司赐予支援。
5、帮助调查人员搞好事故调查。
B：脚手架
一、应急准备
1、组织机构及职责   
(1)项目部脚手架事故应急准备和响应领导小组
   组长：项目经理
组员：项目技术负责人、专职平安员、施工员，质检员、架子工长、
值班电话：
(二)、外脚手架：
1、单排脚手架：它由落地的许多单排立杆及大、小横杆、扫地杆等绑扎或扣接而成。
2、双排脚手架：它由落地的许多里、外两排立杆及大、小横杆、扫地杆等或扣接而成。
 (三)、外脚手架的平安措施：
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