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前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。  本文件由吉林省不动产登记管理中心提出。
本文件由吉林省自然资源厅归口并组织实施。
本文件起草单位：吉林省不动产登记管理中心、吉林省航测遥感院、吉林省测绘产品质量监督检查   站、农安县农安镇综合服务中心。
本文件主要起草人：刘彦彤、邵长富、刘成彬、孙宁、孙德峰、倪连波、孙茜、宗翔、常颖、魏来、   祖晓阳、郭建、马金玮。
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自然资源地籍调查成果验收规范


1 范围

本文件规定了自然资源地籍调查成果验收的基本规定、单位成果质量评定、抽样检查。  本文件适用于自然资源地籍调查成果的验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 20257.2 国家基本比例尺地图图式 第2部分：1:5000 1:10000地形图图式

	GB/T
	24356
	测绘成果质量检查与验收

	GB/T
	42547
	地籍调查规程

	TD/T
	1016
	国土资源信息核心元数据标准

	TD/T
	1077
	地籍调查基本术语



3 术语和定义

GB/T 24356、GB/T 42547、TD/T 1077 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
自然资源登记单元 natural resources registration unit
所有权主体清晰、自然资源种类明确、生态功能相对完整、集中连片且边界封闭的空间范围。
3.2
自然资源地籍调查 natural resources cadastral survey
通过权属调查和地籍测绘，全面查清自然资源登记单元的权属、位置、界址、数量、质量、利用、
权利限制、公共管制等状况的调查工作。

4 基本规定

4.1 检查与验收

4.1.1 一级检查

项目承担单位的作业部门（组）应对各阶段成果进行全数检查。

4.1.2 二级检查

4.1.2.1 项目承担单位的质检部门应对通过一级检查的成果进行最终成果质量检查。
4.1.2.2 最终检查应对提交成果进行内业和外业检查，内业成果应进行全数检查，外业成果检查的实  地抽检比例不低于 30%。
4.1.2.3 应对最终成果与初步调查成果进行比对检查。
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1.1.1 三级检查

1.1.1.1 登记机构或授权机构应对组织实施的成果进行内业和外业检查，内业成果应进行全数检查，  外业成果检查的实地抽检比例不低于 20%。
1.1.1.2 应对最终成果与初步调查成果进行比对检查。

1.1.2 验收

1.1.2.1 登记机构或授权机构应委托质量检验机构进行成果验收。
1.1.2.2 验收应对抽样成果进行内业全数检查，外业成果检查的实地抽检比例不低于 5%。

1.2 记录和报告

1.2.1 一级、二级、三级检查应填写自然资源地籍调查成果检查记录表（参见附录 A）。
1.2.2 二级、三级检查和验收应编写检查与验收报告，报告格式应符合 GB/T 24356 中的规定。

1.3 质量问题处理

1.3.1 一级、二级、三级检查中发现的质量问题，项目承担单位应及时整改。当一级、二级检查中出  现质量问题判定分歧时，由项目承担单位技术责任人裁定；当三级检查中出现质量问题判定分歧时，由   登记机构或授权机构裁定。
1.3.2 经验收判为合格的批成果，项目承担单位要对验收中发现的问题进行整改，然后进行复查；经  验收判为不合格的批成果，要将检验批全部退回项目承担单位进行全面整改，然后再次申请验收。
1.3.3 验收中发现有不符合标准、技术设计书或者其他有关技术规定的成果时，质量检验机构应及时  提出处理意见，项目承担单位整改后再进行检查验收。

2 成果质量评定

2.1 质量评价基本单位

自然资源地籍调查成果质量评价以自然资源登记单元为基本单位。

2.2 质量元素及错漏分类

自然资源地籍调查成果质量元素、权重及错漏分类按自然资源地籍调查成果质量元素及错漏分类表   执行（参见附录 B）。
2.3 权重设置

2.3.1 质量元素、质量子元素的权重参见附录 B。
2.3.2 当检验对象是初步调查成果时，矢量及属性表的权重调整为 0.3，最终成果与初步调查成果比对的权重调整为 0。
2.4 质量评分

2.4.1 分值设定

2.4.1.1 质量评分方法采用错漏类型扣分法。
2.4.1.2 错漏类型按严重程度分为 A、B、C 三类。
2.4.1.3 每项质量元素或质量子元素均设置 100 分，错漏扣分按表 1 规定执行。
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表1 错漏扣分标准

	错漏类型
	严重程度
	扣分值

	A
	严重错漏
	32分

	B
	较重错漏
	12分

	C
	一般错漏
	1分



1.1.1 质量元素评分方法

1.1.1.1 当质量元素中没有A 类错漏出现时，参照附录 B 计算质量元素得分。
1.1.1.2 当质量元素不包含质量子元素时，按式（1）计算质量元素得分。
𝑆1 = 100 − (𝑎1𝐵 × 12 + 𝑎1𝐶 × 1) ························································ (1)
式中：
𝑆1——质量元素得分，𝑆1为负数时视为 0 分；
𝑎1𝐵——质量元素出现B类错漏个数；
𝑎1𝐶——质量元素出现C类错漏个数。
1.1.1.3 当质量元素包含质量子元素时，按式（2）、（3）计算质量元素得分。
𝑆2 = 100 − (𝑎2𝐵 × 12 + 𝑎2𝐶 × 1) ························································ (2)
式中：
𝑆2——质量子元素得分，𝑆2为负数时视为 0 分；
𝑎2𝐵——质量子元素出现B类错漏个数；
𝑎2𝐶——质量子元素出现C类错漏个数。
𝑆1 = ∑𝑛 (𝑆2𝑖 × 𝑃2𝑖)···································································· (3)
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式中：
𝑆1——质量元素得分；
𝑆2𝑖——第 项质量子元素得分；
𝑃2𝑖——相应质量子元素的权重；
 ——质量元素包含质量子元素的个数。
1.1.2 登记单元质量评分方法

𝑖=1
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登记单元质量得分按式（4）计算。


S  = ∑𝑛    (𝑆1𝑖 × 𝑃1𝑖)	(4)
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1.2 


式中：
S——成果质量得分；
𝑆1𝑖——第 项质量元素得分；
𝑃1𝑖——相应质量元素的权重；
 ——质量元素个数。
登记单元质量评定

𝑖=1
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根据成果质量得分评定质量等级，见表 2。
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表2 登记单元质量评定

	成果质量得分
	质量等级

	S≥70
	合格

	S＜70
	不合格



1 抽样检查

1.1 确定样本量

根据检验批的批量按表 3 确定样本量。

表3 批量与样本量对照表

	批量
	样本量

	1～5
	全数检查

	6～10
	5

	11～15
	6

	16～20
	7

	21～25
	8

	26～30
	9

	31～35
	11

	36～40
	12

	41～45
	14

	46～50
	15

	51～∞
	分批次提交，批次数应最小，各批次的批量应均匀。



1.2 抽取样本

1.2.1 样本选取

样本应均匀分布，以“自然资源登记单元”为单位在检验批中随机抽取样本。

1.2.2 资料

应至少包括以下资料：
a) 实施方案；
b) 技术设计书；
c) 工作报告；
d) 技术报告；
e) 地籍调查情况说明及修改情况说明；
f) 检查记录和检验报告；
g) 自然资源地籍调查成果汇交清单（参见附录 C）。

1.2.3 样本质量评定

当样本中单位成果全部合格时，评定样本质量为合格。
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1.1.1 批成果质量评定

当样本质量合格时，评定批成果质量为合格。
 (
DB22/T 3628
—
2023
)
 (
DB22/T 3628
—
2023
)

 (
10
)
 (
7
)
[image: ]


附 录 A
（资料性）
自然资源地籍调查成果检查记录表

自然资源地籍调查成果检查记录表见表 A.1。

表A.1 自然资源地籍调查成果检查记录表

	自然资源地籍调查成果检查记录表

	登记单元名称
	

	登记单元号
	

	项目承担单位
	

	序号
	质量元素
	质量问题
	错漏类别
	处理意见
	修改情况
	复查情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检查者：	检查日期：	年 月 日

	修改者：	修改日期：	年 月 日

	复核者：	复核日期：	年 月 日
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附 录 B
（资料性）
自然资源地籍调查成果质量元素及错漏分类表

自然资源地籍调查成果质量元素及错漏分类表见表 B.1。

表B.1 自然资源地籍调查成果质量元素及错漏分类表

	质量元素及
权重（P1）
	质量子元素及
权重（P2）
	错漏类型

	
	
	A 类
	B 类
	C 类

	


















矢量及属性成果（0.25
	



定位基础
（0.05）
	1.数学基础不符合《自然资源确权登记操作指南（试行）》（自然资办发
〔2020〕9号）中的数学基础要求 2.测量控制点点位精度不符合GB/T
42547要求
3. 数据格式、命名不符合附录C要求
4. 数据缺失或无法正常打开
5. 其他严重错漏
	1. 数据属性结构不符合《地籍数据库 第2部分：自然资源
（征求意见稿）》（自然资办函〔2022〕116号）要求
2. 测量控制点属性结构描述表中必填字段填写错漏
3. 其他较重错漏
	1. 测量控制点属性结构描述表中非必填字段填写内容错漏
2. 定位基础数据存在拓扑错误
3. 其他一般错漏

	
	





境界与政区
（0.1）
	1.数学基础不符合《自然资源确权登记操作指南（试行）》（自然资办发
〔2020〕9号）中的数学基础要求 2.境界与政区界线与国土调查行政区界线不一致
3. 数据格式、命名不符合附录C要求
4. 数据缺失或无法正常打开
5. 其他严重错漏
	1. 数据属性结构不符合《地籍数据库 第2部分：自然资源
（征求意见稿）》（自然资办函〔2022〕116号）要求
2. 行政区属性结构描述表中必填字段填写内容错漏
3. 行政区界线属性结构描述表中必填字段填写内容错漏4.境界与政区数据存在拓扑错误
5.其他较重错漏
	1. 行政区属性结构描述表中非必填字段填写内容错漏
2. 行政区界线属性结构描述表中非必填字段填写内容错漏
3. 其他一般错漏

	
	





地籍分区
（0.1）
	1.数学基础不符合《自然资源确权登记操作指南（试行）》（自然资办发
〔2020〕9号）中的数学基础要求 2.地籍区、地籍子区界线与农村集体土地所有权确权登记成果中的地籍区、地籍子区界线不一致
3. 数据格式、命名不符合附录C要求
4. 数据缺失或无法正常打开
5. 其他严重错漏
	1. 数据属性结构不符合《地籍数据库 第2部分：自然资源
（征求意见稿）》（自然资办函〔2022〕116号）要求
2. 地籍区属性结构描述表中必填字段填写内容错漏
3. 地籍子区属性结构描述表中必填字段填写内容错漏
4. 地籍区、地籍子区数据存在拓扑错误
5. 其他较重错漏
	1. 地籍区属性结构描述表中非必填字段填写内容错漏
2. 地籍子区属性结构描述表中非必填字段填写内容错漏
3. 其他一般错漏
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