福建厦门市翔安第一中学物理八年级下册期末考试专题测试
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、用如图所示的滑轮组拉着物体A在水平桌面上做匀速直线运动。如果拉力F=12N，忽略滑轮重、绳重和滑轮摩擦，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．物体A对动滑轮的拉力为12N	B．物体A受到的拉力为4N
C．物体A受到的摩擦力为24N	D．竖直墙受到的拉力为24N
2、下列各情境中，小阳对书包做功的是（　　）
A．小阳背书包匀速走在水平路面上
B．小阳背着书包站在车站等车
C．小阳把放在地面的书包向上拎起
D．小阳不慎将书包从手中脱落
3、人眼的晶状体和角膜的共同作用相当于凸透镜，如图中关于近视眼与远视眼的成因及矫正的说法中正确的是（　　） 
[image: ]
A．甲为近视眼，可佩戴凹透镜矫正
B．甲为远视眼，可佩戴凸透镜矫正
C．乙为近视眼，可佩戴凸透镜矫正
D．乙为远视眼，可佩戴凹透镜矫正
4、如图所示，不计质量的硬杆处于水平静止状态，以下说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_873265606]
A．硬杆始终保持水平静止状态，改变FA的方向，FA有可能等于G
B．硬杆始终保持水平静止状态，改变FA的方向，FA的大小有可能不变
C．撤去FA硬杆会因为受到物体的重力G而绕O点顺时针转动起来
D．撤去FA同时在B点施加一个大小与FA相同的力，硬杆不可能保持水平静止




5、如图为七星游乐场中的一款游乐项目，爸爸用滑轮组将小红升上去，若小红重（不计摩擦力及椅子、横杆和绳重），每个动滑轮重为，提升过程中爸爸手中的绳子在内移动了，下列说法正确的是（　　）
[image: ]


A．小红上升的距离为	B．拉力做功的功率为


C．此装置的机械效率为	D．此过程所做的额外功为
6、图中的两个容器中盛有同种相同质量的液体，容器底部受到液体的压强分别为PA、PB，容器底部受到液体的压力分别为FA、FB，则（　　）
​[image: ]​
A．PA=PB     	B．PA＞PB     	C．FA=FB    	D．FA＞FB
7、体育课上小明和小李在玩篮球休息时他们讨论了一些关于打篮球时的物理问题，他们的讨论中说法不正确的是（　　）
A．投篮时，篮球离开手后继续向上运动，是因为篮球具有惯性
B．篮球从篮筐中下落时，速度逐渐加快，是因为重力的作用
C．静止在地面上的篮球，他所受的重力与篮球对地面的压力平衡
D．篮球撞在篮板上被弹回，是力改变了物体的运动状态
8、如图所示是“一动一定”滑轮组，a、b为两个弹簧测力计，不计滑轮重，绳重及摩擦，当匀速提升G=600N的重物时，a、b两弹簧测力计的示数分别为（　　）  
[image: 图片_x0020_100015]
A．600N  200N	B．600N   300N
C．400N  300N	D．400N   200N
9、A，B两个实心正方体的质量相等，密度之比ρA：ρB＝8：1，若按甲、乙两种不同的方式，分别将它们叠放在水平地面上（如图所示），则地面受到的压力之比和压强之比分别是  
[image: ]
A．F甲：F乙＝1：1，p甲：p乙＝1：2
B．F甲：F乙＝1：1，p甲：p乙＝1：4
C．F甲：F乙＝1：2，p甲：p乙＝2：1
D．F甲：F乙＝8：1，p甲：p乙＝1：8
10、如图所示是我国新型万吨级055型导弹驱逐舰，其排水量可达12500t，该型驱逐舰在海上航行过程中，下列说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100003]
A．发射导弹后，驱逐舰所受浮力变小
B．排水量指的是驱逐舰所受的重力
C．驱逐舰直线行驶时，运动状态不变
D．发射导弹后，驱逐舰会下沉一些
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、小黄用图所示的滑轮组经过10s的时间，用150N的拉力将一个重270N的重物提高1m，求此过程：拉力F自由端拉出的距离是　     　m；小黄所做的有用功是　     　J；总功是　     　J；拉力做功的功率是　     　W。
[image: 图片_x0020_100007]
2、质量均为1kg的铁球和正方体木块置于水平桌面上，如图所示。静止时，铁球所受的支持力为　     　N，铁球所受的支持力与　               　力为一对相互作用力，此时　     　（选填“铁球”或“木块”）对桌面的压强大。（g取10N/kg）
[image: 图片_x0020_100026]
3、如图所示，强力吸盘挂钩吊起两块砖头而不滑落，每块砖的质量约为2.5kg，吸盘与墙壁的接触面为35cm2，当时的大气压为1´105Pa，两块砖的总重力是　     　N；墙壁对吸盘的摩擦力为　     　N，吸盘受到的大气压力是　     　N；若大气压增加，墙壁对吸盘的摩擦力　     　。（g=10N/kg）
[image: 图片_x0020_100005]
4、滑雪运动员在高速下滑时，常采用“下蹲”的姿势，这是为了　                         　；假如教室里悬挂电灯的绳子突然断了，且同时受到的所有的力全部消失，电灯将　               　。
5、将实心正方体甲、乙放在海绵上，凹陷程度如图，它们的质量分别为m甲、m乙，密度为ρ甲、ρ乙，则关于m甲、m乙和ρ甲、ρ乙的关系，可能存在的情况有：①m甲＞m乙，ρ甲＜ρ乙；②　                       　；  ③　                     　。（请再写出可能存在的两种情况）。
[image: ]
6、我国测得珠穆朗玛峰的最新高度为8848.86米。珠峰顶的大气压远远　     　（选填“大于”或“小于”）山脚处的气压，在峰顶如果用常规锅烧水，水的沸点会　     　（选填“高”或“低”）于100℃。
7、图是华为最新发布的5G手机－华为Ｍate30pro，该手机使用我国自主研发的海思麒麟990芯片，该芯片采用7nm工艺制程，7nm=　        　m；它的双4000万像素徕卡四摄镜头相当于一个　     　透镜(填“凸”或“凹”)。
[image: ]
8、静止在水平桌面上的水杯，受到　     　和　     　的作用，其中受到的　     　力是弹力。由于力的作用是相互的，水杯对桌面会产生一个压力，此压力是　     　（选填“水杯”或“桌面”）发生形变产生的。   
9、如图所示，轻质杠杆OA中点悬挂重为60N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则力F的大小是　     　，保持F的方向不变，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，力F将　     　（选填“变大”、“变小”、或“不变”）。 这种杠杆相当于　     　滑轮。
[image: 图片_x0020_1449528378]
10、如图甲，在一档中央电视台拍摄的节目中，实验员正在亲身实践：当汽车被水浸没，该如何逃生（此操作危险，切勿模仿）。工作人员将汽车缓缓浸入水中，坐在车里的实验员尝试推开车门逃生他们用传感器测出了车门受到的外部水的压力，如图乙。如果某个时刻，车门底部处在水下10厘米处，则车门底部受到的水的压强为　     　帕。我们从图乙中看到，当车门受到水的压力为9.19千牛时，门打不开，而当车门受到的压力增大到10.06千牛时，车门反而打开了，猜测此时车里　     　（选填“充满水”或“没有水”），解释此时可以打开车门的原因　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  　。
[image: ]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、如图,使用杠杆提升重物,拉力F竖直向下,重物匀速缓慢上升,相关数据如下表:求
[image: 图片_x0020_100030]
	物重G/N
	拉力F/N
	时间t/s
	A端上升的竖直距离h/m
	B端下降的竖直距离s/m

	200
	500
	0.5
	0.4
	0.2


（1）拉力所做的功   
（2）拉力做功的功率   
（3）此过程中,该杠杆的机械效率   
2、放在水平桌面上的容器内装有质量为1.2kg的水,若水深20cm,容器底面积为40cm2,容器质量0.8kg  （g=10N/kg）求
[image: 图片_x0020_1494946946]
（1）水对容器底部的压强和压力   
（2）容器底对桌面的压力和压强   
3、星期天，小强同学参加社区举办的“体验日”活动中，体验了一回送水工的工作，将一桶饮用桶装水搬到五楼的张爷爷家，饮用桶装水如图所示，某几种参数如表所示，求：（g＝10牛/千克）
[image: ]
	材质
	PC

	容量
	18.9升（5加仑）

	桶长
	50厘米

	桶底直径
	28厘米

	桶口直径
	5.5厘米


（1）若桶中装满水，水的质量是多少千克？   
（2）若将装满水的饮用桶放在水平地面上，水对桶底的压强为多少帕？   
（3）小强同学质量为40kg，桶重不计，每只脚与地面接触面积约250cm2，当他扛起这桶水双脚站立时，他对水平地面的压强是多大？   
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、小芳同学做探究凸透镜成像的规律实验，她首先按图所示完成仪器装配，图中H点是2倍焦距处。
[image: 图片_x0020_1341207851]
（1）经过调节，在光屏上得到了一个清晰的像，但像的位置偏高，为了使像能成在光屏的中央，应把蜡烛向　     　（选填“上”或“下”）调；   
（2）调节好蜡烛的高度后，她把蜡烛移到A点处，此时光屏上的像很模糊，为了得到清晰的像，应把光屏向　     　移动（填“左”或“右”），这次成的是倒立　     　（选填“放大”、“等大”或“缩小”）的实像；   
（3）当烛焰通过凸透镜在光屏上成一实像时，小明用不透明的纸挡住透镜上半部分，则光屏上所成的是　     　（选填“完整的”或“不完整的”）像；   
（4）再把蜡烛移到B点处，无论怎样调节光屏，光屏上始终接收不到像，是因为此时成的是正立、放大的　     　像，要想看到这个像，小芳应从凸透镜的　     　（选填“右”或“左”）侧透过凸透镜观察；   
（5）重新使蜡烛、凸透镜、光屏三者的位置如图所示，然后把凸透镜换成平面镜，观察平面镜也能看到一个正立、　     　（选填“放大”、“等大”或“缩小”）的蜡烛的像，把光屏移到这个像所在的位置，光屏上　     　（选填“有”或“没有”）这个像。   
2、在探究“影响浮力大小的因素”时，同学们做了如图所示实验。根据信息回答下列问题：
[image: 图片_x0020_100012]
（1）物体全部浸入水中受到的浮力是　     　N；   
（2）在c图中画出重物所受浮力F的示意图；   
（3）根据图a、c、d实验可得出：浮力的大小与　           　有关；   
（4）根据图　        　实验可得出：浮力的大小与排开液体的体积有关；   
（5）由实验数据可知，液体的密度为　         　kg/m3。   

[bookmark: _GoBack]-参考答案-
一、单选题
1、【答案】D

【解析】【解答】A．由图知，吊着动滑轮的绳子段数为3，物体A对动滑轮的拉力为 
A不符合题意；
B．物体A受到的拉力与物体A对动滑轮的拉力是一对相互作用力，大小相等，故物体A受到的拉力也为36N，B不符合题意；
C．物体A受到的摩擦力与物体A受到的拉力是一对平衡力，大小相等，所以，物体A受到的摩擦力为36N，C不符合题意；

D．如图，定滑轮左侧由两段绳子吊着，而同一根绳子上的拉力处处相等，根据力的平衡可知，竖直墙对定滑轮的拉力为  竖直墙受到的拉力与竖直墙对定滑轮的拉力是一对相互作用力，大小相等，所以，竖直墙受到的拉力为24N，D符合题意。
故答案为：D。
【分析】用滑轮组水平拉动物体，拉力作的功为总功，克服摩擦力做的功为有用功，两者相除即为机械效率，结合机械效率列方程求解拉力和摩擦力即可。
2、【答案】C
【解析】


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/645343203123011101
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