[image: ]2022年江苏省泰州市姜堰区仲院中学中考物理模拟试卷
一、选择题（每小题4个选项中只有1个符合题意，每题2分，共24分）
1. 下列估值中最接近实际值的是（　　）
A. 中学生的脉搏跳动频率为1.2Hz
B. 泰州市最低气温约为-28℃
C. 可听声的频率为20~2000Hz
D. 液晶电视机工作时的电流约10A
【答案】A
【解析】
【详解】A．中学生的脉搏跳动频率为每分钟60~80次，每秒跳动接近于1.2次，故跳动频率为1.2Hz左右，故A符合题意；
B．泰州市位于长江沿岸，全年最低气温约为0℃左右，故B不符合题意；
C．超过20000Hz的为超声波，低于20Hz的为次声波，人的耳朵听不到，所以可听声的频率为20~20000Hz，故C不符合题意；
D．液晶电视机的额定功率为110W左右，工作时的电流约为


故D不符合题意。
故选A。
2. 下列关于物理学家做出贡献的叙述，符合历史事实的是（　　）
A. 奥斯特－－最早记述了磁偏角	B. 法拉第－－最先发现电流[image: ]磁效应
C. 沈括——最先发现电与磁之间的联系	D. 牛顿－－最先研究光的色散现象
【答案】D
【解析】
【详解】A．奥斯特发现通电导体周围存在着磁场，故A错误，不符合题意；
B．法拉第首先发现了电磁感应现象，即磁生电现象，故B错误，不符合题意；
C．沈括最早发现了磁偏角，故C错误，不符合题意；
 D．牛顿最先研究光的色散现象，故D正确，不符合题意。
故选D。
3. 关于下列四个情景的说法错误的是（　　）
A. [image: ]发声的音叉将乒乓球弹开，说明发声的物体在振动
B. [image: ]不能听到真空罩中闹钟的闹铃声，说明声音的传播需要介质
C. [image: ]钢尺振动得越快，响度越大
D. [image: ]发声扬声器旁的烛焰晃动，说明声波能传递能量
【答案】C
【解析】
【详解】A．将乒乓球靠近正在发声的音叉时，乒乓球被弹开，音叉的振动转化为乒乓球的振动，说明发声体在振动，故A正确，不符合题意；
B．听到玻璃罩中闹钟的闹铃声变小说明声波的传播需要介质，直到最后听不见，可以推断出：真空不能传声，故B正确，不符合题意；
C．声音的响度与振幅有关，与振动快慢无关，钢尺振动得越快，只能说明音调越高，故C错误，符合题意；
D．扬声器发出的声音使蜡焰不停晃动，扬声器发声时具有能量，将能量通过空气传递给烛焰，所以能看到烛焰晃动，说明声音能传递能量，故D正确，不符合题意。
故选C。
4. 下列相关“热现象”，对其解释正确的是
A. 在汽油机做功冲程中，汽油燃烧释放的热量全部转化变成机械能
B. 电冰箱散热器摸起来烫手，这主要是电流的热效应造成的
C. 物质吸收热量，内能一定增加，温度不一定升高
D. 夏天，打开电冰箱看到的“白气”是冰箱内的水蒸气液化而形成的
【答案】C
【解析】
【详解】A. . 汽油机做功冲程中将内能转化为机械能，由于有热量的损失，所以不是全部转化的，故A
错误；
B. 电冰箱散热器摸起来烫手，这主要是致冷剂液化放热[image: ]结果，与电流的热效应无关，故B错误；
C. 晶体熔化过程中，吸热但温度不变，故C正确；
D. 夏天，打开电冰箱看到的“白雾”是室内的水蒸气遇冷液化成的小水滴，故D错误；
5. 如图所示的四种现象，属于光的直线传播的是（　　）
A. [image: ]山的“倒影”	B. [image: ]日食
C. [image: ]汽车观后镜	D. [image: ]汽车在凸面镜中成像
【答案】B
【解析】
【详解】A．水的倒影是平面镜成像，属于光的反射现象，故A不符合题意；
B．日食是太阳、月球、地球运行到同一直线上时，月球挡住了太阳光形成的，属于光的直线传播，故B符合题意；
CD．汽车观后镜是凸面镜，成正立、缩小的虚像，可以扩大司机观测的范围，属于光的反射，故CD不符合题意。
故选B。
6. 能源、信息和材料是现代社会发展的三大支柱。下列说法中正确的是（　　）
A. 太阳能、风能、天然气都是可再生能源
B. 光纤通讯主要利用电流来传递信息
C. 超导体材料可以应用于任何电器且效率很高
D. 核电站利用的是核裂变时产生的能量
【答案】D
【解析】
【详解】A．天然气是不可再生能源，太阳能和风能是可再生能源，故A错误；
B．光纤通讯利用激光来传递信息的，故B错误；
C．超导体材料没有电阻，不能用于利用电阻发热的电器，故C错误；
D．核电站利用的是核裂变时产生的能量的原理来工作的，故D正确。
故选D[image: ]
7. 下列关于物态变化的判断,正确的是
A. 樟脑丸逐渐消失—熔化
B. 铁水浇铸铁铸件—凝华
C. 擦酒精解暑降温—汽化
D. 秋末屋顶上结霜—升华
【答案】C
【解析】
【详解】A、樟脑丸由固态直接变为气态，发生的是升华现象，选项说法错误；
B、铁水由液态变成固态的铁铸件发生的是凝固现象，选项说法错误； 
C、擦酒精解暑，利用酒精蒸发时吸收热量，降低温度，蒸发属于汽化，选项说法正确；
D、秋末屋顶上结霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的，选项说法错误；
8. 下图为处于湖上的一座桥，桥的最高处距湖面2m，若能在湖水中看到桥完整的倒影，则湖水的深度为（   ）
[image: ]
A. 大于2m                             [image: ]
B. 2m                             [image: ]
C. 小于2m
D. 以上答案均可
【答案】D
【解析】
【详解】倒影属平面镜成像现象，其原理是光的反射，根据平面镜成像特点可知所成的像是虚像，当桥面最高处距水面2时，像距水面也是2m，即“倒影”到水面的距离是2m，至于水深2m、大于2m、小于2m都可以．故选D.
【点睛】倒影属平面镜成像现象，所以所成的像是虚像，其原理是光的反射，根据平面镜成像特点可知平面镜所成的像与平面镜的距离等于物体与平面镜的距离．
9. 
智能手机耗电达到一定量时，会自动提示用户采用“省电模式”。在这种模式下，可延长电池的供电时间，原因是（　　）
A. 减小了电池的输出电流	B. 降低了电池的输出电压
C. 减小了电子线路的电阻	D. 增大了电池的输出功率
【答案】A
【解析】

【详解】根据可知，在电荷量一定的情况下，延长电池的供电时间，即时间t变大，那么电流会变小，即减小了电池的输出电流。
故选A。
10. 如图所示是一种新式手电筒，当沿图中箭头方向来回摇动时，灯泡就能发光，如图四个实验中能解释上述现象的是（　　）
[image: ]
A[image: ] [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
【答案】D
【解析】
【详解】新式手电筒沿图中箭头方向来回摇动时，磁铁在线圈中来回运动，使线圈切割磁感线，从而产生了感应电流，使小灯泡发光。所以手摇电筒是利用电磁感应现象制成的。
A．磁环能处于静止状态，利用了磁极间的作用力，故A不符合题意；
B．图中有电源，通电导体在磁场中受力而转动，是电动机的原理图，不是电磁感应现象，故B不符合题意；
C．图中是奥斯特实验，说明通电导体周围有磁场，利用了电流的磁效应，不是电磁感应现象，故C不符合题意；
D．图中没有电源，导体棒左右切割磁感线时会产生感应电流，是电磁感应现象，故D符合题意。
故选D。
11. 
在探究串联电路电压特点的实验中，小红按图正确连接好电路，闭合开关后发现两电压表指针偏转角度相同。为寻找电路故障，小红用一根检测导线分别并联在灯L1或L2的两端，发现两电压表指针所指位置没有任何变化。由此可以推断（　　）
[image: ]
A. L1一定短路	B. L2一定断路	C. L1短路，同时L2断路	D. 检测导线一定断路
【答案】D
【解析】
【详解】由电路图知两灯泡串联一个电压表测量电源电压，一个电压表测量L2两端的电压，闭合开关后发现两电压表指针偏转角度相同，说明两表示数都为电源电压，所以故障可能为灯泡L2断路或灯泡L1短路，L1短路同时L2断路；小红用一根检测导线分别并联在灯L1或L2的两端，当两电压表指针所指位置没有任何变化，示数都为电源电压，只能是检测导线一定断路造成的，故D正确。故选D。
12. 某同学在做“调节灯泡亮度”的电学实验时，电路如图甲所示．电源电压恒为4V，电压表量程选择“0～3V”， 电流表量程选择“0～0.6A”，滑动变阻器规格为“20Ω 1A”，灯泡L标有“2V 0.8W”字样，图乙是小灯泡的电流随其电压变化的图像．在不损坏电路元件的情况下，下列判断正确的是
[image: ]
A. 电路中电流变化的范围是0.16～0.4A
B. 滑动变阻器阻值变化的范围是5～10Ω
C. 灯泡的最小功率是0.2W
D. 该电路的最大功率是2.4W
【答案】B
【解析】
【详解】由电路图可知，滑动变阻器与灯泡串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流．
灯泡正常发光时的电压为2V，功率为0.8W，因串联电路总电压等于各分电压之和，所以，此时电压表的示数U滑=U-UL=4V-2V=2V，因2V＜3V，没有超出电压表的量程，所以，灯泡两端的电压可以达到2 V，从图乙中得到灯泡两端的电压为2V时，对应的电流是0.4A，由串联电路电流的规律可知通过变阻器的电流为0.4A，因滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，所以，电路中的最大电流Imax=0.4A，电路的最大电功率：Pmax=UImax=4V×0.4A=1.6W，故D错误；


此时滑动变阻器接入电路的电阻最小，R滑小= ==5Ω；
当电压表的示数为3V时，电路中的电流最小，灯泡的功率最小，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，灯泡两端的电压：UL′=U-U滑max=4V-3V=1V，从图乙中得到通过灯泡的电流是0.3A，所以电路中最小电流为0.3A，则电路中电流变化的范围是0.3A～0.4A，故A错误；
灯泡的最小功率：PL′=UL′Imin=1V×0.3A=0.3W，故C错误；


滑动变阻器接入电路中的最大阻值：R滑max===10Ω，则滑动变阻器阻值变化的范围是5Ω～10Ω，故B正确．
二、填空题（每空1分，共26分）
13. 疫情的寒冬即将过去，春天的号角吹响，处处“鸟语花香、绿柳成荫”。“鸟语”是通过 _____传播到人耳，“绿柳”看起来呈绿色，是因为绿柳只 _____（选填“吸收”或“反射”）绿光。
【答案】    ①. 空气    ②. 反射
【解析】
【详解】[1]声音传播需要介质，气体、液体、固体都可以传声， “鸟语”是通过空气传播到人耳的。
[2]不透明物体的颜色是由反射的色光决定的，“绿柳”看起来呈绿色，是因为绿柳只反射绿光。
14. 体温测量中常用水银体温计是利用_____原理工作的；方便测量时常用额温枪，是利用_____工作的。
【答案】    ①. 液体热胀冷缩    ②. 红外线
【解析】
【详解】[1]温度的高低不易直接观察，但温度变化会引起液体的体积变化，体温测量中常用水银体温计是利用液体热胀冷缩原理工作的。
[2]红外线有光热效应，人体温度越高，辐射的红外线越强，方便测量时常用额温枪，是利用红外线工作的。
15. 一辆汽车发动机的转速为2400r/min，则每秒对外做功 _____次。在紧急刹车时，刹车片会发烫，这是通过 _____的方式增加物体内能的，散失到空气中的内能无法自动转化为机械能再用来驱动汽车，这是因为能量的转移和转化具有 _____性。
【答案】    ①. 20    ②. 做功    ③. 方向性
【解析】
【详解】[1]四冲程汽油机一个工作循环飞轮转2r，做功1次，飞轮转速为2400r/min即40r/s，则每秒对外做功20次。
[2]在紧急刹车时刹车片会发烫，这是通过克服摩擦做功的方式增加物体内能的。
[3]因为能量的转移和转化具有方向性，所以散失到空气中的内能无法自动转化为机械能再用来驱动汽车。
16. 如图甲为奥斯特实验，当水平导线中通有如图所示的电流时，小磁针S极将偏向纸外，这是因为通电导体周围的_____对小磁针产生力的作用；要使实验效果更加明显，应使通电导线沿_____（东西/南北）方向放置，这是由于考虑到_____的影响。乙图是“探究通电螺线管外部磁场”的实验，在螺线管的两端各放一个小磁针，并在有机玻璃板上均匀的撒满铁屑，放小磁针的目的是_____，闭合开关后为了更好地通过铁屑客观地描述磁场分布情况，接下来的操作是_____。
[image: ]
【答案】    ①. 磁场    ②. 南北    ③. 地磁场    ④. 确定螺线管的磁场方向    ⑤. 见详解
【解析】
【详解】[1]磁场对处于其中的小磁针有力的作用，当水平导线中通有电流时，小磁针发生偏转，这是因为通电导体周围的磁场对小磁针产生力的作用。
[2][3]由于地磁场作用下，小磁针静止时处于南北位置，当导线方向处于南北位置时，电流方向也处于南北方向，则导线下方磁场方向为东西，小磁针N极所示的方向为磁场方向，则小磁针转到东西方向，现象更明显，避免与地磁场方向一样，而小磁针没有变化。
[4]在螺线管的两端各放一个小磁针，通电后，小磁针N极所示的方向为磁场方向，可以确定螺线管的磁场方向。
[5]闭合开关后，接下来的操作是轻敲玻璃板，使铁屑在磁场力的作用下动起来，通过铁屑的分布客观地描述磁场分布情况。
17. 如图所示是一种塔式起重机上的滑轮组。用该滑轮组在50s内可将质量为600kg的物体匀速吊起5m，已知滑轮组的机械效率是80%。则拉力所做的功是_____J，拉力的功率为_____W。
[image: ]



【答案】    ①.     ②. 
【解析】
【详解】[1]所做的有用功
W有=Gh=mgh=600kg×10N/kg×5m=3×104J

由得拉力所做的总功为

J
[2]拉力的功率为


18. 小明想利用电能表（他家电子式电能表参数是3200imp/kWh）和钟表测量新买的微波炉电功率，为此小明先关闭家里其它用电器，只让微波炉工作，从电能表红灯闪烁开始记时，当电能表的红灯闪烁320次时，所用的时间为5min，则微波炉的电功率为_____W。当小明用同样的方法测家中电热水器的电功率时，发现电能表红灯闪烁更快，这说明电流通过电热水器做功_____（选填“多”、或“快”）一些。
【答案】    ①. 1200    ②. 快
【解析】

【分析】（1）知道电能表每消耗1kW•h的电能，红灯闪烁3200次，可以计算出闪烁320次消耗的电能，又知道工作时间，根据公式求出电功率。
（2


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/656100225240010042
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